	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 [27.31.12.120] Поставка кабельной продукции
для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе Лот № 









1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 [27.31.12.120] Поставка кабельной продукции для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Продукция предназначена для выполнения работ по монтажу и наладке бронированных наблюдательных вышек Рыбинской и Угличской ГЭС силами АО «Гидроремонт-ВКК» на основании письма № Исх. 619.КВГЭС/89-АМ/002КВГЭС от 23.09.2026 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».
.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1. 
	ВБШвнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 
	27.32.14.110
	м.
	250

	2. 
	Кабель оптический с броней из стальной проволоки для прокладки в грунт ОГЦ-8А-7кН (8 волокон) оптика, усилие на растяжение 7кН
	27.31.12.120
	м.
	900

	3. 
	Кабель FTP 24AWG CAT5e  уличного исполнения 
	27.32.13.154	
	м.
	900

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	4. 
	ВБШвнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 
	27.32.14.110
	м.
	360

	5. 
	Кабель оптический с броней из стальной проволоки для прокладки в грунт ОГЦ-8А-7кН (8 волокон) оптика, усилие на растяжение 7кН
	27.31.12.120
	м.
	669

	6. 
	Кабель FTP 24AWG CAT5e  уличного исполнения 
	27.32.13.154	
	м.
	663



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.31.12.120 Поставка оборудования для наблюдательных вышек для нужд производственного участка в г. Рыбинске 
	С даты подписания договора
	Не позднее 
10.12.2026

	2. 
	ОКПД2 27.31.12.120 Поставка оборудования для наблюдательных вышек для нужд производственного участка в г. Угличе
	С даты подписания договора
	Не позднее 
10.12.2026


Поставка осуществляется партиями в два адреса.

[bookmark: _Hlk163815134]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 [27.31.12.120] Поставка кабельной продукции для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	Для Угличской ГЭС

	1.1. 
	ВБШвнг(A)-LS 5х10ок(N, PE)-1000 
	Марка 
	ВБШвнг(A)-LS

	
	
	Количество жил
	5

	
	
	Сечение жилы, мм2
	10

	
	
	Тип жилы
	однопроволочная токопроводящая жила

	
	
	Напряжение, В
	1000

	
	
	Вид намотки
	барабан

	1.2. 
	Кабель оптический с броней из стальной проволоки для прокладки в грунт ОГЦ-8А-7кН (8 волокон) оптика, усилие на растяжение 7кН
	Тип оптического волокна: 
	одномодовое 9/125 мкм (стандарт ITU-T G.652.D, класс OS2)

	1.3. 
	
	Марка
	ОГЦ-8А-7кН

	
	
	Количество волокон: 
	8

	
	
	Изоляция волокна: 

	первичное буферное покрытие.

	
	
	Армирование и гидроизоляция: 
	стальные проволоки, гидрофобный гель.

	
	
	Броня: 
	спирально наложенная броня из стальных проволок

	
	
	Внешняя оболочка: 
	полиэтилен средней плотности, стойкий к ультрафиолету 

	
	
	Цвет оболочки: 
	чёрный

	
	
	Тип
	Распределительный 

	
	
	Прокладка
	В грунт, Внешняя

	
	
	Исполнение
	Одномодовое

	
	
	Растягивающее усилие: 
	8 кН.

	
	
	Раздавливающее усилие: 
	0,4 кН/см.

	
	
	Вид намотки
	барабан

	1.4. 
	Кабель FTP 24AWG CAT5e  уличного исполнения
	Марка
	FTP 24AWG CAT5e  

	
	
	Исполнение 
	уличное

	
	
	Категория
	CAT5e

	
	
	Количество пар
	4 (обозначение 4PR)

	
	
	Калибр проводника
	24 AWG (диаметр жилы примерно 0,51 мм)

	
	
	Материал проводника
	В зависимости от модели: высокоочищенная бескислородная медь (OFC) или алюминий, плакированный медью (CCA)

	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная (solid)

	
	
	Экранирование
	FTP: общий экран из алюминиевой фольги

	
	
	Изоляция жил
	Полиэтилен повышенной плотности (HDPE)

	
	
	Внешняя оболочка
	Светостабилизированный полиэтилен (PE), устойчивый к ультрафиолету, влаге и механическим воздействиям

	
	
	Частотный диапазон
	1–100 МГц

	
	
	Вид намотки
	барабан

	Для Рыбинской ГЭС

	
	ВБШвнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-1000 
	Марка 
	ВБШвнг(A)-LS

	
	
	Количество жил
	5

	
	
	Сечение жилы, мм2
	6

	
	
	Тип жилы
	однопроволочная токопроводящая жила

	
	
	Напряжение, В
	1000

	
	
	Вид намотки
	барабан

	
	Кабель оптический с броней из стальной проволоки для прокладки в грунт (8 волокон) оптика, усилие на растяжение 7кН
	Тип оптического волокна: 
	одномодовое 9/125 мкм (стандарт ITU-T G.652.D, класс OS2)

	
	
	Марка
	ОГЦ-8А-7кН

	
	
	Количество волокон: 
	8

	
	
	Изоляция волокна: 

	первичное буферное покрытие.

	
	
	Армирование и гидроизоляция: 
	стальные проволоки, гидрофобный гель.

	
	
	Броня: 
	спирально наложенная броня из стальных проволок

	
	
	Внешняя оболочка: 
	полиэтилен средней плотности, стойкий к ультрафиолету 

	
	
	Цвет оболочки: 
	чёрный

	
	
	Тип
	Распределительный 

	
	
	Прокладка
	В грунт, Внешняя

	
	
	Исполнение
	Одномодовое

	
	
	Растягивающее усилие: 
	8 кН.

	
	
	Раздавливающее усилие: 
	0,4 кН/см.

	
	
	Вид намотки
	барабан

	
	Кабель FTP 24AWG CAT5e  уличного исполнения
	Марка
	FTP 24AWG CAT5e  

	
	
	Исполнение 
	уличное

	
	
	Категория
	CAT5e

	
	
	Количество пар
	4 (обозначение 4PR)

	
	
	Калибр проводника
	24 AWG (диаметр жилы примерно 0,51 мм)

	
	
	Материал проводника
	В зависимости от модели: высокоочищенная бескислородная медь (OFC) или алюминий, плакированный медью (CCA)

	
	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная (solid)

	
	
	Экранирование
	FTP: общий экран из алюминиевой фольги

	
	
	Изоляция жил
	Полиэтилен повышенной плотности (HDPE)

	
	
	Внешняя оболочка
	Светостабилизированный полиэтилен (PE), устойчивый к ультрафиолету, влаге и механическим воздействиям

	
	
	Частотный диапазон
	1–100 МГц

	
	
	Вид намотки
	барабан

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, 
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Требования к упаковке 
	-

	2.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	3.2
	Требования к маркировке
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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