	
	













Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 27.90.11.900
Поставка оборудования для наблюдательных вышек
для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе
Лот № 











1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Продукция предназначена для выполнения работ по монтажу и наладке бронированных наблюда-тельных вышек Рыбинской и Угличской ГЭС силами АО «Гидроремонт-ВКК» на основании письма № Исх. 619.КВГЭС/89-АМ/002КВГЭС от 23.09.2026 филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхне-волжских ГЭС».
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п

	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения

	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	Перечень и объем закупаемой продукции Угличской ГЭС

	1. 
	Термошкаф для видеонаблюдения-всепогодный с обогревом, вентиляцией, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, вентиляция, устройство контроля микроклимата. Габариты (Ш х В х Г): 400 х 500 х 210 мм. Мощность нагревателя — 100 Вт. Пропускная способность вентиляции — 42 м3/ч, фильтры со степенью защиты IP55. Электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 3 силовых канала. Защита настроек паролем. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 21,5 кг. Цвет — RAL 9001. С встроенным коммутатором на 4 РОЕ порта, оптическим кроссом на 8 волокон. 
	27.90.11.900
	шт.
	1

	2. 
	Коммутационный шкаф 530x250x530 настенный, стальной
	27.90.11.900
	шт.
	1

	3. 
	Трехполюсный вводной автомат 25А
	27.90.11.900
	шт.
	1

	4. 
	Видеокамера IP Bullet, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 140дБ, 1920x1080, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм, F1.4, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 60 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка. Артикул SV81710RBZ. Производитель ООО "НПП "БЕВАРД"
	26.40.33.111
	шт
	3

	Перечень и объем закупаемой продукции Рыбинской ГЭС

	5. 
	Термошкаф для видеонаблюдения-всепогодный с обогревом, вентиляцией, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, вентиляция, устройство контроля микроклимата. Габариты (Ш х В х Г): 400 х 500 х 210 мм. Мощность нагревателя — 100 Вт. Пропускная способность вентиляции — 42 м3/ч, фильтры со степенью защиты IP55. Электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 3 силовых канала. Защита настроек паролем. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 21,5 кг. Цвет — RAL 9001. С встроенным коммутатором на 4 РОЕ порта, оптическим кроссом на 8 волокон. 
	27.90.11.900
	шт.
	1

	6. 
	Коммутационный шкаф 530x250x530 настенный, стальной
	27.90.11.900
	шт.
	1

	7. 
	Трехполюсный вводной автомат 25А
	27.90.11.900
	шт.
	1

	8. 
	Видеокамера IP Bullet, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 140дБ, 1920x1080, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм, F1.4, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 60 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка. Артикул SV81710RBZ. Производитель ООО "НПП "БЕВАРД"
	26.40.33.111
	шт
	3



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	5
	6

	1. 
	ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе
	С даты подписания договора
	Не позднее 10.12.2026

	2. 
	ОКПД2 27.90.11.900 Поставка оборудования для наблюдательных вышек для нужд производственных участков в г. Рыбинске и в г. Угличе
	С даты подписания договора
	Не позднее 10.12.2026


[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Hlk163815134]Поставка осуществляется одной партией.

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
	[bookmark: _GoBack]Наименование продукции: ОКПД2 27.90.11.900 Поставка электроматериалов для нужд производственного участка в г. Рыбинске

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	
Требование заказчика


	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Термошкаф для видеонаблюдения-всепогодный с обогревом, вентиляцией, монтажной панелью, однодверный. Система климат-контроля: обогрев, вентиляция, устройство контроля микроклимата. Габариты (Ш х В х Г): 400 х 500 х 210 мм. Мощность нагревателя — 100 Вт. Пропускная способность вентиляции — 42 м3/ч, фильтры со степенью защиты IP55. Электронное устройство контроля температуры и влажности. Выносной датчик, функция «теплый старт», LED-индикация, подача «L, N» на 3 силовых канала. Защита настроек паролем. Материал корпуса — листовая сталь, структурное порошковое покрытие. Степень защиты — IP55. Климатическое исполнение — У1 (до -45 °С). Вес — 21,5 кг. Цвет — RAL 9001. С встроенным коммутатором на 4 РОЕ порта, оптическим кроссом на 8 волокон. 
	Тип
	Термошкаф для видеонаблюдения-всепогодный с обогревом, вентиляцией, монтажной панелью, однодверный

	1.2. 
	
	Система климат-контроля
	обогрев, вентиляция, устройство контроля микроклимата

	1.3. 
	
	Габариты (Ш х В х Г): 
	400 х 500 х 210 мм.

	1.4. 
	
	Мощность нагревателя 
	100 Вт.

	1.5. 
	
	Пропускная способность вентиляции 
	42 м3/ч.

	1.6. 
	
	Фильтры со степенью защиты 
	IP55.

	1.7. 
	
	Электронное устройство контроля температуры и влажности.
	Да.

	1.8. 
	
	Выносной датчик, функция «теплый старт»
	Да.

	1.9. 
	
	LED-индикация
	Да.

	1.10. 
	
	подача «L, N» на 3 силовых канала
	Да.

	1.11. 
	
	Защита настроек паролем
	Да.

	1.12. 
	
	Материал корпуса 
	листовая сталь

	1.13. 
	
	Покрытие
	структурное порошковое покрытие

	1.14. 
	
	Степень защиты 
	IP55

	1.15. 
	
	Климатическое исполнение
	У1 (до -45 °С)

	1.16. 
	
	Вес
	21,5 кг

	1.17. 
	
	Цвет
	RAL 9001

	1.18. 
	
	Встроенный коммутатор на 4 РОЕ порта
	Да

	1.19. 
	
	Оптический кросс на 8 волокон
	Да

	1.20. 
	Коммутационный шкаф 530x250x530 настенный, стальной
	Тип
	Коммутационный шкаф

	1.21. 
	
	Габариты
	530x250x530

	1.22. 
	
	Установка 
	Настенная 

	1.23. 
	
	Материал корпуса 
	листовая сталь

	1.24. 
	
	Покрытие
	структурное порошковое покрытие

	1.25. 
	
	Степень защиты 
	IP55

	1.26. 
	
	Цвет
	RAL 9001

	1.27. 
	
	Монтажная панель
	Да 

	1.28. 
	Выключатель автоматический
	Тип
	Модульный

	1.29. 
	
	Тип монтажа
	На DIN-рейку

	1.30. 
	
	Номинальное напряжение
	380 В

	1.31. 
	
	Отключающая способность
	6 кА

	1.32. 
	
	Климатическое исполнение
	УХЛ-4

	1.33. 
	
	Степень защиты
	IP20

	1.34. 
	
	Количество полюсов
	3

	1.35. 
	
	Тип расцепления
	С

	1.36. 
	
	Цвет корпуса
	белый

	1.37. 
	
	Номинальный ток
	25 А

	1.38. 
	Видеокамера IP Bullet, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 140дБ, 1920x1080, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм, F1.4, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 60 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка. Артикул SV81710RBZ. Производитель ООО "НПП "БЕВАРД"
	Тип
	Видеокамера IP

	1.39. 
	
	Артикул 
	SV81710RBZ

	1.40. 
	
	Производитель 
	ООО "НПП "БЕВАРД"

	1.41. 
	
	Степень защиты
	IP67

	1.42. 
	
	Рабочий диапазон 
	от -40 до +60°С

	1.43. 
	
	Встроенная в кронштейн монтажная коробка
	Да.

	1.44. 
	
	Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения
	Да.

	1.45. 
	
	Моторизованный объектив
	Да.

	1.46. 
	
	ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 60 м
	Да.

	1.47. 
	
	Детекция лиц
	Да.

	1.48. 
	
	Встроенная видеоаналитика
	Да.

	1.49. 
	
	Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения
	Да.

	1.50. 
	
	Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона 
	до 140дБ

	1.51. 
	
	Поддержка кодирования: 
	H.265/H.264/MJPEG,

	1.52. 
	
	Поддержка 
	Smart Stream

	1.53. 
	
	Поддержка кодирования: 
	H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream

	1.54. 
	
	Поддержка 
	ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12)

	1.55. 
	
	Поддержка SIP-протокола
	Да.

	1.56. 
	
	Поддержка карты памяти 
	microSDXC (до 256ГБ)

	1.57. 
	
	Поддержка технологии 
	PoE

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	152917, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31, территория Рыбинской ГЭС, 
152615, РФ, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33, территория Угличской ГЭС

	2.2
	Требования к упаковке 
	-

	2.3
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.4
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)

	3.2
	Требования к маркировке
	-

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, паспорта; счет-фактуру; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. 
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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