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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования 

	СТО
	стандарт организации 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидро-аккумулирующая электростанция






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемого Товара
ОКПД2 27.11.32.110 Поставка материалов для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Карачаево-Черкесский филиал» 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого Товара
Закупка осуществляется с целю обеспечения надлежащих условий размещения персонала в защитных сооружениях.
1.4. [bookmark: _Toc75446570][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.
1.4.2. Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей.
1.4.3. Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м). 
Сейсмичность площадки демонтажа здания – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).
Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:
а) Температура воздуха в районе строительства:
- максимальная, º С                           				+38
- минимальная, º С                                            	            	- 31
- среднегодовая º С                                                                         +8
б) Относительная влажность, %  
- среднемесячная максимальная,               			 	 73
- среднемесячная минимальная,                		          	 	 66
в) Среднегодовая скорость ветра, м/с                                		 3,1
Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1) актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС  характеризуется следующими климатическими характеристиками:
- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н= минус 180С;
- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более минус 80С – tср = минус 0,60С;
- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с изменением №4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»- кПа=120кгс/м2.
1.5. [bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. При необходимости, Поставщику предоставляется возможность работы с технической документацией (по заявке) в архиве Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (если запрашиваемая документация не является ДСП).
1.6. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Выполняются следующие услуги: поставка Товара и разгрузка в указанном Заказчиком месте (на территории Филиала). 
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к Товару
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемого Товара
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
	шт.
	6

	2. 
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
	шт.
	6

	3. 
	Воздухонагреватель электрический
	шт.
	6

	4. 
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
	шт.
	130

	5. 
	Инверторный бензогенератор 
	шт.
	3

	6. 
	Печь отопительная
	шт.
	4

	7. 
	Биотуалет
	шт.
	6

	8. 
	Лавочка садовая складная
	шт.
	12

	9. 
	Стол садовый складной
	шт.
	6

	10. 
	Резиновый коврик
	шт.
	12

	11. 
	Лопата снеговая
	шт.
	12

	12. 
	Лопата совковая
	шт.
	6

	13. 
	Ведро
	шт.
	6

	14. 
	Лом
	шт.
	6

	15. 
	Дверь металлическая (техническая, противопожарная)
	шт.
	6

	16. 
	Компрессор автомобильный для подкачки шин
	шт.
	4

	17. 
	Сетевой фильтр бытовой
	шт.
	10

	18. 
	Термос туристический
	шт.
	8

	19. 
	Стиральная машина
	шт.
	1

	20. 
	Холодильник
	шт.
	1

	21. 
	Конвектор
	шт.
	10

	22. 
	Сушилка для белья напольная, вертикальная
	шт.
	2

	23. 
	Шкаф металлический для раздевалки 
	шт.
	14

	24. 
	Полотенцесушитель электрический
	шт.
	3

	25. 
	Вешалка напольная металлическая для одежды
	шт.
	2

	26. 
	Фанера ламинированная (2см) 
	шт.
	2

	27. 
	Металл листовой 
	шт.
	3

	28. 
	Уголок металлический
	м.
	20 

	29. 
	Петли металлические
	шт.
	4

	30. 
	Навес дверной Ду-016.
	шт.
	4



[bookmark: _Toc75446577]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка ТМЦ
	Усл.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки Товара и оказанию сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара
	№ п/п
	Наименование Товара 
	Требования к началу срока поставки Товара
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ТМЦ
	с даты заключения договора 
	В течении 20 календарных дней с даты заключения договора 


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc75446580]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доставка ТМЦ
	с даты заключения договора 
	В течении 20 календарных дней с даты заключения договора 
	



6

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству Товара
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к Товару
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ТМЦ для оборудования защитных сооружений 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Объем и состав поставки Товара
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Объем и состав поставки Товара
	Воздухонагреватель электрический
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Объем и состав поставки Товара
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Объем и состав поставки Товара
	Инверторный бензогенератор 
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Объем и состав поставки Товара
	Печь отопительная
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Объем и состав поставки Товара
	Биотуалет
	Согласие с требованием
	
	

	1.8. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лавочка садовая складная
	Согласие с требованием
	
	

	1.9. 
	Объем и состав поставки Товара
	Стол садовый складной
	Согласие с требованием
	
	

	1.10. 
	Объем и состав поставки Товара
	Резиновый коврик
	Согласие с требованием
	
	

	1.11. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лопата снеговая
	Согласие с требованием
	
	

	1.12. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лопата совковая
	Согласие с требованием
	
	

	1.13. 
	Объем и состав поставки Товара
	Ведро
	Согласие с требованием
	
	

	1.14. 
	Объем и состав поставки Товара
	Лом
	Согласие с требованием
	
	

	1.15. 
	Объем и состав поставки Товара
	Дверь металлическая (техническая, противопожарная)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Область применения
	Служит для создания должных бытовых условий для персонала в защитных сооружениях
	
	
	

	2.2. 
	Цель услуги
	Защита персонала от поражающих факторов БПЛА
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Требования к продукции
	Аварийная лампа с двумя аккумуляторами.
- Цоколь — Е27
- Тип- Лампочка
- Технология - Светодиодная
- Мощность, Вт - 20
- Напряжение питания, В - 185-265
- Номинальное (входное) напряжение — 185-265В
- аккумулятор 18650 — 2 шт.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.2. 
	Требования к продукции
	Лампа керосиновая, резервуар 0.2 л, металл, 24.5х12 см.
Характеристики:
Материал: металл, стекло.
Размер: 24.5х12 см.
Объем резервуара: 0.2 л.
Фитиль в комплекте.
Длина фитиля: ~15 см.
Ширина фитиля: 1 см.
Лампа без топлива в комплекте.
Дополнительная информация:
Лампа оснащена рычагом, с помощью которого можно удобно регулировать фитиль.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.3. 
	
	Воздухонагреватель электрический
Технические характеристики R
Напряжение 220(230) В
Потребляемая мощность вентилятора 25/1000/2000 Вт
Мощность при обогреве 2 кВт
Max площадь обогрева 30 м²
Расход воздуха 120 м³/ч
Нагревательный элемент керамический
Термостат есть
Вид сетевой вилки Schuko (тип F)
Температура эксплуатации от -10 до +30 °С
Класс защиты IP20
Класс электробезопасности I
Форма цилиндрическая
Max ток 9.09 А
	
	
	
	

	3.4. 
	
	Биг-Бэг МКР 95x95x180 см 160г/м2
ВерхСборка
НизЛюк
Плотность биг-бэга, г/м2160
Вместимость, м³1,8
Грузоподъемность, кг1200
Вес биг-бэга, г2,1
	
	
	
	

	3.5. 
	
	Инверторный бензогенератор 
Рабочее напряжение В210..240
Исполнение Открытый
Тип стартера Ручной/электрический
Количество фаз Однофазный
Вид двигателя Четырехтактный
Объем топливного бака, л не менее 15
Уровень шума, дБ 78
Тип охлажденияВоздушное
Аккумулятор Есть
Индикатор уровня топлива Есть
Мощность на выходе, Вт 5000
Тип генератора Синхронный
Номинальный ток, А21.7
Частота тока, Гц 50
Расход топлива, л/ч не более 2.4
Степень защиты IP 23
Конструкционный тип Мобильный 
Класс товара Промышленный
Время работы, ч5.4
Инверторная технология Есть
	
	
	
	

	3.6. 
	
	Печь отопительная
Мощность: 5 кВт. 
Отапливаемый объём: до 50 м³. 
Материал корпуса: сталь марки СТ3 толщиной 3 мм. 
Габариты (Ш×В×Г): 330 × 490 × 510 мм. 
Масса: около 23–24 кг. 
Диаметр дымохода: 115 мм. 
Максимальная длина дров: 450 мм. 
Гарантия: 12 месяцев. 
Особенности конструкции
Дверь топки оснащена ручкой-фиксатором для безопасной эксплуатации. 
Коллектор предназначен для подключения дымохода. 
Заслонка (шибер) позволяет регулировать интенсивность горения. 
Отсутствует варочная плита, встроенный теплообменник и шибер. 
Дверца без стекла. 
	
	
	
	

	3.7. 
	
	Биотуалет
Габариты (Г×Ш×В): 120×110×220 см. 
Вес: 75 кг. 
Полезный объём накопительного бака: 250 л. Рассчитан примерно на 500 посещений. 
Материал корпуса: ударопрочный полиэтилен низкого давления (ПНД) с добавлением графитовой крошки. Устойчив к УФ-излучению и перепадам температур (от -50 °C до +50 °C). 
Цвет: синий или зелёный. 
Особенности конструкции: 
Полукруглая светопропускающая крыша для естественного освещения. 
Металлический каркас лицевой панели и стальные заклёпочные петли для прочности. 
Возвратная пружина двери для предотвращения её распахивания от ветра. 
Антискользящий рифлёный пол. 
Вытяжная труба для вентиляции. 
Защёлка с индикатором занятости («свободно/занято»). 
	
	
	
	

	3.8. 
	
	Лавочка садовая складная
- Пластиковая туристическая (180×30×43 см в разложенном виде, в сложенном — 90×30×8 см, нагрузка до 150 кг, вес 7,2 кг; материал устойчив к влаге)
	
	
	
	

	3.9. 
	
	Стол садовый складной
Особенности колеса, складная
Форма столешницы прямоугольная
Материал каркаса металл, пластик
Длина 152 см
Ширина 45 см
Высота 72 см
Вес 12.2 кг
Максимальная нагрузка 60 кг
	
	
	
	

	3.10. 
	
	Резиновый коврик
Резиновый ячеистый коврик 
длина — 1500 мм
ширина — 1000 мм
высота 16 мм
	
	
	
	

	3.11. 
	
	Лопата снеговая
ширина ковша — 40-50 см
материал черенка — дерево
	
	
	
	

	3.12. 
	
	Лопата совковая
Рабочая часть: из рельсовой стали
Черенок: деревянный
Покрытие: порошковое окрашивание, эмаль 
	
	
	
	

	3.13. 
	
	Ведро
Объем 12 л
Материал — сталь оцинкованная
	
	
	
	

	3.14. 
	
	Лом
Длина. 800–1000 мм
Масса. От 5 до 9 кг 
Диаметр стержня 25–30 мм. 
	
	
	
	

	3.15. 
	
	Дверь металлическая
- Тип — техническая дверь противопожарная
- Размеры 1900х800 (проем)
- Замок
- Толщина полотна — 1,5 — 2 мм
- Навесы - слева
	
	
	
	

	3.16. 
	Требования к продукции
	Компрессор автомобильный для подкачки шин
Производительность 35 л/мин
Max давление 7 атм
Тип поршневой
Напряжение 12 В
Max потребляемый ток 14 А
Наличие фонаря нет
Защита от перегрева нет
Автономная работа нет
Манометр аналоговый
Длина воздушного шланга  2 м
Длина кабеля питания 2 м
Автоотключение нет
Время непрерывной работы 20 мин
Подключение к прикуривателю
Количество аккумуляторов в комплекте нет
Цифровой дисплей нет
Встроенный аккумулятор нет
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.17. 
	Требования к продукции
	Сетевой фильтр бытовой
с заземлением белый ПВС 3x1мм2, 5 розеток, 5м
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.18. 
	Требования к продукции
	Термос туристический
Корпус нержавеющая сталь
Колба нержавеющая сталь
Емкость 1 л
Удержание тепла 26 ч
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.19. 
	Требования к продукции
	Стиральная машина
Загрузка для стирки и отжима до 7 кг
Отжим 1000 об/мин (регулир.)
Количество программ 10
Габариты 60 см x 85 см x 44 см - 49 см
Инверторный двигатель есть
Прямой привод есть
Расход воды за стирку 56 л (стирка)
Уровень шума при стирке 55 дБ
Отсрочка запуска есть
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.20. 
	Требования к продукции
	Холодильник
Производитель РФ или Белоруссия
Размораживание ручное
Общий полезный объем не менее 301 л
Объем холодильной камеры не менее182 л
Объем морозильной камеры / НТО не менее 119 л
Уровень шума 39 дБ
Мин. температура морозильный камеры / НТО
-18 °C
Автономное сохранение холода 20 ч
Перевешиваемые двери есть
Суперзаморозка есть
Антибактериальная защита антибактериальное покрытие, антибактериальный уплотнитель дверей 
Гарантия продавца / производителя не менее 12 мес.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.21. 
	Требования к продукции
	Конвектор
Размещение напольное
Мощность 1 кВт
Мощность нагрева 1 кВт
Рекомендуемая площадь (высота 2.6 м) до 10 кв. м
Управление механическое
Количество режимов работы 2
Автоподдержание температуры нагрева Да
Индикация режима работы Да
Материал корпуса металл
Степень защиты IP24
Термостат Да
Ножки-опоры Да
Крепление на стену Да
отключение при перегреве да
Цвет белый
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.22. 
	Требования к продукции
	Сушилка для белья напольная, вертикальная
Тип Сушилка для белья
Цвет Черный
Конструкция сушилки Складная
Материал сушилки Металл
Высота, см 160
Длина, см 78
Ширина, см 60
Макс. нагрузка, кг 65
Количество рядов 3
Установка сушилки напольная
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.23. 
	Требования к продукции
	Шкаф металлический для раздевалки 
Шкаф для раздевалки ШРМ-АК/800
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.24. 
	Требования к продукции
	Полотенцесушитель электрический
Тип Полотенцесушитель
Вид полотенцесушителя Электрический
Форма полотенцесушителя Лесенка
Подключение полотенцесушителя Скрытое электрическое подключение, Электропровод с вилкой
Ширина, мм 432
Высота, мм 700 
Потребляемая мощность, Вт 65
Вариант подключения Универсальное
Длина, мм 85
Размеры, мм 85х 432х 700
Покрытие Антикоррозийное, Окрашенное
Материал полотенцесушителя Сталь
Цвет Белый
Страна-изготовитель Россия
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.25. 
	Требования к продукции
	Вешалка напольная металлическая для одежды
Вешалка напольная металлическая, стойка в прихожую для хранения верхней одежды IFERS М 12 чёрный
Тип Вешалка напольная
Высота, см 186
Длина, см 151
Ширина, см 71
Максимальная нагрузка, кг 60
На колесах Нет
Назначение вешалки Для верхней одежды, Для одежды, Для шарфов
Материал Металл
Цвет Чёрный
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.26. 
	Требования к продукции
	Фанера ламинированная 
Технические характеристики
Материал фанера
Длина 2440 мм
Ширина1220 мм
Порода древесины береза
Толщина18 мм
Площадь листа 2.98 м²
Сорт F1/F1
Ламинированная да
Плотность 700 кг/м³
Шлифованный нет
Влагостойкость да
Количество в упаковке 1 шт
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.27. 
	Требования к продукции
	Лист стальной  
Толщина-2 мм 
Размер 1,25х2,50, горячекатаный, ГОСТ 19903-2015, для сварки, обшивки и конструкций ARN75
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.28. 
	Требования к продукции
	Уголок металлический 
размер 30х30 мм
длина 20м.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.29. 
	Требования к продукции
	Прямая проушина СИБРТЕХ 2 мм 70х30 мм цинк 46502
Вид прямая
Размер 70х30 мм
Длина 70мм
Ширина 30м
Диаметр отверстия под замок15 мм
Толщина металла 2мм
Материал сталь
Покрытие цинк
Фасовка 1 шт
Вес нетто 0.026 кг
Диаметр отверстий под крепеж 4 мм
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.30. 
	Требования к продукции
	Навес дверной Ду-016.
Навес точенный  зав.шарик
Тип монтажа: приварная
Материал: сталь
Высота: 90 мм
Ширина:16 мм

	Согласие с требованием
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Температурный режим
	Температурный режим эксплуатации от минус 15°до плюс 50°
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2. 
	Влажность
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Повышенная относительная влажность: 80%
	Согласие с требованием
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Доставка
	Доставка ТМЦ до Заказчика (до территории Филиала).
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Разгрузка
	Разгрузка осуществляется Филиалом
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Гарантийные обязательства
	Срок службы не менее 7 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1. 
	Документы, передаваемые вместе с изделиями и СИЗ
	Все поставляемые ТМЦ должны иметь в комплекте поставки паспорта, сертификаты и инструкции производителя. 
Поставщик обязан одновременно с передачей защитных сооружений передать Покупателю относящиеся к ним документы, оформленные надлежащим образом:
- сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплуатации;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз..
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.1. 
	Требования к исполнителю работ
	Не требуется
	Согласие с требованием
	
	

	8.2. 
	Требования к прочим сопутствующим услугам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.2.1. 
	
	
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-
	

	9.1. 
	Общие требования
	1. Качество, количество и сроки поставки поставляемой Продукции должно быть в полном соответствии с условиями договора.
2. Основные условия поставки указаны в договоре Заказчика.
3. Допускается привлечение Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по договору.
4. Продукция должна быть изготовлена на территории РФ из материалов, изготовленных в РФ (подтверждаются сертификатами).
	Согласие с требованием
	
	

	10. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	10.1. 
	Сведения о новизне
	Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 1 квартала 2026 г., (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
	Согласие с требованием
	
	



18

3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc75446583_Копия_1_Копия_1]	
 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приложение №1 к ТТ
































Приложение №1 к ТТ

[bookmark: _Toc141972716][bookmark: _Ref511135236]Форма Коммерческого предложения
начало формы


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и ИНН Участника: _________________________________
[Здесь Участник приводит свое Коммерческое предложение вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика 

	№ п/п
	Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги)]
	Страна происхождения товара 

	Производитель продукции
	Номер реестровой записи из реестра, предусмотренного приложением №1 ПП 1875

	Ед.
изм.
	НМЦ единицы продукции (руб. без НДС) 

	Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС
	Кол-во
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	

	
	
	Кроме того, НДС (__%):
	
	

	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	


В случае неуказания Участником в данной форме Страны происхождения товара и Производителя продукции и невозможности определения Организатором суммарной доли российской продукции в составе заявки – предлагаемый им товар будет считаться иностранного происхождения.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

20
конец формы

[bookmark: _Toc141972717]Инструкции по заполнению Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Коммерческое предложение.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой ИНН.
Все расчеты округляются до двух знаков после запятой.
Результат суммирования стоимостей отдельных видов продукции, указанных в Коммерческом предложении, должен совпадать с суммами (в рублях без НДС и с НДС), указанными в Письме о подаче оферты 
Данная форма должна быть в обязательном порядке представлена в формате, доступном для редактирования (MicrosoftExcelSheet (*.xls)).
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