









ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электроустановочных устройств
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар, в соответствии с заключенным договором

	3
	Товар
	Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ)

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	6
	ЛЦ
	Логистический центр


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Предмет закупки: поставка электроустановочных устройств.
Цель закупки: текущий ремонт отделений почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге.
Поставляемый Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, техническим требованиям и обязательным условиям настоящего ТЗ.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
Спецификация поставляемого Товара приведена в Приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в ТЗ, не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
Товар должен соответствовать требованиям действующих регламентов, стандартов, нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством Российский Федерации.
Технические характеристики Товара приведены в Приложении № 2 к ТЗ. 
3.4. Комплектность Товара
Комплектность Товара изложена в Приложении № 2 к ТЗ.
Единица Товара поставляется единым комплектом.
Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией производителя.
3.5.	Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару
Товар должен быть изготовлен с соблюдением требований следующих нормативных документов:
- ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) «Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний»;
- ГОСТ 30988.1-2020 (IEC 60884-1:2013) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;
- ГОСТ IEC 60309-4-2017 «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 4. Переключаемые ответвители и соединители с блокировкой и без нее»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов»;
и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).
Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6.	Объем гарантий и гарантийный срок
Срок гарантии на Товар – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
Поставщик обязан гарантировать, что поставляемый Товар соответствует требованиям нормативных документов, указанных в п. 3.5 ТЗ.
Поставщик выполняет требования Покупателя об устранении недостатков Товара, о замене Товара, о доукомплектовании Товара, о затаривании и/или упаковке Товара, о замене ненадлежащей тары и/или упаковки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству Товара при его приемке по форме ТОРГ-2.
При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Транспортная маркировка Товара – согласно ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».
Маркировка Товара должна содержать наименование и дату выпуска Товара, наименование и юридический адрес производителя.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества Товара. Дата изготовления Товара должна быть отчетливо видна на упаковке Товара либо быть отражена в товаросопроводительных документах.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товару, связанный с ненадлежащей маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений или порчи, от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки и соответствовать установленным законодательством Российской Федерации стандартам и/или техническим условиям.
Поставщик несет материальную ответственность перед Покупателем за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки Товара
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не позднее 10.12.2026 г.
Товар поставляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки Товара
Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в договоре, или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 15:45.
Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о поставке подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара. 
Доставка, разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Условия сдачи и приемки Товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ[footnoteRef:2]. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара. [2:  При наличии технической возможности документы передаются посредством ЭДО (электронный документооборот).] 

Покупатель осуществляет приемку Товара на соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, проверяет наличие сопроводительных документов на Товар, указанных в п. 7.2 ТЗ.
Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Покупателя. Покупатель обязан уведомить Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель вправе на свое усмотрение осуществить приемку Товара без участия Поставщика либо повторно вызвать Поставщика на приемку.
Покупатель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12 / УПД при условии соответствия Товара условиям ТЗ и договора.
7.2.	Требования к комплекту технических и подтверждающих качество Товара документов, передаваемых Покупателю при поставке Товара
При поставке Товара Поставщик передает Покупателю Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:
–	товарная накладная по форме ТОРГ-12 / УПД;
–	сертификат соответствия / декларация о соответствии (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
–	оформленный гарантийный талон или аналогичный документ о гарантии.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Транспортировка Товара осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с обязательным предохранением его от атмосферных осадков и механических повреждений.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Товар должен храниться в крытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, а также окружающей среде.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Поставщик несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие из-за неисправностей Товара, поставленного Покупателю.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация поставляемого Товара
	-

	2
	Технические характеристики Товара
	-



Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Розетка накладная двойная наружная с заземлением
	27.33.13.110
	шт.
	300

	2
	Двойная розетка наружной установки с заглушками 2Р+РЕ, 1х16А, напряжение 220В
	27.33.13.110
	шт.
	300

	3
	Прямая вилка, сила тока 16А, напряжение 250В
	27.33.11.140
	шт.
	300

	4
	Вилка переносная 3Р+РЕ, сила тока 32А, напряжение 380В
	27.33.11.140
	шт.
	50

	5
	Розетка стационарная 3Р+РЕ, сила тока 32А, напряжение 380В
	27.33.13.110
	шт.
	50

	6
	Вилка кабельная (вставка) 10-25мм2
	27.33.13.110
	шт.
	20




Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики Товара

	1
	Розетка накладная двойная наружная с заземлением
	Назначение:
	для наружной установки
	соответствие

	
	
	Вид:
	силовой
	соответствие

	
	
	Монтаж:
	накладной (открытый)
	соответствие

	
	
	Количество гнезд:
	2
	соответствие

	
	
	Тип комплектации:
	розетка в сборе
	соответствие

	
	
	Сила тока, А:
	16
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP20
	

	
	
	Наличие заземления:
	да
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	
	
	Материал:
	пластик
	соответствие

	
	
	Наличие задней стенки:
	да
	соответствие

	
	
	Форма:
	прямоугольная
	соответствие

	2
	Двойная розетка наружной установки с заглушками 2Р+РЕ, 1х16А, напряжение 220В
	Назначение:
	для наружной установки
	[bookmark: _GoBack]соответствие

	
	
	Вид:
	силовой
	соответствие

	
	
	Количество гнезд:
	2
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	2Р+РЕ (3 контакта)
	соответствие

	
	
	Мощность, кВт*:
	не менее 3,5
	

	
	
	Тип: 
	колодка розеточная
	соответствие

	
	
	Тип розетки: 
	Schuko
	соответствие

	
	
	Сила тока, А:
	16
	соответствие

	
	
	Напряжение, В:
	220
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP44
	

	
	
	Наличие заземления:
	да
	соответствие

	
	
	Цвет:
	черный
	соответствие

	
	
	Материал корпуса:
	каучук
	соответствие

	
	
	Наличие крышек, защищающих гнезда:
	да
	соответствие

	3
	Прямая вилка, сила тока 16А, напряжение 250В
	Тип:
	вилка Schuko
	соответствие

	
	
	Мощность, кВт*:
	не менее 3,5
	

	
	
	Напряжение, В:
	250
	соответствие

	
	
	Сила тока, А:
	16
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP20
	

	
	
	Наличие заземления:
	да
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый
	соответствие

	
	
	Материал корпуса:
	пластик
	соответствие

	
	
	Форма:
	прямая
	соответствие

	4
	Вилка переносная 3Р+РЕ, сила тока 32А, напряжение 380В
	Тип: 
	вилка кабельная
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	3Р+РЕ (4 контакта)
	соответствие

	
	
	Напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Сила тока, А:
	32
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP44
	

	
	
	Наличие заземления:
	да
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый-красный
	соответствие

	
	
	Материал корпуса:
	пластик
	соответствие

	5
	Розетка стационарная 3Р+РЕ, сила тока 32А, напряжение 380В
	Тип: 
	розетка кабельная
	соответствие

	
	
	Способ установки:
	наружная установка
	соответствие

	
	
	Количество полюсов:
	3Р+РЕ (4 контакта)
	соответствие

	
	
	Напряжение, В:
	380
	соответствие

	
	
	Сила тока, А: 
	32
	соответствие

	
	
	Степень защиты*:
	не ниже IP44
	

	
	
	Наличие заземления:
	да
	соответствие

	
	
	Цвет:
	белый-красный
	соответствие

	
	
	Материал корпуса:
	пластик
	соответствие

	6
	Вилка кабельная (вставка) 10-25 мм2
	Тип: 
	вилка кабельная
	соответствие

	
	
	Минимальное сечение жилы кабеля, мм²:
	10
	соответствие

	
	
	Максимальное сечение жилы кабеля, мм²:
	25
	соответствие

	
	
	Сила тока, А:
	200
	соответствие



Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке. 
