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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников наружного освещения и электроконвекторов для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
Лот №

[bookmark: _GoBack]



1. Общие сведения
[bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]1. 1. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников наружного освещения и электроконвекторов для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

[bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции   
[bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора: Исполнение договора подряда между ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и АО «Гидроремонт-ВКК» №2/2026 от 14.04.2026г. «Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]2. Требования к продукции.

[bookmark: _Toc75446574]  2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446575]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. из.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Светильник KEDR 3.0
	шт.
	8

	2
	Электроконвектор
	шт.
	10










[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции: срок поставки Продукции в течение 30 календарных дней.
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581]3.  Требования к качеству продукции: ОКПД 2 27.40.39.113 Поставка светильников наружного освещения и электроконвекторов для нужд Дагестанского филиала АО  «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
Таблица 2.1.  Требования к продукции:   

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Светильник KEDR 3.0 (СКУ) 200Вт 34000 Лм 5000К IP67 КСС Д консольный, прозрачный рассеиватель поликарбонат, корпус литой алюминий LE-СКУ-32-200-11062-67Х Led Effect
	· количество – 8 шт.;
· характеристики:
· Мощность, 200Вт;
· Световой поток, 34000 Лм;
· Цветовая температура, 5000К;
· Степень защиты, IP67;
· Тип ПРА, LED драйвер;
· Способ монтажа, на опору;
· Напряжение, 220 В;
· Климатическое исполнение, УХЛ1;
· Пускорегулирующая аппаратура, в комплекте;
· Материал корпуса светильника, металл;
· Номинальное напряжение, 176 – 264 В.

	1.2
	Электроконвектор промышленный ЭКСП2 3,0кВА 1/230 УХЛ4 IP54
	· количество – 10 шт.;
· характеристики:
· Мощность, 3 кВт;
· Количество фаз, 1;
· Степень защиты, IP54;
· Напряжение, 220 В;
· Материал корпуса светильника, сталь 08пс;
· Тип управления, ручное;
· Способ монтажа, настенный;
· Номинальное напряжение, 230 В.

	2.
	Требование к месту поставки

	2.1
	Адрес поставки
	Место поставки/адрес:
Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113)

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.1
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде:
· паспорта;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· сертификаты качества;
УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	6.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Общие требования 
	- Учитывая расположение объекта строительства Нихалойская ГЭС в районе с сейсмичностью 9 баллов (по шкале MSK), оборудование должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении
- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.







                                    
