ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по архитектурно-художественному освещению объекта: «Легкоатлетический манеж в г. Южно-Сахалинске»


	№ п/п
	Перечень
основных данных
	Требования к проектированию

	1. 
	Наименование титула объекта
	Архитектурно-художественное освещение «Легкоатлетический манеж, по ул. Алексея Горького, 39 г. Южно-Сахалинск»

	2. 
	Район, пункт и площадка строительства
	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького, 39

	3. 
	Заказчик
	ПАО «Ростелеком»

	4. 
	Подрядчик
	

	5. 
	Вид строительства
	Новое строительство

	6. 
	Стадийность проектирования
	Альбом визуальных материалов
Рабочая документация
Сметная документация

	7. 
	Сроки начала и окончания работ
	Устанавливаются договором на проектные работы 

	8. 
	Требования к экспертизе
	Получение положительного заключения экспертизы на предмет достоверности сметной стоимости

	9. 
	Требования, предъявляемые к конструкции, материалам и оборудованию
	Должны отвечать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, ПБ и другим нормативным документам.
Применяемое оборудование, подлежащее сертификации, должно иметь соответствующие сертификаты.

	10. 
	Исходные данные, представляемые заказчиком исполнителю проекта
	· архитектурно-строительные чертежи (поэтажные планы, с указанием размещения электрощитовых, разрезы, конструкции и цветовое решение фасадов) в формате dwg;
· сводный план инженерных систем
· план благоустройства
· технические условия на подключение к системе электроснабжения
· требования к системе управления архитектурным освещением, указанием места размещения пульта управления
· согласованная концепция архитектурно-художественного освещения

	11. 
	Состав документации
	1. Альбом визуальных материалов.
2. Рабочая документация:
2.1. Графические материалы в составе:
· планы размещения оборудования архитектурно-художественного освещения;
· фасады здания с расположением и привязками к строительным конструкциям осветительного оборудования;
· планы прокладки силовых кабельных линий и кабелей сигнализации и управления;
· однолинейные и принципиальные электрические схемы;
· узлы крепления проектируемых конструкций к элементам здания.
2.2. Ссылочные и прилагаемые документы:
· спецификация оборудования и материалов;
· описание осветительного оборудования.
3. Сметная документация


	12. 
	Основные требования
	В основе световых решений заложить согласованную концепцию и ее визуализацию.
Разработка рабочей документации должна предусматривать следующие решения АХО (архитектурно-художественное освещение):

· Выполнить фасадное освещение со стороны ул. Алексея Горького и со стороны центрального входа. Точные места и способ установки осветительного оборудования определить проектом.
· На кровле здания разместить светодиодные пиксели и линейные светильники. Осветительное оборудование установить на металлических конструкциях, расположенных на кровле (снегозадержатели, ходовые мостики)
· На остеклении центрального верхнего вертикального элемента здания выполнить медиафасад. Медиафасад выполнить из светодиодных RGBW пикселей, мощность пикселей определить проектом, с учетом требований раздела 7.5.8 СП 52.13330.2016. Шаг между пикселями 100х100 мм.
· Выполнить подсветку флаговой группы, расположенной на территории объекта.
· Всё применяемое светотехническое оборудование должно иметь цветовую схему RGBW и управляться по протоколу DMX512.
· Согласовать проект архитектурно-художественного освещения в департаменте архитектуры и градостроительства администрации г.Южно-Сахалинска

При проектировании учесть:
· исключение слепящего воздействия архитектурно-художественного освещения на пешеходов и автомобилистов;
· исключение возможности механического повреждения и нарушения юстировки архитектурно-художественного освещения при падении сосулек, схода наледи и снега;
· исполнение системы архитектурно-художественного освещения должно соответствовать климатической зоне г. Южно-Сахалинск;
· АХО Объекта должно быть решена комплексно с учетом особенностей архитектурной пластики и композиции городской среды и самого объекта проектирования, визуального архитектурно-художественного образа объекта, особенностей освещения объекта и окружающих их других объектов.
· Максимально скрытного расположения от наблюдателя кабельных линий и осветительных приборов на фасаде объектов с учетом архитектурных элементов здания.

При решении АХО возможно использование следующих режимов подсветки: статический режим, динамический режим, режим трансляция медиаконтента при использовании экрана
Проектом предусмотреть использование. 
качественного управляемого светодиодного оборудования, и сроком службы не менее 50 000 часов, с гарантией производителя не менее 5 лет. Тип светораспределения, мощность приборов подсветки и цвет покраски корпусов приборов определить проектом. 
Освещение должно просматриваться с дальних точек для ориентировки в окружающей среде.
При необходимости применять кронштейны индивидуальной разработки.
Применить новые современные технологии в области архитектурного освещения.
На фасадах здания использовать компактное оборудование, имеющее современный дизайн не портящее внешний вид здания в дневное время.
Общая установленная мощность осветительной установки – определить проектом.

Электроснабжение объекта проектирования осуществлять от сети 380/220В в соответствии с выданными техническими условиями, предусмотрев установку щита архитектурного освещения. При необходимости обеспечить обустройство промежуточных распределительных щитов по зданиям, в зависимости от расположения светотехнического оборудования.
В случае установки нескольких распределительных щитов предусмотреть синхронное включение архитектурной подсветки.
Тип, состав и мощность оборудования определить проектом.
Рабочий диапазон температур окружающей среды от -40°С до +45°С.
Управление осветительной установкой должно осуществляться в автоматическом режиме или вручную из помещения диспетчера. Предусмотрен статический повседневный режим (включение и выключение по астрономическому таймеру). Проектом предусмотреть использование программного обеспечения, входящего в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных РФ, используемое программное обеспечение должно иметь возможность интеграции с Платформой Юнилайт (Unilight).
Гарантия на всю систему, включая световые приборы и оборудование управления, должна быть не менее 5 лет.

	13. 
	Электропитание и электроснабжение
	Точку подключения определить с Заказчиком, основываясь на расчетной электрической мощности проектируемой системы.
Учет электроэнергии выполнить в собственных щитах.
Граница проектирования – отходящие контакты защитного аппарата ВРУ.
Подключение к сети 220/380В.
Категория надежности электроснабжения – III.

	14. 
	Количество экземпляров
	Рабочую документацию предоставить в электронном виде в формате PDF и на бумажном носителе в 2-х экземплярах 

	15. 
	Границы проектирования
	Дополнительный объем работ, не предусмотренный данным заданием на проектирование, выполняется по дополнительному соглашению.

	16. 
	Срок проектирования
	До 31.05.2026



	Заказчик
	Подрядчик
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