
[bookmark: _GoBack]Техническое задание:

1. Требования к форм-фактору:


ЛОТ 1. Контроллер умного дома в формате USB 


Характеристики:

Габариты: 108×30×8 мм или менее;
Питание: 5 В; 0,5 A (USB Type A);
Протоколы связи: Zigbee 3.0/Thread/Bluetooth 5.2/Wi-Fi 6 (2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n/ax);
Индикация: светодиодная;
Основные функции: контроллер умного дома для Zigbee и Thread устройств;
Максимальное кол-во подключенных устройств: 20 (Zigbee) + 20 (Thread);
Температура: -10° — +40°С
Влажность: 0 — 95% относительной влажности.

Комплект поставки: устройство, руководство пользователя на русском языке.

 Функциональные требования:

USB-донгл со встроенным контроллером УД Zigbee и Thread, подключаемый в USB-разъем компьютера, ноутбука или др. устройств, либо в розетку через любой совместимый адаптер.
Совместимые типы устройств: датчики, выключатели, умные замки, осветительные приборы и моторы для штор.

ЛОТ 2. Контроллер умного дома настольный 

Характеристики:

Цвет: чёрный;
Габариты: ø100.5×30.75 мм или менее;
Напряжение питания: USB-C 5 В⎓2 А, PoE 48 В⎓0,25 А;
Максимальное кол-во подключенных устройств: 40 (Zigbee) + 40 (Thread);
Протоколы связи: Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), Zigbee, Thread, Bluetooth;
Рабочая температура: -10° — +50°С;
Допустимая влажность: 0 — 95% относительной влажности.

Комплект поставки: устройство х1, кабель питания x1, руководство пользователя на русском языке x1.

 Функциональные требования:

Настольный контроллер умного дома с поддержкой беспроводных протоколов Zigbee и Thread, который должен являться Matter-контроллером и обеспечивать управление устройствами в рамках стандарта Matter. Совместимые типы устройств: датчики, выключатели, умные замки, осветительные приборы и моторы для штор.
   
ЛОТ 3. Розеточный контроллер умного дома 


Характеристики:

Цвет: белый;
Габариты: 80×80×41.5 мм;
Напряжение питания: 100-240В~, 50/60Hz, 0.2A
Максимальное кол-во подключенных устройств: 127;
Протокол связи: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц, Zigbee;
Рабочая температура: -10° — +40°С;
Допустимая влажность: 0 — 95% относительной влажности.

Комплект поставки: устройство х1, руководство пользователя на русском языке x1.

Функциональные требования:

Розеточный Zigbee-контроллер, подключаемый непосредственно в электрическую розетку без использования внешнего адаптера, должен обеспечивать подключение и управление следующими типами устройств: датчики, выключатели, умные замки, осветительные приборы, моторы для штор.


ЛОТ 4. Сенсорная панель со встроенным контроллером умного дома 


Характеристики:

Габариты:  172 × 86 × 43,7;
Протоколы связи: Wi-Fi 5 2,4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth, Zigbee;
Экран: 1440 × 720 пикселей, IPS;
Максимальное кол-во подключенных устройств: 127;
Питание: 100 — 240 V, 50/60 Гц, от БП USB-C 5 В, 2 A;
Нагрузка: 2 канала, до 2200 Вт (резистивная), до 400 Вт (нерезистивная) ;
Рабочая температура: -10° — +40°С;
Допустимая влажность: 0 — 95% относительной влажности.

Комплект поставки: 

Комплектация: устройство х1, комплект винтов х1, отвёртка х1, руководство пользователя x1

 Функциональные требования:

Сенсорная панель со встроенным Zigbee-контроллером умного дома, предназначенная для установки в стандартный подрозетник, должна поддерживать питание от электрической сети и от внешнего блока питания, иметь встроенное реле не менее чем на 2 канала и обеспечивать подключение и управление следующими типами устройств: датчики, выключатели, умные замки, осветительные приборы, приводы (моторы) для штор.

ЛОТ 5. Шаровой кран с электроприводом 12 В 

Характеристики:

диаметр крана — 1/2 дюйма
    давление — 40 бар
    рабочие жидкости — вода, или любая жидкость совместимая с P.T.F.E.
    тип концевой резьбы — трубная G ½ ’’ ~G1’’
    материал крана — латунь CW617N
    материал шестеренок электропривода — сталь
    уплотнение штока — кольца из NBR
    питание — 12 В
    наличие второстепенного питания — нет
    максимальная потребляемая мощность: не более 8 Вт 
    крутящий момент — 10 Н*м
    время поворота шарового крана на 90º в номинальном (усиленном) режиме — 15 (18) сек
    минимальный ресурс изделия — 250000 циклов откр/закр
    степень защиты — IP65
    длина соединительного провода — 1,5 м
    возможность ручного открытия крана — да
    диапазон температур окружающей среды — 0ºС… + 60ºС
    страна изготовитель — Китай/Россия
    гарантия — 10 лет
    габариты упаковки — 130x140x90мм
    вес — 0,64 кг

Комплект поставки: 

Комплектация: устройство х1, руководство пользователя x1

 Функциональные требования:

Врезается взамен стандартного крана с ручкой. Питание 12В. Автоматически перекрывает воду при протечке или команде из приложения. Есть ручной режим управления.



ЛОТ 6. Шаровой кран с электроприводом 220 В 

Характеристики:

диаметр крана — 1/2 дюйма
    давление — 40 бар
    рабочие жидкости — вода, или любая жидкость совместимая с P.T.F.E.
    тип концевой резьбы — трубная G ½ ’’ ~G1’’
    материал крана — латунь CW617N
    материал шестеренок электропривода — сталь
    уплотнение штока — кольца из NBR
    питание — 220 В
    наличие второстепенного питания — нет
    максимальная потребляемая мощность: не более 8 Вт 
    крутящий момент — 10 Н*м
    время поворота шарового крана на 90º в номинальном (усиленном) режиме — 15 (18) сек
    минимальный ресурс изделия — 250000 циклов откр/закр
    степень защиты — IP65
    длина соединительного провода — 1,5 м
    возможность ручного открытия крана — да
    диапазон температур окружающей среды — 0ºС… + 60ºС
    страна изготовитель — Китай/Россия
    гарантия — 10 лет
    габариты упаковки — 130x140x90мм
    вес — 0,64 кг

Комплект поставки: 

Комплектация: устройство х1, руководство пользователя x1



 Функциональные требования:

Врезается взамен стандартного крана с ручкой. Питание 220В. Автоматически перекрывает воду при протечке или команде из приложения. Есть ручной режим управления.

ЛОТ 7. Премиальный Умный дверной замок с открытием без нажатия на ручку. 

Характеристики:

Название продукта: Умный Дверной замок Zigbee Edition
Цвет: черный
Размеры: 393.8*74.2*58.6 мм
[bookmark: OLE_LINK1]Масса нетто: 4,2кг
Толщина двери: 40 — 80 мм (стандарт)
Возможность установки замка на дверь толщиной более 80 мм ( Доп.опция)
Питание: литий-ионная аккумуляторная батарея 2480 мАч (7,2 В), вход Type-C для аварийного питания (5 В)
Протоколы связи: Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0, NFC
Рабочая влажность: 0-93% относительной влажности, без конденсации
Рабочая температура: -10°C -+55°C
Комплект поставки: 

Комплект поставки: Руководство пользователя х1, передняя панель х1, задняя панель х1, корпус замка х1, цилиндровый механизм замка х1, аварийный ключ х2, NFC-метка х2, ответная планка х1, комплект принадлежностей х1, литиевая батарея х 1, зарядный кабель USB-A<>USB-C x1, шаблон для монтажа х1, ограничители с защитой от защемления х2

 Функциональные требования:

Открывается без нажатия на ручку. поддержка биометрии (Touch id), Apple Home Key, PIN-кодов, NFC и обычных ключей





ЛОТ 8. Премиальный Умный дверной замок с открытием без нажатия на ручку и Face id. 

Характеристики:

Название продукта: Умный Дверной замок Zigbee Edition Face id
Цвет: черный
Размеры: 406 x 77 x 20 мм (передняя панель), 406 x 77 x 26 мм (задняя панель).
Масса нетто: 4,4кг
Толщина двери: 40 — 80 мм (стандарт)
Возможность установки замка на дверь толщиной более 40-120 мм. Адаптация к дверному шву в пределах 2-8 мм.
Питание: Литиевая батарея емкостью 5000 мАч, 7,5 В (в комплекте 2).
Протоколы связи: Bluetooth 5.1 (радиус действия до 25 метров), Zigbee 3.0 (радиус действия до 30 метров), Wi-Fi 2,4 ГГц.
Рабочая влажность: 0-93% относительной влажности, без конденсации
Рабочая температура: -10°C -+55°C
Комплект поставки: 

Комплект поставки: Руководство пользователя х1, передняя панель х1, задняя панель х1, корпус замка х1, цилиндровый механизм замка х1, аварийный ключ х2, NFC-метка х2, ответная планка х1, комплект принадлежностей х1, литиевая батарея х 1, зарядный кабель USB-A<>USB-C x1, шаблон для монтажа х1, ограничители с защитой от защемления х2

 Функциональные требования:

Открывается без нажатия на ручку. поддержка биометрии (Face id), Apple Home Key, PIN-кодов, NFC и обычных ключей





ЛОТ 9. Умный дверной замок с отпечатком пальца 


Характеристики:

Цвет: черный
Размеры: 375 × 77 × 23,6 мм
Толщина двери: 40 — 80 мм (стандарт)
Возможность установки замка на дверь толщиной более 80 мм ( Доп.опция)
Питание: Сменная батарея Типа АА; Аварийное питание через разъем USB-C (5 В)
Максимальное количество пользователей: 50
Максимальное количество NFC меток: 25.
Вес нетто: 3,6 кг
Протоколы связи: Zigbee, Bluetooth 5.0, NFC
Рабочая температура: -25°C ~ 55°C
Рабочая влажность: 0 ~ 93% относительной влажности, без конденсации
Комплект поставки: 

Датчик × 1, Монтажная пластина × 1, Адаптер × 1, Клейкая наклейка × 1, Саморез × 2, Расширительная трубка × 2, Руководство Комплект поставки: Лицевая панель × 1, Внутренняя панель × 1, Корпус замка × 1, Цилиндровый механизм × 1, Аварийный ключ × 2, Ответная планка замка × 1, Комплект аксессуаров × 1, Шаблон для монтажа × 1, Руководство пользователя × 1

 Функциональные требования:

Базовая модель с поддержкой отпечатков пальцев и паролей, ключей

ЛОТ 10. Умный дверной замок с отпечатком пальца и кнопкой вызова 

Характеристики:

Цвет: чёрный 
Габариты: 380.9 х 76.9 х 25 мм 
Толщина двери: 40 — 80 мм (стандарт)
Возможность установки замка на дверь толщиной более 80 мм ( Доп.опция)
Питание: элементы питания АА 8 шт., вход Type-C для аварийного питания (5 В)
Протокол связи: Bluetooth 5.0, Zigbee 3.0 
Рабочая температура: -25° — +70°С 
Допустимая влажность: 0 — 93% относительной влажности  



Комплект поставки: 

Комплект поставки: передняя панель, задняя панель, корпус замка, цилиндровый механизм, аварийный ключ 2 шт., ответная планка замка, короб ответной планки, комплект аксессуаров, шаблон для монтажа и руководство пользователя
 Функциональные требования:

Встроенный звонок. Открытие по отпечатку пальца, паролю NFC, HomeKit или ключом

ЛОТ 11. Видеозвонок  


Характеристики:

Цвет: чёрный
Внешний модуль:
 
Размер (В х Ш х Г): 142 х 65 х 30 мм
Разрешение видео: 1080p
Угол обзора: 162° (по диагонали)
Угол ИК-обнаружения движения: по горизонтали 120°, по вертикали 80°
Беспроводные протоколы: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
Максимальная выходная мощность Wi-Fi: ≤ 20 дБм
Питание: 8 – 24 В переменного тока, 0,2 А, 50/60 Гц или 8 – 24 В постоянного тока, 0,5 А
Автономное питание: Батарея: 6 х щелочная батарея LR6 AA
Рабочая температура: -18°C ~ 50°C (-0.4°F ~ 122°F)
Рабочая влажность: 0 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Вес нетто: 257 г
Внутренний модуль:
Маркировка: SVD-C02, SVD-C04
Размер (В х Ш х Г): 65 х 65 х 28 мм
Мощность динамика: 2 Вт
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Вес нетто: 68,5 г

Комплект поставки: 

Комплектация: Основной модуль х1 корректор направления обзора х1 отвертка х1 батарейка х6 внутренний модуль х1 кабель звонка х1 комплект настенных винтов х1 комплект клиновидных винтов х1
 Функциональные требования:

Wi-Fi видеозвонок с распознаванием лиц

ЛОТ 12. Накладной электропривод шарового крана 


Характеристики:

Цвет: Белый;
Протоколы: Zigbee;
Размер продукта:  93 × 72 × 84 мм
Источник питания:  4 × AA
Давление в кране:  1.6 MPa
Крутящий момент:  ≤ 3,6 Нм
Совместимые размеры труб:  1”, 1/2”, 3/4”
Совместимые типы ручек:  рычаг, бабочка
Рабочая температура:  -10 °C ~ 50 °C
Рабочая влажность:  0 ~ 95% относительной влажности, без конденсации

Комплект поставки: 

Комплект: Электропривод шарового крана × 1, Руководство пользователя × 1, Комплект аксессуаров × 1, AA × 4

Функциональные требования:

Универсальный накладной электропривод шарового крана должен обеспечивать автоматическое и ручное управление запорным механизмом, устанавливаться без демонтажа трубопровода и питаться от батарей типа AA.

	


Руководитель направления 				                       В.С. ДОЛЖЕНКО
