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Техническое задание
на поставку и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро»











г. Нижний Новгород
2026 год

Описание 
на поставку и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро»

Термины и определения 
	Термин/
сокращение
	Определение

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АСКОП
	Автоматизированная система контроля оплаты проезда

	АПС
	Автоматической пожарной сигнализацией

	ИК-датчик
	Инфракрасный датчик

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	ПК
	Персональный компьютер

	ПНР
	Пусконаладочные работы



1. Общие положения

· Наименование закупки: поставка и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро» (далее – Комплекс).
· Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО» (МП «Нижегородское метро»).
· Место поставки и установки Комплекса:
1. Город Нижний Новгород, Канавинский район, Станция «Московская» МП «Нижегородское метро»:
Вестибюль № 1 станции:
- турникеты входа: 8 центральных стоек, 1 левая стойка, 1 правая стойка;
- турникеты выхода: 4 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.
Вестибюль № 2 станции:
- турникеты входа: 9 центральных стоек, 1 левая стойка, 1 правая стойка;
- турникеты выхода: 8 центральных стоек, 2 левых стойки, 2 правых стойки;
2. Город Нижний Новгород, Ленинский район, Станция «Заречная» МП «Нижегородское метро»:
Вестибюль № 1 станции:
- турникеты выхода: 2 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.
Вестибюль № 2 станции:
- турникеты выхода: 2 центральных стойки, 1 левая стойка, 1 правая стойка.
· Сроки поставки и выполнения работ: в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения договора.




2. Назначение и задачи Комплекса

· Назначение: Обеспечение автоматизированного контроля оплаты проезда и управление проходом пассажиров через турникеты на станциях метрополитена.
· Задачи: Применение современных технологий для повышения эффективности работы метрополитена в целях обеспечения удобства и безопасности пассажиров, оптимизация потока пассажиров, улучшение контроля и учета, повышение культуры обслуживания и обеспечение безопасности движения пассажиров.

3. Функциональные требования к комплексу технических средств

	Комплекс должен представлять собой единую систему, состоящую из электромеханических устройств (турникетов) и технических средств управления. Технические средства Комплекса должны обеспечивать:
· Совместимость с существующей автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКОП).
· Валидацию различных проездных билетов (транспортная и банковская карта, бесконтактные карты, все типы QR-кодов, биометрические данные (лицо) и NFC-метки).
· Подключение системы распознавания лиц к системе автоматического контроля прохода.
· Возможность работы в автономном режиме или в составе технических средств АСКОП.
· Считывание 1D/2D кодов с экранов смартфонов и бумажных билетов.
· Отображение остатка средств и статуса прохода на информационном дисплее турникета.
· Удаленный мониторинг состояния устройств турникета (дисплей, считыватель, привод створок, контроллер) через модуль мониторинга.
· Наличие в турникетах смарт-контроллера, обеспечивающего автономную работу системы, взаимодействие с валидатором, управление механизмом турникета, хранение правил доступа и идентификаторов, поддержку режимов онлайн и офлайнработы с возможностью синхронизации с АСКОП.
· Наличие в турникетах Web-интерфейса администратора (настройка, журналы, загрузка экранных форм) и Web-интерфейса управления и контроля (управление доступом, тестирование) для удаленного подключения. 
· Наличие в турникетах интеллектуальной управляемой маркетинговой анимированной индикации для информирования пассажиров о статусе прохода.
· Наличие турникетах ИК-датчиков (верх/низ) и звуковой сигнализации для защиты от несанкционированного прохода. 
· Реализацию режимов прохода: нормально-открытый, нормально-закрытый, а также режим «антипаника». 

4. Состав Комплекса (Спецификация оборудования)

	Комплекс формируется из следующего оборудования:
· Входная группа станции «Московская» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (2 шт.), Правая стойка (2 шт.), Центральная стойка (17 шт.), из них 15 проходов с шириной 600 мм и 4 прохода с шириной 900 мм).
· Выходная группа станции «Московская» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (3 шт.), Правая стойка (3 шт.), Центральная стойка (12 шт.), из них 11 проходов с шириной 600 мм и 4 прохода с шириной 900 мм).
· Выходная группа станции «Заречная» со створками из закаленного стекла: Левая стойка (2 шт.), Правая стойка (2 шт.), Центральная стойка (4 шт.), из них 6 проходов с шириной 900 мм.
· Управление комплексом: Автоматизированное рабочее место (АРМ) мониторинга (2 шт.), пульты управления и блоки пожарной сигнализации (7 шт. суммарно) прочие элементы согласно Приложению №1.

5. Требования к качеству и гарантийные обязательства

· Поставляемый Комплекс (и входящее в него оборудование) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и изготовленным не ранее 2026 года.
· Гарантийный срок на оборудование и оказанные услуги (ввод в эксплуатацию) составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания документа о приемке.
· В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан произвести их устранение или замену продукции на новую за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

6. Порядок сдачи и приемки

· Приемка осуществляется по факту выполнения работ.
· Исполнитель обязан предоставить полный комплект сопроводительной документации: 
· Окончательная приемка оформляется актом о вводе Комплекса в эксплуатацию.

7. [bookmark: bm_4_требования_соответствия_норм_729e35]Требования соответствия нормативным документам

· Поставляемый Комплекс должен соответствовать обязательным требованиям технических регламентов, стандартов, правил по электробезопасности, пожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и применимых к данному виду оборудования.
· При поставке Поставщик передает Заказчику комплект документов, подтверждающих соответствие оборудования Комплекса установленным требованиям (при необходимости): сертификаты соответствия, декларации, а также эксплуатационную документацию (руководства, паспорта, инструкции).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
«НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО»
(МП «Нижегородское метро»)


 
Приложение № 1
к Техническому заданию

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНОГО ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ПТК)
Закупка: Поставка и монтаж комплекса технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станции «Московская» и станции «Заречная» МП «Нижегородского метро».

Системные требования к Комплексу (в целом)
· Назначение: Автоматизированный контроль оплаты проезда, управление исполнительными устройствами (турникетами), мониторинг событий в реальном времени.
· Режимы работы: «Нормально-открытый», «Нормально-закрытый», «Свободный проход», «Блокировка», «Антипаника»
· Интеграция: Полная совместимость с существующей АСКОП метрополитена на программном и аппаратном уровнях.

1. Состав и характеристики компонентов

	№ п/п
	Компонент ПТК
	Кол-во
	Наименование характеристики
(для определения эквивалентности)
	Значение характеристики
(для определения эквивалентности)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Входной правый
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	2
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Однопроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Левое
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Дополнительные функциональные возможности
	Защита от прохода более одного человека
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Входной центральный
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	17
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Двухпроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Двухстороннее
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева) (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Дополнительные функциональные возможности
	Защита от прохода более одного человека
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	3
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Входной левый
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	2
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Однопроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Правое
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Дополнительные функциональные возможности
	Защита от прохода более одного человека
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	4
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Выходной левый
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	5
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Однопроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Правое
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	5
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Выходной правый
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	5
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Однопроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Левое
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	6
	Исполнительные устройства (Турникеты скоростные)
Выходной центральный
26.30.50.119
26.30.50.152-00000001
	16
	Конструктивное исполнение
	Створчатый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин
	≥ 10 и < 15 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Пропускная способность в режиме свободного прохода, чел/мин
	≥ 60
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип корпуса
	Двухпроходной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Тип размещения
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет полноростовой
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Турникет со встроенным контроллером (электронная проходная)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Ширина прохода, мм
	≥ 500 и < 600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Тип привода
	Электромеханический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Расположение створки
	Двухсторонее
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Сталь нержавеющая 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт 
	≥ 40 и < 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Длина корпуса, мм
	≥ 1400  и  < 1600
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина корпуса, мм
	≥ 200  и  < 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	7
	Кронштейн для установки стационарного биотерминала совместимого с АСКОП
26.30.60.110
26.30.60.000-000000011
(применяется 01.01.2027)
	19
	Тип корпуса
	Вандалозащищенный 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие внутреннего кабель-канала
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Встроенная светодиодная подсветка
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Модуль экстренной разблокировки («Антипаника»)
входной
26.30.50.151
26.30.50.000-000000011
(применяется 01.01.2027)
	2
	Управление каждым входом отдельно 
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Управление одновременно всеми входами
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Световая индикация состояния каждого входа
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество кнопок для управления проходами, шт
	≥ 8 ≤ 10
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	
	
	
	Напряжение питания постоянного тока, В
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт
	≤ 24
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Максимальное напряжение на выходных контактах, В
	250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина модуля, мм
	≥ 350 ≤ 370
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина модуля, мм
	≥ 80 ≤ 90
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Высота модуля, мм
	≥ 70 ≤ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	IP40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Блок сопряжения с АПС
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9
	Модуль экстренной разблокировки («Антипаника»)
выходной
26.30.50.151
26.30.50.000-000000011
 (применяется 01.01.2027)
	5
	Управление каждым выходом отдельно 
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Управление одновременно всеми выходами
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Световая индикация состояния каждого выхода
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Количество кнопок для управления проходами, шт
	1-2
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики

	
	
	
	Напряжение питания постоянного тока, В
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Потребляемая мощность (без учета системы обогрева), Вт
	≤ 24
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Максимальное напряжение на выходных контактах, В
	250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Длина модуля, мм
	≥ 350 ≤ 370
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Ширина модуля, мм
	≥ 80 ≤ 90
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Высота модуля, мм
	≥ 70 ≤ 80
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Степень защиты корпуса
	IP40
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Блок сопряжения с АПС
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10
	АРМ мониторинга и управления в комплекте с мышью и клавиатурой
26.20.15.140
26.20.15.000-00000032
	2
	Диагональ экрана, дюйм
	≥ 23
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Количество ядер процессора, шт
	≥ 4
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Максимальный объем оперативной памяти, Гб  
	≥ 8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Объем накопителя SSD, Гб
	≥ 240
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	Наличие манипулятора мышь в комплекте
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


1Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
2. Требования к монтажу (вводу в эксплуатацию)

	ОКПД2: 33.20.39.900
· Подготовительные работы: Демонтаж старых турникетов и подготовка напольного покрытия (плитка гранит/металлические крышки) выполняется силами Заказчика.
· Работы Исполнителя: Установка оборудования, прокладка закладных материалов, кабельных линий в зоне турникетов, монтаж пультов управления и АРМ.
· Пусконаладочные работы (ПНР): Включают подключение, настройку, интеграцию к сетям АСКОП и отладку оборудования для его подготовки к функционированию в качестве единого Комплекса. ПНР проводятся с составлением актов и комплексной приемкой в присутствии Заказчика.
3. Эскиз турникета

	К техническому заданию прилагается эскиз желаемого турникета, поясняющий его внешний вид, компоновку основных элементов и область размещения считывателей и интерфейсов. 
	Участники вправе предлагать конструктивно аналогичные решения при условии соответствия всем функциональным, техническим и эксплуатационным требованиям, установленным в настоящем ТЗ. 
	Эскиз не является ограничением конкуренции и носит рекомендательный (иллюстративный) характер.
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Рисунок 1 – Эскиз турникета





Начальник службы
сигнализации и связи                                                                                                                                                             А.В. Шурганов
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