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«На поставку приспособления для испытания козлового крана нижнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС»
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1. [bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	СШГЭС
	Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего

	ПБ
	Правый берег

	ЛБ
	Левый берег

	НБ
	Нижний бьеф






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
Приспособление для испытания козлового крана нижнего бьефа Саяно-Шушенской ГЭС (далее – Товар)
ОКПД 2 - 28.22.1 Оборудование подъемно-транспортное и его части.

1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель и задачи использования закупаемой продукции
Цели: Выполнение требований пункта 169 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», а именно проведение статических и динамических испытаний козлового крана НБ СШГЭС зав.№1.  
Задачи: Приобретение приспособления для испытания крана козлового НБ СШГЭС зав.№1 с использованием существующих противовесов автокрана Liebherr LTM 1200-5.1.

1.4. [bookmark: _Toc75446569] Существующее положение
	Место проведения испытаний козловых кранов НБ СШГЭС расположено в правом бычке пролета ремонтного затвора гидроагрегата ст.н.10 СШГЭС (в монолите бычка установлен анкер, к которому присоединяется динамометр). Для проведения испытаний козлового крана НБ зав.№1 (ЛБ) необходимо установить козловой крана НБ зав.№П-0005 (ПБ) вне места проведения испытаний, что не представляется возможным из-за габаритов крана. Было рассмотрено предложение по продлению подкрановых путей козловых кранов НБ, в сторону правого берега, данный вариант не возможен учитывая ограниченность пространства от места проведения испытаний и водораздельной стенки водобойного колодца. Единственным техническим решением, для возможности проведения испытаний крана зав.№1 (ЛБ), является изготовление приспособления для испытания.
В 2024 году специалистами ООО «СПКТБ «Ленгидросталь» была разработана рабочая документация «Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ[footnoteRef:2]. [2:  Далее - Приспособление] 


2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Приспособление. 
	Шифр 862МЛ (приложение №1 к настоящим ТТ);  

	комплект
	1




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 180 календарных дней, с даты, следующей за датой заключения договора. 
По письменному согласованию сторон допускается досрочная поставка Товара.
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1_Копия_1]Требования к качеству продукции

[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Масса приспособления
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ
	Указание характеристик
	Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования
	

	1.1.2. 
	Конструкция приспособления
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ
	Указание характеристик
	Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования
	

	1.1.3. 
	Крепление приспосбления
	В соответствии с требованиями рабочей документации шифр 862МЛ
	Указание характеристик
	Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования
	

	1.1.4. 
	Методика проведения испытаний
	Должна содержать последовательность проведения испытаний и т.д.
	Указание характеристик
	Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Условия поставки
	Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. 
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару документов: 
· сертификат качества в 1 (одном) экз.;
· упаковочный лист в 1 (одном) экз.;
· иные документы в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
· товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.;
· накладная ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экз.
Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Условия приемки
	1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки.
2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. 
3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в присутствии Поставщика в  течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ), либо направляет Поставщику мотивированный отказ.
4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания товарной накладной ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) уполномоченными представителями Сторон.
После проведения входного контроля восстановление упаковки, переконсервация производится силами Поставщика. 
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Требования к упаковке
	Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку.
Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования:
- в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения  не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69);
- в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78).
Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок.
Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки.
Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару.
Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока  (не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя.
Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.
В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей.
	Согласие с требованием
	
	

	3.5
	Требования к маркировке
	Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
Маркировка наносится силами Поставщика на каждое грузовое местои должна   содержать следующую информацию:
- наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза);
- наименование страны, производителя;
наименование Поставщика;
- условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 
- дату изготовления и срок хранения.
В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».
Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки..
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии  должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) на поставленный Товар.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
- технический паспорт и чертежи;
- руководство по монтажу и эксплуатации (включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта);
- протоколы испытаний на заводе-изготовителе;
- сертификаты соответствия;
- прочая документация, определенная заводом-изготовителем;
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортная накладная формы №1-Т;
- товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 экз.
Вся документация должна быть на русском языке.
Методика проведения испытаний.
	Согласие с требованием
	
	

	*  - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке.
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3. [bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемую продукцию в соответствии с приложением №2 к настоящей ТТ.




	
4. [bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc75446585]Приложения
Приложение №1: Рабочая документация «Приспособление для испытания крана» шифр 862МЛ;
Приложение №2: Форма «Спецификация поставляемой Продукции».

