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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании 
по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, 
для нужд УФПС Орловской области.


















г. Орел, 2026 г


1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	…
	…
	…


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, для нужд УФПС Орловской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью выполнения программы "Оптимизация" в соответствии с п. 4.3. приказа генерального директора АО «Почта России» от 15.01.2025 № 8/1-п «О повышении эффективности использования объектов недвижимого имущества». 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
а) Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 40 (сорок) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
б) Место выполнения Работ: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, 3й этаж пом. 40.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О почтовой связи»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
СП 70.13330.2012 (С изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 1)»;
СП 73.13330.2016 (С изменением № 1) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СП 71.13330.2017 (С изменением № 1) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год);
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Подрядчик перед началом работ должен предоставить Заказчику список работников, которые будут работать на объекте с указанием ФИО, паспортных данных, прописки, и автотранспорта, который будет привозить оборудование, материалы, вывоз мусора с указанием государственного номера, и марки.
Подрядчик в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) выполняет работы, на объекте (по адресу), указанном в п. 4, б). 
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 8:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по
 восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и направляет Заказчику на утверждение. 
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
3.	Счет-фактуру;[footnoteRef:1] [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.] 

4. 	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
5.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
6	Акты освидетельствования скрытых Работ;
7.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
8.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
9.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).
10. Справки (расшифровки) выполненных работ с разбивкой по категориям формы АНФ 02/17.
Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.
После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 3-5 штук на каждый вид работ на электронный адрес: Antonina.Kuznetsova@russianpost.ru .
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (один, после подписания, возвращается подрядчику) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее _24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24_ (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	№ страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	8





Приложение № 1 к ТЗ 
Ведомость объемов Работ по текущему ремонту помещения 40, для обустройства его под кассу в административно-производственном здании по адресу: 302006 Орловская обл, г. Орел, пл. Привокзальная, д1, для нужд УФПС Орловской области.

	N 
п/п
	Работы по устранению выявленных дефектов
	ед.  изм.
	Объём
	Примечание

	
	Главная касса
	
	
	

	1
	Демонтаж окон 1,15х1,86 – 6 шт
	М2
	12,83
	

	2
	Демонтаж линолеума
	М2
	67,3
	

	3
	Демонтаж плинтусов
	м/п
	36,14
	

	4
	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами
	шт
	14
	

	5
	Заложить проемы кирпичом полнотелым силикатным на всю толщину стен
	М3
	5,53
	

	6
	Штукатурка стен внутри здания
	М2
	19,15
	

	7
	Шпатлевка стен по штукатурке под масленую окраску
	М2
	19,15
	

	8
	Огрунтовка под масленую окраску (олифой)
	М2
	19,15
	

	9
	Окраска стен, маслеными составами за 2 раза (ПФ 115)
	М2
	40,5
	

	10
	Штукатурка стен фасада с лесов высота 15 м
	М2
	4,3
	

	11
	Шпатлевка стен фасад под акрил
	М2
	23,2
	

	12
	Огрунтовка, окраска акриловыми красками (колированными) стен фасадов
	М2
	23,2
	

	13
	Кладка перегородок из пеноблоков стеновых 600х200х300 мм с проемами
	М2
	25,4
	

	14
	Обшивка стен ГКЛ с устройством каркаса
	М2
	50,88
	

	15
	Огрунтовка стен
	М2
	50,88
	

	16
	Третья шпатлевка
	М2
	50,88
	

	17
	Огрунтовка, окраска стен акриловыми красителями
	М2
	50,88
	

	18
	Установка окон ПВХ – 4 шт 1,15х1,85
	М2
	 8,51
	

	19
	Облицовка откосов сендвич панелями
	М2
	9,7
	

	20
	Установка F образного уголка
	м/п
	19,4
	

	21
	Установка подоконных досок шириной 0,5 м
	м/п
	4,6
	

	22
	Установка двери сейф для главкасс – 3 шт ( глазок, засов, два замка)
	М2
	6,1
	

	2324
	Изготовление и установка двери решетки с коробкой 2,1 м2  L75х75х6 мм, прут d=16 мм – засов, проушины, окошко, - 3 шт 
	т
	0,354
	

	25
	Укрепление стен металлическими решетками по периметру, прут d=10 мм L50х50х5, ячейка 150х150
	т
	0,580
	

	26
	Изготовление и установка решеток оконных глухих – 2 шт d=16 мм L75х75х6
	т
	0,162
	

	27
	Изготовление и установка решетки оконной распашной - 2 шт d=16 мм L75х75х6
	т
	0,215
	

	28
	Огрунтовка металлических изделий
	М2
	52,5
	

	29
	Окраска металлических изделий
	М2
	52,5
	

	30
	Укладка фанеры 22-24 мм на пол
	М2
	66,3
	

	31
	Укладка линолеума коммерческого ( со сваркой швов)
	М2
	66,3
	

	32
	Установка плинтусов пластмассовых
	м/п
	52
	

	33
	Устройство потолков типа Армстронг
	М2
	48,76
	

	34
	Установка светильников накладных светодиодных 60х60 см, накладных и встраиваемых в потолки типа Армстронг  
	шт
	14
	

	35
	Установка розеток 2х гнездовых накладные
	шт
	6
	

	36
	Установка выключателя 2х клавишного накладной
	шт
	3
	

	37
	Прокладка электрического кабеля в кабель канале Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 ( канал 20х10 мм)
	м/п
	45
	

	38
	Прокладка электрического кабеля в кабель канале Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 ( канал 20х10 мм)
	м/п
	60
	

	
	Слаботочные сети
	
	
	

	1
	Прокладка кабеля в кабельканалах
	м/п
	100
	

	2
	Пробивка отверстий в стенах
	шт
	1
	

	3
	Уборка , затаривание , вынос с 3эт и вывоз мусора
	По факту
	




