Материалы (конструкции, изделия), применяемые при выполнении работ на объекте:
выполнение комплекса работ по подготовке технической документации и устройство искусственного электроосвещения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Забайкальского края 
.
	№ п/п
	Наименование материалов и конструкций
	Характеристики
	Нормативная документация

	1
	Опоры железобетонные
	Стойка СВ 110-5
	ТУ5863-007-00113557-94 



	2
	АСУНО «КУЛОНpro»
	
	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, 

	3
	Провод СИП2 3х35, СИП4 2х16
	СИП2 3*35+1*54,6, СИП4 2*16, 3*50+1*54,6
	ГОСТ 31946-2012

	4
	Линейная арматура
	Нилед или аналог
	ГОСТ Р 70352-2022

	5
	Заземляющие устройства, заземляющие проводники
	Сталь круглая горячего оцинкования Ø18 мм, Ø12 мм.
	ГОСТ Р 58882-2020

	6
	Светодиодные светильники
	мощность не более 160 Вт, 

цветовая температура 5000-5500 К, 

индекс цветопередачи – 80 Ra, 

световой поток светильника от 16000 Lm, 

класс энергоэффективности – не ниже А++, 

пульсация светового потока <1%, 

степень защиты не ниже IP65, 

вид климатического исполнения УХЛ1,

гарантийный срок не менее 5 лет
	ГОСТ 34819-2021;
ГОСТ 34919-2022
ТР ТС 014/2011,

ТР ТС 020/2011, 

ТР ТС 004/2011

	7
	Кронштейны для подвески светильников
	К1-2,5-2,5-11-2

К1(к)-2,5-2,5-11-20(90)
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