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Приложение № 6
к извещению о проведении
сокращенного ценового отбора

[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку коммутаторов доступа

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1 
	АУО
	Аппарат управления АО «Почта России»

	2 
	Покупатель, Грузополучатель
	Акционерное общество «Почта России»

	3 
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки

	4 
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	5 
	ТЗ
	Техническое задание

	6 
	Товар
	Коммутаторы доступа, указанные в настоящем Техническом задании.

	7 
	УПД
	Универсальный передаточный документ


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ
Поставка коммутаторов доступа
Цель поставки Товара: обеспечение организации почтовой связи.
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным образцом.
Товары должны обеспечивать работу от напряжения переменного тока электрической сети 220–230 Вольт, частоты 50 Гц.
3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование Товара[footnoteRef:2] [2:  Условные наименования Товара с требуемым набором характеристик] 

	Единица измерения
	Количество Товара

	1 
	Коммутатор доступа
	шт.
	10


3.3. Основные характеристики товара
Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 1 к ТЗ.
3.4. Комплектность товара
Требования устанавливаются в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 ТЗ, а также в комплект поставки входят кабели питания и/или блоки питания, необходимые для полноценной работы Товара.
3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара 
3.5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 
 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
–	технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
3.5.2. Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части, то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания УПД.
3.6.2. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным в договоре.
3.6.3. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
Не установлены. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА
Производственные коды и серийные номера на Товаре должны совпадать с производственными кодами и серийными номерами на упаковке (при наличии). 
Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов влаги и намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.
На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
–	наименование Товара; 
–	товарный знак (при наличии) завода-изготовителя.
6. СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки товара
6.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Адрес поставки товара: ЛЦ Внуково 2 г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.
6.2. Условия поставки
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.
6.2.2. Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 15:45 часов.
6.2.3. Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.
6.2.4. Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Покупателя осуществляются силами Поставщика.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки товара
Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных 
в п. 7.2 ТЗ.
Порядок приемки устанавливается договором.
7.2. Требования к комплекту документов, передаваемых Покупателю при поставке товара
Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:
–	УПД, подписанная Поставщиком с его стороны, в 2 (двух) экземплярах;
–	копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) 
на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара (если товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза (ЕАЭС));
–	паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке 
в бумажном или электронном виде (при наличии);
–	оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы 
о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара. Заводские (серийные) номера Товара указываются при наличии.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА
Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы 
по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
Условия хранения Товара должны обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА
Не установлены.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА
Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Технические характеристики Товара
	6





Приложение № 1 к ТЗ


Технические характеристики Товара

1. Требования к характеристикам Коммутаторов доступа
Модель* Eltex MES2448B или эквивалент со следующими характеристиками:
	№ п/п
	Характеристики Товара/
Параметры эквивалентности к закупаемому Товару
	Значение характеристики Товара/
Значение параметров эквивалентности Товара

	1 
	Тип коммутатора: Управляемый
	соответствует

	2 
	Уровень управляемого коммутатора: 2-3
	соответствует

	3 
	Тип электропитания: 100-240В, 50-60 Гц AC / 12 В DC
	соответствует

	4 
	Возможность подключения и подзарядки АКБ не менее 20 А/ч
	наличие

	5 
	Тип размещения: Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	соответствует

	6 
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:
	≤ 70 Вт*

	7 
	Возможность стекирования
	наличие

	8 
	Количество изделий в стеке:
	≥ 6*

	9 
	Количество портов 1G 8P8C:
	≥ 48*

	10 
	Количество портов 10G SFP+:
	≥ 4*

	11 
	Количество записей MAC, шт.:
	≥ 30 000*

	12 
	Внутренняя пропускная способность, Гбит/с:
	≥ 100 *

	13 
	Количество очередей (выходных на порт), шт.: 
	От > 4 до ≤ 8 *

	14 
	Поддержка протоколов ААА: Local, Radius, Tacacs+, 802.1x
	наличие

	15 
	Поддержка доступа к консоли по SSH
	наличие

	16 
	Поддержка протоколов и средств управления: SFTP NTP DNS ICMP 802.1X IPv4 TCP SNMP SSH RMON SCP DHСP client LACP DHCP relay NTP client SNTP client стандарт MSTP IEE 802.1s Telnet SSHv2 LLDP RADIUS SNMPv2c SNMPv3
	наличие

	17 
	Диагностика оптического трансивера
	наличие

	18 
	Виртуальное тестирование кабеля
	наличие

	19 
	Поддержка защиты доступа к сети по стандарту (802.1x)
	наличие

	20 
	Наличие функции DHCP Snooping (защита от атак, связанных с протоколом DHCP)
	наличие

	*Участник закупки, предлагая Товар, должен:
указать в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие параметрам соответствия (эквивалентности), установленным в ТЗ со знаком «*»; 
указать модель Товара (при наличии);
указать, при наличии, товарный знак и парт-номер;
в случае достижения отдельных из указанных характеристик при помощи опциональных изделий или комплектующих к основному Товару перечислить их все в составе Товара с указанием парт-номеров (кодов) производителя Товара (при наличии).
Все опциональные изделия или комплектующие (при наличии) должны быть совместимы
с основным Товаром



