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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОКПД2 29.20.21.110 Поставка контейнеров морских для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»



























1.1.	Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 29.20.21.110 Поставка контейнеров морских для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (далее - Продукция).
[bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2 	Цель использования закупаемой продукции  
Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения проекта № [ТПиР_ВолГЭС_3-ТПиР-БЕЗ-2026](КСБ)Разработка раб.документации,монтаж заграждения защитного здания КРУЭ-500кВ Волжской ГЭС планируемый к заключению между филиалом ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС» и Волжским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574]2.1 Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.1
	Контейнер морской,  (ДхШхВ) 12192х2438х2896 мм 
	шт
	45*

	1.2
	Контейнер морской,  (ДхШхВ) 6058х2438х2896(либо 2591) мм
	шт
	40*


* Количество контейнеров может быть уменьшено по заявке Покупателя.
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 29.20.21.110 Поставка контейнеров морских для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	С даты подписания договора
	В течение 3 рабочих дней с момента получения заявки на партию продукции.


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции: ОКПД2 29.20.21.110 Поставка контейнеров морских для нужд Волжского филиала АО «Гидроремонт-ВКК»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Контейнер морской,  (ДхШхВ) 12192х2438х2896 мм

	1.1
	Длинна, мм
	12 192

	1.2
	Ширина, мм
	2 438

	1.3
	Высота, мм
	2 896

	1.4
	Соответствие стандарту
	ГОСТР 53350-2009
(ИСО 668:1995)

	1.5
	Товарное обозначение
	40-футовый

	1.6
	Масса брутто, кг
	30 480

	
	
	

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	2. 
	Контейнер морской,  (ДхШхВ) 6058х2438х2896(либо 2591)мм

	1.1
	Длинна, мм
	6058

	1.2
	Ширина, мм
	2 438

	1.3
	Высота, мм
	2 896 либо(2591)

	1.4
	Соответствие стандарту
	ГОСТР 53350-2009
(ИСО 668:1995)

	1.5
	Товарное обозначение
	20-футовый

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	3.1
	Поставщик должен предоставить копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, документы о качестве и другие), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ.
Акт периодического освидетельствования грузового(ых) контейнера(ов) РМРС.
Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.

	4
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1
	Место поставки: 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А .

	4.2
	Приемка продукции:
Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

	4.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	4.4
	 Приемка товара по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6 и от 25.04.1966г. № П-7.
- Передача Товара Заказчика оформляется следующим комплектом документов: товарная (товарно-транспортная) накладная (унифицированная форма № ТОРГ-12), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика, счет (счет-фактура), акт приема-передачи и прочие документы, необходимые при использовании его по назначению.
- Во всех случаях при приемке товара должен присутствовать представитель Поставщика, с доверенностью с правом передачи товара и правом подписи актов приемки-передачи товара. Заказчик вправе потребовать от представителя Поставщика подписать акт приемки-передачи товара.
- Приемка товара по качеству, количеству и ассортименту производится в точном соответствии с характеристиками товара указанных в спецификации контракта, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и ассортимент  поставляемого товара.
- При обнаружении несоответствия товара с описанием в спецификации к контракту, качества, количества, ассортимента, маркировки поступившего товара, требованиям стандартов, технических условий, контракту либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Заказчик составляет акт с участием представителя Поставщика и не принимает данный товар.
- Отсутствие сопроводительных документов или некоторых из них дает право Заказчику не принимать товар. В этом случае составляется акт о качестве, количестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.
Если при приемке не присутствует представитель Поставщика с правом (доверенностью) передачи товара и подписи актов приемки-передачи товара Заказчик вправе вернуть товар с оформлением товарной накладной и акта-приемки передачи товара с отметкой о возврате.
- В случае если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемого товара (обнаружение недостатков, дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на товар (при наличии).
- Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными, с даты подписания акта приема-передачи Товара.
- Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара и подписания акта приемки-передачи товара при наличии документов, предусмотренных для передачи при поставке товара. С этого момента на заказчика переходят все риски случайного повреждения и случайной гибели товара.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция может быть как новой так и бывшей в употреблении, в приемлемом для эксплуатации состоянии. 
 Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	5.2
	- Отсутствие повреждений контейнера указанных в приложении №1 к ТТ
- Внешний вид отсутствие дыр повреждений, маслянных пятен, очагов коррозии;
- Поставляемый Товар должен быть выпущенным не ранее 2010 года;
- Контейнер должен иметь четко читаемые идентификационные номера;
- Контейнер поставляется технически исправным, геометрия не нарушена; герметичный, полы ровные, двери исправно функционируют, уплотнительные   резинки на месте;
- Целостность сварных швов;
- Дверь торцевая с исправным механизмом закрывания;
- Поверхность контейнера подвергнута антикоррозийной обработке;
- Пол укреплен стальными балками с настланным на них фанерным настилом;
- В торце должны иметься две двери распашного типа, открывающиеся наружу;
- Поворотные механизмы должны быть кованными и оцинкованными (иметь антикоррозийную обработку);
-  Контейнер должен комплектоваться замками;
- Контейнер не должен иметь вмятин в корпусе, повреждений, деформаций или иных дефектов, связанных с конструкцией или материалами из которых он изготовлен;
-  Дверные створки и запирающие устройства (замки) должны функционировать должным образом, т. е. без заеданий и заклиниваний
- Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным контрактом, действующим законодательством Российской Федерации, санитарным нормам и правилам, а также иным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, устанавливающими требования к качеству товаров данной категории, в том числе:
- Федеральный Закон Российской Федерации 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, предъявляемым к товарам данной категории. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику принадлежности к товару, а также относящиеся к нему документы на русском языке.
- Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя.
- Поставляемый товар должен иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.
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