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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращения
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы

	2
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	4
	 Объект
	ОПС 121059 г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1 

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	6
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	7
	СП
	Свод правил Российской Федерации

	8
	ФЗ
	Федеральный закон

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	11
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	12
	ОПС
	Отделение почтовой связи




2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по замене оконных блоков в ОПС 121059, расположенном по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1.       
3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

      Выполнение работ по замене оконных блоков в ОПС 121059, расположенном по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.
       Целью ремонта является замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ по причине рассыхания и растрескивания рам, не плотного прилегания оконных створок. Для безопасной эксплуатации ОПС и исключения получения травм сотрудниками и клиентами. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.
Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика указанной в договоре о начале производства работ по объекту.
Окончание выполнения Работ: не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2. Место выполнения работ: ОПС 121059, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по замене оконных блоков в ОПС 121059, расположенном по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);
	– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);
- ГОСТ 30674-2023. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2023 N 1701-ст);
- ГОСТ Р 58279-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1396-ст);
- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2017 N 1813-ст);
ГОСТ Р 52749-2007 — "ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия"
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 24.09.2007 N 251-ст).
ГОСТ 34378-2018 Межгосударственный стандарт. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2018 N 612-ст).
ГОСТ 30971-2012 Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1983-ст).
            Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 6.1. Условия выполнения работ:
6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.
6.1.8 Работы проводятся в действующем ОПС в режиме работы почтового отделения.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);        
- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.
Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3. 
6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.
4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.
7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных 
документов (оформление результатов работ)
6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru 
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
            Boris.Kalimulin@russianpost.ru
            O.Melekhin@rusianpost.ru
            Alexey.Aleksandrov@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru 
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
            Boris.Kalimulin@russianpost.ru
            O.Melekhin@rusianpost.ru
            Alexey.Aleksandrov@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.
    
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17. 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

      Не установлены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	

1
	Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по замене оконных блоков в ОПС 121059, расположенном по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1.

	8
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Приложение № 1
к Техническому заданию
Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по замене оконных блоков в ОПС 121059, расположенном по адресу: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.1.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных (2 ветки)
	100 м2
	0,255

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,0328

	4
	 Снятие оконных решеток
	т
	0,09

	5
	Демонтаж рольставней с сохранением
	100 м2
	0,0286

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,1275

	7
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах (ширина 500 мм)
	100 м
	0,064

	8
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (Раствор штукатурный, известковый, М100)				
	100 м2
	0,06

	9
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм)				
	100 м2
	0,1821

	10
	Установка уголков ПВХ на клее (Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм)				
	100 м
	0,2453

	11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм)				
	100 м
	0,06

	12
	Обезжиривание стекол уайт-спиритом
	100 м2
	0,1275

	13
	Оклейка стеклопакетов окон ударопрочной защитной пленкой (Ударопрочная защитная пленка класса Р2А (А1) 300 мкм))				
	100 м2
	0,1275

	14
	Монтаж роллетных систем: противопожарных штор /Монтаж ранее сохраненных/
	100 м2
	0,0286

	Раздел 3. Прочие работы

	15
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,64

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	0,64



