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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращения
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы

	2
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	4
	 Объект
	ОПС 129128 по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	6
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	7
	СП
	Свод правил Российской Федерации

	8
	ФЗ
	Федеральный закон

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	11
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	12
	ОПС
	Отделение почтовой связи




2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16.       
3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

      Выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16, производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.
       Целью ремонта является замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ по причине рассыхания и растрескивания рам, не плотного прилегания оконных створок. Восстановление отделки площадок входов и люка обмена для безопасной эксплуатации ОПС и исключения получения травм клиентами. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.
Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика указанной в договоре о начале производства работ по объекту.
Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.
4.2. Место выполнения работ: ОПС 129128 по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16».
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);
	– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);
- ГОСТ 30674-2023. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2023 N 1701-ст);
- ГОСТ Р 58279-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1396-ст);
- ГОСТ Р 70087-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.05.2022 N 269-ст);
- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2017 N 1813-ст);
- ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2037-ст) (ред. от 11.08.2020);
- ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2017 N 1527-ст);
- ГОСТ Р 58901-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Методика расчета несущей способности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2020 N 314-ст);
- ГОСТ 3826-82. Межгосударственный стандарт. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1982 N 3839) (ред. от 01.09.2002);
- ГОСТ 19771-93. Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 02.06.1997 N 206);
            Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 6.1. Условия выполнения работ:
6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.
6.1.8 Работы проводятся в действующем ОПС в режиме работы почтового отделения.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);        
- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.
Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3. 
6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.
4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.
7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).



6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных 
документов (оформление результатов работ)
6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru 
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
            Boris.Kalimulin@russianpost.ru
[bookmark: _Hlk231394405]            igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru 
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
Boris.Kalimulin@russianpost.ru
igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.
    
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17. 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.


8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

      Не установлены.




9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	

1
	Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16
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Приложение № 1
к Техническому заданию
Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Замена оконных блоков

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных (2 ветки)
	100 м2
	1,117

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,38

	3
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,093

	4
	Снятие дверных (оконных) приборов: накладных /Снятие оконных штор с сохранением/
	100 шт
	0,22

	5
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 /Снятие оконных решеток/
	т
	0,672

	6
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм / Демонтаж/
	100 м
	0,22

	7
	Демонтаж кабеля (с сохранением)
	100 м
	0,22

	8
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей / Демонтаж с сохранением/
	шт
	38

	9
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,128

	10
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,433

	11
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,295

	12
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,32

	13
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (3 окна зоны операторов)
	100 м2
	0,05

	14
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов 3 окна зоны операторов)
	100 м2
	0,05

	15
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,86

	16
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2
	0,22

	17
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов наружных)
	100 м2
	0,22

	18
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,237

	19
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2
	т
	0,05

	20
	Ушко однолапчатое КС-012 (прим. Ушко для замка) (Материал к п. 19)
	шт
	4

	21
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича / Монтаж оконных штор ранее сохраненных/
	100 отверстий
	0,44

	22
	Монтаж: Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ранее сохраненных)
	шт
	38

	23
	Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,22

	24
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм (Материал к п. 23)
	100 м
	0,2244

	25
	Прокладка: Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (кабель ранее сохраненный)
	100 м
	0,22

	Раздел 2. Главный вход

	26
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы / Демонтаж/
	м2
	2,6

	27
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( 5,2м2*0,05м)
	100 м3
	0,0026

	28
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,072

	29
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (2м2*0,05м)
	100 м3
	0,001

	30
	Устройство металлических ограждений: без поручней / Демонтаж/
	100 м
	0,07

	31
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Демонтаж урн на 2-х болтах/
	100 шт
	0,04

	32
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы /Установка входной группы алюминиевой остекленной, с дверным блоком, остекленным  в пол, одностворчатым, утепленный профиль (2 замка, ручка-скоба, усиленная петля (3 шт.) с заполнением однокамерным стеклопакетом, RAL 9006/
	м2
	2,6

	33
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися / Оклейка стеклопакетов дверей ударопрочной защитной пленкой класса P2A/
	100 м2
	0,02

	34
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	35
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Установка напольного ограничителя двери/
	100 шт
	0,01

	36
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент / Установка урн уличных, 2 болта на 1 урну/
	100 шт
	0,02

	37
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,171

	38
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /Очистка торцов площадки и колонн от старой краски (частичная)/
	100 м2
	0,106

	39
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	0,106

	40
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	0,106

	41
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,35

	42
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /Монтаж поручней/
	т
	0,038

	43
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм (100х100х6мм, 0,7м*4,71кг/м.п.) (Материал к п. 42)
	т
	0,0033

	44
	Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 50,8 мм (прим.) (Материал к п. 42)
	шт
	10

	45
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,025

	46
	Перфорация трубы / Сверление отверстий д 10мм в стальных пластинах толщиной 10 мм для стоек поручней/
	100 отверстий
	0,28

	47
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних)
	100 м2
	0,02

	48
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов)
	100 м2
	0,02

	49
	Установка раскладок: алюминиевых  /Монтаж декоративной планки алюминиевой шириной 70мм/
	100 м
	0,06

	Раздел 3. Вход отдела доставки

	50
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы / Демонтаж/
	м2
	2,1

	51
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,078

	52
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля / Демонтаж стального уголка 30х30х3/
	100 м
	0,12

	53
	Устройство металлических ограждений: без поручней / Демонтаж/
	100 м
	0,03

	54
	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок /Демонтаж подшивки козырька/
	100 м2
	0,09

	55
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (желобов)
	100 м
	0,03

	56
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /козырька/
	100 м2
	0,095

	57
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы /Установка входной группы алюминиевой остекленной, с дверным блоком, остекленным  в пол, одностворчатым, утепленный профиль (2 замка, ручка-скоба, усиленная петля (3 шт.) с заполнением однокамерным стеклопакетом, RAL 9006/
	м2
	2,1

	58
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися / Оклейка стеклопакетов дверей ударопрочной защитной пленкой класса P2A/
	100 м2
	0,016

	59
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	0,01

	60
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Установка напольного ограничителя двери/
	100 шт
	0,01

	61
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент / Установка урн уличных, 2 болта на 1 урну/
	100 шт
	0,01

	62
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,078

	63
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /Монтаж поручней/
	т
	0,02

	64
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм (100х100х6мм, 0,7м*4,71кг/м.п.) (Материал к п. 63)
	т
	0,0019

	65
	Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 50,8 мм (прим.) (Материал к п. 63)
	шт
	2

	66
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,077

	67
	Перфорация трубы / Сверление отверстий д 10мм в стальных пластинах толщиной 10 мм для стоек поручней/
	100 отверстий
	0,16

	68
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних)
	100 м2
	0,015

	69
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов)
	100 м2
	0,015

	70
	Установка раскладок: алюминиевых  /Монтаж декоративной планки алюминиевой шириной 70мм/
	100 м
	0,052

	71
	Устройство потолков: реечных алюминиевых / Облицовка потолка козырька металлосайдингом/ 
	100 м2
	0,09

	72
	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм (Материал к п. 71)
	м
	-94,5

	73
	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм (Материал к п. 71)
	м2
	9,27

	74
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	0,095

	75
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /Устройство металлического обрамления козырька (сталь угловая 50х50х3)/ (9,0м.п.*2,32кг/м.п.)
	100 м
	0,09

	76
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,035

	77
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (парапеты крыльца)
	100 м2
	0,16

	78
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,16

	79
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,16

	80
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	0,21

	Раздел 4. Площадка люка обмена

	81
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2
	0,043

	82
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (торца площадки)
	100 м2
	0,018

	83
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0,018

	84
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,018

	85
	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную / Окраска торца площадки фасадной краской сигнальной разметкой/
	100 м2
	0,018

	86
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2
	0,043

	87
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /Устройство металлического обрамления (сталь угловая 40х40х3) входной площадки/ (6,0м.п.*1,85кг/м.п.)
	100 м
	0,06

	88
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,003

	Раздел 5. Прочие работы

	89
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	5

	90
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	5
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