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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Предприятие
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»).

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе   индивидуальный предприниматель, осуществляющее выполнение оказанных услуг в соответствии с заключенным договором

	3
	Стороны
	Исполнитель, Заказчик

	4
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	5
	Техническое задание, ТЗ
	Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между Заказчиком и Исполнителем на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору.

	6
	Материалы
	Водяные тепловентиляторы, трубы теплоснабжения, краны шаровые, циркуляционные насосы, автоматические воздухоотводчики, выключатели автоматические, провода электрические и другие материалы, используемые при выполнении ремонтных работ 

	7
	Услуги
	Слесарные, электротехнические, диагностические, монтажные, пуско-наладочные работы, выполняемые в соответствии с настоящим Техническим заданием

	
	
	



2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

2.1. [bookmark: _Hlk234501529]Выполнение ремонтных работ по дополнительному увеличению энергоэффективности и производительности системы теплоснабжения здания Автогаража для нужд УФПС Калининградской области
2.2. Закупка осуществляется в целях:
- увеличения теплоотдачи - теплосъёма с системы отопления, повышения энергоэфективности и модернизации системы отопления;
- создания и поддержания комфортных температурных условий на объекте в отопительный период;
- организация благоприятного, и здорового микроклимата для работающих сотрудников УФПС Калининградской области.

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

0. Исполнителю поручается модернизировать существующую систему отопления для увеличения энергоэффективности и производительности системы теплоснабжения здания Автогаража, расположенного по адресу: город Калининград, ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73)
0. [bookmark: _Hlk234824483]Выполнить установку оборудования (водяные тепловентиляторы) на стене, (место установки согласовать с заказчиком) в соответствии с руководством по эксплуатации на монтируемое оборудование.
0. Внести изменения в существующую систему теплоснабжения, путем отключения всех существующих отопительных регистров, радиаторов посредством установки запорной арматуры, (количество и место установки согласовать с заказчиком).
0. Модернизацию системы теплоснабжения выполнить трубой ППР диаметром не менее чем 63 мм, ориентировочная длина монтируемого трубопровода до 100 м.  В местах подключения (врезки) установить отсечные краны, также установить кран для слива теплоносителя на каждый обратный трубопровод вновь монтируемого контура для подключения тепловентилятора.
0. У каждого тепловентилятора в самой верхней точке установить автоматический воздухоотводчик. 
0. На падающий трубопровод перед тепловентилятором установить фильтр сетчатый в соответствии с руководством по эксплуатации монтируемого тепловентилятора.
0. Выполнить подключение водяного тепловентилятора к электросети. Трассу прохождения лини электропитания согласовать с заказчиком. Ориентировочная длинна трассы электроснабжения до 12 м. Подключение выполнить через автоматический выключатель, номинал автоматического выключателя использовать в соответствии с паспортом на водяной тепловентилятор. Автомат при необходимости расположить в отдельном боксе. Линию питания водяного тепловентилятора смонтировать в гофрированной трубе черного цвета (материал гофрированной трубы ПНД).
0. Проверить на утечку, (опресовать), удалить воздух и запустить систему отопления, по окончанию пробного пуска составить акт готовности системы отопления к эксплуатации.
0. Подготовить и передать в адрес Заказчика техническую документацию:
- акт ввода в эксплуатацию водяных тепловентиляторов.
- акт пригодности к эксплуатации системы отопления (опрессовки)
- сертификаты на используемые материалы
- паспорта на устанавливаемое оборудование

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1 Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.
Начало оказания услуг – дата подписания договора.
Окончание оказания услуг – 75 дней с даты подписания договора.
4.2. Место оказания услуг: Калининградская обл., городской округ "Город Калининград", ул. Железнодорожная, дом 33-41 (39:15:150517:73)

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. [bookmark: _GoBack]Обязательно соблюдение Исполнителем услуг правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Перед началом любых работ Исполнитель согласует с Заказчиком вид/время/место/характер работ.
5.2. В цену Договора включено: стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке до места проведения Работ материалов и оборудования, погрузке, разгрузке с использованием перевозочного транспорта, погрузке и вывозу мусора, расходы в случае повреждения и потери, расходы по таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. 
5.3. Исполнитель за свой счёт осуществляет приобретение и доставку комплектующих изделий, запчастей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта отопительной системы, а также осуществляет уборку и вывоз мусора. Комплектующие изделия, запчасти и расходные материалы входят в стоимость услуг по договору. Все необходимое для оказания услуг: материалы, комплектующие, запчасти, инвентарь, инструменты, оборудование приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки).
5.5 Исполнитель должен использовать материалы (детали, комплектующие, запчасти) с техническими параметрами/характеристиками полностью соответствующие требованиям ГОСТа. На используемые материалы, оборудование, детали и комплектующие должны быть представлены Заказчику сертификаты или паспорта.
5.6 Разгрузку приобретенных материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования Исполнитель проводит своими силами и средствами в местах, согласованных с Заказчиком. Ответственность за сохранность материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования по месту оказания услуг несет Исполнитель.
5.7 Исполнитель немедленно сообщает в момент обнаружения Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Россети и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
[bookmark: _Hlk234823647]Выполнение ремонтных работ по дополнительному увеличению энергоэффективности системы теплоснабжения здания автогаража осуществляться в соответствии с нормативно-техническими требованиями действующих Правил, Наставлений, Стандартов, в том числе: 
- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88; “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312); 
- Правила противопожарной безопасности в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); 
- ПУЭ - Правила устройства электроустановок; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150); 
- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.11.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03 г.); 
- ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№ 4358 от 02.04.03 г.); 
- Регламент осуществления строительного производства (редакция №1) №1.9.3.1.2-05/60-нд от 19 мая 2017 г;
- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
[bookmark: _Hlk234822804]- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- ПОТЭУ «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.20 № 903Н.
6.2 Требования к персоналу Исполнителя.
- Требования к персоналу Исполнителя, осуществляющего проведение
работ/оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий:
- Исполнитель после подписания договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а также марки транспортных средств с указанием государственных регистрационных номеров, необходимых Исполнителю для выполнения работ (направить сопроводительное письмо), с целью оформления пропуска на объект.
- Исполнитель назначает приказом ответственного за исполнение Договора. Работы должны выполняться под руководством представителя Исполнителя из числа инженерно-технических работников (далее - ИТР). Представитель Исполнителя из числа ИТР несет ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.
- Исполнитель за свой счет должен обеспечивать свой персонал средствами защиты, необходимыми спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами для оказания услуг в действующих электроустановках.
6.3 Исполнителю запрещается:
- Допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- Доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц без соответствующего разрешения;
- Самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
- Отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
- Пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;
- Курить вне отведенных для этого мест;
- Размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
- Сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
6.3 Требования к безопасности
6.3.1. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям, предъявляемым нормативными и правовыми документами. 
6.3.2. Исполнитель обязан соблюдать действующие, правила охраны труда и техники безопасности при производстве работ, предусмотренных настоящим Договором, нести ответственность за здоровье, жизнь своих работников. При возникновении несчастных случаев вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам всякого рода, расходов, связанных с несчастными случаями, и при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, произошедшими по вине Исполнителя в процессе оказания услуг по настоящему Договору, как в отношении персонала Заказчика, Исполнителя, так и сторонних лиц.
6.3.3. Работы должны производиться в соответствии со СНиП, ГОСТ, правоустанавливающими документами по охране труда РФ. При выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, обеспечить охрану труда. Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, производящих работы на объектах Заказчика, спецодеждой с символикой Исполнителя, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др., выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). 
6.3.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
6.3.5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте при выполнении работ, несет персонал Исполнителя. 
Огневые работы проводятся в соответствии с правилами пожарной безопасности при проведении огневых работ и выполнении инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ. 
Оснащение рабочего места первичными средствами пожаротушения осуществляется Исполнителем.
При проведении сварочных работ Исполнителю необходимо предупредить об отключении и отключить основные токоприемники, освещение. Освещение рабочего места осуществлять от переносного источника света.
Ответственному лицу от Исполнителя необходимо перед началом производства работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Все материалы, используемые при выполнении ремонтных работ по дополнительному увеличению энергоэффективности системы теплоснабжения здания автогаража должны быть новыми, ранее не использованными. 
7.2. Гарантия на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Сторонами выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации системы Заказчик обнаружит дефекты и недостатки выполненных работ, то Исполнитель обязан их устранить своими силами и за свой счет в десятидневный срок с момента предъявления претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов и недостатков. 
7.3. В случае выявления Заказчиком или представителем инспекции органов исполнительной власти несоответствия качества выполняемых работ требованиям, предъявляемым к данному виду работ, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправлять выявленные нарушения в течение 24 часов. 
7.4. В случае аварийной ситуации, порчи имущества Заказчика и другого вреда, произошедших по вине Исполнителя, замена/устранение повреждений, восстановление работоспособности производится за счет Исполнителя, в сроки соразмерные аварийной ситуации. 

8. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

8.1.1. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным представителем Заказчика или приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.
8.1.2. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
8.1.3. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить подписанные акты выполненных работ, акты на скрытые работы, акты индивидуального испытания оборудования.
8.1.4. В целях осуществления контроля за исполнением Заказчик вправе потребовать фотофиксацию выполненных работ.
8.1.5. Для проверки оказанных услуг Исполнителем, предусмотренных ТЗ, Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Исполнителя проводит проверку оказанных услуг.
8.1.6. В случае, если по результатам проведенной проверки, установлено соответствие с ТЗ, Заказчик подписывает и направляет Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ.
8.1.7. В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований ТЗ, не препятствующие приемке оказанных услуг, составляется акт, в акте могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Копия указанного акта направляется в адрес Исполнителя не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем составления акта.
8.1.8. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами в сроки, указанные в акте.
8.1.9. Акт, содержащий выводы о несоответствии оказанных услуг требованиям ТЗ, является основанием для направления требования об уплате пени, штрафов и убытков (далее – Требование). Требование или Решение Заказчика является основанием для возникновения у Исполнителя денежного обязательства по уплате пени, штрафов и убытков.
8.1.10. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем.
8.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
8.2.1. Все поставляемое оборудование и используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара. Все указанные документы должны быть переданы Заказчику, передача третьим лицам без письменного согласия Заказчика запрещена.


9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Материал/Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Оборудование должно соответствовать всем требованиям по технической безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.


10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения

	№1 
	Технические характеристики и количество основного монтируемого оборудования


11. 
Приложение №1 к ТЗ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	[bookmark: _Hlk234826847]№ п/п
	Наименование 
	Характеристики
	Количество

	1
	Водяной тепловентилятор
	Напряжение – 220 в.
Мощность – от 75 кВт.
Вид крепления – настенный
Управление – электронное (+пульт) Количество режимов нагрева – 3 
Расход воздуха – от 5900 м³/ч
Степень защиты IP – от 54
Тип теплообменника – медно-алюминиевый
Мах давление в водопроводе – 10 бар 
Максимальная температура жидкости: 110°С
Диаметр резьбы входного патрубка – 3/4 дюйма, диаметр резьбы выходного патрубка – 3/4 дюйма
Воздушный поток с максимальной длиной струи от 13 до 30 м.
Вес нетто – до 60 кг.
	3 шт.

	2
	Циркуляционный насос
	Мощность не более - 100 Вт
Напор - 6 м
Производительность макс - 68 л/мин
Максимальная температура жидкости - 110°С
Максимальное допустимое давление в системе - 10 бар
Внешняя резьба - 1,5"
Проходное сечение - 1"
Монтажная длина - 180 мм
	



3 шт.

	3
	Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа
	Материал корпуса - латунь
Максимальное рабочее давление - 10 бар;
Максимальная рабочая температура - 110°С;
Диаметр - 1/2".
	
3 шт.

	4
	Кран шаровый 
	Материал корпуса - латунь
Материал уплотнений шара и штока - фторопласт (PTFE)
Метод изготовления - горяче-объемная штамповка с последующей механической обработкой
Присоединительная резьба, дюймы - 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Номинальное давление, Мпа - 2,5; 4,0
Температура эксплуатации, °С - -20 ÷ +150
Класс по эффективному диаметру - N/P по ГОСТ Р 59553-2021
Класс герметичности затвора - А
	




Не менее 18 шт.

	5
	Труба полипропиленовая Dn 63Х8,6 
	Армирование трубы - стекловолокном
Внешний диаметр мм - 63
Толщина стенки, мм - 10.5
Номинальное давление, бар - 20
	
До 100 м.

	6
	Фильтр сетчатый
	Материал корпуса - латунь
Диаметр – 3/4"
	Максимальное рабочее давление - 10 бар;
Максимальная рабочая температура - 110°С;
Степень фильтрации – 500 мкм.
	

	
	



	

3 шт.




