















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кондиционеров для нужд АО «Почта России»

                            





























Москва, 2026


1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

	№ 
п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Покупатель, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором

	3
	Стороны
	Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	Товар
	Кондиционеры

	6
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	7
	ЛЦ
	Логистический центр



2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка кондиционеров для нужд АО «Почта России». 
Закупка осуществляется в целях обеспечения подразделений Покупателя кондиционерами для соблюдения температурного режима, улучшения микроклимата на рабочих местах, а также улучшения качества обслуживания клиентов Покупателя.

3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1.  Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был
в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен,
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц,
не являться выставочным образцом.	

3.2. Номенклатура и количество поставляемого товара

Информация о номенклатуре и количестве товара приведена в таблице:
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество товара, штука

	1
	Кондиционер, производительность 9
	20

	2
	Кондиционер, производительность 12
	90

	3
	Кондиционер, производительность 18
	30

	4
	Кондиционер, производительность 24
	35

	5
	Кондиционер (тепловой насос)
	20



3.3.  Основные характеристики товара

Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 к ТЗ. К товару должны прилагаться необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Покупателем.

3.4.  Комплектность товара

Каждый кондиционер поставляется в соответствии с комплектацией предприятия-изготовителя, в том числе:
· наружный (внешний) блок кондиционера - 1 шт.;
· внутренний блок кондиционера - 1 шт.; 
· пульт дистанционного управления - 1 шт.;
· монтажный комплект - 1 шт.;
· комплект документации на русском языке (паспорт и(или) руководство (инструкция) по эксплуатации, и(или) инструкция по применению, и(или) руководство (инструкция) по монтажу, копия сертификата соответствия и(или) декларации соответствия, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.

3.5.  Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

3.5.1. Поставляемый товар соответствует требованиям следующих нормативных документов:
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
· Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
· Технический регламент Евразийского экономического союза
· «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехнических и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016);
· Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
· ГОСТ 32970-2014 «Кондиционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания и оценка рабочих характеристик»;
· ГОСТ 34345-2017 «Мульти-сплит-системы кондиционеров и воздухо-воздушных тепловых насосов. Испытания и оценка рабочих характеристик»;
· ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) / [ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005)] «Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений».
3.5.2. Если в период поставки товара нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу (в части или полностью), то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие взамен утративших силу.

3.6.  Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.
Гарантийный срок на поставленный товар предоставляется Поставщиком и составляет срок равный гарантийному сроку, установленному предприятием-изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. 
При обнаружении в период гарантийного срока дефектов товара Поставщик за свой счет устраняет выявленные недостатки товара или заменяет некачественный товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя письменного требования о необходимости устранения недостатков товара или проведения его гарантийной замены. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре или иным установленным договором способом.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждой упаковке товара наносится стандартная маркировка предприятия-изготовителя. 
Товар имеет в том числе следующую маркировку:
· наименование или обозначение типа (вида, модели) товара;
· идентификационный (серийный/ заводской) номер товара;
· месяц и год изготовления товара;
· наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
· маркировка с указанием номера договора и наименования Поставщика.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка обеспечивает сохранность товара от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузо-разгрузочных работ и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

6.  СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.  Срок и место поставки товара

6.1.1. Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не более 90 (девяноста) календарных дней с даты заключения договора.
6.1.2. Адрес поставки товара - ЛЦ Внуково 2, г. Москва, 
пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2.

6.2.  Условия поставки

Поставщик уведомляет Покупателя о дате и времени поставки товара по электронной почте не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте обязан подтверждает Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Доставка, разгрузка и размещение товара в местах хранения Покупателя осуществляются Поставщиком за свой счет. 
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

7.  УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.
Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлено в количестве и комплектности, соответствует условиям данного ТЗ.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара 

Поставщик поставляет товар Покупателю со следующими надлежащим образом оформленными сопроводительными документами (на каждую единицу товара):
· комплект документации на русском языке (паспорт и(или) руководство (инструкция) по эксплуатации, и(или) инструкция по применению, и(или) руководство (инструкция) по монтажу, копия сертификата соответствия и(или) декларации соответствия, гарантийный талон);
· товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 или УПД;
· счет-фактуру[footnoteRef:1]. [1:  Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 


8.  ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Во избежание перетекания компрессорного масла и поломки наружный (внешний) блок перевозится исключительно в вертикальном положении. Внутренний блок допускается перевозить в горизонтальном положении.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Хранение товара до поставки Покупателю осуществляется в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Требования не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Характеристики товара
	-




[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 
к Техническому заданию


Характеристики товара

	Параметры
	Единица измерения
	Показатель

	Кондиционер, производительность 9

	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствие

	Инверторный тип кондиционера
	
	Да
	Соответствие

	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	Соответствие

	
	
	Обогрев
	Соответствие

	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствие

	Вид блока кондиционера
	
	Внутренний
	Соответствие

	
	
	Наружный
	Соответствие

	Дистанционный пульт
	
	Да
	Соответствие

	Площадь
	м2
	Не более 27*
	

	Класс энергоэффективности
	
	Не менее А*
	

	Мощность в режиме
охлаждения
	кВт
	≥2,5*
	

	Мощность в режиме
обогрева
	кВт
	≥2,65*
	

	Потребляемая мощность
при обогреве
	кВт
	Не более 0,880*
	

	Потребляемая мощность
при охлаждении
	кВт
	Не более 0,850*
	

	Диапазон температуры в режиме охлаждения 
	оС
	+18…+43*
	

	Диапазон температуры в режиме обогрева
	оС
	-7…+24*
	

	Кондиционер, производительность 12

	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствие

	Инверторный тип кондиционера
	
	Да
	Соответствие

	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	Соответствие

	
	
	Обогрев
	Соответствие

	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствие

	Вид блока кондиционера
	
	Внутренний
	Соответствие

	
	
	Наружный
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	Не менее А*
	

	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	≥ 3,2*
	

	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	≥ 3,2 *
	

	Наличие антибактериального фильтра
	
	Да
	Соответствие

	Наличие системы антиобледенения
	
	Да
	Соответствие

	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Дополнительные функции
	
	Режим автоматической поддержки температуры
	Соответствие

	
	
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Соответствие

	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	Не менее А*
	

	Дистанционный пульт
	
	Да
	Соответствие

	Кондиционер, производительность 18

	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствие

	Инверторный тип кондиционера
	
	Да
	Соответствие

	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	Соответствие

	
	
	Обогрев
	Соответствие

	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствие

	Вид блока кондиционера
	
	Внутренний
	Соответствие

	
	
	Наружный
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	Не менее А*
	

	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	≥ 5,0*
	

	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	≥ 5,2 *
	

	Наличие антибактериального фильтра
	
	Да
	Соответствие

	Наличие системы антиобледенения
	
	Да
	Соответствие

	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Дополнительные функции
	
	Режим автоматической поддержки температуры
	Соответствие

	
	
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Соответствие

	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	Не менее А*
	

	Дистанционный пульт
	
	Да
	Соответствие

	Кондиционер, производительность 24

	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствие

	Инверторный тип кондиционера
	
	Да
	Соответствие

	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	Соответствие

	
	
	Обогрев
	Соответствие

	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствие

	Вид блока кондиционера
	
	Внутренний
	Соответствие

	
	
	Наружный
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения)
	
	Не менее А*
	

	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	≥ 7,0*
	

	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	≥ 7,0 *
	

	Наличие антибактериального фильтра
	
	Да
	Соответствие

	Наличие системы антиобледенения
	
	Да
	Соответствие

	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Дополнительные функции
	
	Режим автоматической поддержки температуры
	Соответствие

	
	
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Соответствие

	Наличие фильтров грубой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствие

	Класс энергоэффективности (в режиме нагрева)
	
	Не менее А*
	

	Дистанционный пульт
	
	Да
	Соответствие

	Кондиционер (тепловой насос)

	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствие

	Инверторный тип кондиционера
	
	Да
	Соответствие

	Площадь
	м2
	Не менее 45*
	

	Дистанционный пульт
	
	Да
	Соответствие

	Основные режимы работы
	
	Охлаждение
	Соответствие

	
	
	Обогрев
	Соответствие

	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствие

	Вид блока кондиционера
	
	Внутренний
	Соответствие

	
	
	Наружный
	Соответствие

	Класс энергоэффективности 
	
	Не менее А*
	

	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	≥ 3,52
	

	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	≥ 4,2
	

	Уровень шума внутреннего блока
	дБ
	Не более 49*
	

	Хладагент
	
	R32
	Соответствие

	Диапазон температуры на охлаждение
	°C
	-15 ... +43*
	

	Диапазон температуры на обогрев
	°C
	-25… +24*
	


Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.
	
