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Техническое задание
 на поставку оборудования ЗИП


1. [bookmark: ТЗ]Предмет закупки  Поставка оборудования ЗИП

Адрес поставки:
[bookmark: _Hlk77110262]Поставка оборудования должна осуществляться на объект Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 290;

Сроки и порядок поставки оборудования
Обязательства Поставщика по данному Договору должны быть завершены в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора. Допускается досрочное выполнение обязательств по согласованию с Покупателем. 

1. Требования к показателям надежности и живучести 
Показатели надежности и живучести РСОН Ставропольского края должны быть не хуже:
1) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) – Кг не менее 0,999;
2) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) – Рж не менее 0,99.

 2. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» п. 5.1.2).
Технические средства оповещения РСОН Ставропольского края по безотказности и сроку эксплуатации должны обеспечивать:
1) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.; 
2) средний срок службы до списания – не менее 12 лет; 
3) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600); 
4) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3; 
5) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5; 
6) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631;
7) возможность круглосуточной работы.


3. Требования к документации.
В комплекте с поставляемым оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.
В комплект документации, поставляемой с оборудованием, должны входить:
· руководства по эксплуатации;
· формуляры (паспорта).
Эксплуатационная документация должна быть на русском языке. 

            4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок рассчитывается с момента подписания Сторонами товарной накладной при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и отсутствия повреждений со стороны третьих лиц. Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Поставщика. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем поставляемого оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, а также оплачивает все транспортные расходы.
Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем поставляемого оборудования.   

            5. Требования к поставляемому оборудованию.
Поставляемое оборудование системы оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

6. Состав поставляемого оборудования
	№
п/п
	Наименование 
	        Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Командный пульт управления П-166М КПУ УЯИД.466259.002*
	шт.
	1



7. Требования к поставляемому оборудованию
	№ п/п
	Наименование товара 
(материала, оборудования)
	Технические характеристики товара 
(материала, оборудования)

	1
	2
	3

	1.
	Командный пульт управления П-166М КПУ УЯИД.466259.002* 
	КПУ предназначено для работы в качестве устройства управления в составе КТСО П-166М пожарных и подчиненных частей МЧС РФ, а также систем оповещения регионального, местного и объектового уровней. КПУ устанавливают на пункте управления КТСО П-166М.  Изделие обеспечивает взаимодействие: 
- с устройствами управления и оконечными устройствами КТСО П-166М;
- с устройствами управления КТС П-166;
- с аппаратурой П-160 и П-164.
КПУ в составе КТСО П-166М обеспечивает взаимодействие:
- с устройствами управления (П-166М БУ или КПУ) узлов управления нижестоящего и вышестоящего уровней;
- с дублерами (КПУ узла управления своего уровня);
- с П-166М БОУ, П-166М БОУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения (телефонные аппараты, П-166М ПМО, П-164АМ, датчики ЧС);
- с П-166М БПРУ, П-166М БПРУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения;
- с П-166М БПРУ-02 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения и датчиками ЧС;
- с П-166М БУС, П-166М БУС-01 с подключенными к ним электромеханическими сиренами типа С-28 или С-40;
- с П-166М ТГ с подключаемыми к нему абонентами телеграфной и радиосети;
- с П-166М ТКС с подключенными к нему абонентами телефонной сети и абонентами телефонной сети сотовых операторов;
- с КТС П-166М СЗО2.
КПУ обеспечивает взаимодействие с устройствами управления КТС П-166 (П-166 ЦО и П-166 АПУ) узлов управления нижестоящего и вышестоящего уровней. приемо - передающим оборудованием П-160 и П-164 узлов управления
КПУ через П-166М БОУ обеспечивает взаимодействие с нижестоящего и вышестоящего уровней.
П-166М КПУ обеспечивает выполнение следующих
задач:
- подготовку и проведение сеансов оповещения в ручном или автоматическом (автоматизированном) режиме по заранее подготовленным сценариям;
- прием и передачу сигналов подтверждения о принятой информации и сигналах оповещения;
- предварительную запись и хранение информации и сигналов оповещения (формализованных команд, БЦИ, текстовых и РС);
- отображение (воспроизведение) принятых сигналов и информации оповещения;
- проведение опроса состояния каналов связи, блоков и оконечных устройств оповещения комплекса в ручном или автоматическом режимах.
Отображение результатов опроса;
- прием и обработку информации и сигналов о ЧС;
- прием и обработку сигналов о НСД;
- уведомление П-166М АРМОД или П-166М КПУ вышестоящего уровня о задействовании своей сети оповещения;
- уведомление дублеров (устройства управления своего уровня) о задействовании сети оповещения;
- перехват устройством управления вышестоящего уровня сеанса оповещения П-166М КПУ нижестоящего уровня;
- управление конфигурацией оповещаемых устройств;
- резервное копирование и восстановление базы данных;
- ведение журналов работы ОД и сеансов оповещения и опроса состояния;
- непрерывный круглосуточный режим работы.


*Эквивалентность к данному товару не устанавливается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия с действующим оборудованием - КТСО П-166М (производства АО ПК «Азимут) используемым государственным Заказчиком.
Командный пульт управления П-166М КПУ УЯИД.466259.002

Продукция российского происхождения. Номер реестровой записи 10613035.
Каталог продукции ГИСП: https://gisp.gov.ru/goods/#/product/4669080

8. Порядок приемки.
Поставщик обязан официально известить Покупателя в письменном виде о готовности отгрузки оборудования, предусмотренных Договором, не менее чем за 3 (три) дня до доставки по адресу поставки. 
Приемка осуществляется Покупателем в соответствии с условиями Договор не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Поставщика документов об исполнении Договора, направленных посредством ЭДО. 
В ходе приемки Покупатель проверяет соответствие поставленного оборудования условиям Договора, техническим характеристикам, комплектности и необходимой документации, работоспособность оборудования. 
Датой приемки считается дата размещения в ЭДО товарной накладной, подписанной Покупателем. В случае расхождения поставленного оборудования (товара) с настоящим Техническим заданием Поставщиком принимаются меры по приведению в соответствие поставляемого оборудования (товара) с описанием настоящего Технического задания и Договором. 


[bookmark: _Hlk102134016_Копия_1]9. Прочее

В случае, если один из перечисленных в настоящем Техническом задании документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, ГОСТ, СП и т.п.
