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Техническое задание 
на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики  

























1. Общие положения

	1.1. Техническое задание на выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Удмуртской Республики разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 22.10.2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272 «Об утверждении Порядка организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и Порядка учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений», СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иными правовыми актами Российской Федерации.
	1.2. Главными задачами работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов (далее также – работы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния, обследование) являются оценка технического состояния и физического износа многоквартирных домов в целом, их конструктивных элементов и инженерных систем, являющихся общим имуществом многоквартирных домов, выявление дефектов и повреждений, определение выводов о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подготовка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также с целью автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов.
	1.3. При выполнении работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов необходимо соблюдать требования СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иных государственных стандартов, ведомственных нормативов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, капитального ремонта и технического обследования зданий. Перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, используемых в настоящем техническом задании, не является закрытым. 
	1.4. Если в ходе исполнения договора действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:
	заменены (изменены), то применяется новая редакция;
	отменены без замены, то условия договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Hlk194164547]	1.5. Объектами обследования являются многоквартирные дома, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение № 1 к Техническому заданию). Данные, содержащиеся в перечне многоквартирных домов для проведения обследования, могут быть скорректированы Заказчиком в ходе исполнения договора.
	1.6. Работы на Объектах должны выполняться с соблюдением правил безопасности, установленных нормативными документами.
	1.7. Работы выполняются Подрядчиком – членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и/или членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в зависимости от вида работ, которые требуются для исполнения. 
Работники Подрядчика - это:
специалисты, осуществляющие предварительный сбор и анализ сведений об обследуемых многоквартирных домах и конструктивных элементах и визуальное обследование многоквартирных домов должны иметь высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и/или «Строительство», и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее двух лет в области строительства;     
специалисты, осуществляющие подготовку заключения по обследованию технического состояния многоквартирных домов, строительных конструкций, конструктивных элементов, имеющих высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее пяти лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов.

2. Нормативные правовые и иные документы для применения при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов

2.1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
	2.2. Закон Удмуртской Республики от 22.10.2013 № 64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (далее – Закон Удмуртской Республики от 22.10.2013 № 64-РЗ);
	2.3. постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272 «Об утверждении Порядка организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, и Порядка учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений» (далее – постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272);
2.4. постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548 «Об утверждении состава услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548);
2.5. постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.09.2014 № 371 «Об утверждении размеров предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» (далее – постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.09.2014 № 371);
	2.6. СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;
	2.7. СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»;
	2.8. СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»;
	2.9. СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНИП 31-01-2003»; 
	2.10. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта;
	2.11. иные правовые акты Российской Федерации, правила и нормы (СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.).

3. Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения: 
В настоящем Техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1.1. визуальное обследование технического состояния: Обследование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в целях оценки их технического состояния по внешним признакам и определения необходимости проведения капитального ремонта. 
3.1.2. внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома: Комплекс технологически связанных между собой конструкций, элементов, систем инженерно-технического обеспечения, энергопринимающих и иных устройств, кабельных линий, проводов, трубопроводов, приборов и другого оборудования, предназначенных для предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме. 
3.1.3. единичная конструкция: Несущая строительная конструкция (часть конструкции), являющаяся повторяющимся элементом в совокупности всех несущих строительных конструкций данного типа. 
3.1.4. заказчик: Лицо, по инициативе которого проводится оценка необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.  
3.1.5. капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома: Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций и (или) восстановление указанных элементов. 
3.1.6. категории необходимости проведения капитального ремонта: Степень потребности в проведении капитального ремонта, определяемая в зависимости от результатов оценки физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы. 
3.1.7. конструктивный элемент (строительная конструкция) многоквартирного дома: Составная часть конструкций здания, воспринимающая действующие усилия, выполняющая несущие и (или) ограждающие, и (или) эстетические функции, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ. 
3.1.8. критический признак физического износа: Признак технического состояния единичной конструкции, указывающий на ее аварийное или ограниченно работоспособное техническое состояние. 
3.1.9. специализированная организация: Организация, имеющая право на выполнение работ по обследованию многоквартирных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
3.1.10. физический износ конструктивного элемента: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей конструктивного элемента, вызванное воздействием эксплуатационных нагрузок и природно-климатических факторов. 
3.1.11. физический износ внутридомовой инженерной системы: Ухудшение функциональной пригодности внутридомовой инженерной системы, которое вызвано воздействием природно-климатических факторов и эксплуатационных нагрузок. 
3.1.12. специализированное программное обеспечение (СПО): программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность по обследованию технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, а также формированию электронного банка данных технического состояния.
3.1.13. электронный банк данных (ЭБД): банк данных, обеспечивающий систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.  

4. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов

4.1. Работы выполняются Подрядчиком на основании Договора, приложений к Договору, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программы выполнения работ в разрезе муниципальных образований (далее — План).
Срок предоставления Подрядчиком на согласование Заказчику Плана – не позднее двух рабочих дней с даты заключения Договора.
Срок рассмотрения Заказчиком Плана – не более пяти рабочих дней с даты получения Плана. При наличии мотивированных замечаний, План возвращается Подрядчику на доработку. Срок исправления замечаний – не более 2 рабочих дней с даты их получения.
4.1.1. Стороны признают, что согласованный Заказчиком План становится обязательным для исполнения. 
Выполнение Работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов без согласования Плана не допускается.
[bookmark: _Hlk220077920]4.1.2. План должен содержать:
- общие сведения о Заказчике, Подрядчике, наименовании и адресах объектов, 
- цели и задачи проведения работ, 
- состав и этапы проведения работ по обследованию,
- описание порядка использования специализированного программного обеспечения (далее - СПО) при выполнении технического обследования с применением такого СПО, включая сбор, обработку и хранение результатов обследования, автоматизированный расчёт физического износа и формирование технического заключения, либо детальное описание процессов сбора, обработки и хранения результатов обследования, механизмов расчёта физического износа и формирование технического заключения (в случае выполнения технического обследования без использования СПО),
- методику проведения работ, 
- перечень оборудования и инструментов, 
- процесс организации работ и взаимодействия с Заказчиком, 
- пример заключения с оформленной графической частью,
[bookmark: _Hlk206695106]- методику (алгоритмы) определения физического износа конструктивных элементов и инженерных систем, 
- детализированный календарный план, который должен быть составлен с учетом поэтапного выполнения работ (подготовительный, полевой, камеральный), с указанием сроков, ответственных исполнителей и последовательности действий, обеспечивающих достоверность результатов обследования,
- перечень внешних сервисов, с которыми должен быть отработан информационный обмен.
4.2. Ознакомление с объектами обследования, их техническими характеристиками, предоставленными Заказчиком материалами, в том числе результатами предыдущих обследований (при наличии), сбор и анализ необходимой документации.
4.3. Выезд на многоквартирные дома, обследование их конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем (далее также - строительные конструкции и внутридомовые инженерные системы), за исключением внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтов, обследование которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и работ, которые были выполнены ранее в рамках Региональной программы капитального ремонта.
4.4. Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. Выявление дефектов и повреждений по внешним признакам строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов. 
При визуальном обследовании подвала многоквартирного дома проводят визуальное обследование стен, перекрытия со стороны подвального помещения и полов в подвальном помещении.  
При визуальном обследовании чердачных крыш проводят визуальное обследование несущих конструкций крыши со стороны чердака и теплоизоляции чердачного перекрытия, визуальное обследование кровли. 
Визуальное обследование внутридомовых инженерных систем, расположенных в квартирах, следует выполнять выборочно. 
Минимальное количество квартир, в которых проводят визуальное обследование внутридомовых систем, принимается:
- не менее 10 % от общего числа квартир в многоквартирном доме, 
- для домов со сроком эксплуатации более 50 лет – не менее 15 % от общего числа квартир в многоквартирном доме.
При этом не менее 5 % от общего числа квартир в многоквартирном доме выбирается на первом и последнем этажах многоквартирного дома. 
[bookmark: _Hlk220078055]4.5. В ходе обследования Подрядчик осуществляет фотофиксацию общего вида МКД (не менее 4 фотографий, в том числе с адресной табличкой на фасаде), общего вида обследуемой строительной конструкции и (или) инженерной системы (не менее 2 фотографий), а также выявленных по таблицам физического износа дефектов конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с указанием места их расположения. Фотоматериалы включаются в состав графической части и ведомости дефектов и содержать привязку к адресу объекта (снабжаться GPS-координатами). 
[bookmark: _Hlk220078084]4.6. Установление аварийно-опасных участков конструктивных элементов и инженерных систем по визуальным признакам.
4.7. Определение физических объемов строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и их элементов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы и формирования графической части.
4.8. Определение объема повреждения строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.
[bookmark: _Hlk220078204]4.9.  Составление ведомости дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения  дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548.
4.10. Составление сводной ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и внутридомовых инженерных систем с определением их количества и объема;
4.11. Составление сводной ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;
4.12. Разработку графической части технического заключения, включая схематичное изображение поэтажных планов, плана кровли, фасадов многоквартирного дома, отражающее его конструктивную структуру.
4.13. Составление карт расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
4.14. Оценка технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствии с требованиями СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта».
4.15. Оценка физического износа многоквартирных домов в целом в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.16. Определение категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем.
4.17. Определение необходимости или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.18. Определение рекомендованного типа ремонта для каждой строительной конструкции и внутридомовой инженерной системы многоквартирных домов.
4.19. Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4.20. Определение рекомендуемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Удмуртской Республики, в рамках предельной стоимости указанных работ в соответствии с постановлениями Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548, от 29.09.2014 № 371 и иными нормативными документами.
4.21. Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих детального (инструментального) обследования.
4.22. Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих проведения противоаварийных мероприятий.
4.23. Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих организации постоянного мониторинга.
4.24. Оформление заключения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и иных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 
4.25. Незамедлительное информирование, в том числе в письменном виде, Заказчика об обнаружении во время выполнения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы систем инженерно-технического обеспечения, иного оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости многоквартирного дома.
4.26. Незамедлительное уведомление Заказчика о невозможности установления необходимости проведения капитального ремонта с составлением акта в случае, если в ходе работ по оценке технического состояния многоквартирного дома установлено, что: 
- многоквартирный дом полностью отселен и отсутствуют распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирных домов (реконструкция, снос и пр.)
- имеется заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
- здание не является многоквартирным домом;
- многоквартирный дом фактически используется под нежилые цели;
- многоквартирный дом имеет менее 5 квартир или является дом блокированной застройки.
Заказчик принимает решение об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования. 
4.27. Формирование электронного банка технического состояния многоквартирных домов. 
Для целей формирования электронного банка данных, а также для выполнения обследования технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, допускается использование СПО, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
4.28. С целью обеспечения реализации проектного подхода Заказчика к контролю за выполнением Работ и комплексного контроля Заказчиком выполнения Работ по Договору Подрядчик должен обеспечить:
4.28.1. оперативное управление и контроль организации деятельности по обследованию технического состояния многоквартирных домов, в том числе:
- планирование задач по обследованию технического состояния многоквартирных домов,
- контроль полноты выполнения задач по обследованию технического состояния многоквартирных домов,
- просмотр результатов обследования: исходной информации, документов, фотографий, графических материалов, технического заключения,
- выгрузку отчетности в файлы форматов: для текстовых данных – DOCX и PDF, для табличных данных – XLS, XLSX, CSV. Формы и периодичность предоставления отчетности согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в Программе.
4.28.2. Процесс обследования технического состояния многоквартирных домов должен предоставляться путем отражения информации о стадиях исполнения Договора на выполнение работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов.
4.28.3. Предоставленная информация должна позволять Заказчику в режиме реального времени отслеживать динамику проведения обследования технического состояния в разрезе общего количества объектов на каждом этапе выполнения работ в статусах: «не обследовано», «полевые работы», «камеральная обработка», «передано заказчику», «согласовано». 
4.28.4. Обновление информации должно осуществляться при изменении статусов объектов не позднее чем через 1 день после изменения статуса.

5. Обследование технического состояния и оценка физического износа многоквартирных домов

5.1. Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем выполняется в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». Методика оценки физического износа принимается в соответствии с Приложением А СП 547.1325800.2025 (при этом Подрядчик указывает номера используемых таблиц в техническом заключении.
5.2. Объем работ по обследованию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем определяется СП 547.1325800.2025 и настоящим Техническим заданием.
5.3. Перед проведением визуального обследования проводятся подготовительные работы в целях ознакомления с объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, а также:
- документации, содержащей информацию об имевших место чрезвычайных и аварийных ситуациях (наводнения, землетрясения, пожары, протечки и др.) и эксплуатации дома в неблагоприятных условиях геологического или гидрологического характера;
- решений контрольных (надзорных) органов о необходимости устранения нарушений жилищного законодательства в отношении обследуемого дома;
- документов (актов) о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных сетей (при наличии).
5.4. Перед проведением визуального обследования готовятся схематичные изображения для отображения дефектов и повреждений, обнаруженных в ходе обследования конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, для которых проводят оценку потребности в капитальном ремонте.

6. Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома

6.1. Результатом обследования технического состояния многоквартирного дома является заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, содержащее, в том числе, выводы о соответствии или несоответствии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома установленным требованиям, включающее в себя:
[bookmark: _Hlk207125279]6.1.1 заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию), содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:
- оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- оценку технического состояния многоквартирного дома в целом;
- проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
- выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (при наличии выводов о необходимости проведения капитального ремонта Подрядчик определяет перечень работ по капитальному ремонту с учетом требований постановления Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548; постановления Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272.
- выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
- перечень строительных конструкций, требующих проведения противоаварийных мероприятий; 
- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга.
6.1.2. 	ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.08.2023 № 548 (Приложение № 4 к Техническому заданию).
6.1.3.	сводную ведомость дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию).
6.1.4.	сводную ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию);
6.1.5.	карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.
6.1.6.	расчет физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7 к Техническому заданию);
6.1.7.	аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию);
6.1.8. Обобщенную информацию о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 №272 (Приложение № 2 к Техническому заданию).
6.2. Подготовка актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов допускается в случаях, предусмотренных п. 4.26 Технического задания.
6.3. В случае воспрепятствования в доступе для проведения обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, данный факт незамедлительно доводится до Заказчика, и, в случае необеспечения доступа, отражается в акте об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома (по форме приложения № 3 к ТЗ).
6.4. При наличии документов о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции готовится справка (в свободной форме) с приложением копий документов. В данном случае акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.5. В случае установления в процессе обследования факта отсутствия многоквартирного дома либо факта сноса, расселения, отсутствия заселения многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов для проведения обследования, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий документов и материалов фотофиксации. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.6. В случае, если на день обследования многоквартирный дом используется полностью под нежилые цели, по которому имеются необходимые распорядительные документы об исключении его из жилищного фонда, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.
6.7. Заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, справки, иные документы, подписываются исключительно усиленной электронной подписью либо собственноручно законным представителем Подрядчика.

7. Анализ результатов обследований технического состояния многоквартирных домов
[bookmark: _GoBack]7.1.	Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов Удмуртской Республики, формируемые по результатам обследований в разрезе муниципальных образований/районов Удмуртской Республики и размещенные в электронном банке данных (Приложение № 1-8 к Техническому заданию), включают в себя:
-	перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик;
-	перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции;
-	перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций;
-	перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту;
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);
-	перечень необследованных многоквартирных домов.
7.2.	Камеральная обработка данных должна включать в себя формирование следующих документов:
7.2.1. Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 2 к Техническому заданию), содержащее:
- выводы о техническом состоянии многоквартирного дома в целом;
- выводы о техническом состоянии строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- проценты физического износа многоквартирного дома в целом;
- категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем;
- выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
- рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;
- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга;
-	ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272 (Приложение № 4 к Техническому заданию).
7.2.2.	сводные ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию);
7.2.3. сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию);
7.2.4. карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части;
7.2.5. расчеты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7 к Техническому заданию);
7.2.6. аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию);
7.2.7. составление актов о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 2 к Техническому заданию);
7.2.8. формирование сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 5 к Техническому заданию);
7.2.9. Формирование Обобщенной информации о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025г. №272.

8. Требования к электронному банку и обработке данных, полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов

8.1. Персонализированный доступ к электронному банку данных предоставляется представителям Заказчика в течение 3 рабочих дней с даты заключения Договора. Количество доступов (личных кабинетов) не ограничено, создаются по запросу Заказчика.
8.2. Формирование электронного банка данных, визуализацию данных и сохранность всей информации, полученной в процессе и по результатам работ, Подрядчик обеспечивает на своих мощностях с предоставлением бесплатного доступа Заказчику через личный кабинет на срок не менее трех лет с даты подписания Сторонами акта выполненных работ по Договору. 
8.3. Электронный банк данных должен иметь возможность получения сведений о многоквартирных домах из автоматизированной информационной системы Заказчика (ГИС УР «Управление Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»), обеспечивать функционал по сбору, вводу и обработке данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем, выполнять автоматизированный расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками, подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования, обеспечивать систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ.
8.4. Личный кабинет должен предоставлять функции поиска, фильтрации, сортировки и уведомлений о смене статуса обследования объектов, доступа к материалам в отношении технического обследования в режиме реального времени.
8.5. Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов должны быть переданы Заказчику в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п.8.9 настоящего Технического задания.
8.6. Выгрузка заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов, должна осуществляться из электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов в форматах PDF, DOCX, XLSX, XML, CSV, графической части в формате DWG и обеспечивать возможность экспорта данных в информационную систему Заказчика и иные внешние сервисы, которые определяет Заказчик. Перечень всех внешних сервисов отражается в Программе работ.
8.7. Фото- и видеоматериалы должны снабжаться GPS-координатами, с возможностью проверки привязки к адресу Заказчиком.
8.8. Электронный банк данных должен в полном объеме обеспечивать визуализацию данных, полученных в ходе обследования технического состояния МКД. 
8.9. Электронный банк данных должен обеспечивать в том числе, но не ограничиваясь, отображение: 
- общих данных по многоквартирным домам; 
- описания конструктивных решений; 
- технических характеристик МКД; 
- заключения о результатах обследования технического состояния МКД; 
- расчет физического износа; 
- результаты обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД; 
- выводы по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД; 
- выводы по результатам обследования технического состояния МКД в целом; 
- сводные ведомости дефектов и повреждений; 
- сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений; 
- интерактивные схемы расположения дефектов (на схематичном изображении); 
- сводные таблицы по обследованию технического состояния МКД. 
8.10. В целях автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов электронный банк данных технического состояния многоквартирных домов, должен представлять собой интерактивную информационную модель, в которой реализованы следующие функциональные возможности: 
- обработку данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем;
- расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками;
- подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования;
- систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ;
- хранение информации, полученной по результатам технического обследования состояния многоквартирных домов, в хранилище файлов с доступом из интерактивной информационной модели; 
- отображение результатов обследования технического состояния по отдельным МКД в виде интерактивной информационной модели, с сохранением структуры отчета, интерактивными вкладками, дефектными ведомостями и графической частью; 
- реализацию переходов между всеми блоками информации, полученной в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов, в том числе сводной ведомостью дефектов и повреждений, сводной ведомостью работ по устранению выявленных дефектов и повреждений, отчетами по техническому состоянию строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД с одной стороны и схемой расположения дефектов и повреждений;
- поиск и фильтрацию данных, полученных в результате обследования технического состояния многоквартирных домов, по выбранным критериям;
- использование форматов PDF, DOCX, XLSX, XML, CSV, для графической части – DWG;
- возможность обработки и внедрения информации, полученной от иных исполнителей работ по оценке технического состояния МКД;
- представление информации о выявленных дефектах;
- формирование обобщенной информации о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома согласно постановлению Правительства Удмуртской Республики от 21.05.2025 № 272.














Приложение № 1 
к Техническому заданию


Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Удмуртской Республики для проведения технического обследования
(предоставляется отдельным файлом)














































Приложение № 2
к Техническому заданию

Форма


 Техническое заключение о необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома 

	N п/п
	Наименование показателя
	Описание

	1
	2
	3

	I. Общие сведения о многоквартирном доме

	1
	Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома, корпус)
	

	2
	Этажность (максимальная)
	

	3
	Год ввода в эксплуатацию (в случае ввода в эксплуатацию по частям год ввода указывается через запятую)
	

	4
	Общая площадь многоквартирного дома, кв. м
	

	5
	Площадь жилых помещений, кв. м
	

	6
	Площадь нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу (при наличии), кв. м
	

	7
	Количество жилых помещений, шт.
	

	8
	Количество нежилых помещений, шт.
	

	9
	Количество подъездов, шт.
	

	10
	Количество лифтов, ед.
	

	11
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	

	12
	Нормативный (оценочный) срок службы исходя из срока экономической жизни многоквартирного дома, лет
	

	13
	Остаточный срок службы многоквартирного дома, лет
	

	14
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	II. Объемно-планировочные показатели

	12
	Строительный объем здания, м3
	

	13
	Площадь застройки, м2
	

	14
	Длина здания, м
	

	15
	Ширина здания, м
	

	16
	Высота здания, м
	

	17
	Материал стен, код <*>
	

	18
	Тип фасада, код <*>
	

	19
	Тип крыши, код <*>
	

	20
	Тип фундамента, код <*>
	

	21
	Тип подвала, код <*>
	

	III. Внутридомовые инженерные системы

	22
	Тип электроснабжения, код <*>
	

	23
	Тип теплоснабжения, код <*>
	

	24
	Тип холодного водоснабжения, код <*>
	

	25
	Тип горячего водоснабжения, код <*>
	

	26
	Тип водоотведения, код <*>
	

	27
	Тип газоснабжения, код <*>
	

	IV. Обследование

	28
	Исполнитель обследования
(наименование организации, ИНН, ФИО лица, проводившего обследование)
	

	29
	Заказчик (наименование, ИНН)
	

	30
	Дата проведения обследования
	

	31
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	[bookmark: P189]<*> В пункте 17 таблицы 1 "Материал стен" отражается материал стен многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "дерево";
код 2 - "железобетонная панель";
код 3 - "ж/б 3-слойная панель с утеплителем";
код 4 - "керамзитобетон (блоки)";
код 5 - "кирпич";
код 6 - "монолит";
код 7 - "шлакобетон (блоки)";
код 8 - "иное".
В пункте 18 таблицы 1 "Тип фасада" отражается тип фасада многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "комбинированный";
код 2 - "соответствует материалу стен";
код 3 - "оштукатуренный";
код 4 - "окрашенный";
код 5 - "облицованный плиткой";
код 6 - "облицованный камнем";
код 7 - "сайдинг";
код 8 - "иной".
В пункте 19 таблицы 1 "Тип крыши" отражается тип конструкций крыши и кровли многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "плоская, комбинированная";
код 2 - "плоская, безрулонная железобетонная";
код 3 - "плоская, из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная)";
код 4 - "плоская, из иного материала";
код 5 - "плоская, из металлочерепицы";
код 6 - "плоская, из оцинкованной стали";
код 7 - "плоская, из профилированного настила";
код 8 - "плоская, из рулонных материалов"
код 9 - "плоская, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 10 - "плоская, иная";
код 11 - "скатная, комбинированная";
код 12 - "скатная, безрулонная железобетонная";
код 13 - "скатная, из волнистых и полуволнистых листов (шиферная)";
код 14 - "скатная, асбестоцементных из иного материала";
код 15 - "скатная, из металлочерепицы";
код 16 - "скатная, из оцинкованной стали";
код 17 - "скатная, из профилированного настила";
код 18 - "скатная, из рулонных материалов";
код 19 - "скатная, мягкая (наплавляемая) крыша";
код 20 - "скатная, иная"
В пункте 20 таблицы 1 "Тип фундамента" отражается тип фундамента многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "сборный";
код 2 - "сплошной";
код 3 - "столбчатый";
код 4 - "ленточный";
код 5 - "бетонные столбы";
код 6 - "свайный";
код 7 - "иной".
В пункте 21 таблицы 1 "Тип подвала" отражается тип подвала многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "обычный";
код 2 - "убежище (защитное сооружение)";
код 3 - "технический";
код 4 - "подземный паркинг";
код 5 - "подполье".
В пункте 22 таблицы 1 "Тип электроснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 23 таблицы 1 "Тип отопления" отражается тип внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная";
код 4 - "печная".
В пункте 24 таблицы 1 "Тип холодного водоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 25 таблицы 1 "Тип горячего водоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 26 таблицы 1 "Тип водоотведения" отражается тип внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная".
В пункте 27 таблицы 1 "Тип газоснабжения" отражается тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения многоквартирного дома.
Возможные значения:
код 1 - "центральная";
код 2 - "автономная";
код 3 - "комбинированная"





Форма 
	РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

	
№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система
<*>
	Физический износ участка, %
	Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, %
	Оценка технического состояния 

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Фундамент:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	2
	Подвальное помещение:
	
	
	
	

	3

	Фасад
	
	
	
	

	
	Фасадные стены:
	
	
	
	

	
	Материал 
стен
	
	
	
	
	

	
	Материал отделки
	
	
	
	
	

	
	Материал отмостки
	
	
	
	
	

	
	Балконы, шт.      
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	
	

	
	Лоджии, шт.
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	

	
	Козырьки, шт.        
	
	
	
	

	
	Тип покрытия 
	
	
	
	
	

	
	Особенности
	
	
	
	
	

	
	Окна МОП, шт     
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	
	

	
	Двери МОП, шт.   
	
	
	
	

	
	Тип
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	
	

	
	Входные группы, шт

	
	
	
	

	
	Особенности 
	
	

	
	Межпанельные швы, тип

	
	
	
	

	4
	Крыша:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Наличие 
стропильной 
системы
	
	
	
	
	

	
	Кровля
	
	
	
	

	
	Тип 
покрытия
	
	
	
	
	

	
	Чердачное помещение:

	
	
	
	

	
	Технический этаж:

	
	
	
	

	
	Водосточная система:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы:
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования:
	

	
	Тип 
	
	

	
	Материал 
	
	

	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования:
	

	
	Тип 
	
	

	
	Материал 
	
	

	9
	Полы в местах общего пользования:
	
	
	
	

	
	Тип 
	
	
	
	
	

	
	Материал 
	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип прокладки
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	11
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	

	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	12
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	

	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения:
	
	
	
	

	
	Тип
	
	
	
	
	

	
	Материал
	
	
	
	
	

	
	Наличие транзитного трубопровода
	
	
	
	
	

	
	Наличие котельной/ИТП
	
	
	
	
	

	
	ОДПУ, шт.
	
	
	
	
	

	
	Модель:
	
	
	
	
	

	
	Серийный номер:
	
	
	
	
	

	
	Выявленные неисправности:
	


	<*> В случае если элемент отсутствует, в графе «Категория необходимости проведения капитального ремонта» приводится отметка «Отсутствует»; в случае если элемент не обследовался – отметка «Обследование не проводилось» с указанием причин отсутствия доступа

Форма 
	ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА


	
№ п/п
	Конструктивный элемент / инженерная система
<*>
	
Физический износ участка, %
	Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, % <**>
	Оценка технического состояния
<***>
	Необходимость/отсутствие необходимости капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта
<****>
	Категория необходимости проведения капитального ремонта конструктивного элемента/инженерной системы*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

		7	

	1
	Фундамент (в т.ч. отмостка)
	
	
	
	
	

	2
	Фасад (в т.ч. цоколь)
	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение (в т.ч. перекрытие над полом)
	
	
	
	
	

	4
	Крыша 
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	8
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	9
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	

	11
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	

	13
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	

	14
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	

	15
	Многоквартирный дом в целом
	

	*Определяется в отношении видов работ, указанных в ст. 166 ЖК РФ

	<*> В случае если элемент отсутствует, в графе "Необходимость/отсутствие необходимости проведения капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта" рекомендуется вносить отметку "Элемент отсутствует".

	<**> Оценку физического износа конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и многоквартирного дома в целом рекомендуется выполнить в том числе в соответствии с Ведомственными строительными нормами "Правила оценки физического износа жилых зданий" ВСН-53-86(р). В целях всестороннего и объективного рассмотрения (ознакомления) с результатами обследования технического состояния многоквартирного дома рекомендуется выполнить фотофиксацию/видеофиксацию, подтверждающую полученную информацию. Фотофиксацию (видеофиксацию) рекомендуется представлять в электронном виде с отражением (фиксацией) технического состояния конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и здания в целом, технического состояния выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем. Описательную часть результатов обследования с выводами о необходимости/отсутствии необходимости проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в том числе с указанием категории технического состояния конструктивного элемента и инженерной системы многоквартирного дома рекомендуется оформлять в соответствии с ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", СП 13-102-2013 "Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений.

	<***> В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме был выполнен в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 19 мая 2014 года N 186 "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике", в графе "Необходимость/отсутствие необходимости проведения капитального ремонта, рекомендуемый срок проведения капитального ремонта" рекомендуется вносить отметку "обследование не проводилось".

	<****> Рекомендуется указывать результаты обследования технического состояния (например, исправный, имеющий основания для проведения капитального ремонта в будущем периоде (с указанием трехлетнего планового периода), имеющий основания для проведения капитального ремонта в текущем периоде, имеющий основания для признания дома аварийным и др.)






Приложение № 3
к Техническому заданию

Форма
Акт
об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома

	№п/п
	Общие данные по МКД
	Описание

	1
	Адрес многоквартирного дома

	

	2
	Лицо, осуществляющее управление МКД
	

	3
	Этажность
	

	4
	Количество подъездов
	

	5
	Количество жилых помещений
	

	6
	Количество нежилых помещений
	

	7
	Общая площадь многоквартирного дома, м2
	

	8
	Год ввода в эксплуатацию
	

	9
	Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы)
	

	10
	Наименование организации, проводившей обследование
	




Результаты обследования:
	Причина, в связи с которой обследование технического состояния многоквартирного дома не выполнено (отметить "V")

	Полное отселение многоквартирного дома, распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирного дома (реконструкция, снос и пр.) отсутствуют
	

	Многоквартирный дом, количество квартир в котором менее 5, или дом блокированной застройки
	

	Иные, согласованные с Заказчиком (конкретизировать)
	


Сведения о ранее проведенных обследованиях (при наличии): 




Приложение № 4
к Техническому заданию

Форма

Ведомость дефектов и повреждений

	№ п/п
	Наименование  участка
	Наименование конструктивного элемента/инженерной системы
	Объем дефектов
	Дефекты и вероятные причины возникновения
	Фотофиксация
	Категория опасности дефекта
	Рекомендации по устранению дефектов
	Рекомендуемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	
	
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	
	
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	
	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	







Приложение № 5
к  Техническому заданию

Форма

Сводная ведомость дефектов и повреждений
____ адрес МКД

	№ п/п
	№ дефекта (поврежде ния)
	Описание дефекта (повреждения)
	Единицы измерения
	Количество
	Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (повреждений)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Фундамент

	1.1.
	
	
	
	
	

	2.
	Фасад

	2.1.
	
	
	
	
	

	3.
	Подвальное помещение

	3.1.
	
	
	
	
	

	4.
	Крыша

	4.1.
	
	
	
	
	

	5.
	Перекрытия

	5.1.
	
	
	
	
	

	6.
	Лестницы

	6.1.
	
	
	
	
	

	7.
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования

	7.1.
	
	
	
	
	

	8.
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	8.1.
	
	
	
	
	

	9.
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	9.1.
	
	
	
	
	

	10.
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	10.1.
	
	
	
	
	

	11.
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	11.1.
	
	
	
	
	

	12.
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	12.1.
	
	
	
	
	









Приложение № 6
к Техническому заданию

Форма
Сводная ведомость работ по устранению выявленных
дефектов и повреждений
	№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество
	Примечания

	  1
	2
	3
	4
	5

	1
	Фундамент

	
	
	
	
	

	2
	Фасад

	
	
	
	
	

	3
	Подвальное помещение

	
	
	
	
	

	4
	Крыша

	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия

	
	
	
	
	

	6
	Лестницы

	
	
	
	
	

	7
	Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования
	

	
	
	
	
	

	8
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

	
	
	
	
	

	9
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

	
	
	
	
	

	10
	Внутридомовая инженерная система водоотведения

	
	
	
	
	

	11
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения

	
	
	
	
	

	12
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения

	
	
	
	
	



[bookmark: _Приложение_Г._Результаты]







Приложение №7
к Техническому заданию

Форма
Расчет физического износа

	






№ 
п/п
	



Наименование строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения
	

Удельные веса
	


Расче тный удель ный вес элеме нта
	Физический износ строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-техниче ского обеспечения (%)
	



Оценка техниче ского состоя ния

	
	
	Укрупненых конструкти вных элементов (%)
	
Ка ждого элеме нта (%)
	
	
По результа там оценки
	Средне взвешен ное значение физиче ского износа
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Фундамент
	
	
	
	
	
	

	2
	Фасад
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Стены
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Отделочное покрытие
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Балконы
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Лоджии
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Козырьки
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Межпанельные стыки
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Окна
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
3
	Подвальное помещение
	
	
	
	
	
	

	4
	Крыша
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Стропильная система
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Кровля
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Чердачное помещение
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Технический этаж
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Водосточная система
	
	
	
	
	
	

	5
	Перекрытия
	
	
	
	
	
	

	6
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
7
	Внутренние стены в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	8
	Колонны в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	9
	Стойки в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	10
	Столбы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	11
	Полы в местах общего пользования
	
	
	
	
	
	

	
12
	Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
13
	Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	
14
	Внутридомовая инженерная система водоотведения
	
	
	
	
	
	

	
15
	Внутридомовая инженерная система электроснабжения
	
	
	
	
	
	

	
16
	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	
	
	
	
	
	




Физический износ многоквартирного дома: ________%

Оценка технического состояния многоквартирного дома: __________
















Приложение № 8
к Техническому заданию

Форма
Аналитические данные
результатов обследования технического состояния многоквартирных домов
(строительных конструкций/систем инженерно-технического обеспечения)
с выводами о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта

	Адрес МКД
	Год ввода МКД в эксплуатацию 
	Общая площадь МКД, кв.м.
	Тип конструктивного элемента/инженерной системы
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	Результаты обследования
	Выводы о необходимости проведения капитального ремонта
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	Остаточный срок службы конструктивного элемента/инженерной системы
	Капитальный ремонт не требуется
	Капитальный ремонт требуется (рекомендуемый срок проведения капитального ремонта)
	Капитальный ремонт требуется в приоритетном порядке 
	Требуется проведение инструментального обследования по ГОСТ 31937
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