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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3196_1261019062][bookmark: _Toc132812885]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3198_1261019062][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]  Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования средств диспетчерского технологического управления Филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3136_682501850][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Формирование аварийного запаса запасных частей основного и вспомогательного оборудования, предназначенных для устранения технологических нарушений и их последствий на оборудовании ГЭС.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3138_682501850][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3200_1261019062]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3202_1261019062][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc3144_682501850][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Сервер Аквариус T50 D110AC
	шт
	1

	2
	Сервер хранения данных Аквариус T50 D212AS
	шт
	1

	3
	Автоматический электронный байпас "Штиль" серии
STS7500 на ток 40А
	шт
	1

	4
	Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем
TCP/IP)
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3146_682501850][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc3148_682501850][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Сервер T50 D110AC
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течение 3 месяцев с даты заключения договора

	2
	Сервер хранения данных T50 D212AS
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течение 3месяцев с даты заключения договора

	3
	Автоматический электронный байпас "Штиль" серии
STS7500 на ток 40А
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течение 3 месяцев с даты заключения договора

	4
	Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем
TCP/IP)
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течение 3месяцев с даты заключения договора



0

3

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3150_682501850][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3152_682501850][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции №1-4 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.30.11.130 Поставка оборудования средств диспетчерского технологического управления Филиала ПАО «РусГидро»- «Каскад Кубанских ГЭС»»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение
участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Сервер Аквариус T50 D110AC или эквивалент

	1.1.1. 
	Блок питания
	Тип электропитания
AC / DC / HVDC
Номинальная мощность одного блока питания: 
-для AC: 800/1200/1600 /2000 Вт, напряжение 230 В
- для DC: 800/1300 Вт, напряжение 48 В
Активный PFC
Количество — не менее 2шт
	
	Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки
	

	1.1.2. 
	Процессор
	Не ниже Xeon Scalable 3-го поколения
Количество – не менее 2 шт.
	
	
	

	1.1.3. 
	Модуль памяти
	Не менее 32 GB DIMM Registered ECC DDR4 3200-4шт
	
	
	

	1.1.4. 
	Накопитель
	SSD SATA 480GB 2.5 - не менее 2шт
	
	
	

	1.1.5. 
	Дополнительный сетевой адаптер
	3xIntel Ethernet Server Adapter 10 Gb Dual port, SFP+
	
	
	

	1.1.6. 
	Форм-фактор
	Не более 1U
	
	
	

	1.1.7. 
	Трансивер
	Не менее 10 GbE, SFP+, SR LC
	
	
	

	1.1.8. 
	Поддержка RAID
	SATA RAID 1, 10 
	
	
	

	1.2. 
	Сервер хранения данных Аквариус T50 D212AS или эквивалент

	1.2.1. 
	Блок питания
	Номинальная мощность - 1200W 
Тип электропитания - AC
Функции -Активный PFC
Количество — не менее 2шт
	
	Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки
	

	1.2.2. 
	Процессор
	Не ниже Xeon Scalable 3-го поколения.
Количество- 2 шт.
	
	
	

	1.2.3. 
	Модуль памяти
	Не менее 16 GB DIMM  DDR4 3200 -4шт
	
	
	

	1.2.4. 
	Накопитель
	SSD SATA 960GB  - не менее 2шт
	
	
	

	1.2.5. 
	Накопитель
	SATA 4 ТБ — не менее 4 шт.
	
	
	

	1.2.6. 
	Дополнительный сетевой адаптер
	2x10GBASE-T RJ45
	
	
	

	1.2.7. 
	Форм-фактор
	Не более 2U
	
	
	

	1.2.8. 
	Программное обеспечение
	ПО "RAIDIX 5.0" одноконтроллерная редакция. Поддержка SSD-кэширования на чтение/запись
	
	
	

	1.3. 
	Автоматический электронный байпас "Штиль" серии STS7500 на ток 40А или эквивалент

	1.3.1. 
	Совместимость
	инверторы PS 24/700С-P-1 и PS 24/700С-P-2, PS 220/700С-P-1 и PS 220/700С-P-2
	
	Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки
	

	1.3.2. 
	Тип аксессуара
	электронные байпасы
	
	
	

	1.3.3. 
	Коммутируемая мощность, ВА/Вт
	Не менее 9000/7500
	
	
	

	1.3.4. 
	Форм-фактор
	в стойку
	
	
	

	1.3.5. 
	Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В
	18-72
	
	
	

	1.3.6. 
	Номинальное входное переменное напряжение, В
	220
	
	
	

	1.3.7. 
	Рабочий диапазон входного переменного напряжения, В
	180-250
	
	
	

	1.3.8. 
	Номинальная входная частота, Гц
	50
	
	
	

	1.3.9. 
	Допустимый диапазон входной частоты, Гц
	48-52
	
	
	

	1.3.10. 
	Максимальный входной ток, А
	40
	
	
	

	1.3.11. 
	Нижний порог отключения байпаса, В
	180 ±2

	
	
	

	1.3.12. 
	Нижний порог включения байпаса, В
	195 ±2
	
	
	

	1.3.13. 
	Верхний порог отключения байпаса, В
	250 ±2
	
	
	

	1.3.14. 
	Верхний порог включения байпаса, В
	235 ±2
	
	
	

	1.3.15. 
	Время переключения с инвертора на байпас/с байпаса на инвертор, мс
	≤12
	
	
	

	1.3.16. 
	Высота установки в стойку
	Не более U1
	
	
	

	1.4
	Контроллер "Штиль" PSC-200.04.02 (1U с модулем TCP/IP)

	1.4.1
	Тип входного напряжения
	постоянное
	
	Предоставление копии паспорта (сертификата), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки
	

	1.4.2
	Максимальный входной ток, А
	0,5
	
	
	

	1.4.3
	Рабочий диапазон входного постоянного напряжения, В
	18-72 (при наличии супервизора объекта)/36-72 (без супервизора объекта)
	
	
	

	1.4.4
	«Сухие» контакты
	да, не менее 4 группы, программируемые
	
	
	

	1.4.5
	Функциональные клавиши
	да
	
	
	

	1.4.6
	Светодиодная индикация
	да
	
	
	

	1.4.7
	USB
	да, для подключения ПК
	
	
	

	1.4.8
	Ethernet
	да
	
	
	

	1.4.9
	RS-485
	да, для управления и контроля выпрямителей
	
	
	

	1.4.10
	ЖК-индикатор
	отображение параметров работы
	
	
	

	1.4.11
	Диапазон рабочей температуры, °С
	0-40
	
	
	

	1.4.12
	Относительная влажность, %
	не более 90 (без образования конденсата)
	
	
	

	1.4.13
	Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм
	Не более 44x483x350
	
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. [bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]
	Адрес доставки
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Стоимость транспортировки и упаковки должна входить в стоимость поставляемой продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Приемка
	Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Иные требования
	Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым.
Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к гарантиям
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к документации
	При передачи Товара необходимо предоставить оригинал паспорта (сертификата)
	Согласие с требованием
	
	






	
3. [bookmark: __RefHeading___Toc3154_682501850][bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. [bookmark: _Toc132812769][bookmark: _Toc132812898]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.2. [bookmark: _Toc132812899][bookmark: _Toc132812770]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
3.3. [bookmark: _Toc132812900][bookmark: _Toc132812771]Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc3162_682501850][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования.
































Приложение № 1
к Техническим требованиям

Спецификация

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	
	







