	
	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2: [28.24.12.120] Поставка гидравлического кассетного гайковерта с насосным агрегатом и кассетами  для нужд Жигулевского филиала
Лот №     -ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЖигФ

1.
Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: [28.24.12.120] Поставка гидравлического кассетного гайковерта с насосным агрегатом и кассетами  для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

1.2. Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение инвестиционной программы 2027г. 
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№

п/п
	Наименование продукции
	ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Гидравлический кассетный гайковерт с насосным агрегатом и кассетами 
	   28.24.12.120
	комплект
	1
	


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Гидравлический кассетный гайковерт с насосным агрегатом и кассетами- 1 комплект
	с даты подписания договора
	В течении 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к качеству продукции.
Наименование продукции: в соответствие с данными таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам, включая гарантируемые показатели (параметр эквивалентности

	1.1
	Гидравлический кассетный гайковерт с насосным агрегатом и кассетами

	1.1.1
	Гидравлический насосный агрегат

	1.1.1.1
	Рабочее давление
	 Не менее 700 бар;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.1.2
	Производительность при низком давлении 
	Не менее 9,7 л/мин;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.1.3
	Производительность при высоком давлении 
	 Не менее 0,97 л/мин;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.1.4
	Напряжение питающей сети 
	220 В;
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.1.5
	Мощность электродвигателя
	1,5 кВт
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.1.6
	Режим работы
	Автоматический режим работы
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.2
	Рукав высокого давления сдвоенный 

	1.1.2.1
	Рабочее давление
	 Не менее 700 бар;
	Указание характеристик


	-//-
	

	1.1.2.2
	Длина 
	Не менее 10 м;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.2.3
	Диаметр присоединения
	1/4''
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.3
	Гидравлический кассетный гайковерт


	1.1.3.1
	Рабочее давление
	 Не менее 700 бар;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.3.2
	Точность установки момента
	±3%;
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.3.3
	Максимальный крутящий момент
	23124 Нм
	Указание характеристик
	-//-
	

	1.1.3.4
	Размер касеты
	115 мм;
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.1.3.5
	Вставки уменьшающие 
	110/ 105/ 100/ 95/ 90/ 85 мм
	Согласие с требованием
	-//-
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1. 
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	2.2. 
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 

9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
	
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1. 
	Сроки гарантии
	Не менее 24 двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов:

− паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.;

− руководство по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.;

− накладную ТОРГ-12(УПД) в 2 (двух) экз.;

− иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т. п.) предусмотренные п.3.3 Договора
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	5. 
	Требования к качеству продукции

	5.1. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1. 
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	Согласие с требованиями
	-//-
	

	6.2. 
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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