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Технические требования
ОКПД 2 [32.30.13.190]  Поставка комплекта водолазного оборудования 
для нужд Жигулевского филиала
Лот №     -ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЖигФ



[bookmark: _Toc162430460][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc157599445]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc157599446][bookmark: _Toc162430461][bookmark: _Toc75446568]1.1. Наименование закупаемой продукции
 ОКПД 2 [32.30.13.190] «Поставка комплекта водолазного оборудования для нужд Жигулевского филиала» (далее – Продукция).
[bookmark: _Toc162430462][bookmark: _Toc157599447][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение инвестиционной программы 2027г. 
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc162430463][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc157599448][bookmark: _Toc50125126]2. Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc162430464][bookmark: _Toc157599449]2.1. Требования к объемам и срокам поставки
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc157599450][bookmark: _Toc162430465]2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Комплект водолазного оборудования
	32.30.13.190
	комплект
	1




[bookmark: _Toc157599451][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc162430466][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Продукция по Таблице 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	с даты  заключения договора 
	в течение 60 (тридцати) 
календарных дней с даты заключения договора



2

2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3 Требования к качеству продукции.
	ОКПД 2 [32.30.13.190] «Поставка комплекта водолазного снаряжения»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	1. Комплект водолазного снаряжения
	Бэнд-маска 
«Kirby Morgan BandMask® 28 (KMB-28)»                                        
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.1.
	
	Количество, шт
	1
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.2.
	
	Материал корпуса маски: 
ксено-поликарбон, нержавеющая сталь, хромированная медь, полированная
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1..3
	
	Материал рукоятки управления: 
ABS-пластик
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.4.
	
	Материал иллюминатора: ЛЕКСАН (поликарбонат)
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.5.
	
	Материал уплотнительных прокладок: Buna-N
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.6.
	
	Рабочее давление
	от 7,9 до 15,5 бар
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.7.
	
	Рекомендуемое давление,
	     10,3 бар
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.8.
	
	Связь: 
телефоны — Mylar Cone, 8 Ом 
микрофон — 8 Ом
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.9.
	
	Система выдоха: Трехклапанная Tri-Valve
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.10.
	
	Крепление маски: BandKeepers
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.11.
	
	Система предотвращения запотевания стекла маски: Air Train
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.12.
	
	Модуль связи с герморазъемом, 4-х штырьковый
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.1.13.
	
	Масса, нетто
	5,8 кг 
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.
	
	Водолазный шлем Kirby Morgan SUPERLITE 37
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.1.
	
	Количество, шт
	1
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.2.
	
	Корпус: изготовлен из армированного стекловолокна (стекловолокно с термостойким полиэстером) с усилением углеродным волокном в ключевых точках для повышения прочности
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.3.
	
	Металлические компоненты: нержавеющая сталь, хромированная и полированная медь, анодированный алюминий с порошковым покрытием
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.4.
	
	Рукоятки управления: из ABS-пластика.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.5.
	
	Иллюминатор (лицевой порт): из поликарбоната, устойчивого к царапинам
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.6.
	
	Шейная манжета  неопреновая
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.7.
	
	Уплотнительные прокладки: из материала Buna-N
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.8.
	
	Подшлемник: материал — Polartec
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.9.
	
	Подушка для головы: нейлоновый мешок, наполненный полиэфирной пеной №4
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.10.
	
	Регулятор SuperFlow 350: полностью металлический, регулируемый коммерческий регулятор, обеспечивающий лёгкое дыхание и стабильную работу с компрессорами низкого давления. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.11.
	
	Система выдоха Quad-Valve: четырёхклапанная система, которая снижает сопротивление дыханию и обеспечивает высокую степень сухости дыхательной системы
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.12.
	
	Клапан сброса воды: расположен в маховике регулировки лёгочного автомата.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.13.
	
	Аварийный клапан (EGS): подаёт водолазу резервный дыхательный газ. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.14.
	
	Обратный клапан подачи газа (Commercial Rated): предотвращает потерю давления газа при повреждении пуповины. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.15.
	
	Система связи: модульная, с возможностью быстрой замены компонентов. Включает громкоговорители Mylar Cone (8 Ом) и микрофон (8 Ом)
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.16.
	
	Устройство для блокировки носа: помогает водолазу выровнять давление в ушах.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.17.
	
	Боковые и верхние утяжелители: обеспечивают баланс шлема и служат точками крепления для аксессуаров.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.18.
	
	Скорость потока: 
	62,5 л/мин
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.19.
	
	Вес
	около 32,6 кг.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.2.20.
	
	Рабочая глубина (со стандартным дефлектором в сборе, с воздушной смесью): до 67 метров морской воды
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.
	
	Компрессор BAUER Oceanus-W, 140 л/мин, электропривод 1х220В, 3 кВт, 1 зарядное устройство
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.1.
	
	Количество, шт
	1
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.2.
	
	Тип: переносной мобильный поршневой компрессор высокого давления 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.3.
	
	Производительность 

	       140 л/мин	
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.4.
	
	Максимальное давление
	225 бар
	[bookmark: _GoBack_Копия_1]Согласие с требованиями
	
	

	1.3.5.
	
	Двигатель: однофазный асинхронный, мощность 3 кВт, работает от сети 230 В, 50 Гц.	
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.6.
	
	Количество ступеней сжатия: 
	3
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.7.
	
	Скорость вращения коленвала: 
	2300 об/мин. 
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.8.
	
	Габариты (Д × Ш × В): см
	66 × 40 × 42
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.9.
	
	Рама, ручка и заправочный патрубок: из нержавеющей стали.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.10.
	
	Система смазки: встроенная система низкого давления с шестерёнчатым насосом.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.11.
	
	Охлаждение: промежуточные и конечный охладители. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.12.
	
	Фильтрующая система: P21
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.13.
	
	Устройство контроля фильтра: B-TIMER. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.14.
	
	Спуск конденсата: ручной. 
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.15.
	
	Заправочное устройство 1 шт.
	да
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.16.
	
	Вес
	52 кг.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	Согласие с требованиями
	
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445350, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС
	
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	
	

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40
	
	
	

	2.4.
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования  (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах).
	
	
	

	2.5.
	На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	
	-//-

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).
	
	
	

	3.2.
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.

	
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	  Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю
оригиналы следующих относящихся к нему документов:
- паспорт  (на русском языке);
- руководство по эксплуатации (на русском языке);
- накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз.
	
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	
	-//-

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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