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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АПК
	Аппаратно-программный комплекс

	2
	АРМП-МЕРА-D
	Автоматизированная система поверки средств измерений массы АРМП-МЕРА-D

	3
	ГОСТ
	Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации

	4
	ККМ
	Контрольно-кассовая машина

	5
	Покупатель
	Акционерное общество «Поста России» в лице УФПС Свердловской области

	6
	ПО
	Программное обеспечение

	7
	Поставщик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором

	8
	Стороны
	Покупатель и Поставщик

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	Товар, Переносные весы
	Электронные переносные весы

	11
	УПД
	Универсальный передаточный документ

	12
	Pantone
	Стандартизированная система цветопередачи


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ 
Предмет закупки: поставка электронных переносных весов для нужд 
УФПС Свердловской области.
Цель поставки Товара: обеспечение участков курьерской доставки электронными переносными весами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений АО «Почта России».
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к Товару
Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
3.2. Спецификация поставляемого Товара
	№ п/п
	Наименование Товара
	Код ОКПД2
	Количество (объем)
	Единица измерения

	1 
	Электронные переносные весы
	28.29.31.119 
	28 
	Шт. 
	


3.3. Основные характеристики Товара
Товар должен соответствовать характеристикам, указанным 
в приложении № 2 к ТЗ. 
3.4. Комплектность Товара
Комплект поставки одной единицы Товара включает в себя:
· грузоприемное устройство – 1 шт.,
· весоизмерительная платформа – 1 шт.,
· светодиодное табло весов – 1 шт.,
· адаптер сетевого питания – 1 шт.,
· выносное табло «оператор-клиент» со светодиодной индикацией – 1 шт.,
· кабель USB – 2 шт.,
· руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке – 
1 экземпляр,
· пластиковый транспортировочный кейс – 1 шт.,
· упаковка – 1 шт.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:
· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;
· Технический регламент ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
· Технический регламент ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
· Приказ Минпромторга России от 27 января 2025 г. N 336 «Об утверждении порядка признания результатов калибровки и использования их при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, требований к оформлению результатов калибровки, включая прослеживаемость, и содержанию сертификата калибровки».
3.6. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцати) месяцев, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.
3.6.2. В случае выявления несоответствия по количеству, наименованию, ассортименту, комплектности и упаковке поставляемого Товара заявленным требованиям, Покупатель составляет в 2 (двух) экземплярах Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2. Полностью заполненный Акт Поставщику направляется любым доступным способом – заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно (курьерской доставкой) – факт получения документа должен подтверждаться подписью адресата.
3.6.3. Выявленные недостатки подлежат устранению Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2, при невозможности устранить недостатки (дефекты), Поставщик обязан обеспечить замену Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2 за его счет.
3.6.4. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки Товара или заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, установленным договором.
4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Покупателя.
4.2. Поставляемый Товар должен быть оформлен в корпоративном стиле Общества. 
4.3. В оформлении поставляемого Товара должна быть использована цветовая гамма, которая включает в себя следующие цвета: 
· синий Pantone Reflex Blue C,
· желтый Pantone Yellow C,
· белый White.
4.4. На Товар должен быть нанесен почтовый логотип согласно рисунку № 1. Логотип должен быть нанесен на светодиодное табло Переносных весов и на выносное табло «оператор-клиент» со светодиодной индикацией.
[image: ]
                             Рис. № 1. Макет почтового логотипа, мм

4.5. В оформлении надписей и почтового логотипа должен быть использован шрифт Roboto Bold размеров: 8 pt, 16 pt и 28 pt.
4.6. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора с Покупателем согласовывает посредством электронной почты макет оформления поставляемого Товара с Покупателем до начала поставки Товара. 
5.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар при поставке должен быть надлежащим образом упакован, обеспечивая надлежащее качество Товара при получении.
5.2. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки.
6.	СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1.	Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты заключения договора.                                                                                                                   
6.1.2.	Адрес поставки:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Адрес Покупателя
	Контактное лицо (ответственное лицо 
за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты 
и контактные данные для направления уведомления

	1
	Электронные переносные весы
	620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39
	Петрикин Денис Георгиевич Denis.Petrikin@russianpost.ru,
тел. (343) 227-04-14
+79221094014


6.2. Условия поставки
Поставщик уведомляет Покупателя  о дате и времени поставки Товара путем направления сообщения на электронную почту, указанную в приложении № 3 к ТЗ, не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня его поставки.
Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 16:00 часов, в пятницу с 09:00 до 14:45 часов по местному времени.
Покупатель посредством направления сообщения по электронной почте подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком дату и время. Без получения вышеуказанного подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанные Поставщиком дату и время не осуществляется.
Доставка, погрузка, разгрузка Товара осуществляются за счет Поставщика.
7.	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки 
7.1.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией по усмотрению Покупателя. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.
7.1.2. Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара  и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. 
7.1.3. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в работоспособности, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований 
к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям ТЗ.
7.1.4. При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие количеству, ассортименту, техническим характеристикам, указанным в приложении № 2 к ТЗ, комплектности (п. 3.4 ТЗ), требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.
7.2. Требования к передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товара
Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны следующие сопроводительные документы:
· товарная накладной по форме ТОРГ-12/УПД; 
· товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика; 
· счет-фактура[footnoteRef:1];  [1:  Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.] 

· руководство по эксплуатации с отметкой о первичной поверке (не более 3 (трех) месяцев на дату поставки Товара) на русском языке – 1 (один) экземпляр на каждые Переносные весы;
· копия описания типа средства измерений, являющаяся обязательным приложением к Свидетельству об утверждении типа средств измерений – 
1 (один) экземпляр на партию Товара, поставленного Покупателю.
8.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Товар может транспортироваться всеми видами крытого транспорта 
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Температура транспортирования должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.
9.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в закрытых сухих помещениях 
в не распакованном виде в положении, определяемом знаком «ВВЕРХ». Температура хранения Товара должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя. После транспортирования и хранения Товара 
при отрицательных температурах перед распаковкой Товар должен быть выдержан при положительной температуре в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя.
10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Товар подлежит обязательному метрологическому обслуживанию в соответствии с требованиями, установленными при утверждении типа средств измерений.
11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
По истечении срока службы Товара производится его утилизация согласно правилам и нормам, перечисленным в руководстве по эксплуатации Товара. Других специальных требований по ограничению воздействия Товара на окружающую среду, действующими нормативными документами 
не устанавливается.
12.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды 
13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Требования не установлены.
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Характеристики Товара
	9

	2
	Протокол передачи данных со скоростью обмена 4800 бод «ОКА»
	12





Приложение № 1 к ТЗ

Характеристики Товара

1. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
Электронные переносные весы
	Наименование характеристики / параметра соответствия
	Значение характеристики / параметра соответствия*

	Масса нетто, кг
	не более 3,6*

	Интерфейс
	интерфейс RS-232

	Интерфейс USB с реализованным протоколом «ОКА» (приложение № 4 к ТЗ), шт.
	не менее 2 (двух)*

	Минимальная нагрузка (Min), кг
	не более 0,05*

	Максимальная нагрузка (Max), кг
	не менее 32*

	Встроенные диапазоны измерения 
с пределами взвешивания:
· Max1 = 3 кг со значением поверочного интервала (e) 1 г;
· Max2 = 6 кг со значением поверочного интервала (e)  2 г;
· Max3 = 32 кг со значением поверочного интервала (e) 10 г
	не менее 3 (трех)*

	Питание
	От сети 220В и аккумулятора

	Длина интерфейсного кабеля USB, м
	не менее 2,5 и не более 3*

	Светодиодное табло измеряемой массы, выносное табло оператор-клиент 
со светодиодной индикацией и встроенный источник электропитания с возможностью автономной работы, ч
	Наличие,
не менее 20*

	Габариты весовой платформы, мм 
	не более 250 х 225* 
(по каждому измерению)

	Интерфейс передачи данных типа RS-232 (UART) с уровнем сигналов по стандарту LVTTL JEDEC 8C.01 с разъемом 
для коммутации с элементами Системы
	Наличие,
[тип DB-9F либо DB-9M, либо TPR-8p8c, либо TPR-10p10c, либо MDN-6P, либо DN-5M1]*

	Габариты пластикового транспортировочного кейса, мм 
	не более 400 х 340 х 95* 
(по каждому измерению)

	Вес пластикового транспортировочного кейса, кг
	не более 0,77*

	* параметры соответствия. Участник закупки должен указать в своей заявке конкретное значение каждого параметра соответствия, соответствующее параметру, установленному в техническом задании со знаком «*», а также указать (при наличии) марку (модель), товарный знак.


2. Конструкция Переносных весов должна обеспечивать возможность защиты оттиска поверительного (калибровочного) клейма от непреднамеренных повреждений в виде съемного защитного колпачка.
3. Переносные весы должны иметь регулировочные опоры 
и цельнометаллическое несущее основание, обеспечивающее механическую жесткость и прочность конструкции, ручку, обеспечивающую удобство переноски Товара.
4. Переносные весы должны обеспечивать возможность автоматической подстройки при работе с АРМП-МЕРА-D. Описание типа средства измерений Системы поверки средств измерений массы АРМП‑МЕРА-D утверждено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 18.10.2018 № 2188.
5. Конструкция, комплектация, ПО и утвержденная методика поверки весов должны обеспечивать возможность проведения поверки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2015 № 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» технических средств автоматизации поверки, а именно, АРМП-МЕРА-D в соответствии с МИ 3321-2011 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия с максимальной нагрузкой не более 600 кг. Автоматизированное рабочее место поверителя АРМП и Система поверки средств измерений массы «АРМП-МЕРА-Д». Методика поверки».
6. Предельно допустимая погрешность в каждом диапазоне измерений не должна превышать значений, определенных п. 7.1.1 перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».
7. Метрологические и технические характеристики поставляемого Товара должны соответствовать описанию типа средства измерений, являющемуся обязательным приложением к Свидетельству об утверждении типа средства измерений. 



Приложение № 2 
к ТЗ


Протокол передачи данных со скоростью обмена 4800 бод «ОКА»

Передача данных ведётся побайтно последовательному каналу в режиме «ведущий-ведомый» (master-slave). Весы являются ведомым устройством.
Формат передачи одного байта:
	1 бит 
стартовый
	8 бит информационные
	1 бит 
чётность
	2 бита 
стоповые


Вид контроля по чётности – чёт (even).
Скорость передачи – 4800 бит в секунду.
Для задания вида обмена информацией ККМ использует следующие команды:
01 – обнуление массы;
02 – передача цены от ККМ;
03 – запрос на прием информации от весов.
Перед каждой командой ККМ передает установочный код (00) в течение не менее 50 мс (минимум 15 посылок кода 00). Информация передается в виде цифр, коды цифры – «0» – 00; «9» – 09.
При посылке команды 01 никакой дополнительной информации 
не передается.
При посылке команды 02 ККМ дополнительно передает цену в виде 
5‑ти или 6-ти десятизначных разрядов, начиная с младшего. Пауза в передаче между двумя последовательными разрядами не должна превышать 2 мс.
При посылке команды 03 никакой дополнительной информации 
не передается. ККМ ожидает информацию в виде:
	М6
	М5
	М4
	М3
	М2
	М1
	Ц6
	Ц5
	Ц4
	Ц3
	Ц2
	Ц1
	С6
	С5
	С4
	С3
	С2
	С1



где: М6….М1 – масса (шестой разряд – старший);
        Ц6….Ц1 – цена;
        С6….С1 – стоимость.
Максимальное время ожидания составляет 1 секунду.
При передаче цены 999999 по команде 02 весы возвращают данные 
в формате команды 03 даже при нестабильном весе. При этом в старшем символе стоимости передается признак стабильности.
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