Описание объекта закупки
Техническое задание на поставку сервера
1. Объект закупки: сервер
2. Характеристики объекта закупки:

	Наименование товара/ОКПД2/
КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Количество

	Сервер/
26.20.14.100/
26.20.14.000-00000189
	Максимальное количество процессоров
	[bookmark: OLE_LINK1]≥ 2
	Штука
	1 шт.

	
	Количество установленных процессоров
	≥ 2
	Штука
	

	
	Количество ядер каждого установленного процессора
	≥ 12
	Штука
	

	
	Количество потоков каждого установленного процессора
	≥ 24
	
	

	
	Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	≥ 2
	Гигагерц
	

	
	Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора
	≥ 18
	Мегабайт
	

	
	[bookmark: OLE_LINK2]Аппаратная поддержка виртуализации
	Да
	
	

	
	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	≥ 32
	Штука
	

	
	Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера
	≥ 8192
	Гигабайт
	

	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	

	
	Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с
	≥ 3200
	
	

	
	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	Да
	
	

	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	≥ 32
	Гигабайт
	

	
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	≥ 4
	Штука
	

	
	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	MicroSD, SATA , SAS, USB , U.2 , M.2 , PCIe, NVMe
	
	

	
	Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру
	NVMe, SATA, SAS
	
	

	
	Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	≥ 4
	Штука.
	

	
	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели
	 ≥ 2
	Штука.
	

	
	Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей
	≥ 8
	Штука
	

	
	Возможность установки плат стандарта PCIe
	4.0
	
	

	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16
	≥ 1
	Штука
	

	
	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	≥ 1
	Штука
	

	
	Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0
	≥ 1
	Штука
	

	
	Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены
	≥ 1
	Штука
	

	
	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	SATA
	
	

	
	Объем каждого установленного накопителя (тип 1)
	≥ 480
	Гигабайт
	

	
	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD
	
	

	
	Количество сетевых портов (тип 1)
	≥ 6
	Штука
	

	
	Количество сетевых портов (тип 2)
	≥ 8
	Штука
	

	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet
	
	

	
	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2)
	Ethernet
	
	

	
	Поддержка функциональности RDMA (тип 1)
	Не требуется
	
	

	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	≥ 1
	Гигабит в секунду
	

	
	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	

	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	Медь-витая пара
	
	

	
	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)
	Волоконно-оптический
	
	

	
	Тип корпуса
	Rack
	
	

	
	Тип сервера
	Стоечный
	
	

	
	Количество занимаемых юнитов в стойке
	≤ 1
	
	

	
	Монтажная ширина
	19
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	Защитная панель безопасности
	Да
	
	

	
	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	Да
	
	

	
	Количество USB 2.0 портов
	≥ 2
	Штука.
	

	
	Количество USB 3.x портов
	≥ 2
	Штука.
	

	
	Тип размещения USB портов
	Внутренний, на задней панели, на передней панели
	
	

	
	Сервисные или вспомогательные разъемы подключения

	VGA, 
Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232, 
SFF-8643, 
SFF-8654-8i
	
	

	
	Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232
	На задней панели
	
	

	
	Количество SFF-8643 портов
	≥ 1
	Штука
	

	
	Количество SFF-8654 8i портов
	≥ 1
	Штука
	

	
	Тип электропитания
	Блоки питания
	
	

	
	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены
	≥ 2
	Штука
	

	
	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1
	
	

	
	Номинальная мощность одного блока питания
	≥ 1200
	Ватт
	

	
	Уровень резервирования установленных блоков охлаждения
	N+1
	
	

	
	Cистема удаленного управления сервером
	Да
	
	

	
	Выделенные порты удалённого управления сервером
	Да
	
	

	
	Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: 
	Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, 
Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, 
Поддержка веб-интерфейса, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO),
Видеозапись с экрана действий администратора,
Дублирование загрузочного образа контроллера сервера, 

	
	

	
	Наличие светодиодного дисплея
	Да
	
	

	
	Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS)
	≥2
	
	

	
	Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	Да
	
	

	
	Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером
	Да
	
	

	
	Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера
	Да
	
	

	
	Наличие интегрированного видеоадаптера
	Да
	
	

	
	Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки
	≥ 2
	Штука
	

	
	Максимальное количество дискретных графических контроллеров
	≥ 2
	Штука
	



4. Срок поставки товара
Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней с даты заключения Договора.
Поставщик не менее чем за 3 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место доставки.
Доставка и разгрузка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с 9-00 до 12-00 или с 14-00 до 16-00 часов по московскому времени.
5. Требования к упаковке товара
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
6. Место поставки товара
Товар поставляется по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 16 Б.

7. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара Гарантийные обязательства:
Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года. 
При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование оборудования не должно причинить вред имуществу Заказчика.
Товар, должен быть свободный от прав на него третьих лиц и других обременений, не являться предметом спора или залога.
Товар должен сопровождаться эксплуатационной и технической документацией на русском языке и документами, подтверждающими его качество (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, предусмотренным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие части товара. 
Наличие гарантии удостоверяется передачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или иного документа, предусмотренного Поставщиком, с указанием перечня и серийных (фабричных) номеров поставляемого товара. 
В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный, новый товар надлежащего качества.
В течении гарантийного срока от производителя оборудования должна обеспечиваться техническая поддержка с уровнем обслуживания в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и официальные праздничные дни.
Техническая поддержка должна распространяться на всю внутреннюю архитектуру поставляемого оборудования, включая его дополнительные компоненты, приобретаемые в течение действия соглашения о технической поддержке.
Техническая поддержка оборудования должна обеспечивать:
•	Обработку и регистрацию Заявок, по телефону, посредством электронной почты, через систему обработки сообщений сервисной службы производителя оборудования онлайн в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и официальные праздничные дни. Обращения могут быть запросами на консультацию по вопросам настройки, базового администрирования, предоставления программных обновлений, диагностики неисправности, проведения восстановительных работ, по обслуживаемому оборудованию и программным продуктам*. Заказчик/Пользователь может использовать свое право на обновление программных продуктов до новых версий и релизов только в течение периода действия приобретенной̆ поддержки.
•	Удаленный мониторинг работоспособности оборудования должен предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (при условии предоставления доступа).
•	Обслуживание, ремонт, замена/предоставление запасных частей должны производиться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
•	Обслуживание должно производиться на месте установки оборудования.
[bookmark: _GoBack]•	Установка обновлений сервисного программного обеспечения (ПО для управления компонентами аппаратного обеспечения и т. д.)* должна производится производителем в плановом порядке с использованием удаленного доступа к оборудованию в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, при возможности у Заказчика организовать выполнение работ по обновлению с использованием удаленного доступа.
•	Предоставление отчетности по зарегистрированным Заявкам за требуемый период времени, по форме производителя, не более 2-х раз в год: отчет по зарегистрированным заявкам должен содержать информацию о зарегистрированных Заявках Заказчика/по вопросам обслуживания оборудования с указанием следующих параметров: номер Заявки, дата регистрации, статус Заявки, оборудование, причина обращения, время решения, краткое описание примененного решения. В случае, если на момент составления отчета Заявка не была закрыта, в отчете предоставляется текущий статус Заявки и последний комментарий по ней.
•	Целевое время реакции на сервисную заявку с максимальным приоритетом не более 2 часов.


* Сервисное программное обеспечение для управления компонентами аппаратного обеспечения и т. д., предустановленного на оборудовании и являющегося его неотъемлемой частью
