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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
1. Наименование продукции: Микропроцессорные устройства АЧР  для филиала АО «ДРСК» Приморские электрические сети
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1.1 Спецификация №1 – для филиала «Приморские электрические сети»

*Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям приложенных карт заказа и опросных листов (Приложения №1.1). Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. 
*** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки
	№ п/п
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	
	С даты заключения договора
	в течение 90 календарных дней с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	ТРЕБОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1.2
	
	Оборудование должно быть новым 2025-2026гг. выпуска, серийного выпуска, ранее не используемым
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	
	Оборудование должно соответствовать техническим параметрам, указанным в Приложении №1.1
	-//-
	Представить заполненные карты заказа (опросные листы) согласно техническим параметрам Приложения №1.1 к ТП
	

	2.
	Требование к безопасности

	2.1
	
	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	-//-
	

	3
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1
	
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, по ГОСТ 14254-2015 должна соответствовать: IP41, кроме клемм подключения токовых цепей.
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	-//-
	

	3.2
	
	Оборудование должно соответствовать по

 стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1.
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	-//-
	

	4.
	Требование к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1
	Климатическое исполнение поставляемого  оборудования
	В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69
	Способ подтверждения: указание климатическое исполнение
	-//-
	

	5.
	Требование к доставке 

	5.1
	
	По Спецификации №1: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306, 

при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, г. Уссурийск,                                             ул. Резервная 22 А.
	Способ подтверждения: согласие
	-//-
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение 1.1. Карта заказа микропроцессорного устройства автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0 для ПС 110 кВ Полевая — 1 шт., ПС 110 кВ Дмитриевка — 1 шт., ПС 110 кВ Вадимовка — 1 шт., ПС 110 кВ Промышленная — 1 шт.

Начальник СРЗА ЦУС                                                                                                                                                                    Д.Н. Шеко

№ п/п�
Требование Заказчика*�
Предложение Участника***�
�
�
Наименование, марка �
Ед.


измер. �
Кол-во.�
Наименование, марка �
Ед.


измер. �
Кол-во.�
�
1�
Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0* для ПС 110 кВ Полевая согласно Приложения №1.1.�
шт.�
1�
Способ подтверждения: указание наименования продукции�
�
�
�
2�
Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0* для ПС 110 кВ Дмитриевка согласно Приложения №1.1.�
шт.�
1�
Способ подтверждения: указание наименования продукции�
�
�
�
3�
Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0* для ПС 110 кВ Вадимовка согласно Приложения №1.1.�
шт.�
1�
Способ подтверждения: указание наименования продукции�
�
�
�
4�
Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0* для ПС 110 кВ Промышленная согласно Приложения №1.1.�
шт.�
1�
Способ подтверждения: указание наименования продукции�
�
�
�
 









