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1. Общие сведения

1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446569]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения ЛБЗП для Новосибирской ГЭС (далее – продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569_Копия_1]Цель использования закупаемой продукции 
Исполнение обязательств в соответствии с письмом исх.№93-11-732 от 19.06.2026 от Филиала ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС».

2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.1 
	Панель ограждения П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL, RAL-7040 (Темно Серый), Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 5мм, с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели 3000х2230мм, размер ячейки 50х150мм, 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. Высота ограждения 2.3 м. 4-х слойное нанокерамическое полимерное покрытие. 10-ти стадийное окрашивание
	шт.
	67

	1.2 
	Панель ограждения П-P3D.2500.2230.150.50.5.5.RAL, RAL-7040 (Темно Серый), Панель ограждения изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка диаметром 5мм, с полимерным покрытием 5,2мм Размер панели 2500х2230мм, размер ячейки 50х150мм, 4 ребра жесткости длиной 100мм и высотой 43мм. Высота ограждения 2.3 м. 4-х слойное нанокерамическое полимерное покрытие. 10-ти стадийное окрашивание
	шт.
	14

	1.3 
	Столб ограждения Gardis СОПФ.2300.80.80.20.RAL Комплект, RAL-7040 (Темно Серый), Столб профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм и шагом 12 мм, с приваренным фланцем. Сечение 80х80, толщина стенки 2 мм, длина 2300 мм, в комплекте заглушка пластиковая. Фланец 160*160*6 мм. На высоту ограждения 2,3 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel
	компл.
	79

	1.4 
	Набор комплектов планки прижимной ПП.40.30.RAL(М6) (на столб 80) (24 шт.), RAL-7040 (Темно Серый), в набор входит 24 шт. комплектов планки прижимной с логотипом GARDIS размером 47*38 мм, из оцинкованной стали толщиной 3 мм для столбов сечением 80х80 мм., с комплектами метизов М6. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel
	компл.
	14

	1.5 
	Ворота распашные ВР.210.500.150.55.P3D.Н, RAL-7040 (Темно Серый), в состав ворот входят: столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 80*80*3 мм, длиной 2100 мм с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт, створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 2шт, регулируемые петли - 4 шт., проушины для навесного замка, упоры в землю, открывание наружу. Ширина проема 5020 мм. Высота ворот 2,1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel
	компл.
	1

	1.6 
	Калитка распашная КР.210.100.150.55.P3D.Пр. (столб 80х80 с фл.), RAL-7040 (Темно Серый), в состав калитки входят: столбы из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки сечением 80*80*2 мм, длиной 2100 мм, с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт., створка из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 1 шт., регулируемые петли с открыванием на 180° - 2 шт., врезной замок с комплектом ключей - 1 шт., ручка на планке - 1 комплект. Открывание правое (вид снаружи). Ширина проема 1030 мм. Высота калитки 2,1 м. 2-х слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской). 10-ти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel
	компл.
	1

	1.7 
	Свая многовитковая ТК 76(3,5)/1500 с фланцем 210(6) (Грунт)
	шт.
	74



2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 

[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения ЛБЗП для Новосибирской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 40 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]Таблица 3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции № 1.1-1.7 (Таблицы 1.1): ОКПД2 42.99.19.142 Поставка предупредительного инженерного ограждения ЛБЗП для Новосибирской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3
	4

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Панель ограждения
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	П-P3D.3000.2230.150.50.5.5.RAL

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	Материал
	Стальной горячеоцинкованный пруток

	
	
	Диаметр прутка
	5 мм. (с полимерным покрытием 5,2 мм.)

	
	
	Размер панели
	3000х2230 мм.

	
	
	Размер ячейки 
	50х150 мм.

	
	
	Кол-во ребер жесткости 
	4

	
	
	Размеры ребер жесткости
	Длина 100 мм. 

	
	
	
	Высота 43 мм.

	
	
	Высота ограждения
	2,3 м.

	
	
	Покрытие
	Четырех слойное нанокерамическое полимерное 

	
	
	Окрашивание
	Десятистадийное 

	1.2
	Панель ограждения
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	П-P3D.2500.2230.150.50.5.5.RAL

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	Материал
	Стальной горячеоцинкованный пруток

	
	
	Диаметр прутка
	5 мм. (с полимерным покрытием 5,2 мм.)

	
	
	Размер панели
	3000х2230 мм.

	
	
	Размер ячейки 
	50х150 мм.

	
	
	Кол-во ребер жесткости 
	4

	
	
	Размеры ребер жесткости
	Длина 100 мм.

	
	
	
	Высота 43 мм.

	
	
	Высота ограждения
	2,3 м.

	
	
	Покрытие
	Четырех слойное нанокерамическое полимерное 

	
	
	Окрашивание
	Десятистадийное 

	1.3
	Столб ограждения
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	СОПФ.2300.80.80.20.RAL

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	Описание столба
	Профилированный без применения сварки, оцинкованный, с замковым соединением seam-lock и шовным clinch-соединением глубиной 1,1 мм. и шагом 12 мм., с приваренным фланцем

	
	
	Сечение
	80х80 мм.

	
	
	Толщина стенки
	2 мм.

	
	
	Длина
	2300 мм.

	
	
	В комплекте
	заглушка пластиковая

	
	
	Габариты фланца
	160*160*6 мм.

	
	
	Покрытие
	Двухслойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской)

	
	
	Технология покрытия
	Десяти стадийная с применением технологии подготовки поверхности от Henkel

	1.4
	Набор комплектов планки прижимной (на столб 80)
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	ПП.40.30.RAL(М6)

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	Количество комплектов планки прижимной 
	По 24 шт. (с логотипом GARDIS)

	
	
	Размер планки прижимной
	47*38 мм.

	
	
	Материал
	[bookmark: _GoBack]Из оцинк. стали толщиной 3 мм. для столбов сечением 80х80 мм.

	
	
	В комплекте
	С оцинкованными метизами М6

	
	
	Покрытие
	Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской)

	
	
	Технология покрытия
	Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel

	1.5
	Ворота распашные
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	ВР.210.500.150.55.P3D.Н

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	В составе
	Столбы из профильной электросварной трубы с цинковым покрытием, сечением 80*80*3 мм., длиной 2100 мм. с фланцем 160*160*6 мм. – 2 шт.

	
	
	
	Створки из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм. с заполнением из сетчатой панели P3D – 2 шт.

	
	
	
	Регулируемые петли - 4 шт.

	
	
	
	Проушины для навесного замка

	
	
	
	Упоры в землю

	
	
	Открывание 
	Наружу

	
	
	Ширина проема 
	5020 мм.

	
	
	Высота ворот 
	2,1 м.

	
	
	Покрытие
	Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской)

	
	
	Технология покрытия
	Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel

	1.6
	Калитка распашная
	Производитель
	Gardis

	
	
	Тип
	КР.210.100.150.55.P3D.Пр.

	
	
	Цвет
	RAL-7040 (Темно Серый)

	
	
	Размеры столба
	80х80 мм. с фланцем

	
	
	В состав калитки входят
	Столбы из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки сечением 80*80*2 мм, длиной 2100 мм, с фланцем 160*160*6 мм – 2 шт.

	
	
	
	Створка из профилированной оцинкованной трубы без применения сварки 60х40х1,4 мм с заполнением из сетчатой панели P3D - 1 шт.

	
	
	
	Регулируемые петли с открыванием на 180° - 2 шт.

	
	
	
	Врезной замок с комплектом ключей - 1 шт.

	
	
	
	Ручка на планке - 1 комплект

	
	
	Открывание
	Правое (вид снаружи)

	
	
	Ширина проема 
	1030 мм.

	
	
	Высота калитки 
	2,1 м.

	
	
	Покрытие
	Двух слойное дополнительное защитное покрытие (конверсионное нанокерамическое покрытие на основе циркония и полиэфирное полимерное покрытие порошковой краской)

	
	
	Технология покрытия
	Десяти стадийная технология покрытия с применением технологии подготовки поверхности от Henkel

	1.7
	Свая многовитковая
	Тип
	ТК

	
	
	Размер
	76(3,5)/1500 мм.

	
	
	Фланец
	210 (6)

	
	
	Покрытие
	Грунт

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новосибирск, 630056, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 (территория Новосибирской ГЭС).

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 16:00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
•	Сертификат качества в 1 экз.;
•	Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
•	Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
•	Упаковочный лист на Продукцию (каждую партию отгруженной Продукции) 1 экз.;
•	Сертификат о происхождении Продукции в 1 экз.;
•	иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
•	Обязательные первичные документы:
- Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 1 экз. или Транспортную накладную ((для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) по форме согласно Приложению 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200);
- Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера и даты Заявки-Спецификации.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.




Страница 6 из 8

