Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельная Мануфактура Красноярска» (ООО «ММК»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 


1. Общие положения
Наименование проекта: Станок для фрезерования, сверления в алюминиевом профиле отверстий под дверную и мебельную программу производства. 

Назначение.
Оборудование для фрезерования различных отверстий и пазов в различных профилях для дверной и мебельной программы в алюминиевом и медном профиле.   

Описание обрабатываемой продукции (номенклатура):

· Материалы: Алюминиевый, медный профиль.   
· Габариты обрабатываемых изделий: (мин, мах). 
·  Длина (мм) 1000-3200.
· Ширина (мм) до 200.
· Толщина (мм) 100.
2. Технические требования:
2.1 Общие требования к обрабатывающему ЧПУ станку.                                                                                                           
	№
	Параметр Оборудования. 
	 Значение.

	1.
	Мощность серводвигателей x/y/z. кВт.
	Не менее 0,85/0,85/0,85

	2.
	 Скорость перемещения по оси Х. м/мин.
	Не менее 60

	3.
	Скорость перемещения по оси Y. м/мин.
	Не менее 45

	4.
	Скорость перемещения по оси Z. м/мин.
	Не менее 30

	5.
	Скорость вращения шпинделя об/мин 
	не менее 18000

	6.
	 Автоматическая смена инструмента 
	Да 

	7.
	Цанговый патрон, варианты
	ISO30/ER30/ER32

	8.
	Автоматический магазин инструмента 
	Да. 



2.2 Энергетические параметры:

· Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;
· Пневмосистема: Давление 3-8 бар, ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016;
3.0 . Комплектация (кратко). 
· Интеллектуальное программное обеспечение с функцией визуального редактирования и обработки на данном оборудовании.
· Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF).
       Дополнительно:
· Товар оригинальный, поставляется в заводской упаковке (оригинальной, недеформированной, с логотипами производителя), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, без повреждений и следов вскрытия. Каждая единица поставляемого товара имеет на заводской упаковке чёткое указание наименования, типа, номера (артикула) и дату изготовления. Поставляемый товар имеет соответствующие документы, подтверждающие оригинальность товара, сертификаты завода изготовителя.
· Товар является новым (не восстановленным и не бывшим в употреблении), соответствует техническим характеристикам, заявленным   мировым производителем. Товар не имеет механических повреждений, сколов, порезов, царапин, следов ремонта. Товар не является товарным образцом.
· Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного заводом изготовителя товара или поставщиком товара не менее 12 месяцев от момента ввода оборудования в эксплуатацию.
· Срок поставки товара – не более 125 (сто двадцать пять) календарных дней, Товар может быть поставлен досрочно.
· Комплект инструмента для запуска Оборудования. 


