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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Пена огнеупорная
IRFIX или эквивалент
	шт.
	8

	2. 
	Переключатель кулачковый для вольтметра
EKF или эквивалент
	шт.
	4

	3. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	шт.
	2

	4. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	шт.
	2

	5. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	шт.
	2

	6. 
	Площадка самоклеящаяся
	шт.
	800

	7. 
	Полотна по металлу
STAYER или эквивалент
	шт.
	12

	8. 
	Полотно по металлу
STAYER или эквивалент
	шт.
	20

	9. 
	Полотно по металлу
SKRAB 20780 или эквивалент
	шт.
	1

	10. 
	Предохранитель керамический
Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент
	шт.
	5

	11. 
	Прибор мониторинга температуры трансформатора
Мирономика ТМТ2 или эквивалент
	шт.
	1

	12. 
	Принтер кабельный
Supvan TP-80E РУС или эквивалент
	шт.
	1

	13. 
	Припой с канифолью
REXANT 09-3103 или эквивалент
	шт.
	7

	14. 
	Припой с канифолью
Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент
	шт.
	4

	15. 
	Провод установочный
	м.
	400

	16. 
	Провод установочный
	м.
	400

	17. 
	Провод установочный
	м.
	400

	18. 
	Провод установочный
	м.
	400

	19. 
	Провод установочный
	м.
	150

	20. 
	Провод установочный
	м.
	400

	21. 
	Провод ПГВА
	м.
	100

	22. 
	Прокладка фторопластовая

	шт.
	20

	23. 
	Прокладка фторопластовая

	шт.
	50

	24. 
	Пылесос аккумуляторный
Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент
	шт.
	4

	25. 
	Пылесос строительный
Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент
	шт.
	1

	26. 
	Разъем для тестирования
ETI ESC-PSD/P или эквивалент
	шт.
	200

	27. 
	Разъем
Giraffe GF-RJ45 или эквивалент
	шт.
	700

	28. 
	Разъем
FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент
	шт.
	10

	29. 
	Разъем
FQ14-2TK-8 или эквивалент
	шт.
	5

	30. 
	Реле контроля трехфазного напряжения
Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент
	шт.
	10

	31. 
	Реле промежуточное
KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент
	шт.
	30

	32. 
	Реле промежуточное
KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент
	шт.
	30

	33. 
	Риббон (красящая лента)
VELL TP-R100EB или эквивалент
	шт.
	4

	34. 
	Розетка для реле
KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент
	шт.
	30

	35. 
	Розетка для реле
KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент
	шт.
	30

	36. 
	Рюкзак для ноутбука
RIVACASE 8461 black или эквивалент
	шт.
	6

	37. 
	Сверло ступенчатое по металлу
Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент
	шт.
	1

	38. 
	Смазка проникающая многоцелевая
LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент
	шт.
	17

	39. 
	Смазка силиконовая
LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент
	шт.
	9

	40. 
	Спирт изопропиловый абсолютированный
Selkor или эквивалент
	шт.
	4

	41. 
	Стеллаж
ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент
	шт.
	1

	42. 
	Стеллаж
IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент
	шт.
	1

	43. 
	Стержни клеевые прозрачные
КВТ ТПК-11 или эквивалент
	шт.
	168

	44. 
	Стойка подкатная
СПМ или эквивалент
	шт.
	4

	45. 
	Стяжка (хомут)
FORTISFLEX	  КСВ-О или эквивалент
	шт.
	3000

	46. 
	Стяжка (хомут)
КВТ  КСО или эквивалент
	шт.
	600

	47. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	шт.
	3200

	48. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	шт.
	3500

	49. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	шт.
	2700

	50. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	шт.
	1200

	51. 
	Стяжка (хомут)
TDM Electric или эквивалент
	шт.
	2600

	52. 
	Термопаста
Arctic Cooling MX-4 или эквивалент
	шт.
	5

	53. 
	Термопреобразователь сопротивления
Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент
	шт.
	42

	54. 
	Тестер кабеля сетевой
5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент)
	шт.
	4

	55. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент
	шт.
	3

	56. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент
	шт.
	9

	57. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент
	шт.
	9

	58. 
	Термоусаживаемая трубка
TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент
	шт.
	4

	59. 
	Термоусаживаемая трубка
TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент
	шт.
	4

	60. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент
	шт.
	20

	61. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент
	шт.
	20

	62. 
	Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент
	шт.
	5

	63. 
	Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой
IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент
	шт.
	2

	64. 
	Удлинитель
UNIVersal s-303а или эквивалент
	шт.
	3

	65. 
	Устройство зарядное
Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент
	шт.
	3

	66. 
	Устройство зарядное
МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент
	шт.
	3

	67. 
	Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное
СЕНСОР-ПМ или эквивалент
	шт.
	1

	68. 
	Фиксатор реле
KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент
	шт.
	60

	69. 
	Фильтр-влагоотделитель
	шт.
	4

	70. 
	Фильтр сетевой
Cablexpert или эквивалент
	шт.
	6

	71. 
	Флюс для пайки алюминия
Ф-64 Connector или эквивалент
	шт.
	3

	72. 
	Флюс с кисточкой
Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент
	шт.
	15

	73. 
	Флюс паяльная кислота
ЗУБР 55491-030 или эквивалент
	шт.
	6

	74. 
	Флюс-гель безотмывочный
Rusflux MR-850-CS или эквивалент
	шт.
	4

	75. 
	Фонарь налобный светодиодный
Fenix HL16 или эквивалент
	шт.
	2

	76. 
	Щетка-сметка
 РемоКолор или эквивалент
	шт.
	8

	77. 
	Шкаф инструментальный
ТС 1995-023000 или эквивалент
	шт.
	3

	78. 
	Элемент питания
GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент
	шт.
	43

	79. 
	Элемент питания
GP 14A-2CR2 или эквивалент
	шт.
	24

	80. 
	Элемент питания
GP 24A-2CRVS20 или эквивалент
	шт.
	180

	81. 
	Элемент питания
GP 15A-2CRVS20 или эквивалент
	шт.
	140

	82. 
	Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент
	шт.
	16

	83. 
	Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4)
	шт.
	1

	84. 
	Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4
	шт.
	1

	85. 
	Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4
	шт.
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Пена огнеупорная IRFIX или эквивалент
	С даты подписания договора
	30.11.2026

	2. 
	Переключатель кулачковый для вольтметра EKF или эквивалент
	
	

	3. 
	Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент
	
	

	4. 
	Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент
	
	

	5. 
	Пленка для ламинирования ГЕЛЕОС или эквивалент
	
	

	6. 
	Площадка самоклеящаяся
	
	

	7. 
	Полотна по металлу STAYER или эквивалент
	
	

	8. 
	Полотно по металлу STAYER или эквивалент
	
	

	9. 
	Полотно по металлу SKRAB 20780 или эквивалент
	
	

	10. 
	Предохранитель керамический Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент
	
	

	11. 
	Прибор мониторинга температуры трансформатора Мирономика ТМТ2 или эквивалент
	
	

	12. 
	Принтер кабельный Supvan TP-80E РУС или эквивалент
	
	

	13. 
	Припой с канифолью REXANT 09-3103 или эквивалент
	
	

	14. 
	Припой с канифолью Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент
	
	

	15. 
	Провод установочный
	
	

	16. 
	Провод установочный
	
	

	17. 
	Провод установочный
	
	

	18. 
	Провод установочный
	
	

	19. 
	Провод установочный
	
	

	20. 
	Провод установочный
	
	

	21. 
	Провод ПГВА
	
	

	22. 
	Прокладка фторопластовая
	
	

	23. 
	Прокладка фторопластовая
	
	

	24. 
	Пылесос аккумуляторный Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент
	
	

	25. 
	Пылесос строительный Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент
	
	

	26. 
	Разъем для тестирования ETI ESC-PSD/P или эквивалент
	
	

	27. 
	Разъем Giraffe GF-RJ45 или эквивалент
	
	

	28. 
	Разъем FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент
	
	

	29. 
	Разъем FQ14-2TK-8 или эквивалент
	
	

	30. 
	Реле контроля трехфазного напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент
	
	

	31. 
	Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент
	
	

	32. 
	Реле промежуточное KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент
	
	

	33. 
	Риббон (красящая лента) VELL TP-R100EB или эквивалент
	
	

	34. 
	Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент
	
	

	35. 
	Розетка для реле KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент
	
	

	36. 
	Рюкзак для ноутбука RIVACASE 8461 black или эквивалент
	
	

	37. 
	Сверло ступенчатое по металлу Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент
	
	

	38. 
	Смазка проникающая многоцелевая LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент
	
	

	39. 
	Смазка силиконовая LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент
	
	

	40. 
	Спирт изопропиловый абсолютированный Selkor или эквивалент
	
	

	41. 
	Стеллаж ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент
	
	

	42. 
	Стеллаж IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент
	
	

	43. 
	Стержни клеевые прозрачные КВТ ТПК-11 или эквивалент
	
	

	44. 
	Стойка подкатная СПМ или эквивалент
	
	

	45. 
	Стяжка (хомут) FORTISFLEX КСВ-О или эквивалент
	
	

	46. 
	Стяжка (хомут) КВТ  КСО или эквивалент
	
	

	47. 
	Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент
	
	

	48. 
	Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент
	
	

	49. 
	Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент
	
	

	50. 
	Стяжка (хомут) КВТ КСС или эквивалент
	
	

	51. 
	Стяжка (хомут) TDM Electric или эквивалент
	
	

	52. 
	Термопаста Arctic Cooling MX-4 или эквивалент
	
	

	53. 
	Термопреобразователь сопротивления Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент
	
	

	54. 
	Тестер кабеля сетевой 5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент)
	
	

	55. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент
	
	

	56. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент
	
	

	57. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент
	
	

	58. 
	Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент
	
	

	59. 
	Термоусаживаемая трубка TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент
	
	

	60. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент
	
	

	61. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент
	
	

	62. 
	Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент
	
	

	63. 
	Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент
	
	

	64. 
	Удлинитель UNIVersal s-303а или эквивалент
	
	

	65. 
	Устройство зарядное Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент
	
	

	66. 
	Устройство зарядное МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент
	
	

	67. 
	Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное СЕНСОР-ПМ или эквивалент
	
	

	68. 
	Фиксатор реле KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент
	
	

	69. 
	Фильтр-влагоотделитель
	
	

	70. 
	Фильтр сетевой Cablexpert или эквивалент
	
	

	71. 
	Флюс для пайки алюминия Ф-64 Connector или эквивалент
	
	

	72. 
	Флюс с кисточкой Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент
	
	

	73. 
	Флюс паяльная кислота ЗУБР 55491-030 или эквивалент
	
	

	74. 
	Флюс-гель безотмывочный Rusflux MR-850-CS или эквивалент
	
	

	75. 
	Фонарь налобный светодиодный Fenix HL16 или эквивалент
	
	

	76. 
	Щетка-сметка  РемоКолор или эквивалент
	
	

	77. 
	Шкаф инструментальный ТС 1995-023000 или эквивалент
	
	

	78. 
	Элемент питания GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент
	
	

	79. 
	Элемент питания GP 14A-2CR2 или эквивалент
	
	

	80. 
	Элемент питания GP 24A-2CRVS20 или эквивалент
	
	

	81. 
	Элемент питания GP 15A-2CRVS20 или эквивалент
	
	

	82. 
	Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент
	
	

	83. 
	Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4)
	
	

	84. 
	Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4
	
	

	85. 
	Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4
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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка комплектующих для систем противоаварийной автоматики филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Пена огнеупорная
IRFIX или эквивалент
	Объем вещества в баллоне -  не менее750 мл; Время полного застывания - не более 24 ч; Вид баллона - под пистолет; Огнестойкость - да; Объем пены в баллоне (выход) - не менее 50 л; Коэффициент расширения - не менее 40-50%; Цвет пены - красный;
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Переключатель кулачковый для вольтметра
EKF или эквивалент
	Номинальное рабочее напряжение: не менее 380(400) В; Номинальный ток:  не менее 10 А; Количество полюсов: 4P; Вид: переключатель с фиксацией; 7 положений.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	Формат: А4; Толщина: 60 мкм; Глянцевая; (упаковка  не менее 100 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	Формат: А4; Толщина: 100 мкм; Глянцевая; (упаковка  не менее 100 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Пленка для ламинирования
ГЕЛЕОС или эквивалент
	Формат: А4; Толщина: 250 мкм; Глянцевая; (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Площадка самоклеящаяся
	Материал - нейлон;
Фиксация - самоклеящееся основание;
Длина - 20 мм; Ширина - 20 мм; Высота - 7 мм;
Цвет - белый; Ширина стяжки - 19 мм;
Диаметр монтажных отверстий - 2.4 мм;
Фасовка -  не менее 100 шт;
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Полотна по металлу
STAYER или эквивалент
	Тип - по металлу; Тип хвостовика хвостовик - Т; Количество -  не менее 2 шт; Материал - Bi-Metal; Рабочая длина - 50 мм; Общая длина - 75 мм; Шаг зубьев постоянный - 1.4 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Полотно по металлу
STAYER или эквивалент
	Длина - 300 мм; Ширина - 13 мм; Количество рабочих сторон - одностороннее; Шаг зубьев - 24 TPI; Материал полотна - быстрорежущая сталь
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Полотно по металлу
SKRAB 20780 или эквивалент
	Длина: 300 мм Ширина:13 мм Количество рабочих сторон: одностороннее Шаг зубьев:24 TPI Количество в наборе: не менее 10 шт
	Согласие с требованием
	-
	

	10. 
	Предохранитель керамический
Eaton DMM-B-44/100 (R) или эквивалент
	Ток: 440 мА;
Напряжение: 1000 В;
Длина корпуса 35 мм;
Диаметр корпуса: 10 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Прибор мониторинга температуры трансформатора
Мирономика ТМТ2 или эквивалент
	Напряжение питания:
- переменного тока с частотой от 48 до 63 Гц - от 85 до 240 В;
- постоянного тока от 120 до 340 В.
Диапазон контролируемых температур от минус 50 до 150°С.
Максимальная погрешность измерения температуры масла не более ±2,0 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	12. 
	Принтер кабельный
Supvan TP-80E РУС или эквивалент
	Печать: термотрансферная; Нож обрезки: автоматический; Разрешение печати: 300 dpi; Клавиатура: русская/английская; Дисплей: Белый LCD с подсветкой; двойное отображение, 5 строк редактирования; Типы расходных материалов: ПВХ трубка, термоусадочная трубка, этикетки.
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Припой с канифолью
REXANT 09-3103 или эквивалент
	Состав: (Sn60/ Pb40/ Flux 2.2%);
Диаметр проволоки: 1,0 мм;
Вес:  не менее 20 г.
	Согласие с требованием
	-
	

	14. 
	Припой с канифолью
Катушка, REXANT 09-3223 или эквивалент
	Состав: (Sn60/ Pb40/ Flux 2.2%);
Диаметр проволоки: 2,0 мм;
Вес:  не менее 100 г.
	Согласие с требованием
	-
	

	15. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: однопроволочные;
Сечение: 1.5 мм2;
ПУВнг(А)-LS;
Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	-
	

	16. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: однопроволочные;
Сечение: 2.5 мм2;
ПУВнг(А)-LS;
Цвет: красный.
	Согласие с требованием
	-
	

	17. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5
Сечение: 2.5 мм2;
ПуГВнг(A)-LS;
Цвет: синий
	Согласие с требованием
	-
	

	18. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5
Сечение: 4 мм2;
ПуГВнг(A)-LS;
Цвет: красный.
	Согласие с требованием
	-
	

	19. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5
Сечение: 0.5 мм2;
ПуГВнг(A)-LS;
Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	-
	

	20. 
	Провод установочный
	Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5,
Сечение: 1.5 мм2;
ПуГВнг(A)-LS;
Цвет: белый.
	Согласие с требованием
	-
	

	21. 
	Провод ПГВА
	Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал жилы: медные проволоки; Кол-во жил: 1; Исполнение жилы: многопроволочные; Класс жилы: 5;
Сечение: 0.35 мм2;
Тип: ПГВА;
Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	-
	

	22. 
	Прокладка фторопластовая

	Рабочее давление  не менее 16 МПа;
Материал: фторопласт;
М12×1,5.
	Согласие с требованием
	-
	

	23. 
	Прокладка фторопластовая

	Рабочее давление  не менее 16 МПа;
Материал: фторопласт;
М20×1,5.
	Согласие с требованием
	-
	

	24. 
	Пылесос аккумуляторный
Oberhof Kompaktheit SW-15 или эквивалент
	Мощность всасывания:  не менее 9/14 кПа;
Емкость аккумулятора:  не менее 2000 мАч;
Объем пылесборника:  не менее 150 мл;
Материал: ABS пластик, алюминиевый сплав;
Разъем для зарядки: Type-C.
	Согласие с требованием
	-
	

	25. 
	Пылесос строительный
Интерскол ПУ-30/1400РЭ или эквивалент
	Тип пылесоса - строительный;
Тип пылесборника мешок/контейнер;
Диаметр всасывающего шланга - 32 мм;
Мощность -  не менее 1400 Вт;
Объем бака -  не менее 30 л;
Расход воздуха -  не менее 60 л/с;
Длина всасывающего шланга -  не менее 3.5 м.
	Согласие с требованием
	-
	

	26. 
	Разъем для тестирования
ETI ESC-PSD/P или эквивалент
	Категория: винтовая клемма для использования с ESC-SCB.6.
	Согласие с требованием
	-
	

	27. 
	Разъем
Giraffe GF-RJ45 или эквивалент
	Тип разъема — RJ-45;
Форма отпуска: упаковка;
Количество в упаковке -  не менее 100 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	28. 
	Разъем
FQ14-2ZPJ-8 или эквивалент
	- Рабочее напряжение:  не менее 500В;
- Сопротивление контактов: не хуже Ø1.0мм - 0.005Ω, Ø1.5мм - 0.0025Ω;
- IP стандарт: не хуже 67;
- Выносливость/износостойкость, циклы:  не менее 5000;
- Механический удар, пиковое ударное ускорение:  не менее 490м/с2;
- Влажность: до 98% при 40°C;
- Номинальный ток: не менее Ø1.0мм - 3A; Ø1.5мм - 10A;
- Сопротивление изоляции: >5000MΩ;
- Покрытие контактов: Серебро;
- Вибрации, пиковое ударное ускорение: 10-2000Гц, до 150 м/с2;
- Рабочая температура: диапазон не менее -55 ~ 850С;
- Атмосферное давление: не хуже 4.
	Согласие с требованием
	-
	

	29. 
	Разъем
FQ14-2TK-8 или эквивалент
	Условный размер корпуса 14;
Функциональное назначение: Розетка;
Тип соединения: байонетное;
Способ монтажа на кабель;
Количество контактов 2;
Тип контактов: гнездо;
Максимальный ток не более 10А;
Рабочее напряжение  не менее 500В;
Патрубок прямой.
	Согласие с требованием
	-
	

	30. 
	Реле контроля трехфазного напряжения
Меандр ЕЛ-11М-15 AC400В УХЛ4 или эквивалент
	Номинальное напряжение -  не менее 400 В;
Номинальный ток -  не менее 8 А;
Контактная группа - 2 переключающие группы;
Степень защиты - не хуже IP40.
	Согласие с требованием
	-
	

	31. 
	Реле промежуточное
KEAZ OptiRel G RP55-32-230-12-CO/TIL или эквивалент
	напряжение 220-240VАC;
контакты - 2 СО;
Номинальный ток -  не менее 12А;
Материал контакта: AgNi;
Кнопка «тест»;
Механический индикатор;
Светодиодная индикация.
	Согласие с требованием
	-
	

	32. 
	Реле промежуточное
KEAZ OptiRel G RP55-34-220D-6-CO/TI или эквивалент
	напряжение 220VDC;
контакты 4 СО;
Номинальный ток  не менее 6А;
Материал контакта: AgNi;
Кнопка «тест»;
Механический индикатор.
	Согласие с требованием
	-
	

	33. 
	Риббон (красящая лента)
VELL TP-R100EB или эквивалент
	Совместим с принтером Supvan TP-80E;
Ширина: 12 мм;
Длина:  не менее 100 м;
Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	-
	

	34. 
	Розетка для реле
KEAZ RP55 OptiRel G RR94-92-230-12-V или эквивалент
	Номинальный ток:  не менее 12А;
контакты - 2СО;
Винтовые клеммы.
	Согласие с требованием
	-
	

	35. 
	Розетка для реле
KEAZ RP55 OptiRel G RR94-94-230-7-V или эквивалент
	Номинальный ток:  не менее 7А;
контакты - 4СО;
Винтовые клеммы.
	Согласие с требованием
	-
	

	36. 
	Рюкзак для ноутбука
RIVACASE 8461 black или эквивалент
	Назначение: для ноутбука;
Max диагональ ноутбука:17.3 дюйм;
Материал: полиэстер;
Вес нетто: не более 0.9 кг;
Конструкция: формоустойчивая (полужесткая).
	Согласие с требованием
	-
	

	37. 
	Сверло ступенчатое по металлу
Extreme COBALT 4-40 мм Россомаха 705005 или эквивалент
	Материал сверла: HSS-CO;
Тип хвостовика: цилиндрический с 3 гранями;
Кол-во ступеней: 19;
Диаметр: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	38. 
	Смазка проникающая многоцелевая
LAVR LV-40 Ln1453 или эквивалент
	Тип: Аэрозоль,
Флакон с распылителем
Основа: алифатические углеводороды
Рабочая температура: выше +14 °С
	Согласие с требованием
	-
	

	39. 
	Смазка силиконовая
LAVR SERVICE Ln3501 или эквивалент
	Тип: Аэрозоль;
Обьем:  не менее 650мл;
Состав: силиконосодержащий.
	Согласие с требованием
	-
	

	40. 
	Спирт изопропиловый абсолютированный
Selkor или эквивалент
	Вид - изопропиловый спирт;
Вид тары - бутыль;
Объем -  не менее 1 л;
Изготовлен согласно: ГОСТ 9805-84.
	Согласие с требованием
	-
	

	41. 
	Стеллаж
ФУРАМА СТФЛ201080-5 или эквивалент
	Материал- металл;
Кол-во полок - 5 шт;
Max нагрузка на полку -  не менее 100 кг;
Вес стеллажа - не более 34 кг;
Ширина - 1000 мм;
Высота - 2000 мм;
Глубина - 800 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	42. 
	Стеллаж
IRONMEBEL optimus hook pro СГРФОЦ2000х1500х500х5 или эквивалент
	Материал - фанера, металл;
Кол-во полок/ярусов - 5 шт;
Установка напольный;
Max нагрузка на полку -  не менее 300 кг;
Вес стеллажа - не более 75 кг;
Шаг регулирования высоты полки - 50 мм;
Ширина - 1500 мм;
Высота - 2000 мм;
Глубина - 500 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	43. 
	Стержни клеевые прозрачные
КВТ ТПК-11 или эквивалент
	Диаметр: 11 мм; Длина: 200 мм; Количество в упаковке:  не менее 12 шт.; Цвет: прозрачные.
	Согласие с требованием
	-
	

	44. 
	Стойка подкатная
СПМ или эквивалент
	Три регулируемые по высоте полки; Четыре колесные опоры, две из которых с механизмом фиксации; Температурная стойкость полок — до 300°С; Максимальная распределенная нагрузка на стойку — до 80 кг; антистатическое исполнение ESD Размер: 850х500х600 мм; Цвет кромки — черный, Цвет металла — RAL-7035.
	Согласие с требованием
	-
	

	45. 
	Стяжка (хомут)
FORTISFLEX	  КСВ-О или эквивалент
	Тип: многоразовый; черный, лента на липучке 20*300 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	46. 
	Стяжка (хомут)
КВТ  КСО или эквивалент
	3.6*150 мм; Диаметр отверстия: 5 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт.)
	Согласие с требованием
	-
	

	47. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	2.5*100 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	48. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	2.5*150 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	49. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	3.6*200 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	50. 
	Стяжка (хомут)
КВТ КСС или эквивалент
	4.8*300 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	51. 
	Стяжка (хомут)
TDM Electric или эквивалент
	2.5*160 мм; Материал: нейлон 6.6, самозатухающий. черный (упаковка  не менее 100 шт)
	Согласие с требованием
	-
	

	52. 
	Термопаста
Arctic Cooling MX-4 или эквивалент
	Теплопроводность: не хуже 8.5 Вт/мК; Упаковка термопасты: шприц; Максимальная рабочая температура -  не менее +160°C; Минимальная рабочая температура - не хуже -50°C.
	Согласие с требованием
	-
	

	53. 
	Термопреобразователь сопротивления
Эталон ТСП 9203-28 У2 или эквивалент
	Схема: 3; НСХ: 100П; Рабочий диапазон температур: -50...+150 град.С; Размеры: l=100 мм, D=8 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	54. 
	Тестер кабеля сетевой
5Bites UTP/FTP/STP RJ45, TEL RJ11/12 LY-CT003 (или эквивалент)
	Тип тестируемого кабеля - витая пара, телефонный кабель; Элементы питания - типа крона (6LR61;6F22;6KR61);
Количество и напряжение элементов питания 1х9B.
	Согласие с требованием
	-
	

	55. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 2,4/1,2W или эквивалент
	Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: -  не менее 200м.
	Согласие с требованием
	-
	

	56. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 4,8/2,4 или эквивалент
	Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: -  не менее 100м
	Согласие с требованием
	-
	

	57. 
	Трубка маркировочная термоусаживаемая
Термомарк МТ-2К – 6,4/3,2W или эквивалент
	Цвет: белый; Коэффициент усадка:2/1; Рулон: - не менее 100м.
	Согласие с требованием
	-
	

	58. 
	Термоусаживаемая трубка
TDM ТУТнг 6/3 или эквивалент
	Длина:  не менее 10 м Номинальный диаметр до/после усадки:6/3 мм Температура усадки: не хуже от 90 до 120 °С
Клеевой слой: нет Наличие изоляции: да; Цвет: белый.
	Согласие с требованием
	-
	

	59. 
	Термоусаживаемая трубка
TDM ТУТнг 20/10 или эквивалент
	Длина:  не менее 10 м Номинальный диаметр до/после усадки:20/10 мм Температура усадки:  хуже от 90 до 120 °С Клеевой слой: нет Наличие изоляции: да Цвет: черный.
	Согласие с требованием
	-
	

	60. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-6/2 или эквивалент
	Тип трубки: с клеевым слоем; Коэффициент усадки: 3/1; Материал: полиолефин, не поддерживает горение; Рабочее напряжение: - до 1000 В; Цвет трубки: черный; Нарезка: 1 м.
	Согласие с требованием
	-
	

	61. 
	Термоусадочная клеевая трубка КВТ ТТК 3:1-12/4 или эквивалент
	Длина:1 м Номинальный диаметр до/после усадки:12/4 мм Продольная усадка:≤15 % Температура усадки: не хуже 115-140 °С; Клеевой слой: да; Цвет: белый.
	Согласие с требованием
	-
	

	62. 
	Трубка термоусадочная клеевая КВТ ТТК(3:1)-25/8 или эквивалент
	Тип трубки: с клеевым слоем; Коэффициент усадки: 3/1; Материал: полиолефин, не поддерживает горение; Рабочее напряжение: до 1000 В; Цвет трубки: черный; Нарезка: 1 м.
	Согласие с требованием
	-
	

	63. 
	Удлинитель сетевой на катушке с термозащитой
IEK WKP15-16-04-10 или эквивалент
	Длина кабеля: 10 м.; Количество розеток:  не менее 1 шт.; Тип: Удлинитель; Тип провода: ПВС; Сечение провода: 3х1,5 мм²; Напряжение сети: не менее 220 В; Номинальная сила тока:  не менее 16 А; Степень защиты: не хуже IP20; Max нагрузка (Вт)  не менее 3500; Max нагрузка (кВт)  не менее 3,5.
	Согласие с требованием
	-
	

	64. 
	Удлинитель
UNIVersal s-303а или эквивалент
	Количество розеток -  не менее 3 шт; Длина кабеля -  не менее 5 м; Напряжение сети -  не менее 220 В; Выключатель на корпусе - есть; Сечение провода - 3х1.5 мм²; Заземление - есть; Степень защиты - не хуже IP20; Max нагрузка (Вт) —  не менее 3680; Световая индикация — да.
	Согласие с требованием
	-
	

	65. 
	Устройство зарядное
Nitecore i4 18650/16340 или эквивалент
	Количество каналов заряда:  не менее 4 шт;
Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-Cd; NI-Mh; Li-ion; LiFePO4;
Питание: 220 В/12 В.
	Согласие с требованием
	-
	

	66. 
	Устройство зарядное
МЕГЕОН 77901K11 или эквивалент
	Напряжение сети 50Гц: диапазон не хуже 110 - 240 В;
Выходной ток на порт:  не менее 2 А;
Выходное напряжение постоянного тока: до 5В;
Длина кабеля: не менее 0,7 м.
	Согласие с требованием
	-
	

	67. 
	Устройство контроля изоляции сети постоянного тока переносное
СЕНСОР-ПМ или эквивалент
	Номинальное:  не менее 600 В;
Диапазон измерения тока утечки не хуже 0 ± 18 мА;
Диапазон определения сопротивления изоляции поврежденного фидера относительно «земли» не хуже 0 — 50 кОм;
Погрешность измерения тока утечки на поврежденном фидере, не более: 20 %;
Определение полюса поврежденного фидера: Да;
Диаметр окна охвата токовых клещей: не менее 30 мм;
Диапазон рабочих температур: не хуже +5 … +35 С;
Индикатор: 3-1/2 цифры;
Время задержки измерения -  не более 2 — 3 с;
Источник питания;
Батарея «Крона»: 9 В.
	Согласие с требованием
	-
	

	68. 
	Фиксатор реле
KEAZ OptiRel G 55-H5 или эквивалент
	Совместимость с розетками (колодками) OptiRel G RP55-32 реле RR94
	Согласие с требованием
	-
	

	69. 
	Фильтр-влагоотделитель
	Назначение - влагоотделитель;
Max пропускная способность -  не менее 4 л/мин;
Размер соединения - 1/4F.
	Согласие с требованием
	-
	

	70. 
	Фильтр сетевой
Cablexpert или эквивалент
	 не менее 5 заземленных розеток; USB: 4Type-A; Предохранитель на 10 А; Номинальное напряжение  не менее 250 В; Мощность нагрузки –  не менее 2.5 кВт; Номинальный ток нагрузки –  не менее 10 А; Габаритные размеры – не хуже 135 x 120 x 125 мм; Провод: ПВС 3 х 0,75 мм2
	Согласие с требованием
	-
	

	71. 
	Флюс для пайки алюминия
Ф-64 Connector или эквивалент
	Флакон  не менее 50 мл, температура пайки: не хуже 180-350 град. С,
	Согласие с требованием
	-
	

	72. 
	Флюс с кисточкой
Connector LTI-120KIS-20 или эквивалент
	Тип: Активный; Объем:  не менее 0.02 л.; Температура пайки: не хуже 180-350 °С;
	Согласие с требованием
	-
	

	73. 
	Флюс паяльная кислота
ЗУБР 55491-030 или эквивалент
	Тип: Активный; Вид вещества: Кислота паяльная; Объем:  не менее 0.03 л.; Температура пайки: не хуже 290-350 °С; Подходит для: Сталь; Агрегатное состояние: Жидкость.
	Согласие с требованием
	-
	

	74. 
	Флюс-гель безотмывочный
Rusflux MR-850-CS или эквивалент
	Тип флюса: R0M0, объем:  не менее 10 мл; Тип отмывки: безотмывочные для РЭА классов «А» и « B».
	Согласие с требованием
	-
	

	75. 
	Фонарь налобный светодиодный
Fenix HL16 или эквивалент
	Тип аккумулятора: Ni-cd; Материал корпуса: пластик; Защита от влаги: Да; Защита от удара: Да; Источник света: светодиод; Цвет: черный; Количество режимов работы:  не менее 6
Длина: 64 мм; Время работы:  не менее 100 ч; Элементы питания: AAA (R03;LR03;FR03); Количество и напряжение элементов питания: 3х1.5В; Степень защиты: IP66; Световой поток: не менее 450 Лм; Цветовая температура - не менее 5000 К; Цветность белый/красный.
	Согласие с требованием
	-
	

	76. 
	Щетка-сметка
 РемоКолор или эквивалент
	Тип щетка-сметка; Материал рукояти - пластик; Материал щетины - синтетическое волокно; Жесткость щетины - мягкая; Количество рядов -  не менее 4; Цвет щетки - черный/бежевый; Длина щетки - не более 280 мм.
	Согласие с требованием
	-
	

	77. 
	Шкаф инструментальный
ТС 1995-023000 или эквивалент
	Вес - не более 70 кг;
Количество полок 3;
Нагрузка на полку -  не менее 80 кг;
Шаг регулирования высоты полок 50 мм;
Наличие экрана: с двумя экранами;
Тип замка: Ключевой;
Цвет: Агатовый серый (RAL 7038), Синий ультрамарин (RAL 5002).
	Согласие с требованием
	-
	

	78. 
	Элемент питания
GP 1604AXNEW-CR1 или эквивалент
	9B, тип Крона.
	Согласие с требованием
	-
	

	79. 
	Элемент питания
GP 14A-2CR2 или эквивалент
	1.5B, LR14, тип С (уп.  не менее 2 шт.).
	Согласие с требованием
	-
	

	80. 
	Элемент питания
GP 24A-2CRVS20 или эквивалент
	1.5B, LR03, тип ААА (уп.  не менее 20 шт.).
	Согласие с требованием
	-
	

	81. 
	Элемент питания
GP 15A-2CRVS20 или эквивалент
	1.5B, LR6, тип АА (уп. не менее 20 шт).
	Согласие с требованием
	-
	

	82. 
	Элемент питания Robiton PROFI CR14250 1/2AA PK1 14634 или эквивалент
	3.0В; LI; 900 мАч; Тип 1/2АА.
	Согласие с требованием
	-
	

	83. 
	Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4)
	Датчик горючих газов газоанализатора Ventis MX4 (НКПР/CH4)
	Согласие с требованием
	-
	

	84. 
	Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4
	Датчик кислорода (O2) газоанализатора Ventis MX4
	Согласие с требованием
	-
	

	85. 
	Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4
	Датчик угарного газа (CO) газоанализатора Ventis MX4
	Согласие с требованием
	-
	


2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:
	Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: 



Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.



[bookmark: __RefHeading___Toc26501_2696883597][bookmark: _Toc138696390][bookmark: _Toc132812768]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc26503_2696883597][bookmark: _Toc138696391][bookmark: _Toc132812898][bookmark: _Toc132812769]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: __RefHeading___Toc26505_2696883597][bookmark: _Toc138696392][bookmark: _Toc132812899][bookmark: _Toc132812770]3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
[bookmark: __RefHeading___Toc26507_2696883597][bookmark: _Toc138696393][bookmark: _Toc132812900][bookmark: _Toc132812771]3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

[bookmark: __RefHeading___Toc26509_2696883597][bookmark: _Toc138696394]4. Приложения:



Приложение №1: Спецификация 




Приложение № 1
к Техническим требованиям

Спецификация

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
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	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	







