ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

Обрабатывающий центр с удлинённым столом для фрезерования стеновых панелей и элементов мебели.

1.Товар оригинальный, поставляется в заводской упаковке (оригинальной, недеформированной, с логотипами производителя), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, без повреждений и следов вскрытия. Каждая единица поставляемого товара имеет на заводской упаковке чёткое указание наименования, типа, номера (артикула) и дату изготовления. Поставляемый товар имеет соответствующие документы, подтверждающие оригинальность товара, сертификаты завода изготовителя.
2. Товар является новым (не восстановленным и не бывшим в употреблении), соответствует техническим характеристикам, заявленным   мировым производителем. Товар не имеет механических повреждений, сколов, порезов, царапин, следов ремонта. Товар не является товарным образцом.
3. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного заводом изготовителя товара или поставщиком товара не менее 12 месяцев от момента получения потребителем.
4. Срок поставки товара – не более 125 (сто двадцать пять) календарных дней, Товар может быть поставлен досрочно.

Назначение: Автоматический обрабатывающий центр со специальным столом предназначен для контурного рельефного фрезерования элементов мебели коллекции, стеновых панелей на специальном столе типа нестинг с высокой точностью 
и с нестандартной длиной.

2. Описание обрабатываемой продукции (номенклатура).
· Типы изделий: Стеновые панели, элементы мебели, не стандартные двери.
· Материалы: МДФ. ХДФ.  Массив твердых пород, сибирская лиственница.   
4.1 Габариты обрабатываемых изделий: 
· По оси Х мм    4260.
· По оси Y мм     2150.
· По оси Z мм     180.


3. Технические требования.
3.1 Общие требования к обрабатывающему ЧПУ станку:                                               
	№
	Параметр Оборудования. 
	 Значение.

	1.
	 Мощность шпинделя: кВт 
	Не менее 13,2

	2.
	 Частота вращения, об/мин
	24000

	3.
	Хвостовик инструмента 
	HSK 63F

	
	Сверлильно -присадочная группа
	

	4.
	Вертикальные шпиндели, шт.
	4+5

	5.
	Скорость вращения, об/мин  
	6000

	6.
	Посадочный диаметр инструмента, мм.
	10

	7.
	Мощность, кВт  
	1,7

	8.
	Автоматическая смена инструмента 
	Да

	9.  
	Количество инструмента в карусели, шт 
	12

	10.
	Макс диаметр инструмента, мм
	140

	11.
	Макс длина инструмента, мм
	210

	12.
	 Размер стола, мм
	4260*2150*180

	13.
	Тип стола вакуумный 
	Да 

	14.
	Число вакуумных зон/упоров, шт.
	6/6

	15.
	Механизм выравнивания листа
	Да.

	16.
	Вакуумный насос, шт.
	2

	17.
	Датчик калибровки и измерения инструмента 
	Да. 

	18.
	Сталкиватель заготовок/система очистки рабочего стола 
	Да. 



3.2 Энергетические параметры:
Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;
Пневмосистема: Давление 3-8 бар, частота по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016.

4. Комплектация (кратко):
· Интеллектуальное программное обеспечение с функцией визуального редактирования и обработки на данном оборудовании.
· Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF).

5. Дополнительно:
· Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;
· Интегрирование с программой «Базис»;
· Стартовый набор для запуска оборудования; 
· Осуществление пусконаладки и ввода в эксплуатацию оборудования поставщиком.

________________________________   	    __________________________________
(Подпись Руководителя участника закупки/		                                     (Фамилия И.О. и должность подписавшего)		уполномоченного представителя)	
