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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Применение законодательства о национальном режиме

	
	
	
	
	
Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ЯГРЭС
	
	

	1. 
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	шт
	4
	
	

	2. 
	Тележка уборочная ACG 25л одноведерная
	шт
	5
	
	

	3. 
	Домкрат гидравлический 15т
	шт
	3
	
	

	4. 
	Домкрат гидравлический 30т
	шт
	1
	
	

	5. 
	Зажим троса 4мм Tech-Krep DIN 741
	шт
	100
	
	

	6. 
	Зажим троса 8мм оцинкованный DIN 741
	шт
	100
	
	

	7. 
	Зажим троса u-образный 16мм ЦКИ оцинкованный DIN 1142
	шт
	100
	
	

	8. 
	Зажим троса дугообразный 14мм Партнер инт 25365 оцинкованный DIN 741
	шт
	100
	
	

	9. 
	Зажим троса М6х10мм SWFS
	шт
	100
	
	

	10. 
	Кран гидравлический складной AE&T T62201 1т
	шт
	1
	
	

	11. 
	Подвеска крюковая 10т
	шт
	2
	
	

	12. 
	Скоба омегообразная G209 22мм 4.75т
	шт
	8
	
	

	13. 
	Скоба такелажная омегообразная с гайкой и шплинтом 6.5т
	шт
	8
	
	

	14. 
	Строп L=6000 мм., толщина 20 мм
	шт
	4
	
	

	15. 
	Строп L=4000 мм., толщина 27 мм
	шт
	4
	
	

	16. 
	Строп L=3700 мм., толщина 27 мм
	шт
	4
	
	

	17. 
	Таль цепная ручная HSC Pro Jack 2т 6м
	шт
	1
	
	

	ЯГРЭС-2
	

	18. 
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 


	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	ЯГРЭС

	1. 
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Тележка уборочная ACG 25л одноведерная
	
	

	3. 
	Домкрат гидравлический 15т
	
	

	4. 
	Домкрат гидравлический 30т
	
	

	5. 
	Зажим троса 4мм Tech-Krep DIN 741
	
	

	6. 
	Зажим троса 8мм оцинкованный DIN 741
	
	

	7. 
	Зажим троса u-образный 16мм ЦКИ оцинкованный DIN 1142
	
	

	8. 
	Зажим троса дугообразный 14мм Партнер инт 25365 оцинкованный DIN 741
	
	

	9. 
	Зажим троса М6х10мм SWFS
	
	

	10. 
	Кран гидравлический складной AE&T T62201 1т
	
	

	11. 
	Подвеска крюковая 10т
	
	

	12. 
	Скоба омегообразная G209 22мм 4.75т
	
	

	13. 
	Скоба такелажная омегообразная с гайкой и шплинтом 6.5т
	
	

	14. 
	Строп L=6000 мм., толщина 20 мм
	
	

	15. 
	Строп L=4000 мм., толщина 27 мм
	
	

	16. 
	Строп L=3700 мм., толщина 27 мм
	
	

	17. 
	Таль цепная ручная HSC Pro Jack 2т 6м
	
	

	ЯГРЭС-2

	18. 
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-18 Таблицы 3.1): « средства малой механизации »

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	-
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: « средства малой механизации »
	
№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика *
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Место поставки
	Наименование продукции
	ГОСТ
	Технические и функциональные характеристики
	Место поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Позиция 1
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	
	Тип тележки хозяйственная Размер платформы, мм 390х355 Грузоподъемность, кг 90 Диаметр колес, мм 125 Складная конструкция да Высота ручки, мм 1010
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	2. 
	Позиция 2
	Тележка уборочная ACG 25л одноведерная
	
	Материал металл, пластик; Цвет синий; Количество ведер 1; Объем ведер 25 л
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	3. 
	Позиция 3
	Домкрат гидравлический 15т
	
	Гидравлический бутылочный домкрат 15тн ,Высота подхвата, мм 200 Высота подъема, мм 375 Материал корпуса металл Диаметр опоры, мм 35 Ход выдвижного винта, мм 60 Рабочий ход, мм 230
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	4. 
	Позиция 4
	Домкрат гидравлический 30т
	
	"Грузоподъемность 30тн.  Высота подхвата 285 мм Высота подъема 465 мм. Ход штока 180 мм"
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	5. 
	Позиция 5
	Зажим троса 4мм Tech-Krep DIN 741
	
	Зажим троса  представляет собой скобу, имеющую U-образную форму. Снизу к этой скобе при помощи механического соединения притягивается площадка, которая непосредственно и является фиксатором для троса. Для увеличения нагрузки на место установки рекомендуется использовать несколько зажимов. Необходимый размер определяется по диаметру применяемого троса. Материал: Оцинкованная сталь.
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	6. 
	Позиция 6
	Зажим троса 8мм оцинкованный DIN 741
	
	Зажим троса дугообразный 20мм оцинкованный DIN 741
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	7. 
	Позиция 7
	Зажим троса u-образный 16мм ЦКИ оцинкованный DIN 1142
	
	Зажим троса дугообразный 20мм оцинкованный DIN 741
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	8. 
	Позиция 8
	Зажим троса дугообразный 14мм Партнер инт 25365 оцинкованный DIN 741
	
	Зажим троса дугообразный 20мм оцинкованный DIN 741
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 9
	Зажим троса М6х10мм SWFS
	
	Зажим троса дугообразный 20мм оцинкованный DIN 741
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	10. 
	Позиция 10
	Кран гидравлический складной AE&T T62201 1т
	
	Грузозахватное устройство - крюк, Вид установки: Передвижной, грузоподъёмность - 1т, min длина стрелы - 1000мм, max длина стрелы - 1520мм, габариты - 1820х580х90мм, подъем стрелы - гидравлический цилиндр Особенности конструкции - складной
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	11. 
	Позиция 11
	Подвеска крюковая 10т
	
	Крюковая обойма состоит из двух пластин «щёк» - литых или из листового металла, между которыми на осях вращаются канатные блоки. В нижней части щёк траверсой закреплён грузовой крюк с защелкой
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	12. 
	Позиция 12
	Скоба омегообразная G209 22мм 4.75т
	
	Типоразмер: 3/4 дюйма омегообразная Диаметр пальца 22 мм Грузоподъемность 4,75 тн. Материал: легированная сталь с покрытием горячей оцинковкой, класс прочности 8 Коэффициент запаса прочности: 4:1
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	13. 
	Позиция 13
	Скоба такелажная омегообразная с гайкой и шплинтом 6.5т
	
	Типоразмер: 7/8 дюйма омегообразная Диаметр пальца 25 мм Грузоподъемность 6,5 тн. Материал: легированная сталь с покрытием горячей оцинковкой, класс прочности 8 Коэффициент запаса прочности: 4:1
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	14. 
	Позиция 14
	Строп L=6000 мм., толщина 20 мм
	
	Согласно приложенного чертежа
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	15. 
	Позиция 15
	Строп L=4000 мм., толщина 27 мм
	
	Согласно приложенного чертежа
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	16. 
	Позиция 16
	Строп L=3700 мм., толщина 27 мм
	
	Согласно приложенного чертежа
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	17. 
	Позиция 17
	Таль цепная ручная HSC Pro Jack 2т 6м
	
	Высота подъема, м 6, Грузоподъемность, т 2, Ветки цепи, шт 2, Диаметр цепи, мм 6
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	

	18. 
	Позиция 18
	Тележка грузовая раскладная Stayer PROTruck 38755-90 90кг
	
	Тип тележки хозяйственная Размер платформы, мм 390х355 Грузоподъемность, кг 90 Диаметр колес, мм 125 Складная конструкция да Высота ручки, мм 1010
	677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	
	
	
	



В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.
[bookmark: _Ref40301253]* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции
