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	ТТ
	Технические требования

	ЯТЭЦ
	Якутская теплоэлектроцентраль 

	ОПО
	Опасный производственный объект

	ТЭК
	Топливно-энергетический комплекс

	ПНД
	Природоохранный нормативный документ
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[bookmark: _Toc46743507]ОКПД2 71.12.39.113 - Оказание услуг по проведению инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на объектах Якутской Теплоэлектроцентрали.
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Наименование объектов с указанием адресов приведены в таблице 1.
[bookmark: _Toc222326565]
Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№  п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место оказание услуг)

	1
	2
	3

	Якутская Теплоэлектроцентраль

	1
	Дымовая труба № 1 
(котел ГМ-50 ст. № 1)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	2
	Дымовая труба № 2
(котел ГМ-60 ст. № 2)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	3
	Дымовая труба № 2
(котел ТС-35 ст. № 3)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	4
	Дымовая труба № 4 
(котел ПТВМ-50 ст. №1 В)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	5
	Дымовая труба № 5 
(котел ПТВМ-100 ст. №2 В)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	6
	Дымовая труба № 6 
(котел ПТВМ-100 ст. № 3 В)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	7
	Дымовая труба № 7 
(котел КВГМ-100 ст. № 4 В;
котел КВГМ-100 ст. № 5 В)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3

	Котельная «Сосновый бор»

	8
	Дымовая труба № 1 
(КВГМ-3.48-95Н)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км

	9
	Дымовая труба № 2 
(КСВ-1,8)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км

	Котельная «Тубсанаторий»

	10
	Дымовая труба № 1 
(Котел Riello-3500)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 8 км

	11
	Дымовая труба № 2 
(Котел Riello-3500)
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе 8 км



[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc222326566][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет по письменному запросу Исполнителя, имеющиеся документы по объектам обследования: 
[bookmark: _Toc222326569]- Техническую, проектную и исполнительную документацию (при наличии).
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1.5.1. Оказание услуг на объектах ОПО (опасных производственных объектах). Испытания проводятся в стеснённых условиях действующего оборудования.
1.5.2. Перед выполнением Исполнитель должен предоставить Заказчику: 
- Письмо о назначении ответственного руководителя, производителя и членов бригады.
- Программу проведения инструментальных замеров на согласование Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
1.5.3. Требования к персоналу:
- Инженерный состав (не менее одного человек) должен иметь профильное образование и опыт проведения аналогичных замеров.
- Специалисты (не менее одного человек) , осуществляющие работу на оборудовании под давлением, должны иметь допуск к работам на ОПО в соответствии с требованиями Ростехнадзора по областям аттестации А.1, Б.8.1, Б.8.1.1, Б.8.1.2, Б.8.2, Б.8.3, Б.8.6, Б.8.6.2, Г.2.1;
- Специалисты, осуществляющие работу на высоте, должны иметь удостоверяющий документ об обучении по охране труда при работе на высоте 1, 2 группы.
1.5.4. Работы на объекте должны проводиться после проведения вводного и первичного инструктажа по акту-допуску/наряду, выдаваемому ответственными работниками ЯТЭЦ.
1.5.5. Исполнитель должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.06-24 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго", с дополнением приложения №11 к Регламенту; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу: https://www.yakutskenergo.ru/company/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta/
1.5.6. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной безопасности объектов и экологической безопасности.
1.5.7. Специальное оборудование, приборы и программное обеспечение, необходимые для выполнения работ, обеспечивает Исполнитель.
1.5.8. Исполнитель обязан следовать методике выполнения измерений: отбор проб и замеры проводить строго в соответствии с утверждённой методикой для определяемого вещества.
1.5.9. Согласно ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» услуги не вправе оказывать лица:
- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
- Состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
- Досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
- Представившие недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- Являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицами без гражданства. 
1.5.10. До начала производства работ Исполнитель предоставляет представителю Заказчика копии документов подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», в противном случае Исполнитель на объект ТЭК не допускаются.
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[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc222326588]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Якутская ТЭЦ (г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3)

	1.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 1 (котел ГМ-50 ст. № 1)
	мг/м3
	Не менее трех

	2.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 2 (котел ГМ-60 ст. № 2)
	мг/м3
	Не менее трех

	3.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 2 (котел ТС-35 ст. № 3)
	мг/м3
	Не менее трех

	4.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 4 (котел ПТВМ-50 ст. №1 В)
	мг/м3
	Не менее трех

	5.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 5 (котел ПТВМ-100 ст. №2 В)
	мг/м3
	Не менее трех

	6.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 6 (котел ПТВМ-100 ст. № 3 В)
	мг/м3
	Не менее трех

	7.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 7 (котел КВГМ-100 ст. № 4 В; котел КВГМ-100 ст. № 5 В)
	мг/м3
	Не менее трех

	Котельная Сосновый бор (г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе 12 км)

	8.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 1 (КВГМ-3.48-95Н)
	мг/м3
	Не менее трех

	9.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 2 (КСВ-1,8)
	мг/м3
	Не менее трех

	Котельная Тубсанаторий (г. Якутск, ул. Сергеляхское шоссе 8 км)

	10.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 1 (Котел Riello-3500)
	мг/м3
	Не менее трех

	11.
	Проведение инструментальных разовых замеров диоксида азота на источнике выбросов - Дымовая труба № 2 (Котел Riello-3500)
	мг/м3
	Не менее трех


Если условие соблюдения минимальной длины прямого участка газохода не может быть обеспечено по техническим условиям, количество точек отбора проб необходимо увеличить в 2 раза.
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	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на объектах 
ЯТЭЦ

	С 01.09.2026 г.
	До 31.12.2026 г.



1

4
[bookmark: _Toc50125131]
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[bookmark: _Toc222326592][bookmark: _GoBack]Таблица 4. Требования к качеству продукции
«ОКПД2 71.12.39.113 - Оказание услуг по проведению инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на объектах Якутской Теплоэлектроцентрали»

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 2): «ОКПД2 71.12.39.113 - Оказание услуг по проведению инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на объектах Якутской Теплоэлектроцентрали».

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Изучение объекта исследования и технической, проектной документации на объект
	Сбор, систематизация и анализ имеющейся технической, проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. При этом Исполнитель самостоятельно запрашивает и, при наличии, получает: техническую, проектную и исполнительную документации Заказчика
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Подготовительные работы
	1. Разработать и утвердить программу проведения инструментальных замеров загрязняющих веществ на источниках выбросов на объектах ЯТЭЦ.
2. Перед началом работ необходимо предоставить Заказчику письмо о назначении ответственного руководителя, работников, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ.
	
	

	1.1.3.
	Проведение замеров
	Исполнитель обязан следовать методике выполнения измерений: отбор проб и замеры проводить строго в соответствии с действующей методикой для определяемого вещества
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Способ оказания услуг
	Использование приборов, прошедших сертификацию и аттестацию.
Составление протоколов замеров
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Иные требования
	1. Исполнитель обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта филиала ПАО «Якутскэнерго» Якутской ТЭЦ и правилами нахождения на его территории перед подписанием договора.
2. Выполнение работ должно осуществляться в строгом соответствии с графиком работ, согласованным с Заказчиком.
3. Мероприятия по обеспечению техники безопасности, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.
	Согласие с требованием
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Оборудование, средства измерения применяемые при замерах
	Исполнитель должен располагать собственной приборной базой для проведения замеров диоксида азота на источниках выбросах с действующей государственной поверкой и прошедших сертификацию, аттестацию. 

	Согласие с требованием
	 

	1.5.
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.5.1
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг
	Исполнитель должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению):
1. Инженерный состав (не менее одного человек) должен иметь высшее профильное образование и опыт проведения аналогичных замеров.
2. Cпециалисты (не менее одного человек), осуществляющие работу на оборудовании под давлением, должны иметь допуск к работам на опасных производственных объектах (ОПО) в соответствии с требованиями Ростехнадзора по областям аттестации А.1, Б.8.1, Б.8.1.1, Б.8.1.2, Б.8.2, Б.8.3, Б.8.6, Б.8.6.2, Г.2.1. 
3. Специалисты, осуществляющие работу на высоте, должны иметь удостоверяющий документ об обучении по охране труда при работе на высоте 1, 2 группы.
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Основные технические требования
	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;
ПНД Ф 12.1.1-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий»;
ПНД Ф 12.1.2-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных предприятий»;
ГОСТ 17.2.4.06.90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения»;
ГОСТ 33007-2014 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля»;
Методические указания по оборудованию мест отбора проб при экоаналитическом контроле промышленных выбросов в атмосферу (утверждены 30.09.2002 НИИ Атмосфера, ФГУ «ЦЭКА»)
	Согласие с требованием
	

	2.1.2. 
	Оформление протоколов по результатам замеров
	Протоколы инструментальных замеров должны быть оформлены в соответствии с Приказом Минприроды России от 19.11.2021 № 871
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Порядок приемки оказанных услуг
	По итогам оказания услуг Исполнителем предоставляются:
Протоколы инструментальных замеров диоксида азота на источниках выбросов  в соответствии с Таблицей 2.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к устранению недостатков
	По гарантийным обязательствам в случае выявления недостатков/несоответствий в оформлении протоколов замеров Исполнитель  в срок не более 5 дней должен предоставить протокола с устранением замечаний
	Согласие с требованием
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Приложение № 1
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Якутская ТЭЦ входит в состав ПАО «Якутскэнерго» и является источником электроэнергии и централизованного теплоснабжения жилого и промышленного сектора 
г. Якутска. 
Якутская ТЭЦ, расположенная по адресу: г. Якутск, ул. Ф. Попова, 3, представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию (теплоэлектроцентраль) с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции — 12 МВт, установленная тепловая мощность — 450 Гкал/час, годовая выработка электричества - 51.79 млн. кВт*ч. Тепловая схема станции выполнена с поперечными связями по основным потокам пара и воды. В качестве топлива используется природный газ Средневилюйского месторождения.
К основному производству ТЭЦ относится котлотурбинный цех.
В цехе установлено следующее энергетическое оборудование:
- 3 паровых котла: ГМ-50 ст. № 1, ГМ-60 ст. № 2, ТС-35 ст. № 3.
- 5 водогрейных котлов: ПТВМ-50 ст. № 1, ПТВМ-100 – 2 шт. - ст. № 2 и ст. № 3, КВГМ-100- 2 шт.- ст. № 4 и ст.№5. 
  В отопительный период (с 20 сентября по 20 мая) работают 4 водогрейных и 1 паровой котел. В летний период работает один паровой котел. 
  Используемое топливо на Якутской ТЭЦ – газ Усть-Вилюйского месторождения с теплотой сгорания – Qri = 8530 - 8620 ккал/м3. 
Котельная «Сосновый Бор» расположена по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 12 км. Котельная обеспечивает тепловой энергией объекты Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» и близлежащие объекты. 
Котельная оборудована следующими котлами:
-	котел водогрейный КВГМ-3.48-95Н (мощность 3 кВт*ч) – 2 ед.;
-	котел водогрейный КСВ-1,8 (мощность 1,63 кВт*ч) – 2 ед.
В период максимальной нагрузки работают 2 котла. Используемое топливо – газ Усть-Вилюйского месторождения с теплотой сгорания – Qri = 8530 - 8620 ккал/м3. Котельная работает отопительный период (с сентября по май). 
Котельная «Тубсанаторий» расположена по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 8 км. Котельная обеспечивает тепловой энергией близлежащие объекты. 
В котельной установлены 2 котла марки Riello-3500 (мощность по 0,64 кВт*час), из которых 1 рабочий и 1 резервный котел. В период максимальной нагрузки работают 2 котла. Используемое топливо – газ Усть-Вилюйского месторождения с теплотой сгорания – Qri = 8530 - 8620 ккал/м3.  время работы котельной – 6361 ч/год, т.е. Котельная работает отопительный период (с сентября по май).
