Приложение №21 
к Техническим требованиям

	Технические характеристики маслоохладителя МО-53-4-1.
	№
п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Значение

	1. 
	Тепловой поток ( при повышении температуры масла над водой на входе в маслоохладитель 40 º С
	кВт, не менее
	1000

	2. 
	Площадь поверхности теплообмена
	м2, не менее
	53+ 0,4

	3. 
	Давление рабочее:
масла
воды
	кгс\см2 (МПа), не менее
	
1-4 (0,1-0,4)
0,3-2,0 (0,03-0,2)

	4. 
	Температура рабочая:
Масла
Воды
	0С, не менее
	
1-95
1-40

	5. 
	Число ходов по трубному пространству (по воде)
	шт., не менее
	4

	6. 
	Номинальный расход масла
	м3/ч, не менее
	100

	7. 
	Номинальный расход воды
	м3/ч, не менее
	72

	8. 
	Гидравлическое сопротивление по маслу при номинальных
расходах масла (при температуре масла на входе 60 º С / на выходе 47 º С)
	МПа, не менее
	0,08

	9. 
	Гидравлическое сопротивление по воде при номинальных
расходах воды (при температуре масла на входе 60 º С / на выходе 47 º С)
	МПа, не менее
	0,01

	10. 
	Материал основных деталей:
	
	

	10.1
	Материал рабочих труб сплав
	
	Мельхиор МНЖ5-1, ГОСТ 17217-2018 Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ 5-1. Технические условия

	10.2
	Трубные стенки
	
	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	10.3
	Крышки камер
	
	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	10.4
	Корпус
	
	Углеродистая спокойная сталь обыкновенного качества марки Ст3сп5

	11. 
	Течи масла и воды 
	
	не допускаются

	12. 
	Охлаждающая вода
	
	пресная с температурой не более 40°С, механические примеси отсутствуют

	13. 
	Место установки
	
	в помещении с температурой воздуха не ниже плюс 5° С.

	14. 
	Маслоохладитель предназначен
	
	для охлаждения масла в силовых
трансформаторах с системой охлаждения с принудительной циркуляцией масла и воды. 

	15. 
	Условия эксплуатации маслоохладителя
	
	предназначен для работы в горизонтальном положении.
маслоохладитель должен выдерживать сейсмические нагрузки 8 баллов по
шкале MSK-64

	16. 
	Ремонтопригодность
	
	Конструкция маслоохладителя должна быть ремонтопригодная. 

	17. 
	Габаритные размеры маслоохладителя
	мм
	2620х960х1145
Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать
указанным в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ)

	18. 
	Конструктивные требования
	
	18.1. Должны быть предусмотрены места на входе и выходе масла и воды под
установку манометров и термометров;
18.3. В конструкции маслоохладителя должна быть предусмотрена запорная арматура с отводом для слива масла и подключения маслоочистительной аппаратуры;  
18.2. Конструкция маслоохладителя должна обеспечивать возможность очистки
теплообменных труб со стороны воды (с двух сторон маслоохладителя) от загрязнений, метод очистки указать в
инструкции по эксплуатации маслоохладителя;
18.3. Сварные узлы и детали маслоохладителя должны быть
изготовлены из углеродистой стали по ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (с Изменением N 1), преднаэначенной для сварных
конструкций;
18.4. На внутренних поверхностях маслоохладителя не допускается наличие влаги, коррозии, окалины, сварных брызг, металлической стружки и других загрязнений. 

	19. 
	Комплектность поставки ЗиП
	
	Согласно Таблице №3 указанным в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ) на каждый маслоохладитель (кроме измерительной аппаратуры).  

	20. 
	Комплектность поставки измерительных приборов на 1 маслоохладитель*
	
	20.1.Термопреобразователь
ИТ-1Ц.В ГР.И.42.60. М20х1,5.ТС.100П.(0..100).0.ГП – 4 шт.;
20.2. преобразователь давления ПД-1МИ2. М.42.(0-6 кгс/см2).ГП-4 шт.;
20.3.Измеритель ИТП-Щ1 0-6 кгс/см2)-4 шт.  

	21. 
	Масса маслооходителя
	Кг, не более
	с 1710 по 1879

	22. 
	Число теплообменных труб
	шт.
	не менее 640

	23. 
	Число ходов по маслу
	шт.,  не менее
	22

	24. 
	Техническая табличка на маслоохладителе
	
	Обязательно, согласно ГОСТ12969-67
Из некоррозионного металла с маркировкой выполненной контрастным цветом. 

	25. 
	Покрытие маслоохадителя 
	
	Согласно требованиям указанных в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ)

	26. 
	Упаковка
	
	26.1. Упаковка должна соответствовать международным стандартам на перевозку грузов всеми видами транспорта;
26.2. Упаковка должна обеспечивать механическую защиту от падений, ударов, защиту при строповке и.т.д.;
26.3. Указывать места и схемы строповки при кантовке манипуляционными знаками на упаковке и в сопроводительной технической документации.
26.4.Маслоохладители поставляются без упаковки, закрепленными на салазках болтами. Съемные детали и ЗиП упаковываются в ящик типа 11-1, ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2), раскрепив их доской по месту. Ящик со съемными деталями и ЗиП закрепить к салазкам.
26.5. Техническая документация и сопроводительная должна быть завернута в оберточную бумагу, ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), вложена в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), завернута в водопроницаемую бумагу, ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия и вложена в ящик.
26.6. Межтрубное пространство маслоохладителей консервировать заполнением азотом или другим газом избыточным давлением 0,02 МПа.;
26.7. Консервация должна проводиться в соответствии с ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6);
26.8. Для наружных неокрашенных поверхностей вариант защиты – В3-4, вариант внутренней упаковки ВУ-0 по ГОСТ9.014;
26.9. Консервация должна обеспечивать защиту от коррозии при транспортировании и хранении не менее 3 лет.;
26.10. Все отверстия, патрубки и штуцера маслоохладителя должны быть опломбированы;
26.11. На период транспортирования и хранения подсоединить мановакууметр МВП4-Уф с использованием штатного отборного устройства и гильзы;
26.12. Отверстия присоединительных патрубков маслоохладителей герметично закрыты заглушками. 

	27. 
	Техническая документация
	
	Комплектно с маслоохладителем должна поставляться техническая и товаросопроводительная документация.
27.1. Технический паспорт изделия;
27.2. Чертежи общего вида с габаритными размерами;
27.3. Инструкция по монтажу и эксплуатации;
27.4. Паспорта на арматуру и приборы поставляемом предприятием-поставщиком;
27.5. Сертификат качества на каждый маслоохладитель;
[bookmark: _GoBack]27.6. Вся документация предоставляется на Русском языке. 

	28. 
	Срок службы
	лет
	не менее 30


* - аналогичное или продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - эквивалентное. Если Поставщик предлагает эквивалентную продукцию, требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Поставщик должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке. 
