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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору.

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Ремонт кровли

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	12.
	ПЭУ

	Правила устройства электроустановок

	13.
	СП
	Свод правил

	14. 
	ЭКП
	Э — полиэфирная основа.,
К — крупнозернистая посыпка, которая нанесена сверху
П — полимерная плёнка снизу

	15. 
	ЭМП
	Э — полиэстер, М — мелкозернистый песок, П — плёнка»


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ 
4.2  Место выполнения Работ:

	1
	452685, Республика Башкортостан, г Нефтекамск, проспект Юбилейный, д 1, № на планограмме  64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

	2
	452427, Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с Нижние Лемезы, ул Центральная, д 50, номер на этаже 1

	3
	453852, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, ул Ленина, д 133

	4
	453215, Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г Ишимбай, ул Бульварная, д 33



5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).
Кровельные работы
При выполнении работ следует выполнять все требования техники безопасности при осуществлении работ на высоте. В качестве средства индивидуальной защиты рекомендуется применять монтажный пояс.
Работы по ремонту кровли включают в себя:
- устройство цементно-песчаной выравнивающей стяжки;
- смена существующей рулонной кровли на покрытие из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя;
- установка воронок сливных.
- Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных материалов с основанием кровли все поверхности основания из цементно-песчаного раствора должны быть обработаны грунтовочными холодными составами.
Грунтовку наносят с помощью кистей, щеток или валиков. Кровельные материалы наплавляются только после полного высыхания огрунтованной поверхности (на приложенном к высохшей грунтовке тампоне не должно оставаться следов битума). Одновременное выполнение работ по нанесению грунтовочного состава и наплавление кровельного ковра не допускается.
-  Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в два слоя (с нахлестом на стыки);
В процессе производства кровельных работ особое внимание должно быть уделено обеспечению надежности устройства водоизоляционного ковра у внутреннего и наружного водоотвода, в местах примыкания к стенам, парапетам и другим конструктивным элементам, а также в местах пропуска через кровлю технологических водопроводов, вентиляционных шахт и т.д. Склеивание полотнищ рулонных материалов между собой должно быть сплошным (без пропусков). В процессе производства кровельных работ должен быть обеспечен нахлест смежных полотнищ не менее 100 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов должен составлять 150 мм.
- Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам;
- Устройство парапета;
Укладка кровельного ковра производится на сухое основание. Непосредственно перед укладкой наплавляемого материала основание очищается от всех видов загрязнений. Поверхность тщательно грунтуется. Для этого применяется готовый битумный праймер.  
К укладке покрытия можно приступить после полного высыхания основания, покрытого праймером – грунтовка не должна липнуть. Монтаж начинается с нижней части кровли. На первом этапе рулон необходимо полностью раскатать, чтобы убедиться, что он правильно расположен. Затем при помощи горелки начальный край рулона фиксируется, и материал скатывается обратно.
Наплавляемая кровля надежно крепится к основанию за счет расплавления нижнего битумного слоя рулонного материала и нагрева праймера. Горелка для наплавляемой кровли должна располагаться таким образом, чтобы пламя разогревало нижнюю часть рулона и основание крыши. Такой нагрев позволяет создать своеобразный наплыв из выступившего битума – он способствует сцеплению мембраны с основанием по мере раскатки рулона.
Для равномерного прогрева материала горелка должна двигаться по траектории в форме буквы «Г» - необходимо дополнительно прогревать ту часть рулона, что обеспечивает нахлест покрытия.
После монтажа первой ленты требуется проверить качество шва. При отслоении материала шпателем приподнимается край, прогревается горелкой и прикатывается валиком. Не рекомендуется ходить по свежеуложенному финишному покрытию, чтобы не оставить темные следы на минеральной посыпке.
Раскатывая рулон, нагретую часть необходимо сразу прикатывать валиком с мягким покрытием, особое внимание, уделяя краям ленты. Валик должен двигаться «елочкой» - от оси к краям ленты по диагонали. Герметичность кровельного ковра обеспечивается за счет качественно выполненных нахлестов. 
Смежные полотнища укладываются:
- с боковым нахлестом от 10 см; 
- с торцевым нахлестом от 15 см. 
Стыки выполняются с учетом направления уклона кровли, чтобы под них не подтекала влага.
Температурно-усадочные швы стяжки рекомендуется закрывать рулонным материалом с крупнозернистой посыпкой, причем ленты укладываются посыпкой вниз. 
Чтобы обустроить примыкание к парапету, нижний слой ковра заводится на высоту от 250 мм и крепится механическим способом. Затем на парапет заводится финишный слой ковра (на 5 см). Поверх готовой конструкции, используя инструменты для наплавляемой кровли, монтируется лента из покрытия с защитной посыпкой, которая обеспечивает герметичность примыкания. В первую очередь, наклеивается ее верхняя часть на вертикальную плоскость, затем нижняя – на горизонтальную.
При укладке наплавляемой кровли из нескольких слоев рулонного материала, ленты укладываются со смещением, при этом стыки не должны находиться один над другим. Не допускается перекрестная укладка лент.
Работы производятся «под ключ» - с очисткой и уборкой поверхностей после ремонтных работ. После выполнения всего комплекса работ необходимо вывезти мусор.
5.2 Перечень и характеристики материалов
	№ п/п
	Наименование товаров
	Характеристика (описание) товара 

	1
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП
	
Толщина – 4,2 мм
Длина/ширина - 10х1 м


	2
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭМП
	Толщина 4,8 мм
Длина/ширина - 10х1 м


	3
	Сталь листовая оцинкованная 
	Толщина 0,7 мм

	4
	Воронки водосточные 
	Материал – чугун 
Диаметр – 100 м



5.3 Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:
	
	Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ  

	№ п/п
	Наименование товаров
	ГОСТ

	21
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый 
	ГОСТ 30547-97

	22
	Сталь листовая оцинкованная 
	ГОСТ 14918-2020

	33
	Воронки водосточные
	ГОСТ Р 58956-2020


Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.
5.4. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик определяет самостоятельно.  
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
– СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
– СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;
– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
– СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Y.Valeeva@russianpost.ru
Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Y.Valeeva@russianpost.ru На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов
6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте
только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018);
-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:
[bookmark: _GoBack]- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);
-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);
-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);
-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;
-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;
-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;
-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	12




























Приложение № 1 к ТЗ 
Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан
	№ п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	Примечание

	452685, Республика Башкортостан, г Нефтекамск, проспект Юбилейный, д 1, № на планограмме 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1.
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	0,5
	

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2
	0,5
	

	3.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2
	0,5
	

	4.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,09
	

	Организация вывоза мусора

	5.
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	2,5
	

	6.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	2,5
	

	Раздел 2. Монтаж кровельного покрытия

	7.
	Установка стропил
	м3
	1,2
	

	8.
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного
	100 м2
	0,5
	

	9.
	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов
	100 м2
	1
	

	10.
	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
	100 м2
	0,5
	

	11.
	Монтаж кровельного покрытия: из профилрованного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,5
	

	12.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,07
	

	13.
	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали
	100 м
	0,07
	

	14.
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,14
	

	15.
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,18
	

	   16.
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	4
	

	17.
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	4
	

	   18.
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	2
	

	452427, Республика Башкортостан, Иглинский р-н, с Нижние Лемезы, ул Центральная, д 50, номер на этаже 1

	Ремонт покрытия кровли

	1.
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов
	100 м2
	0,03
	

	2.
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,07
	

	Ремонт облицовки поврежденного потолка

	3.
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: свыше 1 до 5 м2
	100 м2
	0,04
	

	4.
	Оклеивание кромок стыков полиэтиленовой лентой при герметизации стыков
	м
	8
	

	5.
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,06
	

	6.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,06
	

	453852, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.133

	             Раздел 1. Ремонт кровли

	1. 
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,8
	

	2. 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	80
	

	3. 
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2
	0,8
	

	4. 
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	3
	

	              Организация вывоза мусора

	5. 
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	1,44
	

	6. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	1т груза
	1,44
	

	            Раздел 2. Внутренние ремонтные работы

	7. 
	Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса
	100 м2
	0,02
	

	8. 
	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,03
	

	9. 
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,03
	

	10. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,03
	

	453215, Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 33

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1. 
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	1,5
	

	Организация вывоза мусора

	2. 
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,93
	

	3. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	1т груза
	0,93
	

	Раздел 2. Ремонтно-строительные работы

	4. 
	Очистка поверхности щетками
	м2
	51,45
	

	5. 
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	1,5
	

	6. 
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2
	1,5
	

	7. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,29
	

	8. 
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт
	0,04
	





