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Технические требования 
28.22.19 Поставка комплектующих для подъемных механизмов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»
 Лот № 14-ЭКСППРОД-2026-СШГЭС
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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	
	

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего;

	ТТ
	- технические требования;

	Филиал


	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

   П.С. Непорожнего».




1.2. Наименование закупаемой продукции
«28.22.19. Поставка комплектующих для подъемных механизмов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (далее — Товар).
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	БУАД-4-25,8 ДП
	шт
	2,00

	2. 
	Канат грузолюдской ЛК-О 8х19(1+9+9)+1 о.с. Seil 10,0 DIN 3062-FE Bk-1770 SZ длинна 243 метра D=10мм
62-FE Bk-1770 SZ Seil 10,0 DIN 30
	шт
	4,00

	3. 
	Компрессор поршневой безмасляный Hyundai HYC 3050S
	шт.
	1,00

	4. 
	Конденсатоотводчик JORC EZ1
	шт.
	2,00

	5. 
	Нагреватель антифриза HOTSTART SL1302XX-000 3кВт 240В
	шт.
	1,00

	6. 
	Нагреватель антифриза THINCON EHA1020 2000W 240V
	шт.
	1,00

	7. 
	Насос для перекачки масла Бочковой ручной роторный насос перекачки топлива БелАК "Гефест" БАК.00110
	шт.
	1,00

	8. 
	Отводка электромагнитная тип ЭМО-2-66У2 220В
	шт
	1,00

	9. 
	Плата управления ПКЛ 32-04 ЕИЛА.687255.008-04 без ПЗУ
	шт
	2,00

	10. 
	Плата ЦПУ УИРФ.469135.055-02 УИРФ.469135.055-02
	шт
	2,00

	11. 
	Ремень клиновой Z-630 HIMPT ISO90001
	шт
	10,00

	12. 
	Серьга такелажная г/п 2 т.
	шт.
	8,00

	13. 
	Строп текстильный 5 м 2 т
	шт.
	2,00

	14. 
	Строп текстильный петлевой г/п 1 тонна, 1 метр
	шт.
	2,00

	15. 
	Строп текстильный петлевой г/п 1 тонна, 2 метра
	шт.
	2,00

	16. 
	Строп текстильный петлевой г/п 2 тонны, 2 метра
	шт.
	2,00

	17. 
	Строп текстильный петлевой г/п 3 тонны, 2 метра
	шт.
	2,00

	18. 
	Таль ручная г/п 2 т, 6 метров
	шт.
	1,00

	19. 
	Текстильный петлевой строп СТП 2х3000
	шт.
	6,00

	20. 
	Текстильный петлевой строп СТП 4х6000
	шт.
	2,00

	21. 
	Текстильный четырехветвевой строп 4 СТ 10,0х3000
	шт.
	2,00

	22. 
	Текстильный четырехветвевой строп 4 СТ 12,5х10000
	шт.
	2,00

	23. 
	Трос стальной оцинкованый 2 мм
	м
	200,00

	24. 
	Трос стальной оцинкованый 3 мм
	м
	200,00

	25. 
	Устройство оповещения и контроля дверного проема "Сирена-КМ"(исполнение 02) СП3.873.129
	шт
	2,00

	26. 
	Устройство оповещения и контроля дверного проема"Капель-2ЛК" НШЕК.468213.013
	шт
	2,00

	27. 
	Шкив в сборе (без диска) для привода ДК с БУАД 0401.03.10.080В ЩЛЗ
	шт
	2,00


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплектующие для подъемных механизмов
	С даты, следующей за датой заключения договора
	Не позднее 13.11.2026


3. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	Предложение участника по наименованию параметра

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//- 
	-//-

	1.1.
	Общие  требования к комплектующим для подъемных механизмов
	В соответствии с договором
	Согласие с требованием
	 
	 
	

	2.
	Технические характеристики комплектующих к подъемным механизмам
	-//-
	-//-
	-//- 
	-//-

	2.1
	БУАД-4-25,8 ДП
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.2
	Канат грузолюдской ЛК-О 
	8х19(1+9+9)+1 о.с. Seil 10,0 DIN 3062-FE Bk-1770 SZ длинна 243 метра D=10мм

62-FE Bk-1770 SZ Seil 10,0 DIN 30
	Указание характеристик
	
	
	

	2.3
	Компрессор поршневой безмасляный Hyundai HYC 3050S
	поршневой безмасляный Hyundai HYC 3050S
	Указание характеристик
	
	
	

	2.4
	Конденсатоотводчик JORC EZ1
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.5
	Нагреватель антифриза HOTSTART SL1302XX-000 3кВт 240В
	3кВт, 240В
	Указание характеристик
	
	
	

	2.6
	Нагреватель антифриза THINCON EHA1020 2000W 240V
	2000W, 240V
	Указание характеристик
	
	
	

	2.7
	Насос для перекачки масла Бочковой ручной роторный насос перекачки топлива БелАК "Гефест" БАК.00110
	БАК.00110
	Указание характеристик
	
	
	

	2.8
	Отводка электромагнитная тип ЭМО-2-66У2 220В
	тип ЭМО-2-66У2 220В
	Указание характеристик
	
	
	

	2.9
	Плата управления ПКЛ 32-04 ЕИЛА.687255.008-04 без ПЗУ
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.10
	Плата ЦПУ УИРФ.469135.055-02 
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.11
	Ремень клиновой Z-630 HIMPT ISO90001
	Ширина большего основания: 10 мм (+ 0.4; - 0.3);
Высота ремня: 6 мм (± 0.3);
Внешняя длина, La: 645 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.12
	Серьга такелажная г/п 2 т.
	г/п 2 т.
	Указание характеристик
	
	
	

	2.13
	Строп текстильный 5 м 2 т
	5 м, г/п 2 т
	Указание характеристик
	
	
	

	2.14
	Строп текстильный петлевой г/п 1 тонна, 1 метр
	г/п 1 т, 1 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.15
	Строп текстильный петлевой г/п 1 тонна, 2 метра
	г/п 1 т., 2 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.16
	Строп текстильный петлевой г/п 2 тонны, 2 метра
	г/п 2 т., 2 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.17
	Строп текстильный петлевой г/п 3 тонны, 2 метра
	г/п 3 т., 2 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.18
	Таль ручная г/п 2 т, 6 метров
	г/п 2 т., 6 м
	Указание характеристик
	
	
	

	2.19
	Текстильный петлевой строп СТП 2х3000
	2х3000
	Указание характеристик
	
	
	

	2.20
	Текстильный петлевой строп СТП 4х6000
	4х6000
	Указание характеристик
	
	
	

	2.21
	Текстильный четырехветвевой строп 4 СТ 10,0х3000
	4 СТ 10,0х3000
	Указание характеристик
	
	
	

	2.22
	Текстильный четырехветвевой строп 4 СТ 12,5х10000
	4 СТ 12,5х10000
	Указание характеристик
	
	
	

	2.23
	Трос стальной оцинкованый 2 мм
	Трос стальной оцинкованый 2 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.24
	Трос стальной оцинкованый 3 мм
	Трос стальной оцинкованый 3 мм
	Указание характеристик
	
	
	

	2.25
	Устройство оповещения и контроля дверного проема "Сирена-КМ"(исполнение 02) СП3.873.129
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.26
	Устройство оповещения и контроля дверного проема"Капель-2ЛК" НШЕК.468213.013
	Напряжение питания сети ~220В, 50Гц
	Указание характеристик
	
	
	

	2.27
	Шкив в сборе (без диска) для привода ДК с БУАД 0401.03.10.080В ЩЛЗ
	Артикул
0401.03.10.080В
	Указание характеристик
	
	
	

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	 
	 
	

	
	
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	
	
	
	

	3.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке МТР, поступающих на склады Филиала: Маркировка МТР должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	
	 
	

	
	
	Маркировка наносится силами Поставщика на грузовое место, поставляемого без заводской упаковки, с применением индивидуального QR - кода. QR - код должен содержать следующую обязательную информацию: *наименование МТР (в случае поставки не сборного груза); *наименование Поставщика; *номер, дата Договора в рамках которого осуществляется поставка; *контактные данные ответственного исполнителя по Договору от Филиала; 

*условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); 

*дату изготовления; 

*срок хранения. В случае если срок хранения на МТР не установлен, указывается «срок хранения не ограничен».

Наносимая маркировка и информация должны быть представлены на русском языке.
	
	
	 
	

	3.4.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	 
	 
	

	4.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.
	Согласие с требованием
	 
	 
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; инструкция по эксплуатации на русском языке в _1_(одном) экз.; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12/УПД в 2 экз.
	Согласие с требованием
	 
	
	


  -      Участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке.

Указанные в настоящем Техническом требовании и приложениях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

4. Требования к документации по ценообразованию.
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включают

