















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.30.12.130 Поставка эмали алкидной Tikkurila Euro Pesto 90 
для нужд Жигулевского филиала
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1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
«ОКПД2 [20.30.12.130] Поставка эмали алкидной Tikkurila Euro Pesto 90 для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Классификатор ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1.1. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	20.30.12.130
	л
	251

	1.2. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 1016
	20.30.12.130
	л
	1,1

	1.3. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 6024
	20.30.12.130
	л
	5

	1.4. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 3020
	20.30.12.130
	л
	1,1

	1.5. 
	Эмаль алкидная универсальная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 5010
	20.30.12.130
	л
	5,5

	1.6. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 9005
	20.30.12.130
	л
	31

	1.7. 
	Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу 3в1 Ammerheim черная RAL 
	20.30.22.110
	шт
	2





2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заявка №1
	

	1.1. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	л
	50
	С даты подписания договора
	Не позднее 20.01.2027*

	1.2. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	кг
	1,05
	
	

	1.3. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 1016
	л
	1,1
	
	

	1.4. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 6024
	л
	5
	
	

	1.5. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 3020
	л
	1,1
	
	

	1.6. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 5010
	л
	5,5
	
	

	1.7. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 9005
	л
	20
	
	

	1.8. 
	Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу 3в1 Ammerheim черная RAL 9005 
	
	2
	
	

	Заявка №2

	2.1.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	л
	51
	С 01.03.2027
	Не позднее 15.03.2027*

	Заявка №3

	3.1. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	л
	100
	С 01.06.2027
	Не позднее 15.06.2027*

	3.2. 
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 9005
	л
	11
	
	

	Заявка №4

	4.1.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, RAL 7040
	л
	50
	С 01.09.2027
	Не позднее 15.06.2027*


Поставка осуществляется по заявкам.

[bookmark: _Toc75446582]2.2. Требования к качеству продукции 
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции ОКПД2 [20.30.12.130] (позиции № 1.1. - 1.13. Таблицы 2.1): Поставка эмали алкидной Tikkurila Euro Pesto 90 для нужд Жигулевского филиала.
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	1.1.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90,  серая
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	А
	
	
	

	
	
	Цвет
	Светло-серый (RAL 7040)
	
	
	

	1.2.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, серая
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	А
	
	
	

	
	
	Цвет
	Светло-серый (RAL 7040)
	
	
	

	1.3.
	алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, желтая
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
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	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	С
	
	
	

	
	
	Цвет
	Желтый (RAL 1016)
	
	
	

	1.4.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, зеленая
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	С
	
	
	

	
	
	Цвет
	Зеленый (RAL 6024)
	
	
	

	1.5.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, красная
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	С
	
	
	

	
	
	Цвет
	Красный (RAL 3020)
	
	
	

	1.6.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, синяя
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	С
	
	
	

	
	
	Цвет
	Синий (RAL 5010)
	
	
	

	1.7.
	Эмаль алкидная универсальная Tikkurila Euro Pesto 90, черная
	Свойства
	Устойчивость к скипидару, уайт-спириту и денатурату, растительным и животным жирам, смазочным маслам и густым смазкам.
	ГОСТ Р 51691-2008
	
	

	
	
	Расход
	По металлу 12–14 м2/л
	
	
	

	
	
	Время высыхания при +20ºС и относительной влажности 50%
	Не более 6 часов
	
	
	

	
	
	База
	С
	
	
	

	
	
	Цвет
	Черный (RAL 9005)
	
	
	

	1.15.
	Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу 3в1 Ammerheim
	Состав эмали
	Суспензия пигментов и наполнителей в акриловом термопластичном сополимере, эпоксидной смоле и органических растворителях с применением прогрессивных ингибиторов коррозии и железной слюдки.
	ТУ 2313-003-42939671-2015
	
	

	
	
	Уровень глянцевости
	Матовый 3-15%
	
	
	

	
	
	Плотность
	1,2 г/см³
	
	
	

	
	
	Сухой остаток по массе, %
	70±2
	
	
	

	
	
	Сухой остаток по объёму, %
	52±2
	
	
	

	
	
	Время высыхания степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре (20±2) °С
	30 минут
	
	
	

	
	
	Время до полной полимеризации
	при 20°С – 3 дня;
при -10°С – 7 дней
	
	
	

	
	
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20±2)ºС
	70-120
	
	
	

	
	
	Укрывистость высушенной пленки, г/м²,
(для серого цвета)
	80-90
	
	
	

	
	
	Рекомендуемая толщина покрытия сухой пленки
	не менее 60 мкм, не более 260 мкм
	
	
	

	
	
	Максимальная толщина однослойного покрытия
	250 мкм по мокрому слою, 130 мкм по сухому слою
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации
	от -60°С до +180°С
	
	
	

	
	
	RAL
	9005 (черный)
	
	
	

	
	
	Тара
	Ведро жестяное
	
	
	

	
	
	Вес с тарой
	10 кг
	
	
	



	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
	
	

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00
	
	

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	3.1.
	Сроки гарантии
	Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя.
На продукцию, указанную в п. п. 1.1 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД).

	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· сертификаты качества;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	
	

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся
	
	

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
	
	


3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.



