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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Октябрьская, д.1 для нужд УФПС Тверской области																			






















г. Тверь, 2026 г

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России»,
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик


2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области.
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала и клиентов ОПС. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Требования к срокам начала и окончания работ.
Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора. 
Окончание выполнения Работ: Срок окончания выполнения Работ – не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.
4.2. Место выполнения Работ: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5.	

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

· технические характеристики работ: 
Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области.						
- функциональные характеристики работ:
            Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. 
                 Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии со сметой.
Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

                - описание результата выполненных работ; 
             Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой Целью выполнения работ является повышение безопасности.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству Работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 28.04.2023);
– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 18.03.2023)
«О почтовой связи»;
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;                                                                                                                                 
          – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.
6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. 
6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.2.9.	 Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ 
с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.4. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.
3.	Счет-фактуру, счет.
4.	Сметную документацию на выполненные работы.
5.	Акты об оприходовании материальных ценностей формы М-35
6. Сертификаты качества строительных материалов, изделий применяемых для выполнения работ 
7. Справку расшифровку с разбивкой по категориям АНФ 02/17

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 пп.1-5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. 


7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок составляет 2 (два) года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ  (форма КС-2). 

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлено.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	7-10







                                                                                                                     








 Приложение № 1 к ТЗ
Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области	
	№ поз.
	Работы по устранению   выявленного дефекта
	Ед. измерения
	Объём
	Планируемые сроки устранения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж указателя на стене
	шт.
	2
	
	

	2
	Демонтаж световых настенных указателей
	шт.
	2
	
	

	3
	Демонтаж ящиков почтовых стальных
	шт.
	5
	
	

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали
	м
	71
	
	

	5
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт.
	1
	
	

	6
	Демонтаж извещателя ПС автоматический
	шт.
	1
	
	

	7
	Демонтаж решеток жалюзийных до 6,5м2
	шт.
	2
	
	

	8
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью до 3,5 м2
	шт.
	2
	
	

	9
	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт
	шт.
	2
	
	

	10
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,57
	
	

	11
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов
	м
	47
	
	

	12
	Демонтаж поручня металлического
	м
	1,5
	
	

	13
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	140
	
	

	14
	Демонтаж урны
	т
	0,015
	
	

	15
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	м2
	8,5
	
	

	16
	Разборка бетонных фундаментов
	м3
	0,3
	
	

	17
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	0,36
	
	

	18
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	м3
	6
	
	

	Отделка фасада

	19
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	1,5
	
	

	20
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен
	м2
	30
	
	

	21
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону
	м2
	35
	
	

	22
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой
	м2
	170
	
	

	23
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	170
	
	

	24
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски
	м2
	250
	
	

	25
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	250
	
	

	26
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	250
	
	

	27
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	м2
	250
	
	

	28
	Установка указателя на стене
	шт.
	2
	
	

	29
	Установка световых настенных указателей
	шт.
	2
	
	

	30
	Установка ящиков почтовых стальных
	шт.
	1
	
	

	31
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	0,425
	
	

	32
	Установка светильников местного освещения
	шт.
	1
	
	

	33
	Установка извещателя ПС автоматического
	шт.
	1
	
	

	34
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2
	шт.
	2
	
	

	35
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2
	шт.
	2
	
	

	36
	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт
	шт.
	2
	
	

	37
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т
	0,015
	
	

	38
	Разработка грунта вручную в траншеях
	м3
	0,12
	
	

	39
	Устройство основания под фундаменты: песчаного h=0.15 м
	м3
	0,14
	
	

	40
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	м2
	6,5
	
	

	41
	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*5
	т
	0,0166375
	
	

	42
	Устройство: бетонных крылец
	м3
	0,4
	
	

	43
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	5
	
	

	44
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	м2
	5
	
	

	45
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	м2
	8
	
	

	46
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,619
	
	

	47
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	7
	
	

	48
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок
	м2
	12,7
	
	

	49
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм
	отверстий
	16
	
	

	50
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм
	отверстий
	2
	
	

	51
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	шт.
	4
	
	

	52
	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
	т
	0,012
	
	

	53
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	0,128
	
	

	54
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм
	м2
	6,7
	
	

	55
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	4,84
	
	

	56
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	0,92
	
	

	57
	Устройство желобов: подвесных
	м
	2,2
	
	

	58
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	3,5
	
	

	59
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт.
	1
	
	

	60
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт.
	1
	
	

	61
	Установка светильников местного освещения
	шт.
	1
	
	

	62
	Очистка поверхности щетками
	м2
	9
	
	

	63
	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	м2
	21,6
	
	

	64
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича
	м2
	18
	
	

	65
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	м2
	18
	
	

	66
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	6
	
	

	67
	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*4
	т
	0,1176
	
	

	68
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	9
	
	

	69
	Устройство желобов: подвесных
	м
	6,6
	
	

	70
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	7
	
	

	71
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт.
	2
	
	

	72
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт.
	2
	
	

	73
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки
	м2
	2
	
	

	74
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов
	м2
	20
	
	

	75
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню
	м2
	5
	
	

	76
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	м2
	5
	
	

	77
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности
	м2
	5
	
	


 
