













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот №
















1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506_Копия_1][bookmark: _Toc75446568_Копия_1]1.1. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc75446569_Копия_1]ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала (далее – продукция).
[bookmark: _Toc46743507_Копия_1]1.2. Цель использования закупаемой продукции   
[bookmark: _Toc46743510_Копия_3][bookmark: _GoBack_Копия_3]Исполнение договора №12-ТПиР-2023-ДФ от 28.07.2023г. «Строительство площадок для размещения персонала подрядчика, ревизии оборудования и временного складирования грунта на период комплексной реконструкции Чиркейской ГЭС», заключенного между Филиалом ПАО "РусГидро" - "Дагестанский филиал" и АО «Гидроремонт-ВКК» - Дагестанский филиал.
[bookmark: _Toc75446573_Копия_1][bookmark: _Toc51339693_Копия_1]2. Требования к продукции.
[bookmark: _Toc75446574_Копия_1] 2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]  Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, 
серия
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Ящик силовой с рубильником ЯВЗ-31-54 У2 с ПН-2 100А (ЯВЗ 100А IP54)
	SRZ31-632
	шт.
	1

	2. 
	Розеточный пост МНКУ 1000-ШРП-125-РП6-IP66 в составе:
	
	шт.
	4

	3.1
	-Корпус навесной ST с М/П ВxШxГ 600x600x250 мм, IP66
	 DKC, R5ST0669
	шт.
	1

	3.2
	-Автоматический выключатель модульный YON MD125 3P 125А C 15kA
	DKC, MD125-3С125
	шт.
	1

	3.3
	-АВДТ YON MDR63 1P+N 40A C 30mA 6kA тип A
	 DKC, MDR63-22С40-А
	шт.
	3

	3.4
	-Розетка панельная с наклоном PAS IP67 16А 2P+E 230В
	DKC, DIS4181663
	шт.
	3

	3.5
	-Розетка панельная с наклоном PAS IP67 32А 2P+E 230В
	DKC, DIS4183263
	шт.
	3

	3.6
	-Вилка кабельная IP67 16А 2P+E 230В
	DKC, DIS2181633
	шт.
	3

	3.7
	-Вилка кабельная IP67 32A 2P+E 230В
	DKC,DIS2183233
	шт.
	3

	3.8
	-Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов
	DKC,R5A55R
	шт.
	1

	3.9
	-Стандартный анкер со шпилькой М10
	
	шт.
	4

	3.10
	-Монтажный комплект
	
	Компл.
	1


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Перечень материала согласно таблицы 1.1
	С даты подписания договора
	Не позднее 45 календарных дней с даты подписания договора  







2

2.1.3. Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиция № 1-12 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.23.110 Поставка силовых электрических шкафов и ящиков электроснабжения для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Наименование
	Производитель
	Артикул производителя

	1.
	Ящик силовой с рубильником ЯВЗ-31-54 У2 с ПН-2 100А (ЯВЗ 100А IP54)
	Электротехник
	SRZ31-632

	2.
	Розеточный пост МНКУ 1000-ШРП-125-РП6-IP66 в составе:
	IEK
	

	3.
	-Корпус навесной ST с М/П ВxШxГ 600x600x250 мм, IP66
	
	 DKC, R5ST0669

	     3.1.
	-Автоматический выключатель модульный YON MD125 3P 125А C 15kA
	DKC
	DKC, MD125-3С125

	    3.2.
	-АВДТ YON MDR63 1P+N 40A C 30mA 6kA тип A
	DKC
	MDR63-22С40-А

	   3.3.
	-Розетка панельная с наклоном PAS IP67 16А 2P+E 230В
	DKC
	[bookmark: _GoBack]DIS4181663

	3.4.
	-Розетка панельная с наклоном PAS IP67 32А 2P+E 230В
	DKC
	DIS4183263

	3.5.
	-Вилка кабельная IP67 16А 2P+E 230В
	DKC
	DIS2181633

	3.6.
	-Вилка кабельная IP67 32A 2P+E 230В
	DKC
	DIS2183233

	3.7.
	-Кронштейны для настенного крепления для навесных и клеммных корпусов
	DKC
	R5A55R

	3.8.
	-Стандартный анкер со шпилькой М10
	DKC
	 

	3.9.
	-Монтажный комплект
	DKC
	 

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям.

	2.1. 
	Место поставки
	368100, Республика Дагестан, поселок Дубки, Чиркейская ГЭС

	2.2.  
	Упаковка 
	Упаковка должна защищать продукцию от попадания влаги, а также защиту от механических повреждений 

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	   3.1.
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1. 
	· Поставщик должен предоставить оригиналы документов, а так же отсканированный вариант, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (паспорт качества, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, электрическая схема присоединения), если обязательность такого подтверждения соответствия установлена нормативными документами РФ.

	5. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	5.1. 
	· Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий.
· Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1. 
	Расходы на доставку Продукции до склада покупателя, погрузку и разгрузку, и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору должны быть включены в стоимость предложения.

	6.2. 
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.



