














Техническое задание

На оказание услуг по предрейсовой подготовке и контролю операционной целостности почтовых вагонов для нужд УФПС Новосибирской области



























Новосибирск, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Новосибирской области

	2
	Исполнитель
	Любое юридическое лицо, оказывающее услугу по предрейсовой подготовке и обеспечению сохранности почтовых вагонов

	3
	ПО
	Совокупность почтовых отправлений (простых
и регистрируемых)

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	ПВ
	Почтовый вагон (модели 61-4505, 61-4504, 61-906, 61-4505.01, 61-531, 61-531.003 и прочие)

	6
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	7
	ТОР
	Текущий отцепочный ремонт

	8
	Плановый ремонт
	Деповской ремонт, капитальный ремонт в объеме КР-1 и КР-2, ремонт в объеме ТО-2 и ТО-3, капитально-восстановительный ремонт



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по предрейсовой подготовке и контролю операционной целостности почтовых вагонов для нужд УФПС Новосибирской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Осуществление мероприятий по предрейсовой подготовке, обеспечение режима контроля физической целостности и предотвращение несанкционированного доступа третьих лиц к ПВ в период их нахождения на путях отстоя и предрейсовой подготовки, сопровождение порожних ПВ силами Исполнителя.
3.2. Цель закупки: оптимизация логистических и операционных процессов УФПС Новосибирской области, предотвращение хищения узлов, деталей, внутреннего оборудования и имущества ПВ, а также обеспечение требований пожарной безопасности и сохранности вагонных конструкций в период нахождения ПВ на территории ремонтных предприятий (депо, ПТО, пути ТОР) и путей общего и необщего пользования.
3.3. Задачи закупки: исполнение трудового законодательства в части соблюдения норм труда и отдыха и передачи специализированных функций, персоналу Исполнителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Сроки оказания услуг: 12 месяцев с даты заключения договора.
Место оказания услуг: Железнодорожные пути общего и необщего пользования, железнодорожные станции (отправления, назначения, промежуточные, места отстоя и формирования поездов) на всем маршруте следования подвижного состава по территории России и Содружества Независимых Государств, территории ремонтных предприятий.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Наименование, единицы измерения и количество оказываемых услуг в Таблице №1
Таблица №1 

	[bookmark: _Hlk232688187]№
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Прогнозное количество (объём)

	1
	Предрейсовая подготовка вагона в летний период 
	шт.
	217

	2
	Предрейсовая подготовка вагона в Зимний период с использованием угля Исполнителя 
	шт.
	400

	3
	Предрейсовая подготовка вагона в Зимний период с использованием угля Заказчика
	шт.
	35

	4
	Дежурство по обеспечению сохранности вагона в режиме консервации 
	час
	186 384

	5
	Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Летний период
	час
	52 368

	6
	Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Зимний период с использованием угля Исполнителя
	час
	56 000

	7
	Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Зимний период с использованием угля Заказчика
	час
	304

	8
	Дежурство по обеспечению сохранности вагона в плановых ремонтах и ТОР
	час
	26 304

	9
	Сопровождение вагона в пути следования без почтовых отправлений
	час
	500



Описание услуг:
1. Предрейсовая подготовка вагона в летний период:
· [bookmark: _Hlk233291650]Единоразово:
· Заправка водой: промывка системы и заправка баков питьевой, и технологической водой до полной вместимости.
· Внутренняя уборка: дезинфекция и влажная уборка всех помещений (купе, коридоры, туалеты, тамбуры, кладовые), обеспыливание мягких диванов и сидений.
· [bookmark: _Hlk233291659]Контроль проведения технического обслуживания вагонов в объеме ТО-1.
· [bookmark: _Hlk233291698]Проверка и замена при необходимости:
· Средств индивидуальной защиты (самоспасатель изолирующий, очки защитные, фартук защитный прорезиненный, диэлектрические перчатки и галоши)
· Средств пожаротушения (углекислотный и порошковый огнетушитель, пожарный топор, лом, багор)
· Аптечка 
· Петарды железнодорожные
· Сигнальных флаги/фонари

2. Предрейсовая подготовка вагона в Зимний период с использованием угля Исполнителя:
и
3. Предрейсовая подготовка вагона в Зимний период с использованием угля Заказчика:
· Единоразово:
В объем работ выполняемых при предрейсовой подготовки вагона в зимний период входит весь комплекс работ предрейсовой подготовки вагона в летний период, а также экипировка вагона углем (карманы – кололо 60 кг. угля, стационарный бункер – около 150 кг. угля) Исполнителя или Заказчика. Транспортировка угля Заказчика до вагона осуществляется силами и средствами Заказчика. Уголь Исполнителя должен соответствовать требованиям к углю маркам ДПКО (Длиннопламенный, Плита-Кулак-Орех, фракция 25–200 мм.) Исполнитель обеспечивает поддержание нормативной температуры внутри вагона (не ниже +5 °С... +10 °С для предотвращения размораживания системы) путем топки котла твердым топливом в соответствии с правилами эксплуатации.
· Уборка в котельном отделении.
· При необходимости
· Удаление наледи: очистка подвагонного оборудования, ступеней, тормозных рычагов и тележек от льда и прессованного снега. 

4. Дежурство по обеспечению сохранности вагона в режиме консервации:
В режиме консервации (длительный отстой):
· Регулярно, не менее 4 (четырёх) раз в сутки:
· Охрана погрузочно-разгрузочных люков: осмотр боковых раздвижных дверей (дверей грузовой кладовой) и контроль целостности их запоров, блокирующих устройств и защитных планок.
· Контроль световых окон: проверка целостности защитных решеток и остекления верхнего светового ряда окон грузовой кладовой и сортировочного зала.
· Проверка вентиляционных каналов: осмотр дефлекторов и решеток приточно-вытяжной вентиляции на крыше и боковых стенах вагона (исключение проникновения внутрь через вентиляционные шахты).
· Мониторинг угольных бункеров: проверка закрытия наружных загрузочных люков угольных бункеров и карманов (предотвращение несанкционированного доступа внутрь котельного отделения через топливные ниши).
· Сохранение внутреннего оборудования: недопущение проникновения внутрь вагона с целью демонтажа или порчи встроенной мебели, техники, весового оборудования, элементов систем связи.
· Охрана подвагонных ящиков: регулярный осмотр и контроль закрытого состояния сундуков для инвентаря, ящиков аккумуляторных батарей и узлов автономного энергоснабжения.
· Контроль полного обесточивания: визуальная проверка (через окна и/или по внешним индикаторам, если применимо) отсутствия признаков работы автономного электрооборудования, коротких замыканий или тления проводки.
· Мониторинг зоны котельного отделения: особое внимание при обходах уделять состоянию кузова в районе котлового конца вагона (котельного отделения). 
· Контроль отсутствия течей остатков теплоносителя или задымлений.
· При необходимости
· Недопущение захламления: пресечение попыток посторонних лиц использовать подвагонное пространство почтового вагона для складирования тары, коробок, ветоши или иных легковоспламеняющихся материалов.
· При обнаружении возгорания: немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить мастеру цеха/дежурному по депо, приступить к тушению первичными средствами (если нет угрозы жизни), известить Заказчика.
· При обнаружении попытки хищения или порчи имущества: немедленно пресечь противоправные действия, вызвать сотрудников ведомственной охраны (ВОХР) или транспортной полиции, зафиксировать перечень повреждений/недостач, известить Заказчика.
· Консервация и расконсервация вагона осуществляется силами и средствами Исполнителя, и входит в объем услуг.
· Персонал Исполнителя обязан производить осмотр внутренних помещений вагона.

Работы по консервации включают в себя единоразово:
· Генеральная уборка: тщательная мойка и дезинфекция всех помещений (сортировочного зала, кладовых, купе отдыха, санузла и кухни).
· Защита окон и дверей: закрытие оконных штор/жалюзи для исключения выгорания пластика; герметизация щелей
· Полный слив воды: удаление воды из системы комбинированного отопления, баков умывальника, туалета, бойлера и водяных баков кухни во избежание разрыва труб зимой.
· Консервация котла: очистка топки и зольников отопительного котла (при твердом топливе).
· Отключение питания: снятие предохранителей, полное обесточивание всех цепей вагона.
· Обслуживание АКБ: демонтаж аккумуляторных батарей и их передача в аккумуляторный цех для хранения и подзарядки.
· Консервация генератора: очистка подвагонного генератора, укрытие его влагозащитным чехлом; при необходимости — снятие электрощеток.
· Антикоррозийная обработка: нанесение защитных консервационных смазок на шток тормозного цилиндра, шарниры тормозной рычажной передачи и узлы автосцепки.
· Защита буксовых узлов: проверка герметичности букс.
· Герметизация кузова: закрытие вентиляционных дефлекторов, вытяжек и кухонных дымоходов защитными металлическими или брезентовыми кожухами (заглушками).
· Запирание вагона: закрытие дверей кладовых, сейфов для ценностей и наружных дверей на специальные закрутки и замки с последующим опломбированием

Работы по расконсервации включают в себя единоразово:
· Демонтаж заглушек: снятие всех чехлов, пленок и заглушек с вентиляции, генератора и дымовых труб.
· Удаление смазки: очистка узлов от избыточного слоя консервационных материалов.
· Проверка кузова: осмотр на отсутствие следов протечек, коррозии или повреждений за время отстоя
· Ревизия букс и колесных пар: инструментальный контроль узлов.
· Тестирование тормозов: проверка плотности тормозной магистрали и работы воздухораспределителей.
· Монтаж АКБ: установка заряженных аккумуляторных батарей обратно на вагон.
· Проверка изоляции: измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной бортовой сети.
· Проверка оборудования: тестирование работы освещения в сортировочном зале, подвагонного генератора, систем сигнализации и связи.
· Промывка систем: заполнение системы водоснабжения водой с дезинфицирующим раствором, последующая промывка чистой водой.
· Гидравлические испытания: проверка системы отопления и водопровода на герметичность (отсутствие течей).
· Заправка систем: заправка систем водой и подготовка отопительного котла к работе.

Работы по консервации и расконсервации должны производиться строго квалифицированным персоналом Исполнителя с оформлением двустороннего акта технического состояния вагона.

5. Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Летний период
В объем работ, выполняемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в летний период, входит весь комплекс работ, осуществляемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в режиме консервации за исключением работ по консервации и расконсервации вагонов. 

6. Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Зимний период с использованием угля Исполнителя
и
7. Дежурство по обеспечению сохранности вагона в Зимний период с использованием угля Заказчика:
В объем работ, выполняемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в зимний период, входит весь комплекс работ, осуществляемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в летний период, а также поддержание нормативной температуры внутри вагона (не ниже +5 °С... +10 °С для предотвращения размораживания системы) путем топки котла твердым топливом Исполнителя или Заказчика для предотвращения размораживания систем (отопительной системы, водопровода и баков экологически чистого туалетного комплекса) в соответствии с правилами эксплуатации. Транспортировка угля Заказчика до вагона осуществляется силами и средствами Заказчика. 

8. Дежурство по обеспечению сохранности вагона в плановых ремонтах и ТОР:
В объем работ, выполняемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в плановых ремонтах и ТОР, входит весь комплекс работ, осуществляемых при дежурстве по обеспечению сохранности вагона в летний и зимний периоды.
· Начало оказания услуг: с момента фактической передачи вагона ремонтному предприятию по акту приема-передачи в ремонт или получения уведомления на ремонт вагона (форма ВУ-23) или по заявке Заказчика. 
· Окончание оказания услуг: Момент подписания акта приемки вагона из ремонта (форма ВУ-36) если иное не определено Заказчиком. 
· Постоянно
· Контроль проведения ремонтных работ согласно требованиям нормативных документов пункта 6.1. ТЗ
· Присутствовать при демонтаже и монтаже дорогостоящего оборудования вагона (элементы системы кондиционирования, узлы отопления, электрооборудование, элементы сортировочного зала и сейфы).
· Контролировать соблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных и огневых работ внутри и под вагоном.
· Обеспечить наличие и исправность первичных средств пожаротушения в вагоне во время проведения ремонта.
· По окончании рабочей смены ремонтной бригады производить обязательный осмотр мест проведения сварочных/огневых работ на предмет отсутствия скрытых очагов тления

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность внутреннего оборудования, узлов, деталей, инструмента и съемного инвентаря почтового вагона в период дежурства. В случае выявления порчи или хищения имущества по вине дежурного персонала Исполнителя, ущерб возмещается Исполнителем в полном объеме на основании двустороннего акта.

9. Сопровождение вагона в пути следования без почтовых отправлений
· Обеспечение технической исправности, пожарной безопасности, сохранности кузова, внутреннего оборудования, узлов и съемного инвентаря почтового вагона при его транспортировке в порожнем состоянии в составе грузовых или пассажирских поездов, либо отдельным локомотивом.
· Услуга оказывается непрерывно с момента отправки вагона в порожнем состоянии или по заявке Заказчика до его прибытия к станции назначения если иное не определено Заказчиком. 
· Непрерывно следить за техническим состоянием вагона в движении (на слух, по приборам распределительного щита) на предмет появления посторонних шумов, стуков, запаха гари или дыма.
· В зимний период: обеспечить поддержание нормативной температуры внутри вагона (не ниже +5 °С... +10 °С для предотвращения размораживания системы) путем топки котла твердым топливом в соответствии с правилами эксплуатации.
· Следить за показаниями вольтметра и амперметра бортовой сети, не допускать глубокого разряда или перезаряда аккумуляторных батарей.
· Производить наружный осмотр ходовых частей вагона, буксовых узлов (на перегрев), тормозной рычажной передачи и подвагонного оборудования.
· Своевременно заявлять Заказчику, контролировать устранение неисправностей вагонов в пути следования.
· Исключить доступ посторонних лиц в вагон и к подвагонному пространству во время стоянок.
· При срабатывании СКНБ (сигнализации контроля нагрева букс) или обнаружении иных опасных дефектов: немедленно остановить поезд стоп-краном (если это угрожает безопасности), известить машиниста локомотива, действовать по инструкции начальника поезда/ДСП.
· При возникновении пожара: незамедлительно остановить поезд стоп-краном (за исключением нахождения на мостах, в тоннелях и под путепроводами), приступить к тушению пожара имеющимися средствами, организовать эвакуацию (при наличии других лиц) и вызвать пожарную службу через локомотивную бригаду.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность внутреннего оборудования, элементов интерьера, инструмента и инвентаря сопровождаемого вагона. В случае порчи, размораживания отопительной системы по вине сопровождающего персонала или хищения имущества в пути следования, Исполнитель возмещает Заказчику нанесенный ущерб в полном объеме.

5.2. Все услуги оказываются в почтовых вагонах без почтовых отправлений.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

· Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь ими:
· Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации. Утверждены Приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250 (с изменениями и дополнениями).
· Положение о системе технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов локомотивной тяги. Утверждено Приказом Минтранса России от 26.03.2013 № 95 (с учетом актуальных изменений ПКБ ЦЛ).
· Правила перевозки почты и эксплуатации почтовых вагонов на железных дорогах. Межведомственный регламент (ЦЛ-110). Утвержден Министерством связи СССР и МПС СССР от 22.04.1981 № 153/ЦЛ-4017 (базовый действующий документ межведомственного взаимодействия).
· Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту. Шифр: ЛВ1.0027 СО. Утверждено Распоряжением ОАО «РЖД» от 27.11.2018 № 2499/р (в редакции Извещения ЛВ 174-2022, утвержденного Распоряжением ОАО «РЖД» от 07.12.2022 № 3220/р).
· Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту КР-1. Шифр: 022 ЛВ.0000.000 РЭ. Разработано ПКБ ЦЛ ОАО «РЖД» (действует с учетом актуальных стандартов Системы технического обслуживания подвижного состава).
· Вагоны пассажирские. Руководство по капитальному ремонту КР-2. Шифр: ЛВ1.0030 РК. Разработано ПКБ ЦЛ ОАО «РЖД» (регулирует объемы работ при глубоком вскрытии кузова и замене кабельных трасс).
· Технические условия на капитально-восстановительный ремонт (КВР) пассажирских вагонов. Шифр: ТУ 32 ЦЛ 0023-01. Утверждены Департаментом пассажирских сообщений МПС России от 10.12.2001 (с последующими изменениями ПКБ ЦЛ для продления срока службы кузова).
· Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации. Шифр: индекс ПКБ ЦЛ (принята взамен старой ЦЛ-ЦВ-ЦЭ-943). Утверждена Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол от 21-22.05.2015 № 62 (регламентирует общие требования для ПТО по ТО-1).
· Руководство по текущему отцепочному ремонту пассажирских вагонов. Шифр: ЛВ1.0034 РК. Утверждено Распоряжением ОАО «РЖД» (регламентирует устранение дефектов на путях ВЧД/ВЧДЭ с оформлением актов).
· Инструкция по единой технической ревизии пассажирских вагонов локомотивной тяги (ТО-3). Шифр: 045 ПКБ ЦЛ-2011 РД. Утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 23.11.2011 № 2521/р.
· Классификатор «Неисправности вагонов пассажирского хозяйства». Шифр: ИД 24.002-2015. Утвержден ОАО «РЖД» (для кодирования причин отцепки при ТР и составления актов).
· Ремонт тормозного оборудования: «Общее руководство по ремонту тормозного оборудования вагонов». Шифр: 732-ЦВ-ЦЛ. Утверждено на 54-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол от 18-19.05.2011 (с учетом Извещения 32 ЦВ 1-2024, вступившего в силу с 01.01.2025).
· Ремонт автосцепного устройства: «Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог». Утверждена на 53-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол от 20-21.10.2010 (с изменениями, утвержденными последующими заседаниями Совета).
· Ремонт колесных пар: «Инструкция по ремонту и осмотру колесных пар пассажирских и грузовых вагонов колеи 1520 мм». Шифр: ЦВ-ЦЛ-0013. Утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 20.12.2012 № 2642/р (с учетом актуальных редакций ПКБ ЦЛ).
· Ремонт буксовых узлов: «Руководство по ремонту буксовых узлов пассажирских вагонов». Шифр: ЛВ1.0012 РК. Разработано ПКБ ЦЛ ОАО «РЖД» (базовый технологический документ для монтажа/демонтажа подшипников).
· Сварочные работы: «Инструкция по сварке и наплавке узлов и деталей при ремонте пассажирских вагонов». Шифр: ЦЛ-201-03. Утверждена Распоряжением ОАО «РЖД» от 24.02.2004 № 1184/р
· Оформление форм: 
· Форма ВУ-23М (ВУ-23) — «Уведомление на ремонт вагона» (основание для передислокации вагона в ремонтное предприятие).
· Форма ВУ-36М (ВУ-36) — «Уведомление о приемке вагона из ремонта» (главный документ, подтверждающий исправность и готовность вагона к постановке в поезд).
· Форма ВУ-14 — «Журнал описи технического состояния и комплектации вагона» (для исключения разукомплектования почтового вагона во время нахождения на ремонтном заводе/депо).
· Форма ВУ-25М (ВУ-25) — «Акт о повреждении вагона» (составляется при отцепке в ТР, если повреждение произошло по вине сторонних организаций).
· Порядок перевода на консервацию и расконсервации подвижного состава. Утвержден Приказом/Распоряжением АО «ФПК» 
· Инструкция о порядке остановки, консервации и содержания вагонов в запасе. Шифр: ЦД-ЦВ-ЦЧУ/372 (утверждена МПС РФ, действует в части общих требований к техническому состоянию вагонов, находящихся на путях длительного хранения).
· Правила обеспечения твердым топливом пассажирских вагонов. Утверждены Распоряжением АО «ФПК»
· Инструкция по наливу (заправке) и контролю систем водоснабжения пассажирских вагонов. Утверждена Распоряжением ОАО «РЖД»
· Технологический процесс подготовки пассажирских вагонов в рейс. Шифр: ТП-ЦЛ
· Инструкция по обеспечению сохранности вагонного парка на железных дорогах. Утверждена МПС России
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями и дополнениями)
· Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожаротушения. Утверждены Распоряжением ОАО «РЖД»
· ГОСТ Р 59123-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация». 

В случае утраты силы и прекращения действия, Исполнитель руководствуется действующими нормативными правовыми актами, нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора назначает своего представителя, ответственного за организацию, безопасность, соблюдение сроков и обеспечение качества оказания услуг по договору (далее – ответственное лицо), и направляет его контактные данные 
на авторизированный адрес электронной почты (далее – электронная почта) Заказчика.
6.2.2. [bookmark: _Hlk233292733]Услуги оказываются Исполнителем на основании заявок Заказчика. Заказчик направляет Исполнителю по электронной почте заявки
в рабочие дни с 8:00 до 15:00 по местному времени. Заказчик указывает следующую информацию в Заявке: дата, время и место оказания услуг, а также количество и номера ПВ. Уполномоченный представитель Исполнителя согласовывает заявку ответным сообщением на электронную почту Заказчика в течение рабочего дня получения данной заявки, либо направляет мотивированный отказ от ее согласования. Если отказ или согласование не было представлено, заявка считается принятой Исполнителем к исполнению. 
6.2.3. Исполнитель обязуется обеспечить привлечение квалифицированного персонала для выполнения работ/оказания услуг в объеме, необходимом для строгого соблюдения качества оказываемых услуг. Прогнозная среднесуточная потребность в персонале составляет 5 (пять) человек. Исполнитель обязан оперативно увеличить количество персонала до максимальной потребности — 10 (десять) человек включительно, по требованию Заказчика или при возникновении технологической необходимости.
6.2.4. Руководство и контроль за работой персонала Исполнителя
и качеством оказываемых услуг осуществляются ответственным лицом Исполнителя. 
6.2.5. При оказании услуг по договору Исполнитель обеспечивает бережное использование своим персоналом имущества Заказчика, в том числе предоставляемого им оборудования.
6.2.6. На основании согласованной Заявки Заказчика, фактический допуск персонала Исполнителя к выполнению обязанностей по охране и сопровождению конкретных вагонов осуществляется строго по Нарядам-актам (приложение №1 к ТЗ) и Поручениям-нарядам (приложение №2 к ТЗ), подписываемым уполномоченными представителями Сторон в момент приема-передачи вагонов.
6.2.7. Учет рабочего времени персонала Исполнителя ведется в Табеле учета оказанных услуг (приложение №3 к ТЗ), который составляется Исполнителем по итогам каждой календарной декады месяца (1-я декада: с 1 по 10 число; 2-я декада: с 11 по 20 число; 3-я декада: с 21 числа по последнее число месяца). В Табель включается только то время, которое строго подтверждено ранее оформленными и подписанными Нарядами-актами и Поручениями-нарядами за отчетную декаду. Подекадный Табель подлежит согласованию и подписанию со стороны Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента окончания соответствующей декады.

6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требований безопасности жизни и здоровья своего Персонала, Персонала Заказчика и третьих лиц.
6.3.2. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение своим Персоналом правил охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности и режимных требований, организовывает составление и ведение полного комплекта документации по охране труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая правила, нормы, стандарты и иные руководящие документы в области охраны труда, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными федеральными (региональными) органами надзора и контроля.
6.3.3. Исполнитель осуществляет вводный инструктаж, инструктаж 
по охране труда, технике безопасности, электробезопасности, пожарной и обучение особенностям работы на путях ж/д транспорта безопасности для своего Персонала и несет ответственность за соблюдение им указанных в настоящем ТЗ требований. 
6.3.4. Персоналу Исполнителя должен быть квалифицирован для оказания услуг согласно настоящему ТЗ и  иметь в наличии следующие квалификационные удостоверения: Свидетельство о проверки знаний Правил технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для Персонала пассажирского и вагонного хозяйства; свидетельство проводника пассажирского вагона или проводника-электромонтера; свидетельство проводника хвостового вагона; свидетельство доступа от II группы по электробезопасности.
6.3.5. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и сигнальными жилетами со светоотражающими элементами, мобильной связью.
6.3.6. Ответственность за соблюдение работниками указанных в п. 6.3.2, а также ответственность за несчастные случаи, произошедшие в результате невыполнения этих правил, несет Исполнитель.
6.3.7. Исполнитель несет ответственность за действия / бездействие своих Персонала связанные с оказанием услуг. В случае причинения работниками Исполнителя ущерба Заказчику или его имуществу либо третьим лицам, Заказчик обращается к Исполнителю с требованием о возмещении нанесенного ущерба.

6.4. Требования к конфиденциальности
В соответствии с условиями договора.

6.5. Требования по приемке услуг
Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания отчетного периода и получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.6 ТЗ.
Отчетным периодом является календарная декада месяца (1-я декада: с 1 по 10 число; 2-я декада: с 11 по 20 число; 3-я декада: с 21 числа по последнее число месяца).
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6.6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов услуг)

Основанием для расчета за каждую прошедшую декаду является согласованный и подписанный Сторонами Табель учета оказанных услуг за данную декаду.
На основании подписанного Табеля Исполнитель в течение 2-х (двух) рабочих дней предоставляет Заказчику комплект первичных учетных документов за отчетную декаду: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (за декаду), Счет-фактуру (или УПД) и Счет на оплату.
Заказчик производит оплату за соответствующую декаду согласно условиям Договора. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг условиям ТЗ. В случае некачественного оказания услуг Исполнитель за свой счет устраняет выявленные недостатки в сроки, предусмотренные договором. 
Исполнитель гарантирует безопасность оказания услуг и безопасность результатов оказанных услуг, соблюдение установленного срока.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма наряда-акта на дежурство по обеспечению сохранности вагона
	15

	2
	Форма поручения-наряда на сопровождение вагона
	17

	3
	Табель учета оказанных услуг (форма)
	19










Приложение №1 к Техническому заданию
На оказание услуг по предрейсовой подготовке 
и контролю операционной целостности 
почтовых вагонов для нужд 
УФПС Новосибирской области

ФОРМА НАРЯДА-АКТА 
НА ДЕЖУРСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ВАГОНА

НАРЯД-АКТ № ____
приема-передачи подвижного состава 
под дежурство по обеспечению сохранности

по Договору №___ от ______ на оказание услуг по предрейсовой подготовке и контролю операционной целостности почтовых вагонов для нужд УФПС Новосибирской области

«___» ________ 20___ г.                                Станция/Депо/Иное: ___________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ________________________________________________________________,

с одной стороны, и представитель Исполнителя в лице 
________________________________________________________________,

с другой стороны, составили настоящий наряд-акт о том, что Заказчик сдал, а Исполнитель принял под дежурство по обеспечению сохранности следующий подвижной состав (почтовые вагоны):

1. СВЕДЕНИЯ О ВАГОНАХ:

	№ 
п/п
	№ вагона
	модель вагона
	Техническое состояние (исправен/
консервирован/в ремонте)
	Номера ЗПУ/пломб
	примечание

	
	
	
	
	
	



2. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ И ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:

2.1. Место отстоя (номер пути, парк, иное): _____________________________
2.2. Состояние первичных средств пожаротушения в вагонах: _____________
2.3. Аккумуляторные батареи (отключены/демонтированы) 
2.4. Тормозные башмаки (номера, количество, с каких сторон установлены): __________________________________________________________________
3. СРОКИ ОХРАНЫ:

Начало охраны: «___» _________20___г. в ___ ч. ___ мин.
Окончание охраны (планируемое): «___» _________20___г. в ___ ч. ___ мин.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность, целостность конструкции, внутреннего оборудования, узлов и деталей, принятых под дежурство по обеспечению сохранности вагонов

ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика

_________/__________
Подпись                  ФИО
	
	От Исполнителя

_________/__________
Подпись                  ФИО





































Приложение №2 к Техническому заданию
На оказание услуг по предрейсовой подготовке 
и контролю операционной целостности 
почтовых вагонов для нужд 
УФПС Новосибирской области

ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ-НАРЯДА НА СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАГОНА

ПОРУЧЕНИЕ-НАРЯД № ____
на сопровождение порожнего вагона

по Договору №___ от ______ на оказание услуг по предрейсовой подготовке и контролю операционной целостности почтовых вагонов для нужд УФПС Новосибирской области

«___» ________ 20___ г.                                Станция/Депо/Иное: ___________

1. НАПРАВЛЕНИЕ И СВЕДЕНИЯ О РЕЙСЕ:

1.1. Вагон номер: _____________ Тип: Почтовый (порожний, в ремонт, иное)
1.2. Станция (место) отправления: _____________________________________
1.3. Время отправления «___» _________20___г. в ___ ч. ___ мин. 
1.3. Станция (место) назначения: ______________________________________
1.4. Основание для направления в ремонт: Уведомление формы ВУ-23М № ____ от «__» _____ 20__ г. / заявка № _____ от «__» _____ 20__ г. / иное
1.5. Вид отправки: Грузовой скоростью в составе поезда № _______

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ:

Назначаются для сопровождения и обеспечению сохранности в пути следования:
Проводник: _______________________________________ (ФИО, Паспорт)

3. ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ:

3.1. Обеспечить охрану вагона от разграбления, проникновения посторонних лиц и поджогов.
3.2. На станциях оборота и промежуточных остановках производить наружный осмотр ходовых частей, 
буксовых узлов и проверять целостность ЗПУ (пломб) на дверях вагона.
3.3. Соблюдать правила личной и пожарной безопасности 

4. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА И ЗПУ НА ПЕРИОД ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Двери/Люки заперты на замки и опломбированы ЗПУ типа ______ № _____
Внутри вагона находится инструмент/оборудование согласно описи № ___ от «__» _____ 20__ г.  

5. ОТМЕТКИ О ДВИЖЕНИИ И СДАЧЕ ВАГОНА В ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ:

Вагон доставлен на станцию назначения без повреждений и следов хищения. 
Пломбы (ЗПУ) исправны, номера совпадают.


	Сдал сопровождающий
_________/__________
Подпись                  ФИО
	«___» _________20___г. 

в ___ ч. ___ мин. 
	Принял представитель 
_________/__________
Подпись                  ФИО



Приложение №3 к Техническому заданию
На оказание услуг по предрейсовой подготовке 
и контролю операционной целостности 
почтовых вагонов для нужд 
УФПС Новосибирской области
ТАБЕЛЬ УЧЕТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (форма)
от ______________ 20__ г. №_____________________ 
	 п/п
	№ наряда
	Дата
наряда
	Место оказания услуги
	Наименование оказанной услуги
	Единица измерения услуги
	Количество оказанной 
услуги
	Ф. И. О. и подпись ответственного лица

	
	
	
	
	
	
	
	Исполнитель (подпись)
	Заказчик (подпись)

	
	
	
	
	
	час
	300
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