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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54643695]Обозначения и сокращения

	АРВ
	Автоматический регулятор возбуждения генератора

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АРЧМ
	автоматическое регулирование частоты и мощности

	БД
	База данных

	ВОЛС
	волоконно-оптическая линия связи

	ГА
	Гидроагрегат

	ГГ
	Гидрогенератор

	ИИК
	информационно-измерительный канал

	ИС
	информационная система

	ПМИ
	программа и методика испытаний

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ПО
	программное обеспечение

	ППО
	прикладное программное обеспечение

	ППР
	проект производства работ

	ПТК
	программно–технический комплекс

	ППК
	Перепускной клапан

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	РК
	Рабочее колесо

	СВ
	Система возбуждения

	ТА
	Технологическая автоматика гидроагрегата

	ТВК
	Температурный и вибрационный контроль

	ТВС
	Технологическое водоснабжение

	ТЗ
	техническое задание

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ЦКПА
	централизованная координирующая противоаварийная автоматика

	ЦППС
	центральная приемо-передающая станция

	ЦСС
	централизованная система сигнализации

	ЧМИ
	Человеко-машинный интерфейс

	ЩУ
	щит управления

	ЭГК
	Электрогидравлическая колонка управления гидротурбины


1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование услуг
	Диагностика и восстановление неисправных блоков производства ООО «САУ ВЭИ» установленные в системе возбуждения Ирганайской ГЭС СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска).
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг
	Выполнение работ по диагностике и восстановлению блоков производства ООО «САУ ВЭИ» установленные в системе возбуждения Ирганайской ГЭС СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска).
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение
На системе возбуждении гидрогенератора №1и2 Ирганайской ГЭС типа СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска) периодически выходят из строя блоки вывода дискретных сигналов DI48CAN (M2) 426433.014 и блоки ввода дискретных сигналов DO32C_M2 426436.032. Вышедшие из строя блоки ввода и вывода дискретных сигналов необходимо отправлять производителю оборудования ООО «САУ ВЭИ» для диагностики и восстановления.

    
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
		Диагностика и восстановление неисправных блоков ввода дискретных сигналов DI48-STM 426433.016 производства ООО «САУ ВЭИ»
	Шт.
	1

	2. 
		Диагностика и восстановление неисправных блоков вывода дискретных сигналов DO32-STM 426433.034 производства ООО «САУ ВЭИ»
	Шт.
	2




2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Диагностика и восстановление неисправных блоков производства ООО «САУ ВЭИ»
	С даты, следующей за датой заключения договора
	[bookmark: _Toc46743510]в течение 3 месяцев  с даты заключения договора



0

4

2.2. [bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
Таблица 3. Требования к выполнению услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложения Участника

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	

	1.1.1. 
	Диагностика вышедших из строя блоков ввода и вывода дискретных сигналов для выявления конкретных неисправных электронных компонентов и оценка возможности восстановления неисправных блоков
	

	1.1.2. 
	Наличие договора или соглашения с производителем оборудования ООО «САУ ВЭИ» с правом выполнения работ по диагностике и восстановлению блоков производства ООО «САУ ВЭИ»
	

	1.1.3. 
	Объем выполняемых услуг по восстановлению блоков ввода и вывода дискретных сигналов:
· Визуальный анализ видимых дефектов;
· Анализ и расшифровка кодов неисправностей;
· Проверка параметров электронных компонентов;
· Проверка состояния изоляции узлов;
· Проверка и профилактика электрических соединений силовых элементов;
· Очистка электронных компонентов и плат;
· Замена термопасты на силовых модулях;
· Дефектовка электронных компонентов, в том числе с сократившимися характеристиками и истекающим сроком годности;
· Устранение выявленных неисправностей;
· Покрытие защитным лаком ремонтных участков печатных плат;
· Тестирование восстановленных блоков и плат;
· Нанесение защитной пломбы и упаковка блоков и плат;
	

	1.1.4. 
	Получение подтверждении от производителем оборудования ООО «САУ ВЭИ» о работоспособности восстановленных блоков
	

	1.1.5. 
	Гарантия на отремонтированные блоки и платы не менее 12 месяцев
	

	1.2. 
	Технические, научные и организационные требования
	

	1.2.1. 
	Для оказания Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю:
· Пояснительную записку с описание выявленных неисправностей и с методикой замены неисправных блоков и плат.
· Предоставление полной информации по шкафам неисправных блоков и плат. 
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	

	2.1. 
	Перечень и комплектность результатов услуг
	

	2.1.1. 
	Акт завершения работ по диагностике и восстановление неисправных блоков ввода и вывода дискретных сигналов производства ООО «САУ ВЭИ» 
	






