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Создание необходимых производственных фондов МТР(Материально-технических ресурсов) требуемых для проведения ТО, эксплуатационного обслуживания оборудования связи на основе определения потребности в материально-технических ресурсах.
Обеспечение персонала участка связи и телекоммуникаций службы связи информационных и технологических систем, МТР для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатационному сопровождению оборудования связи.
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	Участок связи и телекоммуникаций

	1. 
	Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг
	шт
	3

	2. 
	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC
	шт
	4

	3. 
	Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН
	м
	500

	4. 
	Батарейка Крона LR6LR61
	шт
	30

	5. 
	Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2
	м
	500

	6. 
	Блок питания OptiPower DR-75-24-1
	шт
	6

	7. 
	Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. в уп.
	шт
	4

	8. 
	Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	шт
	6

	9. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb
	шт
	5

	10. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb
	шт
	5

	11. 
	Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк
	шт
	1

	12. 
	Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк
	шт
	1

	13. 
	Заклепка 3,2x12 100 шт цинк
	шт
	1

	14. 
	Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт
	шт
	1

	15. 
	Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY
	шт
	5

	16. 
	Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м
	шт
	1

	17. 
	Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1
	шт
	63

	18. 
	Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB
	шт
	3

	19. 
	Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736
	шт
	6

	20. 
	ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН
	м
	1500

	21. 
	Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133
	шт
	2

	22. 
	Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381
	шт
	1

	23. 
	Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS
	шт
	30

	24. 
	Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433
	шт
	3

	25. 
	Электроды INNO Instrument E-50
	шт
	1

	26. 
	Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15
	шт
	4

	27. 
	Проволока оцинкованная 4 мм
	м
	500

	28. 
	Пылесос NAVITEL CL80
	шт
	1

	29. 
	Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157
	шт
	1

	30. 
	Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552
	шт
	1

	31. 
	Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч
	шт
	3

	32. 
	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная
	шт
	20

	33. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт
	шт
	10

	34. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт
	шт
	10
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг
	С даты подписания договора
	15.11.2026


	2. 
	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC
	
	

	3. 
	Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН
	
	

	4. 
	Батарейка Крона LR6LR61
	
	

	5. 
	Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2
	
	

	6. 
	Блок питания OptiPower DR-75-24-1
	
	

	7. 
	Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт.
	
	

	8. 
	Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5"
	
	

	9. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb
	
	

	10. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb
	
	

	11. 
	Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк
	
	

	12. 
	Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк
	
	

	13. 
	Заклепка 3,2x12 100 шт цинк
	
	

	14. 
	Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт
	
	

	15. 
	Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY
	
	

	16. 
	Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м
	
	

	17. 
	Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1
	
	

	18. 
	Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB
	
	

	19. 
	Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736
	
	

	20. 
	ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН
	
	

	21. 
	Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133
	
	

	22. 
	Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381
	
	

	23. 
	Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS
	
	

	24. 
	Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433
	
	

	25. 
	Электроды INNO Instrument E-50
	
	

	26. 
	Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15
	
	

	27. 
	Проволока оцинкованная 4 мм
	
	

	28. 
	Пылесос NAVITEL CL80
	
	

	29. 
	Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157
	
	

	30. 
	Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552
	
	

	31. 
	Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч
	
	

	32. 
	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная
	
	

	33. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт
	
	

	34. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт
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Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3
	Грузоподъемность - 160 кг,
Количество присосок — 1,
Диаметр присосок — 200 мм,
Для плитки — да,
Для листового металла — да,
Габариты без упаковки
208х208х90 мм,
Вес нетто
1.16 кг.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3
	Размещение - монтируемые в стойку;
Тип коммутатора - управляемый L2;
Тип основных портов - GigabitEthernet RJ45;
Интерфейсы 10/100/1000BaseT — 8шт;
Интерфейсы 1000BaseX SFP — 2 шт;
Количество портов с поддержкой PoE — 8 шт;
Количество основных портов — 8 шт;
Тип Uplink портов - GigabitEthernet SFP;
Напряжение питания - 48V DC; ~220V AC;
Блоки питания — встроенный;
L2 функционал:
Поддержка стекирования — нет;
Количество VLAN — 4094;
Размер таблицы MAC адресов — 8000;
Количество правил ACL — 1408;
Протоколы L2 резервирования - ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов - статическое / LACP 802.1ax (до 8 групп на коммутатор / до 8 портов в группе);
Multicast - IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit;
QoS - 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR;
Количество multicast групп — 512;
Поддержка PoE — да;
Cтандарт PoE - 802.3at; 802.3af
PoE бюджет — 124 Вт;
Поддержка MPLS — нет;
Управление и мониторинг - Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface;
Диапазон рабочих температур - от 0 до 50 °C;
Система охлаждения — пассивная;
Встроенная грозозащита на портах — 4кВ;
Комплект поставки должен содержать:
Коммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку -2 шт;
Резиновые ножки - 4 шт;
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН  или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Прокладка - в грунт;
Тип волокна — G.652.D ;
Тип укладки волокна в кабеле - модульная трубка;
Защита - бронированный стальными проволоками;
Внешняя оболочка — PE;
Допустимое ударное воздействие с начальной энергией — 5 Дж;
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее) — 0,4 кН/см;
Допустимая растягивающая нагрузка — 8  кН;
Температура монтажа — от -30 до +50  °C;
Упаковка — барабан.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Батарейка Крона LR6LR61 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Типоразмер - 6LR61;6F22;6KR61  (Крона)
Напряжение - 9 В,
Тип химической системы — алкалиновые,
Температура хранения: от +10 до +25°С
Температура эксплуатации: от -18 до +50°С
Срок хранения: 5 лет
Вес (шт.):47 гр.
Ширина: 25,5 мм
Высота: 47,5 мм
Глубина: 16,5 мм

	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип провода -
ПРППМ,
Номинальное напряжение
380 В,
Материал  токопроводящей жилы - медь,
Изоляция -
полиэтилен,
Материал оболочки -
полиэтилен
Цвет — чёрный,
Количество жил — 2 шт,
Структура жилы — ОП,
Сечение жилы кабеля -
1.2 мм²
Стандарт — ГОСТ,
Упаковка — бухта,
Форма провода — плоский.
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Блок питания OptiPower DR-75-24-1 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип питающего напряжения - переменный ток (AC);
Тип монтажа -
на DIN-рейку;
Выходная мощность -
75 Вт;
Номинальное выходное напряжение - 24 В (DC);
Номинальный выходной ток - 3.1 А(DC);
Тип подключения -
винтовое соединение;
Min рабочая температура - -10 °С
Max рабочая температура - + 50 °С
Степень защиты
IP20;
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип — вилка RJ-45;
Тип разъема — RJ-45;
Степень защиты — IP20;
Количество контактов — 8 шт;
Число мест под контакты -
8 шт;
Категория — 5е;
Номинальная сила тока -
0.6 А;
Номинальное напряжение  - 48 В постоянного тока;
Материал — пластик;
Монтаж — обжимной;
Экранирование — да;
Вставка — нет.
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5" или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип — жесткий диск;
Форм-фактор — 3,5";
Объем HDD — 3 ТБ;
Интерфейс — SATA III;
Объем кэш-памяти — 256 МБ;
Пропускная способность интерфейса — 6 Гбит/с;
Скорость вращения шпинделя - 5400 об/мин;
Максимальная скорость передачи данных - 175 Мбайт/сек;
Технология записи — CMR;
Оптимизация под RAID-массивы — да;
Назначение — видеосистемы;
Оснащение технологией AllFrame — да;
	Согласие с требованием
	-
	

	9. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип — конвертер;
Режим работы — 1000 Мбит/с;
Материал корпуса -
металл;
Потребляемая мощность - 3.5 Вт;
Питание на входе - 5 В (DC);
Температура эксплуатации - от 0 до +40 °С
Режимы конвертирования - UTP-SFP;
Интерфейсы - SC, RJ-45;
Встроенная оптика -
1310/1550 нм;
Дальность — 20 км;
	Согласие с требованием
	-
	

	10. 
	Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип — конвертер;
Режим работы — 1000 Мбит/с;
Материал корпуса -
металл;
Потребляемая мощность - 3.5 Вт;
Питание на входе - 5 В (DC);
Температура эксплуатации - от 0 до +40 °С
Режимы конвертирования - UTP-SFP;
Интерфейсы - SC, RJ-45;
Встроенная оптика -
1550/1310 нм;
Дальность — 20 км;
	Согласие с требованием
	-
	

	11. 
	Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип заклепок — вытяжные,
Количество в упаковке -
100 шт,
Материал гильзы — оцинкованная сталь,
Диаметр гильзы — 4,0 мм,
Диаметр бортика -
5.8-6.5 мм,
Тип бортика — стандартный,
Длина гильзы — 12 мм,
Min толщина соединения -
10 мм,
Max толщина соединения - 12 мм,
Материал стержня — сталь,
Цвет RAL — нет,
Потайная — нет,
Закрытая — нет,
Многозажимная — нет,
Лепестковые — нет.
	Согласие с требованием
	-
	

	12. 
	Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип заклепок — вытяжные,
Количество в упаковке -
100 шт,
Материал гильзы — сталь,
Диаметр гильзы — 4,8 мм,
Диаметр бортика -
5.8-6.5 мм,
Тип бортика — стандартный,
Длина гильзы — 12 мм,
Min толщина соединения -
10 мм,
Max толщина соединения - 12 мм,
Материал стержня — сталь,
Цвет RAL — нет,
Потайная — нет,
Закрытая — нет,
Многозажимная — нет,
Лепестковые — нет.
	Согласие с требованием
	-
	

	13. 
	Заклепка 3,2x12 100 шт цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип заклепок — вытяжные,
Количество в упаковке -
100 шт,
Материал гильзы — оцинкованная сталь,
Диаметр гильзы — 3,2 мм,
Диаметр бортика -
5.8-6.5 мм,
Тип бортика — стандартный,
Длина гильзы — 12 мм,
Min толщина соединения -
7,5 мм,
Max толщина соединения — 9,5 мм,
Материал стержня — оцинкованная сталь,
Цвет RAL — нет,
Потайная — нет,
Закрытая — нет,
Многозажимная — нет,
Лепестковые — нет.
	Согласие с требованием
	-
	

	14. 
	Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Материал наконечника - электротехническая медь марки М2, Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»), Рабочее напряжение - до 35 кВ,
Наличие изоляции — нет,
Тип монтажа — опрессовка/обжим,
Внутр. Диаметр - 6 мм, Наружний диаметр - 9 мм,
Диаметр отверстия под винт крепёжный винт - 8,4 мм,
Размер винта: М 8
Сечение кабеля (Cu) - 16 мм2
Тип — наконечник кольцевой,
ГОСТ 7386-80
	Согласие с требованием
	-
	

	15. 
	Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип - сетевой (UTP, FTP);
Категория — 5е;
Структура жилы — ОП;
Количество жил — 8 шт;
Сечение жилы кабеля — 0,205 кв. мм;
Диаметр жилы кателя — 0,511 мм;
Цвет — серый;
Экранирование — UTP;
Наличие троса — нет;
Бронирование — нет;
Номинальное напряжение - 50 В;
Материал — медь;
Длина — 305 м;
Изоляция - HDPE (полиэтилен высокой плотности);
Материал оболочки -
ПВХ (PVC)
Упаковка — корбка;
Частотный диапазон — 100МГц;
Способ монтажа — внутренний;
Форма провода — круглый;
Max рабочая температура - +60 °С;
Min рабочая температура -
-20 °С.
Размер по AWG — 24 AWG.
	
Согласие с требованием
	-
	

	16. 
	Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3
	Тип - сетевой (UTP, FTP);
Категория — 6;
Структура жилы — ОП;
Количество жил — 8 шт;
Сечение жилы кабеля — 0,259 кв. мм;
Диаметр жилы кателя — 0,574 мм;
Цвет — чёрный;
Экранирование — F/UTP;
Наличие троса — нет;
Бронирование — нет;
Номинальное напряжение - 48 В;
 Материал жилы — медь;
Длина — 305 м;
Изоляция - полиэтилен
Материал оболочки - LDPE
Упаковка — коробка;
Частотный диапазон - 250 МГц;
Способ монтажа — наружный;
Форма провода — круглый;
Max рабочая температура -  +60 °С;
Min рабочая темпер
Размер по AWG — 23 AWG.
	Согласие с требованием
	-
	

	17. 
	Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип комплектации — розетка в сборе;
Рамка - не требуется (идет в комплекте);
Монтаж — накладной (открытый);
Количество постов — 1;
Заземление — нет;
Защитные шторки — нет;
Крышка — да;
Степень защиты — IP 20;
Цвет — белый;
Материал — пластик;
Разъем — RJ45;
Категория — 5е;
Количество гнезд — 1;
Количество модулей — 1;
Вид розетки — компьютерная;
Модульная — да;
Зажимная система
не применимо;
Тип контактов - Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B;
Типы  ножей используемых для заделки проводников - 110 и Krone.
	Согласие с требованием
	-
	

	18. 
	Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип заделываемых контактов - 110 IDC,
Тип зажима — ударный,
Количество заделываемых проводников — 1,
Длина - 165 мм,
Вставка — нет,
Материал рукояти -
пластик,
Материал каркаса -
алюминиевый сплав,
Материал ножа -
высокопрочная сталь.
	Согласие с требованием
	-
	

	19. 
	Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип заделываемых контактов -
110 IDC, плинты LSA,
Количество заделываемых проводников - 1,
Длина — 185 мм,
Вставка - нет
Материал рукояти -
пластик,
Материал каркаса -
ABS-пластик,
Материал ножа -
инструментальная сталь.
	Согласие с требованием
	-
	

	20. 
	ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип оптического кабеля - для прокладки в грунт;
Силовой элемент - повив из стальной оцинкованной проволоки;
Тип оптического волокна - SM 9/125;
Количество оптических волокон — 16 шт;
Класс оптического волокна — G.652;
Тип оболочки кабеля — PE;
Макс. нагрузка при сжатии — 0,7 кН/см;
Макс. нагрузка при растяжении — 5000  Н;
Рабочая температура — от -60 до +70  °C.
	Согласие с требованием
	-
	

	21. 
	Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип аккумулятора — NiCd (никель- кадмиевый);
Устройство аккумулятора — обойма;
Емкость аккумулятора -
2.0 А*ч;
Напряжение — 14,4 В;
Совместимость с зарядными устройствами - DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100.

	Согласие с требованием
	-
	

	22. 
	Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип двигателя — щёточный;
Тип хвостовика — sds-plus;
Мощность — 850 Вт;
Количество режимов — 3 (сверление, сверление с ударом, удар);
Наличие режима долбления — есть;
Max сила удара — 3,2 Дж;
Реверс — да;
Виброзащита - есть (активная система гашения вибрации);
Длина сетевого кабеля — 3м;
Морозоустойчивый кабель
- есть;
Автоотключение при перегреве — да;
Регулировка частоты вращения — да;
Частота ударов — от 0 до 5150 уд/мин;
Сверлильный патрон SDS-plus в комплекте — да;
Комплектация — чемодан/кейс;
Мах диаметр сверления (дерево) — 30 мм;
Max диаметр сверления (металл) — 13 мм;
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) - 68 мм;
Max диаметр сверления буром (бетон) - 28 мм;
Max диаметр сверления буром (кирпич) - 28 мм;
Max диаметр сверления коронкой (бетон) — 68 мм;
Предохранительная муфта — да.
	Согласие с требованием
	-
	

	23. 
	Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Диапазоны температур - Эксплуатация от -50С до +70С;
Степень защиты — IP 68;
Максимальный диаметр кабеля - 4х13 мм / 2x16 мм;
Максимальное кол-во сростков — 48 шт;
Кол-во вводов кабеля - 6 (круг.)
герметизацией вводов — механическая,
комплект для крепежа — да;
наружное исполнение — да.
	Согласие с требованием
	-
	

	24. 
	Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип — спрей;
Область применения - для экранов ЖК мониторов, телевизоров;
Емкость - 250 мл;
Антистатическое действие — да.

	Согласие с требованием
	-
	

	25. 
	Электроды INNO Instrument E-50 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Диаметр - 2 мм;
Ресурс использования - 2500 сварок;
Длина — 20 мм;
Полная совместимость со сварочными оптическими аппаратами моделей: INNO Instrument - View3; View5; View7; View1; View8; View6s; View8+; A2/A3; IFS-10/15S/15H;
Fujikura  - FSM-50S; FSM-17S; FSM-60S; FSM-18S; FSM-80S;FSM-62S.
	Согласие с требованием
	-
	

	26. 
	Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Исполнение — в бухте;
Допускаемый радиус изгиба — от 25 до 30 мм.
Материал наконечника — латунь;
Длина — не менее
15 м;
Материал прутка — стеклопластик;
Диаметр прутка — 3,5 мм
Материал оболочки прутка — ПНД (полиэтилен низкого давления).
	Согласие с требованием
	-
	

	27. 
	Проволока оцинкованная 4 мм или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Марка стали — термообработанная низкоуглеродистая;
Тип покрытия -  цинк;
диаметр проволоки — 4,0 мм;
	Согласие с требованием
	-
	

	28. 
	Пылесос NAVITEL CL80 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип уборки — сухая;
Мощность - 80 Вт;
Питание - от аккумулятора;
Тип аккумулятора — Li-Ion;
Тип пылесоса — ручной;
Тип пылесборника — контейнер;
Тип фильтра -
моющийся HEPA фильтр;
Щелевая насадка в комплекте — да;
Регулятор мощности — да;
Сила всасывания - 11000 Па;
Комплектация:
Пылесос;
Контейнер для сбора пыли;
Щелевая насадка;
Насадка-щетка;
Кабель для зарядки USB-USB-C;
Руководство пользователя.
	Согласие с требованием
	-
	

	29. 
	Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип хвостовика — цилиндрический;
Материал сверла — HSS;
Тип сверла — спиральный;
Количество свёрл в наборе — 25;
Диаметр свёрл - от 1 до 13 мм (с шагом 0,5 мм);
Материал обработки — металл;
Сверло правого вращения — да;
Вид упаковки - металлический бокс.
	Согласие с требованием
	-
	

	30. 
	Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Материал дюбеля
- полипропилен;
Длина дюбеля — 50 мм;
Диаметр дюбеля — 6 мм;
Метиз в комплекте — шуруп;
Материал  шурупа — сталь;
Анодированное покрытие шурупа — да;
Длина шурупа — 60 мм;
Диаметр шурупа — 4 мм
Тип крепления — потайная;
Головка шурупа — под отвёртку РН02.
	Согласие с требованием
	-
	

	31. 
	Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Тип- штыковая;
Конструкция — нескладная;
Ребра жёсткости - да;
Ручка/черенок в комплекте — да;
Материал черенка — дерево»
Материал рабочей части — рельсовая сталь;
Длина рабочей части -
300 мм;
Ширина рабочей части — 210 мм;
Длина рукоятки
1200 мм;
Общая длина -1500 мм;
	Согласие с требованием
	-
	

	32. 
	Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Материал изделия — ПВХ;
Ширина — 19 мм;
Длина — 20 м;
Толщина — 0,165 мм;
Температура использования — от -50 до + 80 °С
Напряжение пробоя - не менее 7000 В;
Цвет — чёрный;
Морозостойкая — да;
Огнестойкая — да;
Клеевая основа — каучук.
	Согласие с требованием
	-
	

	33. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Материал — нейлон;
Длина — 200 мм;
Ширина — 3,6 мм;
Цвет — белый;
Усилие на разрыв - 200 кг/смЗ;
Устойчивость к ультрафиолету — да;
Температура эксплуатации — от — 10 до +50 °С.
	Согласие с требованием
	-
	

	34. 
	Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3

	Материал — нейлон;
Длина — 100 мм;
Ширина — 2,5 мм;
Цвет — белый;
Усилие на разрыв - 200 кг/смЗ;
Устойчивость к ультрафиолету — да;
Температура эксплуатации — от — 10 до +50 °С.
	Согласие с требованием
	-
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Приложение №1: Спецификация материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС.







































Приложение № 1
к Техническим требованиям

Спецификация

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	

	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
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