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АО «ПОЧТА РОССИИ»	
Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от «17» июня 2026 г.
	   1. Комиссия в составе:
Председатель  комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И.
Члены комиссии 
                             – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е.
                             - главный специалист отдела ОКСиЭ  -  Соколов И.В.
	произвела осмотр


помещений ОПС 162259, расположенному по адресу: обл. Вологодская, р-н Харовский, с. Погост Никольский, ул. Центральная, д. 4 для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 01301500000030


2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:
2.1     Дощатые мостки перед крыльцом частично разрушены и сгнили;
2.2.    Полы деревянные в помещениях прогнили и провалились;
2.3.    Деревянные двери и окна сгнили требуется замена;
2.4.    Требуется восстановление печи и дымовой трубы из кирпича;
2.5.    В здании зимой очень холодно требуется утепление пола и стен.
                     (выявленный дефект)

Требуется выполнение следующих видов работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий дощатых (мостки)
	м2
	6,4
	 

	2
	Разборка лаг из досок и брусков (основание мостков)
	м2
	6,4
	 

	3
	Вынос сейфа и несгораемого шкафа
	т
	1,1
	 

	4
	Разборка плинтусов: деревянных 
	м
	29
	 

	5
	Разборка покрытий полов: дощатых
	м2
	38,16
	 

	6
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	м2
	38,16
	 

	7
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	м2
	33,36
	 

	8
	Снятие дверных полотен
	м2
	5,67
	 

	9
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных
	шт
	3
	 

	10
	Снятие оконных переплетов: остекленных (двойных)
	м2
	9,7584
	 

	11
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
	шт
	3
	 

	12
	Снятие наличников
	м
	24,66
	 

	13
	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях
	м2
	0,7
	 

	14
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	м
	3,3
	 

	15
	Демонтаж решеток на окна массой
	т
	0,09758
	 

	16
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	6
	 

	17
	Разборка кладки печей: необлицованных
	м3
	2
	 

	18
	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал
	м
	4
	 

	19
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	6,881
	 

	20
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км (полигон ТБО)
	1т груза
	6,881
	 

	Полы

	21
	Укладка лаг: по кирпичным столбикам

	м2
	38,16
	 

	22
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100

	м3
	0,106848
	 

	23
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм

	м2
	38,16
	 

	24
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (дощатого пола)
	м2
	76,32
	 

	25
	Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины
	кг
	31,4438
	 

	26
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	1,908
	 

	27
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа
	м3
	1,94616
	 

	28
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	м2
	38,16
	 

	29
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм
	м3
	0,4716576
	 

	30
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (фанеры)
	м2
	76,32
	 

	31
	Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины
	кг
	31,4438
	 

	32
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	38,16
	 

	33
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	м2
	38,9232
	 

	34
	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2
	кг
	19,08
	 

	35
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	м
	29
	 

	36
	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм
	м
	29,29
	 

	Стены

	37
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
	м2
	59,77
	 

	38
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм
	м2
	62,7585
	 

	39
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (шпаклевка 3 мм)
	м2
	59,77
	 

	40
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм
	кг
	215,172
	 

	41
	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный
	кг
	11,954
	 

	42
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	59,77
	 

	43
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	37,6551
	 

	44
	Паста колерная
	кг
	3,76551
	 

	Окна

	45
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	м2
	1,6264
	 

	46
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	1,6264
	 

	47
	Установка противомоскитных сеток
	шт
	1
	 

	48
	Сетка москитная в комплекте с креплением
	шт
	1
	 

	49
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	м2
	3,2528
	 

	50
	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	3,2528
	 

	51
	Установка подоконных досок из ПВХ
	м
	3,5
	 

	52
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм
	м
	4
	 

	53
	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали
	м
	3,3
	 

	54
	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (ранее демонтированные)
	т
	0,09758
	 

	55
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	м2
	4,879
	 

	56
	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2
	кг
	0,551327
	 

	57
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	1,85
	 

	58
	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм
	м2
	1,9425
	 

	59
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	12,33
	 

	60
	Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм
	м
	12,33
	 

	Двери

	61
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,89
	 

	62
	Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика
	м2
	1,89
	 

	63
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	3,78
	 

	64
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
	м2
	3,78
	 

	65
	Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом
	компл
	2
	 

	66
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм
	шт
	4
	 

	67
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	2
	 

	68
	Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм
	м
	20,412
	 

	69
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (и деревянным)
	шт
	3
	 

	70
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг
	шт
	3
	 

	Электромонтажные работы

	71
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	4
	 

	72
	Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	 

	73
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	3
	 

	74
	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	шт
	4
	 

	75
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1
	 

	76
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	 

	77
	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	шт
	1
	 

	78
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	1
	 

	79
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	 

	80
	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
	шт
	1
	 

	Мостки

	81
	Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого (мостки)
	м2
	6,4
	 

	82
	Щиты настила, толщина 50 мм
	м2
	6,4
	 

	Печь

	83
	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (печные приборы - ранее демонтированные)
	м3
	2
	 

	84
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	шт
	1060
	 

	85
	Кладка дымовых кирпичных труб
	м3
	1
	 

	86
	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150
	шт
	490
	 

	87
	Устройство примыканий из листовой стали к дымовым и вентиляционным трубам
	м
	3,2
	 

	88
	Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки
	м2
	5
	 

	89
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	м2
	5
	 

	90
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	2,6
	 

	Перемещение сейфа и шкафа

	91
	Установка обратно сейфа и несгораемого шкафа

	т
	1,1
	 





Подписи председателя и членов комиссии:
	Заместитель директора УФПС Вологодской области
	
	______________________
	
	О.И. Кравец

	(должность)

	
	(подпись)

___________________________

	
	(расшифровка подписи)


	Руководитель отдела ОКСиЭ
	
	______________________
	
	В. Е. Юричев

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Главный специалист ОКСиЭ
	
	______________________
	
	И.В. Соколов

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



