

Технические характеристики продукции 

Миксерная установка BELMASH MS-6501 261A


Напряжение: 220 В
Расположение ротора: вертикальный
Мощность (Вт): 1100
Способ перемешивания: принудительного действия/шнековый
Принцип действия: циклический
Тип: передвижные
Максимальная крупность заполнителей: 5-7 мм
Частота оборотов двигателя: 56 об/мин
Объем: 60 л
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Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 7 календарных дней
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