[bookmark: _GoBack]   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу:675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, термин
	Расшифровка сокращения, толкование термина

	1.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	2.
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	3.
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с  договором, заключенным с Заказчиком 

	4.
	ОПС, Объект
	Отделение почтовой связи 

	5.
	Работы
	Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 

	6.
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	7.
	СНиП
	Санитарные нормы и правила

	8.
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	9.
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	10.
	ТЗ
	Техническое задание

	11.
	Стороны
	Заказчик и Подрядчик

	   12.
	СП
	Свод правил

	13.
	ТУ
	Технические условия

	14.
	МТР
	Материально-технические ресурсы

	15.
	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы



2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу: 675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102.	
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения ремонтных требований к помещениям. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора;
- срок выполнения работ – в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно, по согласованию с Заказчиком.
4.2 Место выполнения работ: ОПС 675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ). 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026 с изм. и доп., вступили в силу с 01.07.2026);
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 10.06.2026 года) «О почтовой связи»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;
ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;
СП 59.13330.2020 «Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 70.13330.2012 (С изменениями № 1, 3) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 4)»;
СП 73.13330.2016 (С изменением № 2) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СП 71.13330.2017 (С изменением № 2) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;
СП 63.13330.2018 (С изменением № 2) «Бетонные и железобетонные конструкции»;
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год).
6.2. Условия выполнения работ
6.2.1. Ремонтно-строительные работы должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. 
6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).
6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами. 
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.3. Требования к безопасности
6.3.1. При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
-	Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г.);
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. 
6.3.2. Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 
6.4. Требования к конфиденциальности
Требования установлены в проекте договора.
6.5.  Требования к сдаче-приемке работ
При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.    Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
2.	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
3.	Справка (расшифровка) выполненных работ (форма АНФ 02/17)
4.    Сметная документация на выполненные работы;
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);
6.	Техническая документация на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).
7.	Акты освидетельствования скрытых Работ.
8. Журнал производства работ по форме КС-6. 

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
            В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.
            Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта. 
9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Ведомость объемов работ
	       7













Приложение № 1 к ТЗ 

Ведомость объемов Работ 
на выполнение работ по ремонту здания ОПС Благовещенского почтамта, расположенного по адресу:675009, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 102

	№ п/п
	Наименование видов Работ
	Объем Работ
	Единица измерения
	
Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Наружные работы (Фасад)

	1
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов
	22
	 м2
	

	2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,015
	100 м2 
	

	3
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	
	0,22
	100 м2
	

	4
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности				
	0,22
	100 м2
	

	5
	Устройство металлических ограждений: без поручней		
	0,04
	100 м
	

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей				
	0,015
	100 м2 
	

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	0,015
	100 м2 
	

	8
	Прим. окраска металлического уголка. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	
	0,012
	100 м2 
	

	9
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских				
	0,0365
	100 м2
	

	10
	Прим. окраска откосов. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	
	0,0365
	100 м2
	

	11
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза				
	0,1731
	100 м2
	

	12
	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	
	6
	м2
	

	13
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен				
	0,06
	100 м2
	

	14
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	
	0,06
	100 м2
	

	15
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	0,06
	100 м2
	

	Раздел 2. Внутренние работы

	16
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	0,018
	100 м2
	

	17
	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных				
	0,168
	100 м2 
	

	18
	Демонтаж перегородок. Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением			
	0,1364
	100 м2
	

	19
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых			
	0,378
	100 м2
	

	20
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	0,06
	100 шт
	

	21
	Снятие обоев: простых и улучшенных				
	0,15
	100 м2
	

	22
	Разборка облицовки из слоистого пластика. Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке		
	0,05
	100 м2
	

	23
	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами				
	0,0898
	100 м2
	

	24
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	0,566
	100 м2
	

	25
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля			
	0,378
	100 м2
	

	26
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4			
	0,06
	100 шт
	

	27
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 70 Вт	
	6
	шт
	

	28
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза		
	0,03
	100 м2
	

	29
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	
	1
	 шт
	

	30
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	0,17
	100 шт
	

	31
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4			
	0,17
	100 шт
	

	32
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 9400-10400 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 70 Вт				
	17
	шт
	

	33
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	
	0,123
	100 м
	

	34
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина		
	0,10665
	100 м2
	

	35
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм		
	0,10665
	100 м2
	

	36
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм			
	0,10665
	100 м2
	

	37
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	
	0,10665
	100 м2
	

	38
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	0,123
	100 м
	

	39
	Демонтаж: умывальников и раковин
	0,01
	100 шт
	

	40
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	0,01
	100 шт
	

	41
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	
	0,1
	10 компл
	

	42
	Установка: гибких подводок
	0,01
	100 шт
	

	43
	Установка раковин
	0,1
	10 компл
	

	44
	Установка смесителей			
	0,1
	10 шт
	

	45
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	0,015
	100 м
	

	46
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	0,01
	100 м
	

	47
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	0,74
	100 м2
	

	48
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	0,74
	100 м2
	

	Раздел 3. Вывоз мусора

	49
	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную				
	3,8446935
	т
	

	50
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 10 км			
	3,8446935
	1 т груза
	

	51
	Разгрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную
	3,8446935
	т
	




