













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала
(Лот №______-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходных договоров:
-  41.20.40.901 СМР, ПНР на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (в части приведения характеристик производственного здания щитового блока ОРУ-500 и прилегающей территории).
- №1510-51-2024 от 02.10.24 «Разработка рабочей документации комплексной системы безопасности объекта «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»» (заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	 Партия 1. Поставка Саяно-Шушенский филиал
АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки

	1.1
	Провод медный с ПВХ изоляцией  ПуГВнг(А)-LS1х10 Ж-З
	м
	30

	1.2
	Провод медный с ПВХ изоляцией  ПуГВнг(А)-LS 1х16 Ж-З
	м
	30

	1.3
	Провод медный с ПВХ изоляцией  ПуГВнг(А)-LS 1х25 Ж-З
	м
	15

	1.4
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением ВВГнг(А)-LS-1 5х150 мм2
	м
	560

	1.5
	Кабель силовой на напряжение до 1 кВ гибкий с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением КГВВнг(А)-LS 1х240 мм2
	м
	9 140

	1.6
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 3х2,5 мм2
	м
	250

	1.7
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-LS, на напряжение 0,66кВ, сечением: 5х2,5 мм2
	м
	100

	1.8
	Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг(А)-FRLS, сечением 3х2,5 мм2
	м
	100

	1.9
	Кабель силовой на напряжение до 1 кВ гибкий с медными многопроволочными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, сечением КГВВнг(А)-LS 1х120 мм2
	м
	1898

	1.10
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 5х10 мм2
	м
	170

	1.11
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением при пожаре, ВВГнг(А)-LS-1 5х6 мм2
	м
	340

	1.12
	Кабель для систем пожарной сигнализации и автоматики, групповой прокладки, бронированный, с медными однопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ‑пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо‑ и газовыделением, 10 пар, сечение жилы 0,5 мм². КПСВВКГнг(А) 10х2х0.5
	м
	340

	1.13
	Оптический кабель распределительный NTSS IN/OUT, 8 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный (NTSS-FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH)
	м
	340

	1.14
	Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 16 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный (NTSS-FO-D-IN/OUT-9-16-LSZH)
	м
	170

	1.15
	Провод силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением; ПВСнг(А)-LS 2х1,5 
	м
	35

	1.16
	Провод установочный не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением желто-зеленого цвета; ПуГВнг(А)-LS 1х6 
	м
	619

	Партия 2. Поставка на Производственный участок
АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Хабаровск

	2.1
	ВВГнг(А)-LSLTx 3х4
	м
	43

	2.2
	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5
	м
	158

	2.3
	ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5
	м
	3

	2.4
	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS ЖЗ 1х6
	м
	20

	2.5
	Провод силовой 1х4 белый ПуГВнг(А)-LS
	м
	3

	2.6
	Провод силовой 1х4 синий ПуГВнг(А)-LS
	м
	1

	2.7
	Провод силовой 1х2,5 белый ПуГВнг(А)-LS
	м
	6

	2.8
	Провод силовой 1х2,5 синий ПуГВнг(А)-LS
	м
	3

	2.9
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВЭВнг(А)-FRHF 12х2х0,5
	м
	151

	2.10
	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5
	м
	30

	2.11
	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5
	м
	10

	2.12
	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5
	м
	35

	2.13
	Провод установочный, белый ПуГВ 1х0,75
	м
	40

	2.14
	Провод установочный, белый ПуГВ 1х0,5
	м
	310

	2.15
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВВнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	м
	362

	2.16
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВВнг(А)-FRHF 2х2х0,5
	м
	235

	2.17
	Кабель симметричный для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозийно-активных газообразных продуктов при горении и тлении КПСВЭВнг(А)-FRHF 1х2х0,5
	м
	1 121

	2.18
	Кабель силовой с рабочим напряжением 0,66кВ, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 
	м
	70



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Партия 1. ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала 
	С даты подписания договора
	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Партия 2.  ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах Саяно-Шушенского филиала
	С даты подписания договора
	В течение 45 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции №1.1-1.17. Таблицы 2.1):
Материалы предназначенные для выполнения работ по созданию центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	 Партия 1. Поставка на Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки 

	1.1
	Провод 
	Марка
	ПуГВнг(A)-LS 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Зелено-желтый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	10
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 30м
	

	1.2
	Провод 
	Марка
	ПуГВнг(A)-LS 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Зелено-желтый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	16
	

	
	
	Номинальное  напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 30м
	

	1.3
	Провод 
	Марка
	ПуГВнг(A)-LS 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Зелено-желтый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	25
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 15м
	

	1.4
	Кабель 

	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	150
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 560м или кратно 70м
	

	1.5
	Кабель силовой
	Марка
	КГВВнг(А)-LS
	ГОСТ 31996-2012
ТУ 27.32.13-008-69029170-2017

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	240
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 9140м или кратно 20 отрезков по 185м+кратно 32 отрезка по 170м 
	

	1.6
	Кабель 
	Марка
	 ВВГнг(A)-LS
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	3
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта одной длиной 250м
	

	1.7
	Кабель 
	Марка
	ВВГнг(A)-LS 
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 100м
	

	1.8
	Кабель силовой
	Марка
	ВВГнг(A)-FRLS 
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	3
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 100м
	

	1.9
	Кабель силовой 
	Марка
	КГВВнг(А)-LS (мж)
	
ГОСТ 31996-2012
ТУ 27.32.13-008-69029170-2017

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	120
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 1850м или кратно 185м+48м
	

	1.10
	Кабель силовой 
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	10
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 170м
	

	1.11
	Кабель силовой 
	Марка
	ВВГнг(А)-LS
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	5
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	6
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 340м, или кратно 170м
	

	1.12
	Кабель для систем пожарной сигнализации и автоматики, групповой прокладки, бронированный
	Производитель
	Спецкабель
	ГОСТ 31565-2012
ТУ 16.К99-030-2005

	
	
	Марка
	КПСВВКГнг(А) 
	

	
	
	Кол-во пар
	10
	

	
	
	Кол-во жил
	2
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	0,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,30
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 340м, или кратно 170м
	

	1.13
	Оптический кабель распределительный 
	Производитель
	NTSS 
	ГОСТ 31565-2012

	
	
	Марка
	OS2 LSZH IN/OUT
	

	
	
	Кол-во волокн
	8
	

	
	
	Тип волокна
	9/125
	

	
	
	 Цвет
	Черный
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 340м, или кратно 170м
	

	1.14
	Оптический кабель распределительный 
	Производитель
	NTSS 
	ГОСТ 31565-2012

	
	
	Марка
	OS2 LSZH IN/OUT
	

	
	
	Кол-во волокн
	16
	

	
	
	Тип волокна
	9/125
	

	
	
	 Цвет
	Черный
	

	
	
	Намотка
	Барабан: одной длиной 170м
	

	1.15
	Провод силовой 
	Марка
	ПВСнг(А)-LS 
	ГОСТ 7399-97

	
	
	Кол-во жил
	2
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	1,5
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 35м
	

	1.16
	Провод установочный
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Зелено-желтый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	6
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: кратно заводской намотке
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, дом 103.

	2.2.
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.

	2.3.
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-740-00-40

	2.4.
	Продукция, поставляемая согласно техническим требованиям, должна быть доставлена одной партией и отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи при ее перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	5.3
	К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие настоящим Техническим требованиям, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма).

	Наименование продукции (позиции №2.1-2.18 Таблицы 2.1):
Партия 2. Материалы предназначенные для выполнения работ по комплексной системе безопасности объекта «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой»

	2.1
	Кабель
	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx 
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	3
	

	
	
	 Сечение кабеля, мм2
	4
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 43м
	

	2.2
	Кабель силовой
	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx 
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	3
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 158м
	

	2.3
	Кабель силовой
	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx 
	ГОСТ 31996-2012

	
	
	Кол-во жил
	3
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	1,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 3м
	

	2.4
	Провод силовой 
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Зелено-желтый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	6
	

	
	
	Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 20м
	

	2.5
	Провод силовой 
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Белый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	4
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: 1м
	

	2.6
	Провод силовой 
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Синий
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	4
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 4м
	

	2.7
	Провод силовой 
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Белый
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 6м
	

	2.8
	Кабель симметричный 
	Марка
	ПуГВнг(А)-LS
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Синий
	

	
	
	Кол-во жил
	1
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	2,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,45/0,75
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 3м
	

	2.9
	Кабель симметричный  
	Марка
	КПСВЭВнг(А)-FRHF
	 ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил
	24
	

	
	
	С пониженным дымо и газовыделением
	Да
	

	
	
	Сечение кабеля, мм2
	0,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 151м
	

	[bookmark: _Hlk230090624]2.10
	Кабель симметричный 
	Марка
	КПСВЭВнг(А)-LS
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил
	8
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 30м
	

	2.11
	Кабель симметричный 
	Марка
	КПСВЭВнг(А)-LS
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил
	4
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	С пониженным дымо и газовыделением
	Да
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 10м
	

	2.12
	Кабель симметричный 
	Марка
	КПСВЭВнг(А)-LS
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил
	2
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	С пониженным дымо и газовыделением
	Да
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 35м
	

	2.13
	Провод установочный
	Марка
	ПуГВ 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Белый
	

	
	
	Кол-во жил 
	1
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,75 
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 40м
	

	2.14
	Провод установочный
	Марка
	ПуГВ 
	ГОСТ 31947-2012

	
	
	Цвет изоляции
	Белый
	

	
	
	Кол-во жил 
	1
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Номинальное напряжение, кВ
	1
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 310м
	

	2.15
	Кабель симметричный 
	Марка
	КПСВВнг(А)-FRHF 
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил 
	1
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: согласно заводской намотке+остаток
	

	2.16
	Кабель симметричный 
	Марка
	 КПСВВнг(А)-FRHF
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил 
	4
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: согласно заводской намотке+остаток
	

	2.17
	Кабель симметричный 
	Марка
	КПСВЭВнг(А)-FRHF 
	ТУ 16.К99-002-2003

	
	
	Производитель
	Спецкабель
	

	
	
	Кол-во жил 
	2
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,3
	

	
	
	Намотка
	Бухта: согласно заводской намотке+остаток
	

	2.18
	Кабель силовой 
	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx  
	
ГОСТ 31996-2012


	
	
	Кол-во жил 
	3
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	2,5
	

	
	
	 Напряжение, кВ
	0,66
	

	
	
	Намотка
	Бухта: одной длиной 70м
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	 680015, Россия, Хабаровск, ул. Узловая 15А, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 час.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. +7-961-740-08-75

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта на русском языке (протоколы электрических испытаний); инструкции по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке; упаковочный лист на продукцию; сертификаты о происхождении продукции; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., транспортную накладную. Перечень продукции и наименование документа, подтверждающего качество, дополнительно должны быть оформлены в электронном виде в редактируемом формате docx, doc, odt.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.

	5.3
	К рассмотрению принимаются предложения только полностью соответствующие настоящим Техническим требованиям, на условиях договора в редакции АО «Гидроремонт-ВКК», с прописанной фразой: готовы приступить к заказу/комплектации и поставке по гарантийному письму (договор будет подписан примерно через 20 дней, срок поставки в договоре будет указан за вычетом дней от даты гарантийного письма).
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