

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         













Техническое задание
на выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403 по адресу:
 г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А


























                                                          Москва, 2026 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращения
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы

	2
	Подрядчик
	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком

	3
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц

	4
	 Объект (Объекты)
	1. ОПС 117403 по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д.11 кор. 1, стр.2 (Объект 1)
2. ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д.2А (Объект 2)

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт Российской Федерации

	6
	СНиП
	Строительные нормы и правила Российской Федерации

	7
	СП
	Свод правил Российской Федерации

	8
	ФЗ
	Федеральный закон

	9
	ТЗ
	Техническое задание

	10
	КС-2
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ

	11
	КС-3
	Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат

	12
	ОПС
	Отделение почтовой связи




2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровель ОПС, 117403, по адресу г. Москва, Востряковский пр., д.11 кор.1, стр.2 и ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А
3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
   
	Выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403, расположенного по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.
       	Целью ремонта является обеспечения гидроизоляции кровли и эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки (исчисляется отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ).
Передача строительной площадки (проводится отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре.
Окончание выполнения Работ: 
- по Объекту 1 -  не позднее 43 (сорок три) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту;
[bookmark: _GoBack]- по Объекту 2 - не позднее 12 (двенадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту.
4.2. Место выполнения работ: 
Объект 1 - 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.11, д. 4, кор. 1, стр. 2 
Объект 2 - 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту кровель ОПС, расположенных по адресам: 117403, г. Москва, Востряковский пр. д. 11, кор. 1, стр. 2 и 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А.
Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:
– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);
	– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);
      – Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
	– СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) (ред. от 09.12.2024)
	 – Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);        
 	- "ГОСТ 35274-2025. Межгосударственный стандарт. Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.08.2025 N 899-ст)
- "ГОСТ 30693-2000. Межгосударственный стандарт. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 20.11.2000 N 111). Общие технические условия.
- ГОСТ 25129-2020 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия" (введена в действие с 13.11.2025)
- ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) "Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия" (принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12.12.2017 N 104-П);
	- ГОСТ 14918-2020. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" (принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 31.03.2025 N 183-П ред. От 21.04.2025)
- ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст) (ред. от 02.08.2024);
- ГОСТ EN 795-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний;
            Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 6.1. Условия выполнения работ:
6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.
Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.
6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров. 
Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).
6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.
6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.
В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.
6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.
6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.
По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.
6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый для производства работ материал с Заказчиком.
6.1.8 Работы проводятся в действующих ОПС в режиме работы почтовых отделений.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил: 
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);
– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);        
- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).
Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.
Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.
Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. 

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.
Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3. 
6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:
1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.
2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.
4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.
5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).
6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.
7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).



6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных 
документов (оформление результатов работ)
6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

gennady.mironov@russianpost.ru
Vasiliy.Petrov@russianpost.ru
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
            Boris.Kalimulin@russianpost.ru
            igor.shvarev@russianpost.ru
          

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:
gennady.mironov@russianpost.ru
Vasiliy.Petrov@russianpost.ru
Natalia.Chirkina@russianpost.ru
            Boris.Kalimulin@russianpost.ru
            igor.shvarev@russianpost.ru


6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.
    
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17. 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.
Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

      Не установлены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	

1
	Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403, расположенного по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А 
	9 - 11





                                                                                                       
























                                                                                                        Приложение № 1
к Техническому заданию

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	
	1. Ремонт кровли ОПС 117403, г. Москва, ул. Востряковский пр., д. 11 кор. 1,стр. 2 

	
	Раздел 1. Демонтажные работы.
	
	

	1
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы /Прим. Демонтаж блоков с сохранением/
	шт
	1,0

	2
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,036

	
	Раздел 2. Строительные работы.
	
	

	3
	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков
	100 м2
	1,78

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	6,58

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	6,58

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (в 2 слоя)
	100 м
	0,055

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к 2-м водосточным воронкам)
	100 м
	0,06

	8
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Прим. Снятие, очистка, устройство, монтаж защитной решетки)
	100 шт
	0,02

	9
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм
	шт
	1,0

	10
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
	шт
	1,0

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ручным способом)
	100 м2
	0,015

	12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ручным способом, за 2 раза)
	100 м2
	0,015

	13
	Установка внешнего блока мульти сплит-системы /Установка ранее демонтированных с заправкой фреоном/
	шт
	1,0

	14
	Фреон
	л
	2,0

	
	Раздел 3. Прочие работы
	
	

	15
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,5

	16
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	1,5

	
	2 Ремонт кровли ОПС 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А 
	

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,0025

	2
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 40 до 80 мм/прим. Демонтаж трубы стальной д 100 мм
	100 м труб
	0,05

	3
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт
	0,01

	4
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,014

	5
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01

	6
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	100 м2
	0,12

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	

	7
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см
	100 м
	0,02

	8
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	0,01

	9
	Смена: водосточных воронок
	100 шт
	0,01

	10
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,0036

	11
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	0,0036

	12
	Установка водосточной системы из ПВХ: труб
	100 м
	0,05

	13
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	10 м
	0,5

	14
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,4

	15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0,12

	16
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,02

	17
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,02

	18
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,01

	19
	Светильник светодиодный  Navigator  94 497 595х595х45, IP20, 4000К, 4500Лм, 36Вт
	шт
	1,0

	
	Раздел 3. Прочие работы
	
	

	20
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,01

	21
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км
	1т груза
	0,01



3

