


Приложение № 1 
к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой» 
от      №        

Технические требования 
[bookmark: _Hlk235180105]к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»


1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
ОКПД2 77.39.19.120. Аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.
2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА) 
АО «ЧиркейГЭСстрой».
Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Целью закупки является аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1. 
4.3. Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора. 
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Тип, серия, иные характеристики продукции 
	ГОСТ, ТУ [при наличии] 
	Ед. изм.
	Кол-во/ Объем
	Заполняется поставщиком в ТКП

	
	
	
	
	
	
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Итоговая стоимость позиции
(руб. без НДС)

	1
	Аренда Прицеп-станция ММЗ-ПВ6/0,7К 
	1. Объемная  производительность, приведенная к
начальным условиям, м3 /мин.
(по всасыванию)
7,4 -0,4
2.Начальное номинальное давление, МПа (мм.рт.ст) 0,1 (760)
3.Конечное давление (рабочее), МПа (кгс/см2
) 0,7±0,02 ( 7,0±0,2)
4.Сжимаемый газ воздух
5.Температура газа начальная, номинальная К (о
С) 293 (20)
6.Температура газа конечная (в нагнетательном патрубке),
К (о С), не более
391 (118)
7.Мощность, потребляемая компрессором при
номинальных условиях, кВт, не более - 43
8.Расход масла на унос с воздухом, мг/м3, не более - 3
9.Частота вращения вала дизеля мин-1 (об/мин) -  2200
10.Температура жидкости в дизеле К (оС), не более 373 (100)
11.Давление масла в системе смазки дизеля, МПа (кгс/см2) 0,25-0,35 (2,5-3,5)
12.Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной
мощности г/к Вт.. ч., не более - 229
13.Скорость передвижения по автомобильной дороге, км/ч,
не более - 25
14.Средний уровень звукового давления (на расстоянии
7м), дБ - ≤80
15.Габаритные размеры, м
 Длина - 3630
Ширина - 1630
Высота - 1775
16.Масса эксплуатационной станции, кг, не более 1420
	-
	мес
	6
	
	



5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.
5.2. Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.  

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 
6.1. Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.
6.2. Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями. 
6.3.  Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
7.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

