Аренда комплекта электрогидроимпульсной установки

	1. Для выполнения работ по договору «Разработка технологии восстановления чувствительности пьезометров криволинейной формы бетонных гидротехнических сооружений» необходима аренда оборудования со следующими техническими требованиями:

	№
	Наименование оборудования
	Технические требования / Назначение
	Кол-во
	Срок аренды

	1
	Электрогидроимпульсная установка в комплекте: электрогидроиспульсная установка с напряжением питания 220/380 VAC, кабель — электрод с рабочим диаметром не менее 90 мм и длиной не менее 8 м.
	Проведение экспериментальных исследований
	1 шт.
	6 суток



2. Цель использования
Оборудование предоставляется для экспериментальных исследований по очистке рабочей части пьезометра электрогидроимпульсным методом.
3. Требования к комплектации
3.1. Перечисленное оборудование является единым технологическим комплектом. Арендодатель не вправе передавать оборудование частично. Отсутствие любой из позиций делает невозможным выполнение работ и признается неисполнением обязательств по передаче предмета аренды.
3.2. Оборудование передается в исправном состоянии, прошедшем проверку.
4. Срок аренды
4.1. Срок аренды: 6 (Шесть) суток.
4.2. Начало срока: с момента подписания сторонами Акта приема-передачи оборудования.
4.3. Окончание срока: по истечении 6 суток либо в момент подписания Акта возврата (при досрочном завершении работ).
	5. Стоимость аренды
5.1. Оплата производится в порядке, предусмотренном Договором.
