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	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	Программируемый контроллер ПЛК 
110-24.30.К-М
	Вычислительные ресурсы: 200 МГц
Процессор: 128 кБайт+2 МБ (размер heap варьируется)
ОЗУ 4 МБ
Интерфейсы: RS-232, RS-232 Debug, RS-485, Ethernet, USB Device
Напряжение питания: от 12 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С
Количество точек ввода/вывода: 30
Дискретные выходы: транзисторные n-p-n-ключи с открытым коллектором
Система исполнения: ограничение 100 Кбайт
	1

	Блок питания для ПЛК БП60А-24 
	Мощность: 60 Вт
Исполнение: в компактном корпусе для шкафов автоматики
Номинальное выходное напряжение: 24В
	1

	Твердотельные реле для коммутации постоянного тока HD-1025.DD3
	Резистивная нагрузка: 8А
Индуктивная нагрузка: 1А
Максимально допустимый ток нагрузки: 10А
	1

	Радиатор охлаждения для ТТР
РТР061.1
	Габаритные размеры
(ДхШхВ мм): 144×67×50 мм
	1

	Блок питания RSP-200-27
	Выходное напряжение, В
27
Выходной ток, А
7.5
Мощность, Вт
202
	1




Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 14 календарных дней
1

