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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объектом закупки является выполнение работ по устройству системы автоматического пункта весового и габаритного контроля транспортных средств в Удмуртской Республике на участке автомобильной дороги Орловский - граница Кировской области км 1 - км 3.

2. Перечень и объемы работ, подлежащих выполнению, приведены в Сметной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию) и проектной документации (Приложении № 3 к Техническому заданию).

3. Требования к выполнению работ
Все работы выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении. 

4. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в настоящем Техническом задании.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
5.2. Гарантийный срок установлен с даты подписания Сторонами документа о приемке и составляет: 
а) гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при строительстве, реконструкции, составляет 8 лет;
б) гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте, составляет 6 лет;
в) гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленной материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется;
г) гарантийный срок для покрытия из цементобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги составляет 8 лет;
д) гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет;
е) гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, представлены в таблице 1;
Таблица 1.
	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	Менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	Более 20000
	2



ж) гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2;
Таблица 2.
	Конструктивный элемент
	Гарантийный срок, устанавливаемый в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


з) гарантийные сроки на дорожные знаки:
для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет;
и) гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение;
к) гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) составляет 5 лет;
л) гарантийный срок на сигнальные столбики составляет 2 года;
м) гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.

Таблица 3.
	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет



Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017.
Конкретные гарантийные сроки на выполняемые по Договору работы и используемые при их выполнении материалы (товары, конструктивные элементы) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом требований, установленных настоящим пунктом Договора. Информация об установленных Подрядчиком гарантийных сроках предоставляется им Заказчику в виде отдельного документа, составленного в письменной форме, в порядке, предусмотренном Договором.
5.2.1. В случае если Договор расторгается досрочно, гарантийные сроки на выполненные работы начинают течь с даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке и определяются согласно п. 5.2 Договора.
5.3. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в результатах выполненных работ Подрядчика, выявленных и (или) возникших в пределах гарантийного срока, Заказчик создает комиссию для проведения обследования и составления Комиссионного акта обследования, являющегося основанием возникновения гарантийного обязательства. 
5.3.1. Наличие недостатков (дефектов) может быть обнаружено следующими путями: 
· выездная плановая проверка, выездная внеплановая проверка Заказчиком; 
· выявленный (обнаруженный) специалистом Заказчика и/или эксплуатационной организацией недостаток (дефект); 
· документ, вынесенный должностным лицом, уполномоченным исполнять государственную функцию по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.
5.4. Гарантийное обязательство считается возникшим с даты подписания акта обследования Заказчиком, эксплуатационной организацией и Подрядчиком, а случае надлежащим образом извещенным и не явившимся Подрядчиком, с даты подписания акта обследования Заказчиком и эксплуатационной организацией.
Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик, эксплуатационная организация и Подрядчик составляют акт обследования с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта обследования Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Договора надлежащим образом. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обследования, в акте обследования делается об этом соответствующая отметка.
Срок для устранения выявленных недостатков (дефектов) устанавливается в акте обследования. Если иной срок не будет согласован Сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
5.5. При производстве обследования выявленных недостатков (дефектов) вправе присутствовать представитель Подрядчика, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оригинал или надлежащим образом заверенная копия которой остаются у Заказчика и приобщаются к акту обследования в виде приложения.
Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика не является препятствием проведения обследования и составления акта обследования. Об отсутствии представителя Подрядчика делается запись в акте обследования.
Отсутствие надлежаще извещенного представителя Подрядчика при обследовании выявленных недостатков лишает его права требовать внесения в акт обследования его возражений относительно выявленных недостатков и их объемов. 
5.6. После выполнения гарантийного обязательства Подрядчик письменно извещает Заказчика об этом и предлагает проверить выполнение гарантийного обязательства. Проверка выполнения гарантийного обязательства производится комиссией, производившей обследование.
5.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Комиссия обязана проверить выполнение Подрядчиком обязательств и составить повторный Комиссионный акт обследования, в котором будут отражены факты невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.
5.8. Устранение выявленных дефектов (недостатков) осуществляется силами Подрядчика и за его счет и производится в соответствии с нормативными требованиями, установленными в Российской Федерации для соответствующих видов работ, технической документацией.
5.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный Сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.10. Денежное выражение размера гарантийных обязательств Стороны принимают равным стоимости работ, необходимых для устранения дефектов (недостатков), выявленных при обследовании. 
5.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств по Договору в натуре.
5.12. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

Приложения:  
Приложение 1. Сметная документация;
Приложение 2. Проектная документация;
Приложение 3. График производства работ;
Приложение 4. Форма акта приема-передачи строительной площадки;
Приложение 5. Перечень нормативно-технической документации, используемой при выполнении работ;
Приложение 6. Порядок проведения работ по исправлению Подрядчиком допущенного им брака при производстве работ по устройству конструктивного слоя из асфальтобетона.








































Приложение № 1
к Техническому заданию

Сметная документация

Приложена отдельным файлом.
К единичным расценкам сметной документации применяется понижающий коэффициент К=_____, в соответствии с предложением участника.
Коэффициент К рассчитывается по формуле:
К=ОЦП/НМЦ, где
ОЦП – окончательное ценовое предложение участника
НМЦ – цена, указанная в сметной документации




































Приложение № 2
к Техническому заданию

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Размещена на общесетевом ресурсе: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0813500000126014028 









































Приложение № 3
к Техническому заданию

График производства работ

Приложен отдельным файлом.











































Приложение № 4
к Техническому заданию

Форма
АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Объект: _____________________________________________________________________________

г. __________                                                                                                      «___» ___________20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика: ____________________________________________________________

представитель Подрядной организации: _______________________________________________

представитель эксплуатирующей организации: _________________________________________

1. Произвела в натуре осмотр передаваемой(го) строительной площадки/Объекта. Объект строительства (возведения), реконструкции или капитального ремонта соответствует условиям Договора ____________________________________________________________
2. Произвела передачу строительной площадки/Объекта в соответствии с положениями Договора №___________ от ____________ г. и п. 6.2.5 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» для производства работ по строительства (возведения), реконструкции или капитального ремонта.
2.1. Границы участков, передаваемой(ого) строительной площадки/Объекта: _____________________________________________________________________________________
2.2. Подрядчик _____________________ в период проведения работ несет полную ответственность за обеспечение безопасности движения в границах производства работ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения, ограждений в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций и элементов обустройства дороги.
2.3. Подрядчик ___________________________ принимает на себя обязательства по содержанию строительной площадки, Объекта (границы участков в соответствии с п.2.1) на период производства работ (в соответствии с утвержденным графиком) и до момента подписания Акта приемки в эксплуатацию.
Под содержанием Объекта понимается комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по организации и обеспечению безопасности движения, за исключением зимнего содержания и озеленения дороги.
2.4. Режим движения транспорта на период производства работ должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии со схемой организации дорожного движения, рассмотренной органами ГИБДД.
2.5. График производства работ прилагается.
Акт приема-передачи составлен в 3 (Трех) экземплярах и передан Заказчику, Подрядчику и эксплуатирующей организации.

Передал:                                                                                   __________________________________

Принял:                                                                                    __________________________________

Уведомлен:                                                                              _________________________________


Приложение № 5
к Техническому заданию

Перечень нормативно-технической документации, используемой при выполнении работ

	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»

	2. 
	Федеральный закон РФ 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ
	Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

	3. 
	Федеральный закон РФ
от 10.12.1995 № 196-ФЗ
	О безопасности дорожного движения

	4. 
	Федеральный закон РФ
от 29.12.2017 № 443-ФЗ
	Об организации дорожного движения в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

	5. 
	Федеральный закон РФ
от 27.12.2002 № 184-ФЗ
	О техническом регулировании

	6. 
	Федеральный закон РФ
от 26.12.2008 № 294-ФЗ
	О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

	7. 
	Федеральный закон РФ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

	8. 
	Федеральный закон РФ
от 30.12.2009 № 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	9. 
	Федеральный закон РФ
от 24.06.1998 № 89-ФЗ
	Об отходах производства и потребления

	10. 
	Кодекс РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	11. 
	Приказ Минтранса РФ
от 16.11.2012 № 402
	Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	12. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	13. 
	СП 34.13330.2021
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

	14. 
	СП 82.13330.2016
	Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 

	15. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* 

	16. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 

	17. 
	СП 48.13330.2019
	Организация строительства

	18. 
	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 

	19. 
	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве. 

	20. 
	СНиП 12-04-2002 
	О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

	21. 
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр
	Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	22. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия 

	23. 
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	24. 
	ГОСТ 8736-2025
	Песок для строительных работ. Технические условия 

	25. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	26. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля прочности и оценки прочности

	27. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	28. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	29. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

	30. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	31. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	32. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

	33. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	34. 
	ГОСТ Р 52290-2024
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	35. 
	ГОСТ 3634-2019
	Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев.

	36. 
	ОДМ 218.3.031-2013
	Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	37. 
	ОДМ 218.6.019-2016	
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	38. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	39. 
	ГОСТ 8020-2016
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.

	40. 
	ГОСТ 16504-81 
	 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения

	41. 
	ГОСТ Р 52056-2025
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол.

	42. 
	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

	43. 
	ГОСТ 25584-2023

	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.

	44. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия


	46. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	48. 
	ГОСТ 11501-78
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	49. 
	ГОСТ 11503-74
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости

	50. 
	ГОСТ 11504-73
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	51. 
	ГОСТ 11505-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости

	52. 
	ГОСТ 11506-73

	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару

	53. 
	ГОСТ 11507-78

	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	54. 
	ГОСТ 11508-74
	Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком

	55. 
	ГОСТ 8269.0-2025
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	56. 
	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	57. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	58. 
	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация.

	59. 
	ГОСТ 25607-2009

	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	60. 
	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	61. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия.

	62. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	63. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	64. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	65. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	66. 
	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	67. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	68. 
	ГОСТ 8639-82
	Трубы стальные квадратные. Сортамент 

	69. 
	ГОСТ 10704-91
	Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

	70. 
	ОДМ 218.6.029-2017
	Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения

	71. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	72. 
	ГОСТ Р 71260-2024
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проекту производства работ.

	73. 
	ГОСТ 32757-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация

	74. 
	ГОСТ 32756-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	75. 
	ГОСТ 32755-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	76. 
	ГОСТ 32731-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля

	77. 
	ОДМ 218.4.039-2018

	Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог



[bookmark: _GoBack]Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменений и дополнений должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).
В случае введения в действие новых нормативных документов Подрядчик обязан обеспечить их применение при исполнении Договора, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.

Приложение № 6
к Техническому заданию

ПОРЯДОК
проведения работ по исправлению Подрядчиком допущенного им брака при производстве работ по устройству конструктивного слоя из асфальтобетона

1. Определение качества выполняемых и выполненных Подрядчиком работ, производится Заказчиком (проверяющим строительного контроля) на основании данных, полученных им в результате визуального осмотра конструктивного слоя из асфальтобетона, проведения контрольных измерений и испытаний контрольных образцов (проб) материалов, взятых в контрольных местах отбора проб.
2. Результаты контрольных измерений и лабораторных испытаний, контрольных образцов (проб) материалов и полуфабрикатов, взятых в контрольных местах отбора проб, оформленные в виде протоколов лабораторных испытаний, направляются Заказчиком (проверяющим строительного контроля) в адрес Подрядчика сопроводительным письмом, либо в качестве приложения к Предписанию. Указанные документы являются неотъемлемыми частями исполнительной документации.
3. Не принятые Заказчиком (проверяющим строительного контроля) работы по устройству асфальтобетонного слоя подлежат переустройству в установленные Заказчиком (проверяющим строительного контроля) сроки в следующих объемах:
3.1. при несоответствии основных показателей или толщины слоя (в том числе слоя основания или выравнивающего слоя) пробы – участок, протяженностью 50 п.м. по 25 п.м. вперед и обратно по пикетажу от места отбора пробы, полосы движения, на которой была отобрана проба;
3.2. минимальная протяженность участка, подлежащего исправлению в результате выявленных дефектов в ходе визуального осмотра или инструментального контроля 50 п.м. полосы движения, на которой был выявлен дефект.
4. Для исправления допущенного брака, Подрядчик выполняет следующие работы:
4.1. фрезерование уложенного конструктивного слоя (в том числе слоя основания или выравнивающего слоя) на участке;
4.2. розлив вяжущего материала с соблюдением технологии ведения работ на участке фрезерованного слоя из асфальтобетона (в том числе слоя основания или выравнивающего слоя);
4.3. Устройство асфальтобетонного слоя из асфальтобетонной смеси по ранее согласованному составу с соблюдением технологии ведения работ при выполнении условий договора и требований утвержденной проектной документации.
5. По окончании переделанных работ, Подрядчик письменно вызывает Заказчика (проверяющего строительного контроля) для повторного отбора контрольных проб с целью определения качества выполненных работ по исправлению брака. Допускается повторные лабораторные испытания проводить только в лаборатории Подрядчика.
6. При несоответствии результатов повторных испытаний лабораторных испытаний контрольных образцов (проб) требованиям нормативных документов и условиям Договора, Заказчик (проверяющий строительного контроля) повторно направляет результаты испытаний, оформленные в виде протоколов лабораторных испытаний в адрес Подрядчика сопроводительным письмом либо в качестве приложения к Предписанию с указанием срока очередного переустройства не принятых работ.
7. Далее по п.п. 4-5 настоящего порядка.
8. В случае подтверждения качества переделанных работ в установленных границах, производится их приемка Заказчиком.
9. По результатам лабораторных испытаний Заказчиком образцов асфальтобетона, визуального осмотра и проверки геометрических параметров покрытия (в том числе слоя основания или выравнивающего слоя), оформляется соответствующая исполнительная производственно-техническая документация на работы переделанных участков.
10. Все выполненные работы должны быть отражены записями в «Общем журнале работ».  


