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на оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в Брянском районе Брянской области

1. Объекты транспортной инфраструктуры, подлежащие обслуживанию:
мост ч/р Десна км 37+311 автомобильной дороги Северо-Западный обход г. Брянска с транспортными развязками на км 31+600 на км 38+947 через железную дорогу в Брянском районе Брянской области, реестровый номер ДХА0013445, III категория.
путепровод ч/р ж/д км 38+971 автомобильной дороги Северо-Западный обход г. Брянска с транспортными развязками на км 31+600 на км 38+947 через железную дорогу в Брянском районе Брянской области, реестровый номер ДХА0013455, III категория.

2. Термины и определения: 
	ОТИ
	объект транспортной инфраструктуры                 

	ИТСОТБ
	инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности

	ССО
	система связи и оповещения

	СТН
	система телевизионного наблюдения

	ССОИ
	система сбора и обработки информации

	СКУД
	система контроля и управления доступа

	СОПС
	система охранно-пожарной сигнализации

	СИС
	система инженерных сооружений

	СЭОО
	система электропитания и охранного освещения 

	ИБП
	источник бесперебойного питания

	ДГУ
	дизельная генераторная установка

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	ЦУП
	центр управления производством

	АВР
	автоматика ввода резерва

	ГОР
	группа оперативного реагирования

	ПО
	программное обеспечение



3. Цель работ: поддержание в исправном, работоспособном состоянии:
-инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности ОТИ;
-электроснабжения ИТСОТБ;
кроме того:
· консультирование по вопросам, связанным с эксплуатацией инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности;
· снятие информации с систем накопления, обработки и хранения данных и передача ее Заказчику, в том числе для предоставления федеральным органам исполнительной власти (Ространснадзор, ФСБ и МВД России), по запросу.

4. Заказчик – Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» (ГКУ «УАД Брянской области»).

5. Источник финансирования – областной бюджет.

6. Срок оказания услуг – в соответствии с условиями договора.

7. Общие требования:

Обслуживание должно обеспечивать постоянное круглогодичное функционирование ИТСОТБ, включая техническое обслуживание аппаратного и специализированного программного обеспечения систем, обеспечивающих функционирование инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности ОТИ.
Обслуживание должно включать в себя:
- еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое обслуживание ИТСОТБ, кабельного хозяйства;
- восстановление их работоспособности, в случае выхода из строя, с выездом на ОТИ по письменной или устной заявке Заказчика или уполномоченной организации, осуществляющей охрану Объекта;
- обязательное техническое обслуживание ИТСОТБ при переходе на весеннее – летнюю и на осеннее - зимнюю эксплуатацию;
- организация и сопровождение доведения данных, полученных от подсистем ИТСОТБ, до пользователей в соответствии с требованиями Заказчика;
- сопровождение прикладного программного обеспечения;
- выполнение   правил   внутреннего   распорядка и техники безопасности;
-	проведение инструктажа и обучения персонала Заказчика и сотрудников подразделения транспортной безопасности, осуществляющих охрану ОТИ, по работе с ИТСОТБ;
- ведение технической документации;	
- уведомление Заказчика о новых заявках организации, осуществляющей охрану Объекта, на обслуживание и ремонт ИТС на ОТИ; 
- еженедельное предоставление Заказчику данных о состоянии ИТС на объектах, а также текущих сведений о ходе исполнения работ по обслуживанию и ремонту ИТС на ОТИ;
- предоставление Заказчику (по запросу) отчетов о выполненных работах, содержащих сведения о времени выполнения работ, назначенных исполнителях работ, а также фото и видео материалы, полученные до и после выполнения работ на ОТИ.


7.1. Подрядчик обязан:

1) В течение 10 дней с момента заключения договора представить на утверждение:
- проект организации дорожного движения на период временных ограничений в местах производства работ (в соответствии с приказом Минтранса РФ от 30.07.2022 №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»). К производству работ, без установки знаков согласно вышеуказанных схем, приступать запрещается. При производстве работ согласованные схемы должны находиться у производителя работ, непосредственно на объекте.
2) В течение 10 дней с момента заключения договора представить на согласование проект производства работ. В срок 15 дней с момента заключения договора Подрядчик обязан устранить все имеющиеся замечания по проекту производства работ и утвердить их у Заказчика.
Проект производства работ по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, включает в себя: 
- технологические карты, схемы и технологический регламент на выполняемые работы;
- мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности;
- мероприятия по организации контроля и обеспечения качества работ;
- приказы на ответственных лиц,
- состав, квалификация, документы об обучении специалистов, другие документы.
3) В течение 10 дней с момента заключения договора представить список лиц (работников, специалистов) для допуска в зону транспортной безопасности ОТИ, при выполнении работ.
4) В течение 10 дней с момента заключения договора представить надлежаще оформленные (прошнурованные, пронумерованные и скрепленные печатью организации) журналы:
 - регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ИТС ОТБ на ОТИ;
 - журнал ввоза/вывоза оборудования на объекте;
 - журнал заправки ДГУ (дизель-генераторная установка);
 - журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
 - журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте.

7.2.   Требования к техническому обслуживанию.

7.2.1. Техническое обслуживание ИТСОТБ должно включать в себя:
- инструментальный контроль состояния соединений в подсистемах ИТСОТБ, автоматов защиты сети, приборов, восстановление работоспособности в случае необходимости;
· визуальный осмотр и проверка целостности оборудования подсистем ИТСОТБ, проводов и шин заземления, восстановление работоспособности в случае необходимости;
· настройка и техническое обеспечение приема-передачи данных с подсистем ИТСОТБ, программного обеспечения;
· обеспечение безотказной и бесперебойной работы всех подсистем ИТСОТБ и программного обеспечения;
· проверка и восстановление работоспособности источников бесперебойного питания (ИБП);
· проверка времени работы прибора от ИБП;
- обеспечение бесперебойной работы резервного источника электроснабжения (дизель-генераторной установки – ДГУ), в том числе в период планового или аварийного отключения основного источника электроснабжения, поддержание уровня топлива в баке не менее 80 % от емкости бака, проверку и восстановление работоспособности (при необходимости);
·  1 раз в год (октябрь) - калибровка приборов, а также после обслуживания и ремонта;
· анализ и коррекция получаемых данных с подсистем ИТСОТБ;
· ежемесячное и ежеквартально техническое обслуживание аппаратуры и аккумуляторов, кабельного хозяйства;
· восстановление работоспособности по факту выхода из строя;
· ведение технической документации;
- обеспечение электропитания всех аппаратных средств от системы бесперебойного гарантированного электроснабжения;
· содержание систем телекоммуникационной связи;
· содержание и техническое обслуживание АРМ специалистов инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
· техническое обслуживание аппаратных средств, включенных в состав АРМ, замена комплектующих аппаратного комплекса под требования соответствующего программного обеспечения;
· анализ и коррекция получаемых данных с подсистем (при необходимости)
· визуальный осмотр и инструментальная проверка целостности блоков, проводов и шин заземления;
· проведение необходимого восстановления работоспособности аппаратного комплекса АРМ и его элементов по заявке Заказчика.
7.2.2. Содержание и техническое обслуживание программных средств должно включать в себя:
· сопровождение баз данных;
· предоставление по требованию Заказчика отчетов за запрашиваемый период времени;
· конвертация отчетов в формат EXCEL.
- запись с камер и передача Заказчику (при запросе).
- передача данных в реальном времени в ГКУ «УАД Брянской области».
- оплата (периодичность определить в соответствии с договором о предоставлении услуг связи) и поддержание работоспособности проводных и беспроводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных Заказчику.

7.2.3. Схема ИТСОТБ включает в себя следующие инженерные системы с соответствующим оборудованием:
— система видеонаблюдения; 
— система хранения данных; 
— система передачи данных; 
— система громкоговорящего оповещения; 
— система периметральной, охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа; 
— система электроснабжения, включая охранное освещение объекта; 
— система волоконно-оптических линий связи (ВОЛС); 
— система комплексного мониторинга; 
— система инженерных сооружений обеспечения безопасности. 
— прочие элементы и оборудование, находящееся на ОТИ, входящее в перечень оснащенного, для обеспечения транспортной безопасности ОТИ.

Всё оборудование имеет круглосуточный режим работы, краткосрочное (не более чем на 15 минут) отключение допускается только для проведения соответствующих регламентных работ. В случае вывода оборудования в ремонт обязательна установка подменного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования систем.

7.2.4. Меры безопасности.
В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также иными действующими нормативными документами.
Техническое обслуживание высоко расположенных частей ИТСОТБ должно выполняться с применением специально предназначенных для этих целей стремянок или иных механизмов и приспособлений.
Работы по техническому обслуживанию ИТСОТБ, прилегающих к проезжим зонам частей ОТИ, должны сопровождаться установкой временных дорожных знаков, согласно утвержденной с Заказчиком схемы организации движения и ограждения в местах производства работ.
В случае возникновения аварийных ситуаций, работу по техническому обслуживанию следует прекратить и принять меры по устранению аварийной ситуации. Продолжать работу по техническому обслуживанию следует только после полной ликвидации причин и условий, вызвавших аварийную ситуацию.
Специалисты, задействованные при выполнении работ по техническому обслуживанию, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами, укомплектованы комплектом дорожных знаков и технических средств регулирования согласно схеме производства работ с обеспечением их установки и переустановки в точном соответствии с утвержденной схемой. 
	
7.2.5. Условия выполнения обслуживания, требования к функциональным и качественным характеристикам выполняемых работ, применяемым материалам и оборудованию.

     	Работы выполняются круглосуточно, без выходных. Подрядчик в течении трех суток с момента подписания государственного договора, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. 
		Подрядчик при проведении технического обслуживания использует руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования завода-изготовителя. Поставляемые в процессе выполнения работ материалы, оборудование и инструменты в том числе, должны иметь сертификаты качества.
      	Подрядчик должен создать группу для оперативного и квалифицированного устранения возникающих аварийных ситуаций и проведения противоаварийных мероприятий. Эта группа также должна участвовать, по требованию Заказчика, в совместной с Подрядчиком организации учений, с моделированием различных критических ситуаций и отработкой мероприятий по выходу из них. Группа оперативного реагирования (ГОР) должна круглосуточно быть на связи с соответствующими структурами Заказчика и в случае необходимости прибыть на место, указанное Заказчиком, в течение 3 часов с оборудованием и материалами, для восстановления работоспособности вышедших из строя систем.
      	При нанесении повреждений ИТСОТБ и иным объектам ОТИ Заказчика при проведении ремонтных работ и комплексных мероприятий по обслуживанию оборудования, Подрядчик должен за свой счёт произвести ремонт повреждений. При устранении повреждений Подрядчик должен использовать материалы с такими же техническими характеристиками, которые были ранее установлены на объекте транспортной инфраструктуры, после согласования с Заказчиком.
		Замена вышедшего из строя оборудования по вине Подрядчика, производится за счет Подрядчика. Заменяемое оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности согласно Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969.

7.2.6. Требования к организации выполнения работ Подрядчиком.
		
		Персонал Подрядчика должен знать и неукоснительно соблюдать при выполнении работ правила пожарной безопасности, требования охраны труда, другие нормы и правила, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию всех имеющихся на ОТИ ИТСОТБ.
		Заказчик на любом этапе выполнения работ, имеет право проводить контроль специалистов, их документы и квалификацию.
		Обязательна возможность получения Заказчиком сведений об актуальном состоянии объектов и ИТС в реальном времени. 
		К работе по техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие обучение и инструктаж к работам, не допускаются.  
	      	Отчет по выполненным заявкам обязательно должен включать в себя:
		- фотографии до и после выполнения работ на объектах по каждой заявке;
		- учет информации о длительности выполнения работ по каждой заявке на обслуживание и ремонт.
		Объем оперативной документации может быть дополнен в связи с изменением, дополнением нормативных документов, по решению Заказчика. 
		Вся нормативно-техническая документация, должна предъявляться Заказчику, по его запросу, для проверки. Журналы должны ежемесячно предоставляться Заказчику для проверки.

8. Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию приведен в Регламенте по обслуживанию систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области.


Начальник ОЭиСД
ГКУ «УАД Брянской области»                                                                                  С.А. Вотрин

















